제12차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

▣ 위원회 개최 개요

◦ 일    시 : 2015. 6. 2 (화) 14:00 ~ 16:00

◦ 장    소 : 남산1근린공원, 푸른도시국 회의실

◦ 참석위원 : 도시공원위원 4인

◦ 상정안건 : 3건 (현장수권소위원회 1건, 자문 2건)

▣ 회의 목록

연번	요청기관	상 정 안 건	결과
1	중부공원 녹지사업소	남산1근린공원 조성계획결정(변경)	조건부 가결
2	서초구	서초 무지개아파트 주택재건축정비사업 어린이공원 조성계획결정(최초)	재자문
3	영등포구	당산제4구역 주택재개발정비사업 소공원 조성계획결정(최초)	재자문

세부 심의(자문)결과 및 내용

1. 남산1근린공원 조성계획결정 (변경)

요청기관 : 중부공원녹지사업소

공원현황 및 결정내역	심의결과
< 공원현황 > ◦ 위 치 : 용산구 용산동 2가 산 1-3번지 일대 (남산1근린공원 내) ◦ 면 적 : 604,178㎡ ◦ 공원지정(최초) : 2009.1.15(서울시고시 제 2009-19호) ◦ 조성계획(최종) : 2013.9.23(서울시고시 제 2013-308호) < 주요시설내역> - 서울타워 리모델링 및 증축사업 설계변경 : 현장조사 ◦ 5층 장애인ELEV. 데크 및 외부계단 추가 설치 : 연면적 증) 87.48㎡ (실내 증가면적 없음) ◦ 4층 용도변경 (221.41㎡) 문화 및 집회시설 → 근린생활시설 변경 ◦ 5F~4F 에스컬레이터 삭제 ◦ 지상1층 진입광장 경사지형 복원 <법적검토> ◦ 시설율 : 14.00% → 14.00%(법정 40%이내, 변동 없음) ◦ 건폐율 : 1.70% → 1.70%(법정 20%이내, 변동 없음)	〔조건부 가결〕 - 심의 주관부서와 협의 후 시행 ○ 서울타워 4층 전시공간의 공공성확보 및 이용활성화를 위해 계획단계에서부터 명확하고 전략적인 전시계획의 방향과, 개념(concept)의 수립이 필요하며 세부계획 및 운영계획서 제출 - 전시장 평면 외 벽면과 천정 등 멀티공간 활용 - 전시공간에 대한 다양한 아이디어 및 이용활성화 방안 강구 ○ 자연형 경사 복원지와 인접한 서울타워 진입공간 내 녹지대 및 노후 시설(계단, 휀스, 진입로 등)에 대하여 공원과 어우러진 통합 디자인으로 전체적인 정비 필요

세부 심의(자문)결과 및 내용

2. 서초 무지개아파트 주택재건축정비사업 어린이공원 조성계획결정 (최초)

요청기관 : 서초구

공원현황 및 결정내역	심의결과
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울특별시 서초구 서초동 1335번지 일원 ◦ 면적 : 6,623.50㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2011.10.20(서고 제2011-305호) < 주요 내역 > ※제10차 도시공원위원회 소위원회 자문(결과:재자문) ◦ 기반시설 : 1,456.2㎡ - 광장 503.5㎡, 도로 952.7㎡ ◦ 조경시설 - 원형플랜터A 5개소, 원형플랜터A 5개소, 사각플랜터 10개소 등 ◦ 휴양시설 : 376.6㎡ - 휴게소 376.6㎡, 조형파고라 1개소, 파고라 3개소, 삼각쉘터 3개소, 등의자 12개소, 평의자 15개소, 피크닉테이블 3개소, 앉음벽 2개소(13.0m) ◦ 유희시설 : 893.8㎡ - 어린이놀이터 507.6㎡, 유아놀이터 182.4㎡, 모험놀이터 203.8㎡, ◦ 운동시설 : 408.7㎡ - 다목적구장 257.5㎡, 체력단련장 151.2㎡, 운동시설 7개소(4종) ◦ 관리시설 : 가로동, 수목등, cctv 등 ◦ 녹지 및 기타 : 3,488.2㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 47.34% (법정 60% 이내)	〔재자문〕 ○ 규모(면적)가 다소 큰 어린이공원으로 단지 내 조경시설(다량의 어린이놀이터 설치 및 운동시설)과의 연계성 등을 고려한 세대통합형 공원으로 조성 될 수 있도록 공원조성계획의 방향 및 주제(테마), 공간 설정 등에 대해 전체적인 재검토가 필요함. - 대상지 주변계획과 지역성 등을 고려하여 종합적인 분석과 주민의견 등 공원조성계획의 방향을 수립하는 과정이 필요함 - 장소성과 기능적 측면을 고려한 균형 있는 공간조성으로 커뮤니티의 활성화가 이루어 질 수 있는 지역의 특화된 명품공원이 될 수 있도록 조성계획 수립

세부 심의(자문)결과 및 내용

3. 당산제4구역 주택재개발정비사업 소공원조성계획결정 (최초)

요청기관 : 영등포구

공원현황 및 결정내역	심의결과
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 영등포구 당산동4가 2-1일대 ◦ 면적 : 396.00㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2007년8월 2일 (서고 2007-259호) (최종) : 2014년3월20일 (영등포고시 제2014-24호) < 주요내역 > ※제10차 도시공원위원회 소위원회 자문(결과:재자문) ◦ 기반시설 : 69.70㎡, 산책로 ◦ 휴양시설 : 6.11㎡, 등의자, 앉음벽 ◦ 녹지 및 기타 : 320.19㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 19.14%(법정 20% 이내) ◦ 건폐율 : 0.0%(법정 5% 이내)	〔재자문〕 ○ 규모가 작은 공원으로, 최근의 소규모 공원조성 트렌드(정원적 요소 도입)에 맞는 조성방향 및 개념의 설정, 계획에 어울리는 토탈디자인 도입이 필요함. - 주제를 담은 세부 식재계획 · 테마(주제)와 어울리는 교목 배식 (ex 향기정원 등) · 관목은 철쭉류의 획일적 도입을 지양하고 자생종, 숙근초 등을 활용하여 주제를 표현하며, 4계절 다양한 변화가 이루어지도록 계획 - 주제에 어울리는 휴게 시설물 및 소형 조형물 도입