제14차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

□ 일    시 : 2014. 9. 29 (월) 15:00 ~ 16:40

□ 장    소 : 강북구 솔밭근린공원

□ 상정안건 : 심의1건 (수권소위원회)

□ 회의결과 : 재심의(소위원회)

연번	요청기관	상 정 안 건	결과
1	강북구	솔밭근린공원 조성계획결정 (변경)	재심의 (소위원회)

세부 심의(자문)결과 및 내용

1. 솔밭근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 강북구

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 강북구 우이동 80번지 일원 ◦ 면적 : 34,955㎡ ◦ 공원지정(최초) : 1996.10.18. (서고 제1996-289호) ◦ 조성계획(최종) : 2002.11.22. (서고 제2002-91호) < 주요 변경내역 > ○ 전체 □ 기반시설 : 10,315㎡ → 10,305㎡ (감10㎡) □ 조경시설 : 418㎡ → 436㎡ (증18㎡) □ 관리시설 : 121㎡ → 170.45㎡ (증49.45㎡) □ 교양시설 : 1,600㎡ → 1,518㎡ (감82㎡) □ 녹지및기타 : 20,998㎡ → 21,022.55㎡ (증24.55㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 39.9% → 39.86%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 0.35% → 0.49% (법정 10% 이내)	재심의 □ 제7차 도시공원위원회 및 소위원회 심의결과를 보완하여 재심의 ◦ 공원 내 100년 이상의 소나무 숲이 갖는 의미와 보존, 보호계획의 중요성을 고려하여 공간계획, 포장계획, 식재계획, 배수계획 수립 필요 - 공간계획은 공원이용자그룹(에어로빅, 태권도, 택견, 다목적 운동광장 등)이 공간을 공유할 수 있도록 검토하고, 소나무 숲을 보존하는 공간계획이 필요함. ․ 계획된 바둑쉼터는 소나무 숲 보호를 위해, 인접한 참나무 하부로 위치 변경 필요. - 배수계획은 소나무의 장기적인 생육을 위해 공원 전체적인 배수체계 수립이 필요함 ․ 산책로 내 횡단배수로, 오픈수로 등을 적정 위치에 설치하여 소나무 숲으로 우수가 흐르지 않도록 조치 - 식재계획은 소나무 숲에 치수가 발생할 수 있도록 하고, 하부는 소나무 생육조건에 적합한 식재로 계획 변경할 것. ․ 소나무 생육환경 개선을 위한 조치 (수형조절, 고사목제거, 병해충방제, 영양 공급) 필요 ◦ 휀스, 벤치 등 기존 시설물은 통일된 디자인과 색상으로 정비될 수 있도록 계획하고, 소나무 숲 보존의 필요성, 공원의 역사가 담긴 안내판 설치 필요

공원현황 및 결정내역	심의 결과 및 내용
	◦ 애솔마당 포장재 변경은 현재 양호한 상태로 재고 ◦ 야외무대철거는 공원이용현황, 장기적인 공원이용 ․ 관리 방향 및 훼손 정도 등을 종합적으로 고려하여 계획 【화장실 증축】 ◦ 화장실 증축에 따라 소나무 훼손이 최소화 되도록 하고, 공간별 적정 규모와 배치계획 재검토 - 건축물을 옆으로 배치하지 않고 최소한으로 증축. - 기존 남․녀화장실을 통합하여 여자화장실로 계획하고, 남자화장실 및 창고 등은 문화놀이마당 방향으로 증축 검토할 것. ※ 권고사항 ◦ 사업 후, 소나무 숲의 보존과 중요성을 주민들과 함께 공유하고, 소나무 숲을 주민 스스로 가꿀 수 있도록 공원 내 주민홍보 및 교육이 이뤄질 수 있는 방안 검토