2015. 7. 30.(목)

도시공원조성계획 심의안건

(2015년 제16차 도시공원위원회 현장소위원회)

서울특별시 도시공원위원회

목     차

□		상정안건 개요
□		상정안건
	1.	봉산도시자연공원, 서오릉도시자연공원 조성계획결정(변경)	---	은 평 구	---	4

□ 상정안건

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
1	은평구	봉산도시자연공원 조성계획결정 (변경) - 심 의 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 은평구 구산동 산130-9번지 일대 ◦ 면적 : 1,511,198.0㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1977. 7. 14 (건고 제138호) ◦ 조성계획(최종) : 2014. 9. 4 (서고 제2014-306호) < 주요 변경내역 > ▪시설외지구 “가”구역 ◦ 도로: 변경 3,911.0㎡ → 4,129.8㎡ (증218.8㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 변경 475,875.0㎡ → 475,656.2㎡ (감218.8㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 3.48% → 3.49% (법정 20% 이내) ◦ 건폐율 : 0.06%
		서오릉도시자연공원 조성계획결정 (변경) - 심 의 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 은평구 갈현동 산131-8번지 일대 ◦ 면적 : 1,082,847.0㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1977. 7. 14 (건고 제138호) ◦ 조성계획(최종) : 2004. 4. 10 (서고 제2004-103호) < 주요 변경내역 > ▪시설외지구 ◦ 도로 : 변경 13,073.5㎡ → 13,958.5㎡ (증885.0㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 변경 1,018,901.8㎡ → 1,018,016.8㎡ (감885.0㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 3.09% → 3.16% (법정 20% 이내) ◦ 건폐율 : 0.08%

의안번호	제 1 호		의결사항
의 결 년 월 일	2015. 7. 21. (제16차 소위)

봉산도시자연공원(시설외지구)․서오릉도시자연공원(시설외지구) 조성계획결정(변경)

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2015. 7 .

도시공원위원회 심의안건

1. 의결주문

◦ 도로로 인해 단절된 서울특별시 은평구 구산동 산130-9번지 봉산도시자연공원과 갈현동 산131-8 일대 서오릉도시자연공원에 녹지연결로 및 산책로를 조성하고자 서울시 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조의2 규정에 따라 심의 의결코자 함

2. 제안이유(입안취지)

가. 조성계획 (변경)결정의 목적

◦ 봉산도시자연공원과 서오릉도시자연공원을 연결하는 육교형 녹지연결로를 조성하여 단절된 녹지축을 연결과 더불어 야생동물 및 지역주민들이 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 함

나. 조성계획 (변경)결정의 필요성

◦ 봉산도시자연공원 및 서오릉도시자연공원 계획과 연계하여 야생동물과 보행자들이 안전하고 편리하게 이용하여 공원활용성을 제고하고자 함

3. 공원 현황

가. 봉산도시자연공원

◦ 위    치 : 은평구 구산동 산130-9번지 일대

◦ 공원면적 : 총면적 1,511,198.0㎡

◦ 도시계획시설(공원)지정

- 최 초  1977. 7. 14 (건설부고시 제138호)

◦ 공원조성계획결정

- 최 초  1989. 6. 13 (건설부고시 제286호)

- 최 종  2014. 9.  4 (서울시고시 제2014-306호)

나. 서오릉도시자연공원

◦ 위    치 : 은평구 갈현동 산131-8번지 일대

◦ 공원면적 : 총면적 1,082,847.0㎡

◦ 도시계획시설(공원)지정

- 최 초  1977. 7. 14 (건설부고시 제138호)

◦ 공원조성계획결정

- 최 종  2004. 4. 10 (서울시고시 제2004-103호)

4. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 서오릉로 도로개설로 인해 단절된 녹지축을 녹지연결로로 연결을 하여 야생동물의 안전한 이동을 가능하게 하고 시민들이 편리하게 봉산도시자연공원에서 서오릉도시자연공원으로 이동할 수 있도록 함

◦ 주요변경내용

(1) 봉산 도시자연공원   [시설외지구 “가”구역]

․ 도 로 : 변경 3,911.0㎡ → 4,129.8㎡ (증 218.8㎡)

- 소로 3-1 신설 (증 250.0㎡)

- 산책로 1  변경 (감 31.2㎡)

․ 녹지및기타 : 변경 475,875.0㎡ → 475,656.2㎡ (감 218.8㎡)

(2) 서오릉 도시자연공원  [시설외지구]

․ 도 로 : 변경 13,073.5㎡ → 13.958.5㎡ (증 885.0㎡)

- 소로 3-1  신설 (증 450.0㎡)

- 산책로 54 신설 (증 435.5㎡)

․ 녹지및기타 : 변경 1,018,901.8㎡ → 1,018,016.8㎡ (감 885.0㎡)

5. 인문, 자연환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 인문환경

- 서오릉로(7차선)를 중심으로 서측으로 봉산도시자연공원, 동측으로 서오릉

도시자연공원이 조성되었으며 주변에는 전투경찰대, 선정중·고교, 단독주택, 상가 등으로 주거환경이 구성됨

- 향후 녹지연결로 조성시 봉산 및 앵봉산 인근 주민들이 편리하게 이동할 수 있을 것으로 판단됨

◦ 자연환경

- 대상지 주변 생태계조사결과 식생은 참나무류와 아까시나무 등이 주 수종을 식생을 이루고 있으며, 야생동물로는 다람쥐, 족제비 등이 조사됨

6. 녹지연결로 조성에 따른 부문별 계획

◦ 토지이용

- 봉산과 앵봉산의 연결하는 녹지연결로 조성으로 단절된 서울시 외곽 환상녹지축과 서울둘레길을 연결하여 잠재적인 자연환경자원의 가치를 높이고 늘어나는 트래킹 이용객의 안전과 편익을 증대

◦ 동   선

- 녹지연결로와 보행로 사이에 단차를 두어 보행자의 간섭을 최소화

- 보행동선은 봉산과 앵봉산의 기존 산책로과 연계하여 서울둘레길 연결

(기존에는 녹지축에서 벗어나 약 80m 우회하여 서오릉로 횡단보도 이용)

- 녹지연결로 하부 보도와 연결되는 계단을 설치하여 접근성 향상

◦ 시설의 배치

- 야생동물이 안전하게 이동할 수 있도록 녹지연결로 주변에 유도 울타리를 설치

(로드킬 방지)

- 야생동물에게 끼칠 수 있는 영향을 최소화하기 위하여 이동보행자 계도를 위한 안내판과 야생동물의 은폐, 엄폐를 위한 고사목더미 및 돌무더기를 설치

7. 녹지연결로 조성에 따른 영향 및 효과

◦ 영향 및 효과

- 서오릉로로 인해 단절된 녹지축(봉산~앵봉산)의 연결과 더불어 보행자와 야생동물이 안전하고 편리하게 이동할 수 있도록 계획하여 녹지축연결 및

경관성 향상의 상징적인 측면이 클 것으로 판단됨

- 봉산 도시자연공원과 서오릉 도시자연공원을 연결하는 산책로가 조성됨에

따라 시민들의 여가활동의 질적 향상에 기여할 것으로 예상됨

8. 공원조성 계획(안)에 대한 주민 의견 청취

◦ 주민의견 청취결과 : 의견 없음

【공  보】서울시보 제3292호(2015.5.14.)

은평구공고 제2015-495호

- 게재일자 : 2015년 5월 14일 ~ 2015년 5월 28일

9. 관계기관 부서 협의 결과

◦ 협의기관 : 806전경대, 고양시(도시계획과, 녹지과), 서부지구관리소, 서울시(물관리정책과, 푸른도시정책과, 공원조성과, 조경과, 자연생태과, 산지방재과)

- 협의의견 제출 : 806전경대측 휀스(보안,방어) 설치 요청 [806전경대]

- 조치사항 : 806전경대측의 보안, 방어를 위한 휀스 설치 요청 설계반영

10. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달계획

◦ 투자계획                                                (단위 : 백만원)

구분	총사업비	연도별 투자계획			비고
		소계	2015	2016
시 비	5,450	5,450	280	5,170

◦ 재원조달 방안

- 2015년 시비확보 :   280백만원(기본설계비, 실시설계비)

- 2016년 시비확보 : 5,170백만원(토지보상비, 공사비)

11. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적검토 사항

(1) 봉산 도시자연공원

- 공원시설율 : 3.48%→3.49% (법정 20％ 이내)

- 공원건폐율 : 0.06%→0.06%

(2) 서오릉 도시자연공원

- 공원시설율 : 3.09%→3.16% (법정 20％ 이내)

- 공원건폐율 : 0.08%→0.08%

◦ 입안부서 의견

- 봉산과 앵봉산을 연결하는 녹지연결로가 조성되면 야생동물이 안전하게 이동하여 생물다양성 증진이 예상되며,

- 녹지연결로를 통하여 서울둘레길 및 보행로를 이용하는 시민들이 안전하게 통행이 가능하며 지역주민의 생활권 여가공간 확대를 위하여 공원조성계획 변경이 타당할 것으로 사료됨

붙임 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부(총괄표, 도로조서)

2. 위치도 및 도면  1부

3. 설명자료(PPT) 1부.  끝

봉산도시자연공원 조성계획결정(변경)조서

가. 지구별 총괄표(위치 : 은평구 수색, 증산, 신사, 역촌, 구산, 갈현동 일대)

구 분	변 경 전						변 경 후
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물			공작물 (기)	비 고
			동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계	1,511,198.0	52,590.5	8	888.9	938.9	298	1,511,198.0	52,808.3	8	888.9	938.9	309	시설면적 증 218.8㎡
수국사지구	33,305.0	3,794.5	4	548.9	598.9	-	33,305.0	3,794.5	4	548.9	598.9	-	변동없음
신사지구	34,355.0	4,769.0	1	48	48	5	34,355.0	4,769.0	1	48	48	5	변동없음
증산지구	46,000.0	13,782.0	3	292	292	91	46,000.0	13,782.0	3	292	292	91	변동없음
수색지구	27,255.0	6,052.0	-			10	27,255.0	6,052.0	-			10	변동없음
소 계	140,915.0	28,397.5	8	888.9	938.9	94	140,915.0	28,397.5	8	888.9	938.9	106
시설외지구	1,370,283.0	24,193.0	-			203	1,370,283.0	24,410.8	-			203	증 218.8㎡
시 설 지 구 율 (법정 40%이하)	(28,397.5㎡ / 140,915.0㎡) x 100% = 20.1%						(28,397.5㎡ / 140,915.0㎡) x 100% = 20.1%
공 원 시 설 율 (법정 20%이하)	(52,590.5㎡ / 1,511,198㎡) × 100% = 3.48%						(52,809.3㎡ / 1,511,198㎡) × 100% = 3.49%
공 원 건 폐 율 (법정 10%이하)	(888.9㎡ / 1,511,198㎡) × 100% = 0.06%						(888.9㎡ / 1,511,198㎡) × 100% = 0.06%

나. 시설조서

1) 시설외지구 총괄표

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건 축 물			공작물 (기)	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건 축 물			공작물 (기)
				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)
계		1,370,283.0	24,193.0				203	1,370,283.0	24,410.8				203	시설면적 증) 218.8㎡
기반 시설	소 계	12,383.0	12,383.0					12,600.8	12,600.8					시설면적 증) 218.8㎡
	도 로	12,383.0	12,383.0					12,600.8	12,600.8					증) 218.8㎡
	광 장	-	-					-	-
조 경 시 설							17						17
휴 양 시 설		238.0	238.0					238.0	238.0
운 동 시 설		11,545.0	11,545.0				186	11,545.0	11,545.0				186
편 익 시 설		27.0	27.0					27.0	27.0
녹지․기타		1,346,090.0	-					1,345,871.2	-					녹지 감) 218.8㎡

2) “가” 구역 총괄표( 은평구 갈현동 136-2임, 136-13임, 구산동 산61임 일대)

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건 축 물			공작물 (기)	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건 축 물			공작물 (기)
				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)
계		483,543.0	7,668.0				58	483,543.0	7,886.8				58	시설면적 증) 218.8㎡
기반 시설	소 계	3,911.0	3,911.0					4,129.8	4,129.8					시설면적 증) 218.8㎡
	도 로	3,911.0	3,911.0					4,129.8	4,129.8					시설면적 증) 218.8㎡
조 경 시 설		-	-				4	-	-				4
휴 양 시 설		173.0	173.0					173.0	173.0
운 동 시 설		3,584.0	3,584.0				54	3,584.0	3,584.0				54
녹지․기타		475,875.0	-					475,656.2	-					녹지 감) 218.8㎡

3) “가” 구역 시설조서

구분	시설명	변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
계				483,543	7,668.0					58	계		483,543	7,886.8					58
기반시설	소계			3,911.0	3,911.0						소계		4,129.8	4,129.8						증)218.8㎡
	도로			3,911.0	3,911.0								4,129.8	4,129.8						증)218.8㎡
조경시설	소계									4	소계								4
	파고라	①								(1)	①								(1)
		①-1	갈현동 산136-5							(1)	①-1	갈현동 산136-5							(1)	가-1에 포함
		①-2	갈현동 산 36-8							(1)	①-2	갈현동 산 36-8							(1)	나-2에 포함
		①-3	갈현동 산136-13							(1)	①-3	갈현동 산136-13							(1)	가-3에 포함
		①-4	신사동 산 31-1							(1)	①-4	신사동 산 31-1							(1)	나-5에 포함
휴양시설	소계			173.0	173.0						소계		173.0	173.0
	휴게소	가		173.0	173.0						가		173.0	173.0
		가-1	갈현동 산136-5임	(63.0)	(63.0)						가-1	갈현동 산 136-5임	(63.0)	(63.0)
		가-2	“	(36.0)	(36.0)						가-2	“	(36.0)	(36.0)
		가-3	갈현동 산136-13	(74.0)	(74.0)						가-3	갈현동 산 136-13임	(74.0)	(74.0)
운동시설	소계			3,584.0	3,584.0					54	소계		3,584.0	3,584.0					54
	체력단련장	나		2,144.0	2,144.0					54	나		2,144.0	2,144.0					54
		나-1	갈현동 산 136-2	(579.0)	(579.0)					(12)	나-1	갈현동 산 136-2	(579.0)	(579.0)					(12)
		나-2	갈현동 산 136-8	(334.0)	(334.0)					(9)	나-2	갈현동 산 136-8	(334.0)	(334.0)					(9)
		나-3	구산동 산 61 일대	(173.0)	(173.0)					(9)	나-3	구산동 산 61 일대	(173.0)	(173.0)					(9)
		나-4	갈현동 산 141-9	(448.0)	(448.0)					(15)	나-4	갈현동 산 141-9	(448.0)	(448.0)					(15)
		나-5	신사동 산 31-1	(162.0)	(162.0)					(4)	나-5	신사동 산 31-1	(162.0)	(162.0)					(4)
		나-6	신사동 산 29-10	(448.0)	(448.0)					(5)	나-6	신사동 산 29-10	(448.0)	(448.0)					(5)
	배드민턴장	다		1,440.0	1,440.0						다		1,440.0	1,440.0
		다-1	역촌동 산 31-1임	(352)	(352)						다-1	역촌동 산 31-1임	(352)	(352)
		다-2	신사동 산 30임	(810)	(810)						다-2	신사동 산 30임	(810)	(810)
			역촌동 산 31-1임									역촌동 산 31-1임
		다-3	신사동 산 48-2임	(278)	(278)						다-3	신사동 산 48-2임	(278)	(278)
			신사동 산 31임									신사동 산 31임
녹지 및 기타				475,875.0							녹지 및 기타		475,656.2							감)218.8㎡

4) “나” 구역 총괄표(위치: 은평구 신사동 산 48-2임, 93-8묘, 산93-16묘 일대)

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건 축 물			공작물 (기)	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건 축 물			공작물 (기)
				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)
계		344,050.0	6,985.0				65	344,050.0	6,985.0				65	변경없음
기반 시설	소 계	2,948.0	2,948.0					2,948.0	2,948.0
	도 로	2,948.0	2,948.0					2,948.0	2,948.0
조 경 시 설		-	-				4	-	-				4
휴 양 시 설		65.0	65.0					65.0	65.0
운 동 시 설		3,972.0	3,972.0				61	3,972.0	3,972.0				61
녹지 ․ 기타		337,065.0	-					337,065.0	-

5) “다” 구역 총괄표(위치: 은평구 신사동 산 98-13임, 증산동 산 7-5임 일대)

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건 축 물			공작물 (기)	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건 축 물			공작물 (기)
				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)
계		370,900.0	6,915.0				66	370,900.0	6,915.0				66	변경없음
기반 시설	소 계	3,793.0	3,793.0					3,793.0	3,793.0
	도 로	3,793.0	3,793.0					3,793.0	3,793.0
조 경 시 설		-	-				6	-	-				6
운 동 시 설		3,095.0	3,095.0					3,095.0	3,095.0
편 익 시 설		27.0	27.0				60	27.0	27.0				60
녹지 ․ 기타		363,985.0	-					363,985.0	-

6) “라” 구역 총괄표(위치: 은평구 수색동 산 7-1임 일대)

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건 축 물			공작물 (기)	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건 축 물			공작물 (기)
				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)
계		171,789.0	2,624.0				14	171,789.0	2,624.0				14	변경없음
기반 시설	소 계	1,730.0	1,730.0					1,730.0	1,730.0
	도 로	1,730.0	1,730.0				3	1,730.0	1,730.0				3
조 경 시 설		-	-				11	-	-				11
운 동 시 설		894.0	894.0					894.0	894.0
녹지 ․ 기타		169,165.0	-					169,165.0	-

다. 도로조서

1) “가” 구역 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	합 계				3,263.0	3,911.0
변경	합 계				3,262.0	4,129.8
신설	소로	소 계			25.0	250.0
		3	1	10.0	25.0	250.0	연결로	외곽경계부	등산로
당초	산책로	소 계			3,263.0	3,911.0
변경	산책로	소 계			3,237.0	3,879.8
당초			1	1.2	271.0	325.2	등산로	외곽경계부	휴게소1
변경			1	1.2	245.0	294.0	등산로	소로	휴게소1
당초	산책로		2	1.2	67.0	80.4	등산로	휴게소1	등산로
당초			3	1.2	40.0	48.0	등산로	등산로	외곽경계부
당초			4	1.2	90.0	108.0	등산로	등산로	휴게소2
당초			5	1.2	289.0	346.8	등산로	휴게소2	체력단련장1
당초			6	1.2	252.0	302.4	등산로	체력단련장2	체력단련장1
당초			7	1.1	46.0	50.6	등산로	외곽경계부	체력단련장2
당초			8	1.2	90.0	108.0	등산로	외곽경계부	외곽경계부
당초			9	1.2	133.0	159.6	등산로	체력단련장1	휴게소3
당초			10	1.2	31.0	37.2	등산로	휴게소3	체력단련장4
당초			11	1.2	196.0	235.2	등산로	체력단련장3	체력단련장4
당초			12	1.2	8.0	9.6	등산로	체력단련장4	등산로
당초			13	1.2	86.0	103.2	등산로	등산로	외곽경계부
당초			14	1.2	149.0	178.8	등산로	등산로	외곽경계부
당초			15	1.2	883.0	1059.6	등산로	체력단련장3	배드민턴장1
당초			16	1.2	22.0	26.4	등산로	배드민턴장1	배드민턴장5
당초			17	1.2	237.0	284.4	등산로	체력단련장5	외곽경계부
당초			18	1.2	127.0	152.4	등산로	체력단련장3	등산로
당초			19	1.2	26.0	31.2	등산로	등산로	외곽경계부
당초			20	1.2	40.0	48.0	등산로	등산로	체력단련장6
당초			21	1.2	35.0	42.0	등산로	체력단련장6	배드민턴장2
당초			22	1.2	66.0	79.2	등산로	체력단련장6	배드민턴장2
당초			23	1.2	17.0	20.4	등산로	배드민턴장3	외곽경계부
당초			24	1.2	62.0	74.4	등산로	배드민턴장6	외곽경계부

서오릉도시자연공원 조성계획결정(변경)조서

가. 지구별 총괄표(위치 : 갈현지구, 탑골지구 등 일대)

구 분	변 경 전						변 경 후
	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물			공작물 (기)	비 고
			동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계	1,082,847.0	33,428.9	2	885.0	1,226.0	201	1,082,847.0	34,313.9	2	885.0	1,226.0	201	시설면적 증 885.0㎡
갈현지구	19,205.8	6,317.2	1	234	234	27	19,205.8	6,317.2	1	234	234	27	변동없음
탑골지구	27,702.0	10,074.3	1	651	992	26	27,702.0	10,074.3	1	651	992	26	변동없음
소 계	46,907.8	16,391.5	2	885.0	1,266.0	53	46,907.8	16,391.5	2	885.0	1,266.0	53	변동없음
시설외지구	1,035,939.2	17,037.4	-	-	-	148	1,035,939.2	17,922.4	-	-	-	148	시설면적 증 885.0㎡
시 설 지 구 율 (법정 40%이하)	(16,391.5㎡ / 46,907.8㎡) x 100% = 34.9%						(16,391.5㎡ / 46,907.8㎡) x 100% = 34.9%
공 원 시 설 율 (법정 20%이하)	(33,428.9㎡ / 1,082,847㎡) × 100% = 3.09%						(34,313.9㎡ / 1,082,847㎡) × 100% = 3.16%
공 원 건 폐 율 (법정 10%이하)	(885.0㎡ / 1,082,847.0㎡) × 100% = 0.08%						(885.0㎡ / 1,082,847.0㎡) × 100% = 0.08%

나. 시설조서

1) 시설외지구 총괄표

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건 축 물			공작물 (기)	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	건 축 물			공작물 (기)
				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)
계		1,035,939.2	17,037.4				148	1,035,939.2	17,922.4				148	시설면적 증) 885.0㎡
기반 시설	소 계	13,073.5	13,073.5					13,958.5	13,958.5					시설면적 증) 885.0㎡
	도 로	13,073.5	13,073.5				25	13,958.5	13,958.5				25	시설면적 증) 885.0㎡
	광 장	-	-					-	-
휴 양 시 설		1,208.9	1,208.9				23	1,208.9	1,208.9				23
운 동 시 설		2,614.5	2,614.5				86	2,614.5	2,614.5				86
편 익 시 설		140.5	140.5				14	140.5	140.5				14
녹지․기타		1,018,901.8						1,018,016.8						녹지 감) 885.0㎡

2) 시설외지구 시설조서

구분	시설명	변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
계				1,035,939.2	17,037.4					148	계		1,035,939.2	17,922.4					148
기반시설	소 계			13,073.5	13,073.5					25	소 계		13,958.5	13,958.5					25	증)885
	도로		부지전체	13,073.5	13,073.5							부지전체	13,958.5	13,958.5						증)885
휴양시설	소 계			1,208.9	1,208.9					23	소 계		1,208.9	1,208.9					23
	휴게소	가		1,208.9	1,208.9						가		1,208.9	1,208.9
		가-1	갈현동 산 56-2, 산53-4	(91.5)	(91.5)					(3)	가-1	갈현동 산 136-5임	(91.5)	(91.5)					(3)
		가-2	갈현동 산 130-1임, 산 131-1임	(77.6)	(77.6)					(2)	가-2	갈현동 산 136-5임	(77.6)	(77.6)					(2)
		가-3	갈현동 산 130-1임, 산 131-2임	(85.0)	(85.0)					(6)	가-3	갈현동 산 136-13임	(85.0)	(85.0)					(6)
		가-4	구파발동 산11	(119.2)	(119.2)					(9)	가-4	구파발동 산11	(119.2)	(119.2)					(9)
		가-5	구파발동 산11, 진관내동 산 96-16	(704.3)	(704.3)					(3)	가-5	구파발동 산11, 진관내동 산 96-16	(704.3)	(704.3)					(3)
		가-6	진관내동 산 96-10	(131.3)	(131.3)						가-6	진관내동 산 96-10	(131.3)	(131.3)
운동시설	소 계			2,614.5	2,614.5					86	소 계		2,614.5	2,614.5					86
	체력단련장	나		1,159.0	1,159.0					76	나		1,159.0	1,159.0					76
		나-1	갈현동 산 56-2	(68.2)	(68.2)					(7)	나-1	갈현동 산 56-2	(68.2)	(68.2)					(7)
		나-2	갈현동 산 54	(32.8)	(32.8)					(4)	나-2	갈현동 산 54	(32.8)	(32.8)					(4)
		나-3	갈현동 산 54	(42.5)	(42.5)					(5)	나-3	갈현동 산 54	(42.5)	(42.5)					(5)
		나-4	갈현동 산 54	(160.0)	(160.0)					(8)	나-4	갈현동 산 54	(160.0)	(160.0)					(8)
		나-5	갈현동 산 12-1	(232.3)	(232.3)					(10)	나-5	갈현동 산 12-1	(232.3)	(232.3)					(10)
		나-6	갈현동 산 12-1	(132.4)	(132.4)					(7)	나-6	갈현동 산 12-1	(132.4)	(132.4)					(7)
		나-7	갈현동 산 12-1	(86.6)	(86.6)					(7)	나-7	갈현동 산 12-1	(86.6)	(86.6)					(7)
		나-8	갈현동 산 12-1, 산12-4	(143.8)	(143.8)					(9)	나-8	갈현동 산 12-1, 산12-4	(143.8)	(143.8)					(9)
		나-9	갈현동 산 12-4	(101.9)	(101.9)					(9)	나-9	갈현동 산 12-4	(101.9)	(101.9)					(9)
		나-10	구파발동 산11, 산 2-7	(158.5)	(158.5)					(10)	나-10	구파발동 산11, 산 2-7	(158.5)	(158.5)					(10)
	배드민턴장	다		1,455.5	1,455.5					10	다		1,455.5	1,455.5					10
		다-1	갈현동 산 54, 287-100, 산12-2	(756.1)	(756.1)					(7)	다-1	갈현동 산 54, 287-100, 산12-2	(756.1)	(756.1)					(7)
		다-2	갈현동 산 12-1	(699.4)	(699.4)					(3)	다-2	갈현동 산 12-1	(699.4)	(699.4)					(3)
편익시설	소 계			140.5	140.5					14	소 계		140.5	140.5					14
	약수터	라		140.5	140.5					(9)	라		140.5	140.5					(9)
		라-1	갈현동 289-100, 산12-2	(67.2)	(67.2)					(5)	라-1	갈현동 289-100, 산12-2	(67.2)	(67.2)					(5)
		라-2	갈현동 산12-2	(73.3)	(73.3)						라-2	갈현동 산12-2	(73.3)	(73.3)
녹지 및 기타				1,018,901.8							녹지 및 기타		1,018,016.8							감)885

다. 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	합 계				8,617.0	13,073.5
변경	합 계				8,952.0	13,958.5
신설	소로	소 계			45.0	450.0
		3	1	10.0	45.0	450.0	연결로	산책로-54	공원경계 산130-9
당초	산책로	소 계			8,617.0	13,073.5
변경	산책로	소 계			8,907.0	13,508.5
당초	산책로		24	1.5	36.0	54.0	등산로	지구경계 산53-4	휴게소 가-1
당초			25	1.5	60.0	90.0	등산로	휴게소 가-1	산책로 26
당초			26	1.5	194.0	291.0	등산로	지구경계 산56-2	휴게소 가-2
당초			27	1.5	773.0	1,159.5	등산로	휴게소 가-2	체력단련장 나-5
당초			28	1.5	355.0	532.5	등산로	휴게소 가-1	산책로 29
당초			29	1.5	206.0	309.0	등산로	산책로 27	공원경계 산54
당초			30	1.5	329.0	493.5	등산로	산책로 29	공원경계 산49-22
당초			31	1.5	24.0	36.0	등산로	지구경계 산51-1	산책로 30
당초			32	1.5	365.0	547.5	등산로	산책로 30	체력단련장 나-5
당초			33	1.5	109.0	163.5	등산로	공원경계 281-213	산책로 32
당초			34	1.5	33.0	49.5	등산로	산책로 32	산책로 35
당초			35	1.5	1,327.0	1,990.5	등산로	체력단련장 나-5	산책로 49
당초			36	1.5	174.0	261.0	등산로	산책로 35	배드민턴장 다-2
당초			37	1.5	179.0	268.5	등산로	배드민턴장 다-2	공원경계 산12-7
당초			38	1.5	194.0	291.0	등산로	공원경계 산11-13	산책로 37
당초			39	1.5	781.0	1,171.5	등산로	체력단련장 나-9	산책로 35
당초			40	1.5	660.0	990.0	등산로	산책로 35	공원경계 산11
당초			41	1.5	972.0	1,458.0	등산로	산책로 39	휴게소 가-5
당초			42	1.5	574.0	861.0	등산로	산책로 49	공원경계 산2-1
당초			43	1.5	83.0	124.5	등산로	공원경계 산2-7	산책로 42
당초			44	1.5	10.0	15.0	등산로	체력단련장 나-10	산책로 42
당초			45	1.5	192.0	288.0	등산로	산책로 42	휴게소 가-5
당초			46	1.5	326.0	489.0	등산로	휴게소 가-5	공원경계 산99-1
당초			47	1.5	30.0	45.0	등산로	지구경계 산96-16	휴게소 가-5
당초			48	1.5	302.0	604.0	등산로	지구경계 산100	휴게소 가-6
당초			49	1.5	247.0	370.5	등산로	산책로 35	휴게소 가-6
당초			50	1.5	61.0	91.5	등산로	휴게소 가-6	공원경계 산96-5
당초			51	1.5	11.0	16.5	등산로	휴게소 가-2	휴게소 가-3
당초			52	1.5	6.0	7.2	등산로	체력단련장 나-2	체력단련장 나-3
당초			53	1.5	4.0	4.8	연결로	체력단련장 나-3	체력단련장 나-4
신설			54	1.5	290.0	435.0	등산로	산책로 27	소로3-1