제17차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

▣ 위원회 개최 개요

◦ 일    시 : 2015. 8. 11 (화) 15:00 ~ 17:15

◦ 장    소 : 푸른도시국 회의실

◦ 참석위원 : 도시공원위원회 위원 3인

◦ 상정안건 : 4건 (심의 2건, 자문 2건)

▣ 회의결과

◦ 심 의(2) : 재심의 1, 보류 1

◦ 자 문(2) : 조건부동의 2

연번	요청기관	상 정 안 건	결과
1	금천구	독산동 2-1 특별계획구역 내 소공원 조성계획결정(최초)	조건부 동의
2	도봉구	뱃골어린이공원 조성계획결정(변경)	재심의
3	서초구	서초 우성1차 주택재건축정비사업 어린이공원 조성계획결정(최초)	조건부 동의
4	구로구	구로본근린공원 조성계획결정(최초)	보류

세부심의(자문)결과 및 내용

1. 독산 2-1 특별계획구역 내 소공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 금천구

공원현황 및 결정내역	자문결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 금천구 독산동 1008-1번지 일대 ◦ 면적 : 812.20㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2011.10.06 (서울시고시 제2011-297호) < 주요 내역 > ◦ 기반시설 : 128.32㎡ (도로 81.80㎡, 진입광장 24.42㎡, 광장 22.10㎡) ◦ 조경시설 : 데크, 앉음벽, 디딤돌(23.70㎡) ◦ 휴양시설 : 평의자 1기, 등의자 5기(5.16㎡) ◦ 관리시설 : 조명등 4기 ◦ 녹지 및 기타 : 655.02㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 19.35 % (법정 20% 이내)	〔조건부동의〕 아래 조건을 반영하여 심의주관부서와 협의 후 시행 ◦ 공원이용자에게 충분한 휴식공간과 녹음, 아름다운 경관을 제공될 수 있도록 계획 - 대규모 건물 전면에 위치한 공간으로 큰나무 정형식재(3열 식재) 검토 - 충분한 녹음 제공을 위해 이팝나무를 느티나무(규격 R20이상)로 변경 검토 및 범안로 연접 식수대 연장(확장) - 경관향상을 위해 세부적인 하부 식재계획 수립 · 최근의 소규모 공원조성 트렌드(정원적 요소 도입)반영 · 다양한 자생종, 숙근초 등을 활용하여 변화감 있고 4계절을 느낄 수 있도록 계획 - 녹음 속 자연스러운 휴식공간 제공을 위해 데크공간을 보행동선 축(방향)으로 위치 조정 등 ◦ 단계(1차, 2차)별로 조성되는 사업임을 고려하여 균형있게 시설물을 배치하되, 구역별 완성도있는 공원계획 필요

세부심의(자문)결과 및 내용

2. 뱃골어린이공원 조성계획결정 (변경)

요청기관 : 도봉구

공원현황 및 결정내역	자문결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 도봉구 창동 367 ◦ 면적 : 2,318.3㎡ ◦ 공원지정(최초) : 1988.08.19 (건설교통부고시 제412호) ◦ 조성계획(최종) : 1992.07.06. (서고 제1992-222호) < 주요 변경 내역 > ◦ 기반시설 : 436.47㎡ → 490.12㎡ 증53.65㎡ 도로, 광장 ◦ 조경시설 : 382.8㎡ → 138.84㎡ 감243.96㎡ ◦ 휴양시설 : 0㎡ → 16.4㎡ 증16.4㎡ ◦ 휴희시설 : 191.5㎡ → 318.8㎡ 증127.3㎡ ◦ 운동시설 : 0㎡ → 52.45㎡ 증52.45㎡ ◦ 편익시설 : 17.3㎡ → 59.3㎡ 증42㎡ (증축, 화장실 리모델링) ◦ 녹지및기타 : 1,290.23㎡ →1,242.39㎡ <법적검토> ◦ 공원 시설율 : 46.40% (법정 60% 이하) ◦ 공원 건폐율 : 2.55% (법정 5% 이하)	〔재심의〕 ○ 기존 공원 재정비계획으로, 기존 공원 현황【식재현황(존치, 이식, 제거계획), 공간구성, 시설물현황, 동선계획, 이용상의 문제점 등】분석을 토대로 문제점 · 유지 · 개선방안이 포함된 디테일한 공원조성계획이 필요함. - 공원 현황 분석 자료 보완 - 공원과 화장실이 서로 조화될 수 있도록 건축물 주변 조경계획 수립 ○ 놀이공간에 명확한 테마를 담아, 상상어린이공원 및 유아숲체험장 등 창의적인 놀이공간이 될 수 있도록 다양한 방안 강구 및 놀이공간 계획 - 유사한 기능의 조합놀이대 추가 설치 재검토 ○ 공원 화장실 건립에 대해서는 이용 수요와 기능(화장실 및 관리공간)을 충분히 반영하여 전체적인 건축물계획에 대해 우리시 도시공원위원회 건축분야위원의 자문을 받아 추진 - 기능 향상 및 이용편의를 위해 공간별 규모 및 배치도, 내부 세부계획 (재료, 도입 시설, 변기 수량, 출입구 등) 재검토

세부심의(자문)결과 및 내용

3. 서초우성1차 주택재건축정비사업 어린이공원 조성계획결정 (최초)

요청기관 : 서초구

공원현황 및 결정내역	자문결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 서초구 서초동 1336번지 일대 ◦ 면적 : 1,749.00㎡ ◦ 공원결정 : 2004년 12월 27일(서고 제2004-418호) < 주요내용(신설) > ◦ 기반시설 : 534.13㎡ - 도로 : 339.70㎡ - 광장1 : 156.84㎡ - 광장2 : 25.00㎡ - 광장3 : 12.59㎡ ◦ 조경시설: 66.99㎡ ◦ 휴양시설: 223.48㎡ ◦ 유희시설: 141.32㎡ ◦ 녹지 및 기타 : 783.08㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 55.2%(법정 60.0% 이내)	〔조건부동의〕 아래 조건을 반영하여 심의주관부서와 협의 후 시행 ○ 활발한 놀이공간 이용을 위해 메이플놀이터(조합놀이대) 디자인 개선(미끄럼틀 설치, 색채 등) 및 바닥포장재 검토 ○ 공원컨셉과 자연스럽게 어우러질 수 있도록 수경시설 형태 등 디테일한 디자인 개선 검토 ○ 공원과 단지녹지가 자연스럽게 어우러진 통합 공원계획으로 식재 및 동선계획이 시공(준공)으로 연계될 수 있도록 단지와 유기적인 협조체계 유지

세부심의(자문)결과 및 내용

4. 구로본근린공원 조성계획결정 (최초)

요청기관 : 구로구

공원현황 및 결정내역	자문결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울특별시 구로구 구로2동 625-103 일대 ◦ 면적 : 10,360㎡ ◦ 공원지정 : 1998. 03. 24. (서고 제1998-91호) < 주요 내역 > ◦ 기반시설 : 2,563.7㎡ 도로, 광장 ◦ 조경시설 : 반원형파고라, 조명열주, 바닥분수 등 ◦ 휴양시설 : 242.5㎡ 휴게소, 등의자,앉음벽 등 ◦ 유희시설 : 347.0㎡ 어린이놀이터, 회전놀이 등 ◦ 운동시설 : 생활체육시설 6기 ◦ 편익시설 : 277.1㎡ 주차장 ◦ 녹지 및 기타 : 6,929.7㎡ 녹지 <법적검토> ◦ 시설율 : 33.11%(법정 40% 이하)	〔보류〕 - 자문의견을 검토 및 보완하여 도시공원위원회 소위원회 재상정 ○ 구로본린공원은 전체 공원용지가 사유지(지목 대지)인 구공원으로, 공원조성의 필요성 및 재원조달 방안, 토지소유자와의 협조체계 등 공원조성계획 수립에 대해 면밀한 검토가 필요하며, 공원의 다양한 활용방안 등에 대해 유관부서 협의 등 다각도의 방안을 검토하여 도시공원위원회 소위원회 재상정