제18차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

▣ 위원회 개최 개요

◦ 일    시 : 2015. 8. 25 (화) 15:00 ~ 18:10

◦ 장    소 : 우장근린공원, 상도근린공원, 장군봉근린공원

◦ 참석위원 : 도시공원위원회 위원 3인

◦ 상정안건 : 3건 (현장 수권 1, 현장조사 2)

▣ 회의결과

연번	요청기관	상 정 안 건	결과
1	강서구	우장근린공원 조성계획결정(변경)	재심의 (소위원회)
2	관악구	상도근린공원 조성계획결정(변경) 현장조사
3	관악구	장군봉근린공원 조성계획결정(변경) 현장조사

세부심의(자문)결과 및 내용

1. 우장근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 강서구

공원현황 및 결정내역	자문결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 강서구 화곡동 산60-1번지 일대 ◦ 면적 : 359,435.2㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1971. 8. 6. (건설부고시 제465호) ◦ 조성계획(최종) : 2012. 3.29. (서고 제2012-74호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 21,112㎡ → 22,382㎡ (증 1,270㎡) 산책로 ◦ 휴양시설 : 2,805㎡ → 6,704㎡ (증 3,899㎡) 휴게쉼터 조성 ◦ 교양시설 : 25,006㎡ → 25,156㎡ (증 150㎡) 치유안내센터건립 ◦ 녹지 및 기타 : 276,812.2㎡ → 271,493.2㎡ (감 5,319㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 22.99% → 24.47%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 2.86% → 2.89%(법정 10% 이내)	재심의(소위원회) - 아래 조건을 반영하여 도시공원위원회 소위원회 재상정 ◦ 공원이용자의 간섭과 일부 이용자의 공간 일시 점용이 발생되는 치유의 숲보다는 도심지 근린공원의 본래의 기능을 강화할 수 있도록 도시공원에 어울리는 서울형힐링숲(체험의 공간)으로 공원조성계획 컨셉 및 세부계획 변경 검토 - 많은 공원이용자의 공유와 참여를 유도할 수 있도록 개방성있게 계획 및 운영 - 기존 숲의 하부 식재 보완 및 컨셉에 어울리는 방향원, 힐링초화원 등 특색있는 조경식재를 통해 숲 복원 방안 강구 - 쪽동백나무 자생지 보전 - 시설 설치는 최소화하고 기존 산책로 및 공원시설물 정비(보완)하여 체험의 공간으로 활용할 수 있도록 세부계획 재검토 ◦ 건축계획 - 건축물 규모는 운영 세부프로그램을 반영하고 기능을 집약화하여 최소화하고 높이는 1층으로 조정. - 건립위치가 숲 속으로 대형 수목과 상충되므로, 국궁장 입구로 조정 검토 - 체험시설 및 화장실 이용자 편의를 위해 내부 배치 등 세부계획 보완 및 공원과 어울리는 디자인으로 계획 ※ 조성 후 이용활성화 및 원활한 유지관리를 위해 전문가(산림 치유사 등) 고용을 위한 예산확보 등 세부 유지관리계획 수립 검토

세부심의(자문)결과 및 내용

2. 상도근린공원 조성계획결정 (변경) 현장조사

요청기관 : 관악구

공원현황 및 결정내역	현장조사결과
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 관악구 봉천동 산 103-3번지 일대 ◦ 면적 : 359,342.80㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1940. 3. 12 (총독부고시 제208) ◦ 조성계획(최종) : 2009. 7. 23 (서고 2009-280) < 주요 변경내역 > ◦ 교양시설 : 2,160.23㎡ - 놀이마당 : 2,581.19㎡ (감2,581.19㎡) - 공립어린이집 : 816.00㎡ (증816.00㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 297,844.22㎡ → 299,609.41㎡ (증1,765.19㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 17.11% → 16.62%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 0.61% → 0.66%(법정 10% 이내)	- 현장조사 결과를 반영하여 도시공원위원회 본위원회 재상정 ○ 산지형인 대상지의 지형을 활용하여 주변과 어우러지며 안전하고 친환경적인 건축물 건립을 위해 건축 세부계획 보완과 공원이용자 이용 편의 및 경관을 회복하는 공원계획 수립이 필요함. - 지하 주차장 도입, 공원과 어울리는 디자인 및 재료선정, 이용자의 접근 및 이용 편의, 시각적 오픈 및 주변 건물과의 위화감 완화 등을 고려한 건축계획 수립 - 안정성을 고려한 보행자 및 차량 접근방안 강구 - 외부공간은 공원과 어우러지며, 놀이터는 어린이들의 정서발달과 창의적인 놀이가 되도록 자연형, 생태놀이터 도입 검토 - 산책로 정비를 통해 기존 공원시설과의 연계성 확보 - 수목식재 등 공원 경관 향상(복원) 방안 강구 - 공원 및 건축물 스터디 모형 제작

세부심의(자문)결과 및 내용

3. 장군봉근린공원 조성계획결정 (변경) 현장조사

요청기관 : 관악구

공원현황 및 결정내역	현장조사결과
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 신림동 산163-1 일원 ◦ 면적 : 128,100㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1971. 8. 6 (건설부 고시 제465호) ◦ 조성계획(최종) : 1987. 6. 5 (서고 제395) < 주요 변경내역 > ◦ 운동시설 : 2,778.85㎡ (감355.98㎡) ◦ 교양시설 : 852.37㎡ (증852.37㎡) - 공립어린이집 : 852.37㎡ ◦ 녹지 및 기타 : 114,148.86㎡ → 113,658.30㎡ (감 496.39㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 13.92% → 14.30%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 0.25% → 0.41%(법정 10% 이내)	- 현장조사 결과를 반영하여 도시공원위원회 본위원회 재상정 ○ 건축계획 대상지가 구릉지 및 비오톱 1등급지를 포함하고 있어 지형훼손과 경관저해가 우려되므로, 지형을 보존하고 후면부 훼손지를 활용하여 건축하고, 경관을 회복하는 공원계획 수립 검토. ○ 건축계획 - 지형과 사면은 원형 보전하고 공원과 어우러지며 안전하고 친환경적인 건축물 계획수립 - 지하 주차장 도입, 건축물 및 외부공간의 재배치, 층수조정(2층), 공원과 어울리는 디자인 및 재료선정, 이용자의 접근 및 대기 등 이용 편의 등을 고려하여 건축계획 전면 재검토 ○ 지형을 활용한 창의적이며 자연형 놀이시설 도입 검토 ○ 기존 공원과의 연계성 확보 및 경관 복원 방안 강구 등 ○ 공원 및 건축물 스터디 모형 제작