2015. 8. 25.(화)

도시공원조성계획 심의안건

(2015년 제18차 도시공원위원회 소위원회)

서울특별시 도시공원위원회

목     차

□		상정안건 개요
□		상정안건
	1.	우장근린공원 조성계획결정(변경)	---	강 서 구	---	4
	2.	상도근린공원 조성계획결정(변경)	---	관 악 구	---	18
	3.	장군봉근린공원 조성계획결정(변경)	---	관 악 구	---	34

□ 상정안건

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
1	강서구	우장근린공원 조성계획결정 (변경) 심 의 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 강서구 화곡동 산60-1번지 일대 ◦ 면적 : 359,435.2㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1971. 8. 6. (건설부고시 제465호) ◦ 조성계획(최종) : 2012. 3.29. (서울시고시 제2012-74호) < 주요 변경내역 > ◦ 기반시설 : 21,112㎡ → 22,382㎡ (증 1,270㎡) 산책로 ◦ 휴양시설 : 2,805㎡ → 6,704㎡ (증 3,899㎡) 휴게쉼터 조성 ◦ 교양시설 : 25,006㎡ → 25,156㎡ (증 150㎡) 치유안내센터건립 ◦ 녹지 및 기타 : 276,812.2㎡ → 271,493.2㎡ (감 5,319㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 22.99% → 24.47%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 2.86% → 2.89%(법정 10% 이내)

□ 상정안건

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고
2	관악구	상도근린공원 조성계획결정 (변경) - 심 의 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 관악구 봉천동 산 103-3번지 일대 ◦ 면적 : 359,342.80㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1940. 3. 12 (총독부고시 제208) ◦ 조성계획(최종) : 2009. 7. 23 (서울시고시 2009-280) < 주요 변경내역 > ◦ 교양시설 : 2,160.23㎡ - 놀이마당 : 2,581.19㎡ (감2,581.19㎡) - 공립어린이집 : 816.00㎡ (증816.00㎡) ◦ 녹지 및 기타 : 297,844.22㎡ → 299,609.41㎡ (증1,765.19㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 17.11% → 16.62%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 0.61% → 0.66%(법정 10% 이내)
3	관악구	장군봉근린공원 조성계획결정 (변경) - 심 의 -	< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 신림동 산163-1 일원 ◦ 면적 : 128,100㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1971. 8. 6 (건설부 고시 제465호) ◦ 조성계획(최종) : 1987. 6. 5 (서울시 고시 제395) < 주요 변경내역 > ◦ 운동시설 : 2,778.85㎡ (감355.98㎡) ◦ 교양시설 : 852.37㎡ (증852.37㎡) - 공립어린이집 : 852.37㎡ ◦ 녹지 및 기타 : 114,148.86㎡ → 113,658.30㎡ (감 496.39㎡) <법적검토> ◦ 시설율 : 13.92% → 14.30%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 0.25% → 0.41%(법정 10% 이내)

의안번호	제 1 호		의결사항
의 결 년 월 일	2015. 8. 25. (제18차 소위)

우장근린공원 조성계획결정(변경)

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2015. 8 .

도시공원위원회 심의안건

1. 의결주문

◦ 서울특별시 강서구 화곡동 산60-1번지 일대 우장근린공원 내 일부 지역에 기존 숲을 활용한 체험센터, 명상의 공간 등으로 구성된 힐링 숲을 조성하기 위해 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조의 2 규정에 따라 심의 의결코자 함.

2. 제안이유(입안취지)

가. 조성계획 (변경)결정의 목적

◦ 우장근린공원 내 치유안내센터, 명상의 공간 등으로 구성된 힐링 숲 조성

◦ 다양한 프로그램을 통한 힐링으로 바쁜 일상에 쫓기는 현대인들에게 성찰과 재충전의 장소를 제공하는데 그 목적이 있음.

나. 조성계획 (변경)결정의 필요성

◦ 우장근린공원 내 힐링숲을 조성하여 심리적․정신적 스트레스로 힘든 시민들에게 자연 속의 휴식과 긍정의 에너지를 전달함.

◦ 심신안정과 자아성찰의 기회를 제공하여 공원이용을 다양화하고 시민이 즐겨찾는 행복한 공원으로 조성하기 위함.

3. 공원 현황

◦ 위    치 : 강서구 화곡동 산60-1번지 일대

◦ 공원면적 : 총 면적 359,435.2㎡

◦ 도시계획시설(공원)지정

- 최 초  1971. 8. 6. (건설부고시 제465호)

◦ 공원조성계획결정

- 최 초  1983. 5. 24. (건설부고시 제165호)

- 최 종  2012. 3. 29. (서울시고시 제2012-74호)

4. 계획의 주요내용

◦ 개발목표 및 방향

- 우장근린공원은 도심지 주택가 내에 위치하여 이용객이 많고 활용도가 높은 공원으로 일부지역을 주변여건과 조화되고 스트레스에 지친 도시민들의 휴식처가 되고 활력을 재충전하는 힐링 숲 공간으로 조성하여

- 공공의 복지를 증진하고 시민의 삶의 질을 높임은 물론, 공원 이용환경 개선 및 이용율을 제고하고자 함

◦ 주요변경내용

<신설>

- 휴양시설 : 3,899㎡ 신설(휴식시설 조성)

- 교양시설 : 150㎡ 신설(치유안내센터 조성)

<변경>

- 기반시설 : 1,270㎡ 증가(산책로)

- 녹    지 : 5,319㎡ 감소(276,812.2㎡ → 271,493.2㎡)

5. 인문, 관광환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 인문환경

- 대상지는 한강과 인접하며 주변에 김포공항, 마곡지구 등과 접하여 발전가능성이 높은 지역이며, 주변은 고층 아파트 위주의 주거밀집 지역으로 이용 인구가 많음

- 북측은 공항로, 동측은 화곡로. 서측은 강서로와 인접하며, 공원 내부에서 화곡로, 강서로와 주진입로가 연결되어 접근이 용이함

◦ 자연환경

- 봉제산, 마곡지구, 개화산으로 연결되는 생태녹지축의 주요 거점녹지

- 도심지와 표고차 95m로 낮은 구릉이지만 주요 지점에서 주변 시가지가 조망되는 경관 보유

- 산지형 공원으로 자연림의 비율 29.7%, 상수리나무우점군집 17.84%, 소나무 우점군집 4.63%, 참나무혼효군집 4.3%순이며 특히 쪽동백 군집이 8,833㎡로 공원 전체의 2.45%임

◦ 관광환경

- 허준박물관, 겸재미술관, 약사사, 양천고성지 등의 다양한 관광문화가 산재하고, 우장산의 자연환경과 연계하여 조성 시 시너지 효과가 기대됨

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

◦ 토지이용

- 본 대상지는 근린공원으로, 주이용자는 몸과 마음의 치유가 필요한 다양한 연령층의 시민이며, 다수 이용객의 휴양과 정서함양을 위한 공간으로 계획

- 주변 현황을 고려하여 산책로 및 체험시설을 배치하여 시민들의 이용률 제고

◦ 동선

- 기존 산책로를 중심으로 외부에서 접근과 이동이 편리하도록 동선계획 수립

◦ 시설의 배치

- 각 시설지별로 기능에 맞는 시설을 배치하며, 주변 시설과의 상호 연계성을 고려하여 설치함

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

◦ 영향 및 효과

- 도심지에 위치한 공원내에 체험센터 조성 및 치유프로그램 운영으로 접근 및 참여가 용이하므로 스트레스 해소 및 건강증진 효과와 함께 우장근린공원에 대한 가치가 증대될 것으로 보임

8. 공원조성 계획(안)에 대한 주민 의견 청취

◦ 주민의견 청취 : 서울시 시보 및 인터넷(구 홈페이지) 게재,

해당동 주민센터를 통한 홍보 등

<시보> 게재일자 : 2015년 6월 11일

<인터넷> 게재장소 : 강서구청 홈페이지

<해당동 주민센터 홍보>

- 우장산동 주민센터 게시판 게재 및 반상회 개최시 홍보

◦ 주민의견 청취결과 : 2건

- 우장근린공원 내 화장실이 2개소 조성되어 있으나 공원입구(강서구민센터 인근)와 축구장 인근에 편중되어 있어 이용이 불편하고 공원규모에 비해서도 화장실 수가 부족하므로 힐링숲(치유안내센터)조성 시 외부에서도 출입이 가능한 화장실 설치

→ 체험센터 조성 시 프로그램 참가자 및 공원이용객이 함께 이용가능한 화장실을 설치하되 프로그램 진행시 방해가 되지 않도록 이용동선 분리

- 인접한 기존 유아숲체험장을 이용하는 어린이들이 힐링숲(치유안내센터)을 체험할 수 있도록 고려해 주었으면 함

→ 힐링숲(치유안내센터) 운영 시 유아 등 어린이들도 참여 가능토록 유아숲체험장과 연계된 프로그램 개발 · 적용

9. 관계기관 부서 협의 결과

◦ 협의부서

- 서울시 공원조성과, 자연생태과, 물관리정책과

◦ 협의 의견 및 조치사항

- 서울시 공원조성과

1) 현재 힐링 프로그램을 운영중인 시설에 대한 조사 및 분석을 토대로 계획

→ 산음자연휴양림 등 운영중인 시설의 답사 및 체험, 산림치유지도사의 자문을 받아 설계반영

2) 계획된 치유안내센터 내 화장실을 휠체어 출입이 가능하도록 진입부 및 출입문 기준 준수

→ 휠체어 출입이 용이하도록 슬라이딩 도어 설치 및 출입문 폭(100cm 이상) 확보

3) 체험센터 내 남․여 화장실 출입문은 서로 마주보지 않도록 계획

→ 남․여 화장실 출입문을 이용자가 서로 마주치지 않도록 설치

- 서울시 자연생태과

1) 산지의 형질을 변경하는 것은 산지전용에 해당하는 사항이므로 사전 허가절차 등을 거쳐야 함

→ 대상지는 지목이 공원이나 현황산림으로 산지관리법상 산지에 해당되나

힐링숲(치유안내센터) 조성계획상 대부분 숲길산책로 형태로 조성하는 사항으로 산지일시사용에 해당되며

→ 치유안내센터는 공원시설로서 기존 정자 및 벤치 등 휴게시설이 위치하였던 곳에 조성될 예정이므로 개발에 따른 형질변경이나 수목을 제거하는 것이 극히 미미함

- 서울시 물관리정책과

1) 사업시행시 빗물분담률을 적용하여 빗물관리시설 설치

→ “물순환 회복 및 저영향 개발 기본조례” 제8조에 의한 저영향개발 사전협의를 통해 빗물관리시설 설치에 대한 내용 반영

→ 빗물분담량을 적용한 빗물관리대책량 및 산정 근거

▶ 사 업 명 : 우장근린공원 조성계획(변경)

▶ 위    치 : 강서구 화곡동 산60-1번지 일대

▶ 면    적 : 5,319㎡

- 전체면적 중 녹지 및 나지 면적(자연적인 빗물침투 가능 ) : 5,237.56㎡,

건물면적 : 81.44㎡

▶ 시설의 종류 : 공원 편의시설

▶ 기준시설별 빗물분담량

구분	기준시설별 빗물분담량(mm/hr)
서울시	공공·교육	공원·녹지	교통·기반	민간(대규모)	민간(소규모)
	6.0	7.5	5.0	5.5	3.5

[주1] 민간시설의 대규모 : 대지면적 500m² 이상, 소규모 : 대지면적 500m² 미만

[주2] 복합단지 및 도시개발(재개발)사업 등은 토지이용 계획에 따른 해당 분담량 적용

→ 빗물분담량에 따른 필요대책량 산정

※ 토지이용별 빗물분담량 적용시 사업지구내 면적중 일부가 녹지이면 빗물침투에 기여하기 때문에 지면 기준 녹지 및 나지면적을 각 토지이용별 면적에서 공제하고 산정

☞ 빗물분담량이 7.5mm/hr일 때  대책면적 = 부지면적 - { 지상 기준 녹지 및 나지면적 × (2/5) } 적용

☞ 빗물분담량이 6.0mm/hr일 때  대책면적 = 부지면적 - { 지상 기준 녹지 및 나지면적 × (1/2) } 적용

☞ 빗물분담량이  5.5~5.0mm/hr일 때  대책면적 = 부지면적 - { 지상 기준 녹지 및 나지면적 × (3/5) } 적용

☞ 빗물분담량이 3.5mm/hr일 때  대책면적 = 부지면적 - { 지상 기준 녹지 및 나지면적 } 적용

< 표 1 > 사업지구 내 토지이용별 빗물분담량 및 필요대책량

구 분	토지이용면적 (m²)	녹지 및 나지면적 (m²)	대책면적 (m²)	빗물분담량 (mm/hr)	필요대책량 (m³/hr)
공공‧교육	-	-	-	-	-
공원‧녹지	5.319	5,237.56	3,223.9	7.5	24.2
교통‧기반	-	-	-	-	-
민간(대규모)
합 계	5.319	5,237.56	3,223.9	7.5	24.2

□ 전체 필요대책량 :  24.2 m³/hr

→ 빗물침투·이용시설 설치에 따른 설치대책량 산정

․ 침투시설의 설치에 따른 대책량의 산출

종류	시설명	비침투량	단위설계침투량A	설치수량B		설치대책량 C=A×B		비고
투수성 포장			m³/m2·hr		m2		m³/hr
			m³/m2·hr		m2		m³/hr
			m³/m2·hr		m2		m³/hr
침투 측구	침투측구 W500	6.038	0.080m³/m·hr	40	m	3.200	m³/hr
			m³/m·hr		m		m³/hr
			m³/m·hr		m		m³/hr
침투 트렌치	침투트렌치 W300	4.265	0.057m³/m·hr	250	m	14.250	m³/hr
	침투트렌치 W500	6.038	0.080m³/m·hr	50	m	4.000	m³/hr
			m³/m·hr		m		m³/hr
원형 침투통	원형통 D800A	17.148	0.228m³/개·hr	10	개	2.280	m³/hr
			m³/개·hr		개		m³/hr
			m³/개·hr		개		m³/hr
정방형 침투통	정방형침투통 W500B	3.172	0.042m³/개·hr	14	개	0.588	m³/hr
			m³/개·hr		개		m³/hr
			m³/개·hr		개		m³/hr
합계						24.318	m³/hr	(A)

□ 전체 설치대책량 (A)+(B) :  24.813 m³/hr

□ 종합 검토결과

필요대책량(24.2m³/hr) 보다 설치대책량(24.813m³/hr)이 더 커 적절한 것으로 검토

10. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달계획

◦ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	연도별 투자계획			비고
		소계	2014	2015
계	600	600	-	600
시 비	600	600	-	600

◦ 재원조달방안

- 2015년 시비확보 : 600백만원 (공사비-567백만원, 용역비-33백만원)

11. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적검토 사항

- 공원시설율 : 22.99% → 24.47% (법정시설율 40％ 이내)

- 공원건폐율 :  2.86% →   2.89％ (법정건폐율 10％ 이내)

◦ 입안부서 의견

- 우장근린공원 힐링 숲 조성사업을 통해 치유의 공간 및 치유안내센터를 조성하여 도시민들에게 산림을 통한 다양한 환경적 요소를 체험토록 하며 우장산 힐링숲이 서울의 대표적인 치유의 공간으로 거듭나기 위해 공원조성계획 변경이 타당할 것으로 사료됨

첨부 : 1. 조성계획 (변경)결정 조서 1부(총괄표, 시설조서, 도로조서)

2. 위치도 및 도면  1부

3. 설명자료(PPT) 1부.  끝.

우장근린공원 조성계획결정(변경)조서

가. 총괄표(강서구 화곡동 산60-1번지 일대)

구 분		변 경 전						변 경 후						비고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물(㎡)			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물(㎡)			공작물 (기)
				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)				동수(동)	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)
계		359,435.2	82,623.0	21	10,297.71	25,606.96	430	359,435.2	87,942.0	22	10,383.94	25,692.92	473	증)5,319.0㎡
기반시설	소계	21,112.0	21,112.0					22,382.0	22,382.0					증)1,270.0㎡
	도로	21,112.0	21,112.0					22,382.0	22,382.0
	광장
조경시설		1,336.0	1,336.0				6	1,336.0	1,336.0				6
휴양시설		2,805.0	2,805.0	1	65	65	256	6,704.0	6,704.0	1	65	65	299	증)3,899.0㎡
유희시설		1,334.0	1,334.0				2	1,334.0	1,334.0				2
운동시설		26,597.0	26,597.0	2	125.80	125.80	82	26,597.0	26,597.0	2	125.80	125.80	82
교양시설		25,006.0	25,006.0	11	9,502.19	24,714.44		25,156.0	25,156.0	12	9,588.42	24,800.40		증)150.0㎡
편익시설		4,155.0	4,155.0	5	326.72	326.72	4	4,155.0	4,155.0	5	326.72	326.72	4
관리시설		278.0	278.0	2	278.00	375.00	80	278.0	278.0	2	278.00	375.00	80
녹 지		276,812.2	-					271,493.2	-					감)5,319.0㎡
시 설 률 (법정 40%)		(82,623.0/359,435.2) × 100 = 22.99%						(87,942.0/359,435.2) × 100 = 24.47%
건 폐 율 (법정 20%)		(10,297.71/359,435.2) × 100 = 2.86%						(10,379.88/359,435.2) × 100 = 2.89%

나. 시설조서

구분	시설명	변 경 전									비고	변 경 후									비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규 모	건 축 물(㎡)		공작물 (기)		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구 조	규 모	건 축 물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적									바닥면적	연면적
합 계				359,435.2	82,623.0		21동	10,297.71	25,606.96	430				359,435.2	87,942.0		22동	10,383.94	25,692.92	473	증)5,319.0㎡
기반 시설	소 계			21,112.0	21,112.0									22,382.0	22,382.0						증)1,270.0㎡
	도로		전지역	21,112.0	21,112.0								전지역	22,382.0	22,382.0
조경 시설	소계			1,336	1,336					6				1,336	1,336					6
	새마을지도자탑	①	내발산동 산4-5	1,256	1,256	석재				1		①	내발산동 산4-5	1,256	1,256	석재				1
	약수터	자	2개소	80	80							자	2개소	80	80
		자-1	내발산동 산6-1	(50)	(50)							자-1	내발산동 산6-1	(50)	(50)
		자-2	화곡동 산61-1	(30)	(30)							자-2	화곡동 산61-1	(30)	(30)
	그늘시렁	⑤	화곡동 산6-2			목재				1		⑤	화곡동 산6-2			목재				1
휴양 시설	소계			2,805.0	2,805.0		1	65	65	256				6,704.0	6,704.0		1	65	65	299	증)3,899.0㎡
	휴게소	차	8개소	2,181.0	2,181.0					6		차	11개소	6,080.0	6,080.0					6
	휴게소1	차-1	내발산동 산17	(303)	(303)							차-1	내발산동 산17	(303)	(303)
	휴게소2	차-2	내발산동 산22-1	(378)	(378)							차-2	내발산동 산22-1	(378)	(378)
	휴게소3	차-3	내발산동 산87-1	(67)	(67)							차-3	내발산동 산87-1	(67)	(67)
	휴게소4	차-4	화곡동 산68-1	(65)	(65)							차-4	화곡동 산68-1	(65)	(65)
	휴게소5	차-5	화곡동 산60-1	(137)	(137)							차-5	화곡동 산60-1	(137)	(137)
	휴게소6	차-6	내발산동 산19-1	(820)	(820)					1		차-6	내발산동 산19-1	(820)	(820)					1
	휴게소7	차-7	내발산동 산19-1	(346)	(346)					4		차-7	내발산동 산19-1	(346)	(346)					4
	휴게소8	차-8	내발산동 산19-1	(65)	(65)					1		차-8	내발산동 산19-1	(65)	(65)					1
	휴게소9	차-9										차-9	내발산동 산9-1	(836)	(836)					4	신설
	휴게소10	차-10										차-10	내발산동 산9-1	(1707)	(1707)					16	신설
	휴게소11	차-11										차-11	화곡동 산60-1	(1356)	(1356)					23	신설
	피크닉장	카	내발산동 산11-1	424	424							카	내발산동 산11-1	424	424
	의자	⑥	시설지역							189		⑥	시설지역							189
	탁자	⑦	시설지역							35		⑦	시설지역							35
	휴지통	⑧	시설지역							23		⑧	시설지역							23

구 분	시설명	변 경 전									비고	변 경 후									비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구 조	규모	건 축 물(㎡)		공작물 (기)		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구 조	규 모	건 축 물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적									바닥면적	연면적
휴양 시설	정자	⑨	내발산동 산10-1	50.0	50.0					2		⑨	내발산동 산10-1	50.0	50.0					2
	숲모임터	⑬	내발산동 산19-1	20	20					1		⑬	내발산동 산19-1	20	20					1
	숲속유아 쉼터	9	내발산동 산19-1	130.0	130.0	목조	1동	65	65			9	내발산동 산19-1	130.0	130.0	목조	1동	65	65
유희 시설	소계			1,334.0	1,334.0					2				1,334.0	1,334.0					2
	모험놀이장	거	내발산동 산19-1	1,334.0	1,334.0					2		거	내발산동 산19-1	1,334.0	1,334.0					2
운동 시설	소계			26,597.0	26,597.0		2동	125.80	125.80	82				26,597.0	26,597.0		2동	125.80	125.80	82
	축구장	나	화곡동 산60-1	10,236.0	10,236.0							나	화곡동 산60-1	10,236.0	10,236.0
	정구장	다	2개소	3,200.0	3,200.0		1동	28.8	28.8	4		다	2개소	3,200.0	3,200.0		1동	28.8	28.8	4
		다-1	화곡동 산60-7	(1600)	(1600)	경량식	(1동)	(28.8)	(28.8)	(2)		다-1	화곡동 산60-7	(1600)	(1600)	경량식	(1동)	(28.8)	(28.8)	(2)
		다-2	화곡동 산 60-1	(1600)	(1600)					(2)		다-2	화곡동 산 60-1	(1600)	(1600)					(2)
	배드민턴장	라	3개소	2,100.0	2,100.0					16		라	3개소	2,100.0	2,100.0					16
		라-1	내발산동 산11-1	(900)	(900)					(6)		라-1	내발산동 산11-1	(900)	(900)					(6)
		라-2	회곡동 산84-5	(600)	(600)					(5)		라-2	회곡동 산84-5	(600)	(600)					(5)
		라-3	화곡동 산60-5	(600)	(600)					(5)		라-3	화곡동 산60-5	(600)	(600)					(5)
	체력단련장	파	2개소	159.0	159.0							파	2개소	159.0	159.0
		파-1	내발산동 산10-1	(97)	(67)							파-1	내발산동 산10-1	(97)	(67)
		파-2	내발산동 산10-1	(62)	(62)							파-2	내발산동 산10-1	(62)	(62)
	궁도장	2	화곡동 산60-1	4,762	4,762	RC조	1동	97	97			2	화곡동 산60-1	4,762	4,762	RC조	1동	97	97
	다목적운동장	마	3개소	5,900.0	5,900.0							마	3개소	5,900.0	5,900.0
		마-1	화곡동 산67-1	(2000)	(2000)							마-1	화곡동 산67-1	(2000)	(2000)
		마-2	화곡동 산67-1	(1700)	(1700)							마-2	화곡동 산67-1	(1700)	(1700)
		마-3	화곡동 산67-1	(2200)	(2200)							마-3	화곡동 산67-1	(2200)	(2200)
	그네장	바	화곡동 산60-1	240	240					1		바	화곡동 산60-1	240	240					1
	철봉	⑨	시설지역							3		⑨	시설지역							3
	평행봉	⑩	시설지역							9		⑩	시설지역							9
	운동기구	⑪	시설지역							49		⑪	시설지역							49

구 분	시설명	변 경 전									비고	변 경 후									비고
		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구 조	규 모	건 축 물(㎡)		공작물 (기)		부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구 조	규 모	건 축 물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적									바닥면적	연면적
교양 시설	소계			25,006.0	25,006.0		11동	9,502.19	24,714.44					25,156.0	25,156.0		12동	9,588.42	24,800,40		증)150.0㎡
	청소년회관	3		18,110.0	18,110.0		9동	7,398.00	19,445.00			3		18,110.0	18,110.0		9동	7,398.00	19,445.00
	청소년회관(근로)	3-1	화곡동 산67-1	(6260)	(6260)	RC조	(4동)	(2854)	(8561)			3-1	화곡동 산67-1	(6260)	(6260)	RC조	(4동)	(2854)	(8561)
	청소년회관(농어촌)	3-2	화곡동 산67-1	(5860)	(5860)	RC조	(4동)	(1864)	(5593)			3-2	화곡동 산67-1	(5860)	(5860)	RC조	(4동)	(1864)	(5593)
	문화회관 및 도서관	3-3	화곡동 산67-1	(5990)	(5990)	철골조	(1동)	(2680)	(5291)			3-3	화곡동 산67-1	(5990)	(5990)	철골조	(1동)	(2680)	(5291)
	청소년회관(독서실)	4	내발산동 산4-5	3,340.0	3,340.0	RC조	1동	418.91	1,607.44			4	내발산동 산4-5	3,340.0	3,340.0	RC조	1동	418.91	1,607.44
	구문화회관	5	내발산동 산12	3,116.0	3,116.0	RC조	1동	1,686.01	3,662.46			5	내발산동 산12	3,116.0	3,116.0	RC조	1동	1,686.01	3,662.46
	야외무대	하	내발산동 산10-1	440.0	440.0							하	내발산동 산10-1	440.0	440.0
	치유안내센터	10										9	내발산동 산9-1	150.0	150.0	목조	1동	85.50	85.50		신설
편익 시설	소계			4,155.0	4,155.0		5동	326.72	326.72	4				4,155.0	4,155.0		5동	326.72	326.72	4
	주차장	사	4개소	2,442.0	2,442.0						100대	사	4개소	2,442.0	2,442.0						100대
		사-1	내발산동 산12	(593)	(593)	A.S.P					32대	사-1	내발산동 산12	(593)	(593)	A.S.P					32대
		사-2	내발산동 산6-1	(394)	(394)	A.S.P					19대	사-2	내발산동 산6-1	(394)	(394)	A.S.P					19대
		사-3	화곡동 산60-1	(1010)	(1010)	A.S.P					30대	사-3	화곡동 산60-1	(1010)	(1010)	A.S.P					30대
		사-4	내발산동 산9-1	(445)	(445)	A.S.P					19대	사-4	내발산동 산9-1	(445)	(445)	A.S.P					19대
	전망대	②	화곡동 산60-1	1,050.0	1,050.0	RC조		100.00	100.00	1		②	화곡동 산60-1	1,050.0	1,050.0	RC조		100.00	100.00	1
	화장실	6	3개소	201.0	201.0		3동	111.00	111.00			6	3개소	201.0	201.0		3동	111.00	111.00
		6-1	내발산동 산13	(41)	(41)	조적조	(1동)	(27)	(27)			6-1	내발산동 산13	(41)	(41)	조적조	(1동)	(27)	(27)
		6-2	내발산동산22-1	(120)	(120)	조적조	(1동)	(48)	(48)			6-2	내발산동산22-1	(120)	(120)	조적조	(1동)	(48)	(48)
		6-3	화곡동 산62-2	(40)	(40)	조적조	(1동)	(36)	(36)			6-3	화곡동 산62-2	(40)	(40)	조적조	(1동)	(36)	(36)
	식당 및 매점	7	내발산동 산6-2	440.0	440.0	조적조	1동	100.00	100.00			7	내발산동 산6-2	440.0	440.0	조적조	1동	100.00	100.00
	음수장	아	2개소	20.0	20.0	목조	1동	15.72	15.72	1		아	2개소	20.0	20.0	목조	1동	15.72	15.72	1
		아-1	화곡동 산60-6							(1)		아-1	화곡동 산60-6							(1)
		아-2	내발산동 산6-1	(20)	(20)	목재	(1동)	(15.72)	(15.72)			아-2	내발산동 산6-1	(20)	(20)	목재	(1동)	(15.72)	(15.72)
	공중전화부스	③	내발산동 산12	1	1					1		③	내발산동 산12	1	1					1
		④	화곡동 산62-2	1	1					1		④	화곡동 산62-2	1	1					1
관리 시설	소계			278.0	278.0		2동	278.00	375.00	80				278.0	278.0		2동	278.00	375.00	80
	관리사무소	8	화곡동 산67-1	165	165	RC조	1동	165.00	165.00			8	화곡동 산67-1	165	165	RC조	1동	165.00	165.00
	표지판	⑫	시설지역							80		⑫	시설지역							80
	체육시설관리사무실	1	화곡동 산60-6	113	113	콘크리트	1동	113.00	210.00			1	화곡동 산60-6	113	113	콘크리트	1동	113.00	210.00
녹지및 기타	소계			276,812.2										271,493.2							감)5,319.0㎡
	조경녹지		시설지역외	276,812.2									시설지역외	271,493.2

다. 도로조서

구분	등급	유별	번호	폭원 (M)	연장 (M)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	합 계				4,902.5	21,112.0
변경	합 계				5,615.5	22,382.0				증)1,270㎡
당초	중로	3	2-1	12	270.0	3,240.0	진입로	서측구역	동측구역계
당초	소로	계			2,914.0	14,592.0
당초		3	3-1	6.0	1,362.0	8,172.0	부진입로	중로2-1	중로2-1
당초		3	3-2	6.0	106.0	636.0	부진입로	화곡산동 산77-50	소로3-1
당초		3	3-3	4.0	810.0	3,240.0	부진입로	소로3-1	전망대
당초		3	3-4	4.0	250.0	1,000.0	부진입로	중로2-1	소로3-5
당초		3	3-5	4.0	300.0	1,200.0	부진입로	소로3-4	새마을지도자탑
당초		3	3-6	4.0	86.0	344.0	부진입로	소로3-1	축구장
당초	산책로	계			1,718.5	3,280.0
변경		계			2,431.5	4,550,0				증)1,270㎡
당초		4	4-1	2.0	180.0	360.0	산책로	소로3-1	소로3-3
당초		4	4-2	2.0	144.0	288.0	산책로	소로3-3	전망대
당초		4	4-3	2.0	84.0	168.0	산책로	소로3-1	소로3-3
당초		4	4-4	2.0	184.0	368.0	산책로	중로2-1	새마을지도자탑
당초		4	4-5	2.0	84.0	168.0	산책로	중로2-1	산책로4-4
당초		4	4-6	2.0	64.0	128.0	산책로	소로3-1	소로3-3
당초		4	4-7	2.0	160.0	320.0	산책로	소로3-1	산책로4-9
변경		4	4-7	2.0	105.0	210.0	산책로	소로3-1	산책로4-9
당초		4	4-8	2.0	65.0	130.0	산책로	소로3-1	산책로4-1
당초		4	4-9	2.0	220.0	440.0	산책로	소로3-3	전망대
변경		4	4-9	2.0	350.0	700.0	산책로	휴게소	산책로4-1
당초		4	4-10	2.0	50.0	100.0	산책로	축구장	다목적운동장
당초		4	4-11	2.0	49.0	98.0	산책로	축구장	배수지
당초		4	4-12	2.0	57.0	114.0	산책로	테니스장입구	축구장
당초		4	4-13	3.0	45.0	135.0	산책로	산책로4-6	산책로4-5
당초		4	4-14	2	40.0	80.0	산책로	중로2-1	산책로4-6
당초		4	4-15	1.0	8.0	8.0	산책로	소로3-1	산책로4-17
당초		4	4-16	2.5	16.5	45.0	산책로	산책로3-3	산책로4-17
당초		4	4-17	1.5	268.0	330.0	산책로	산책로4-16	신책로4-16
변경		4	4-18	1.5	133.0	200.0	산책로	산책로4-9	산책로4-9
변경		4	4-19	1.5	180.0	270.0	산책로	산책로4-9	산책로4-9
변경		4	4-20	2.0	200.0	400.0	산책로	소로3-3	산책로4-2
변경		4	4-21	2.0	125.0	250.0	산책로	산책로4-2	산책로4-9

의안번호	제 2호		의결사항
의 결 년 월 일	2015. 8. 18. (제18차 소위)

상도근린공원 조성계획결정(변경)

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2015. 8 .

도시공원위원회 심의안건

1. 의결주문

◦ 국공립 어린이집에 대한 수요가 지속적으로 증가되고 있으나 수요대비 어린이집이 부족한 실정으로 공원 내 구립어린이집을 확충하여 지역주민들의 복지 및 보육행정 수요를 충족하고자 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조의2에 의해 의결코자 함.

2. 제안이유

◦ 근린공원내 국공립 어린이집 신축사업을 통하여 지역주민의 보육수요를

충족하여 지역주민들의 삶의 복리증진에 기여

3. 공원현황

가. 공원현황

◦ 공원  지정 연월일 : 최    초 1940. 3.12 (총독부고시 제208호)
최    종 1998.12.18 (서울시고시 제98-213호)

◦ 공원조성계획 결정 : 최    초 1987. 6.  5 (서울시고시 제395)

최    종 2009. 7.23 (서울시고시2009-280호)

나. 공원면적

계(㎡)	국․공유지		사 유 지		비 고
	(㎡)	비율(%)	(㎡)	비율(%)
359,642.80	108,880.87	30.3	250,461.93	69.7

다. 주변 여건

◦ 대상지는 관악구와 동작구 2개의 행정구역에 걸쳐 대규모 아파트단지 및 초․중․고․대학교와 연접하고 있고, 인근 까치산․장군봉․신림근린공원등과 함께 녹지체계의 거점을 형성하고 있으며, 관악산으로 위요된 공간에서 한강을 조망하는 작은 언덕을 이루고 있음.

4. 계획의 주요내용

◦ 개발 목표 및 방향

- 어린이집을 신축하여 주민들의 이용이 편리하도록 하고자함.

◦ 주요(변경) 내용

<변 경>

- 교양시설 : 시설면적 61,498.58㎡ → 59,733.39㎡

· 공립어린이집 816㎡ 신설, 놀이마당 2,581.19 ㎡ 폐지

<공원시설 변경 내용>

구 분		부지면적(㎡)		시설면적(㎡)		비 고
		당초	변경	당초	변경
합 계		359,342.80	359,342.80	61,498.58	59,733.39
기반 시설	소계	29,398.08	29,398.08	29,398.08	29,398.08
	도로	25,848.50	25,848.50	25,848.50	25,848.50
	광장	2,685.62	2,685.62	2,685.62	2,685.62
	생태육교	863.96	863.96	863.96	863.96
조경시설		5,547.13	5,547.13	5,547.13	5,547.13
휴양시설		10,594.52	10,594.52	10,594.52	10,594.52
유희시설		1,053.09	1,053.09	1,053.09	1,053.09
운동시설		9,553.72	9,553.72	9,553.72	9,553.72
교양시설		3,925.42	2,160.23	3,925.42	2,160.23	감1,765.19㎡ 놀이마당2,581.19폐지,공립어린이집 816㎡신설
편익시설		1,177.67	1,177.67	1,177.67	1,177.67
관리시설		248.95	248.95	248.95	248.95
녹지 및 기타		297,844.22	299,609.41			증1,765.19㎡

<법적 검토사항 : 시설율 및 건폐율>

구 분	당초(%)	변경(%)	비고
공원 시설율	17.11	16.62	법정 40%이하
공원 건폐율	0.61	0.66	법정 10%이하

5. 자연•인문•관관환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 자연환경

- 연평균 기온은 12.1℃이고 최고평균 기온은 7월에 28.8℃, 최저평균

기온은 12월에 -7.4℃임

- 평균습도는 65-70%이고, 연중 맑은 날은 104일, 흐린날은 98일

- 주풍향은 여름에 동북풍이며, 평균풍속은 2.3㎧, 최대풍속은 12.9㎧

◦ 인문환경

- 인근에 까치산 근린공원과 장군봉근린공원, 신림근린공원과 함께 녹지     체계의 거점을 형성하고 관악산으로 위요된 공간에서 한강을 향한 언덕을 이루고 있음

- 상도근린공원의 이용 대상은 공원 면적에 의한 공원 분류에 의해 근린공으로 이용자는 거리에 제한이 없으나 공원의 입지와 지형, 이용 특성상 대상지 경계에 위치한  관악구의 봉천동과 동작구의 상도동이 주 이용권으로 예상됨

6. 어린이집 신축에 따른 부문별 계획

◦ 토지의 이용

- 어린이집을 신축하여 이용률을 높이고, 외부 공간에 놀이시설 및 휴게시설을 두어 외부활동 및 휴식할 수 있는 공간을 계획함.

◦ 외부 공간

- 어린이들을 위한 놀이시설 조성.

- 생태 놀이시설과 모래놀이터, 생태 텃밭, 유실수 체험정원 조성.

7. 어린이집 신축에 영향 및 효과

◦ 어린이집 신축을 통한 이용시민들의 편의증진

◦ 어린이집 주변 공간별 특성을 부여하여 다양한 욕구 충족과 삶의 질 향상

8. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달방안

◦ 총사업비 : 2,325,000,000 원

◦ 투자계획                                                (단위 : 백만원)

구분	총사업비	연도별 투자계획					비고
		소계	기투자	2014	2015	2016 이후
계	2,325	2,325			2,325
시설비 (토지보상포함)	2,325	2,325			2,325		◦사업비2014년 기확보 ◦2014년 명시이월 예산

9. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적 검토사항

- 공원시설율 : 당초 17.11% → 변경 16.62%(법정 40%이하)

- 공원건폐율 : 당초  0.61% → 변경   0.66%(법정 10%이하)

◦ 입안부서 의견(관악구)

- 국공립 어린이집에 대한 수요가 지속적으로 증가되고 있으나 수요대비 어린이집이 부족한 실정으로 공원 내 구립어린이집을 확충하여 지역주민들의 복지 및 보육행정 수요를 충족하고자 추진하는 사업으로, 공원조성계획(변경) 결정이 타당할 것으로 사료됨.

첨 부 :  1) 조성계획조서 1부

2) 위치도 및 도면 1부

3) 공원심의 PPT 1식  끝.

상도근린공원 조성계획결정(변경) 조서

가. 조성계획 총괄표(관악구 봉천동 산 103-3번지 일대)

구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물			공 작 물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물			공 작 물 (기)
				동 수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)				동 수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
합 계		359,342.80	61,498.58	3	2,181.62	2,301.62	493	359,342.80	59,733.39	4	2,381.53	2,988.96	500	감1,765.19
기 반 시 설	소 계	29,398.08	29,398.08					29,398.08	29,398.08
	도 로	25,848.50	25,848.50					25,848.50	25,848.50
	광 장	2,685.62	2,685.62					2,685.62	2,685.62
	생태육교	863.96	863.96					863.96	863.96
조경시설		5,547.13	5,547.13				52	5,547.13	5,547.13				52
휴양시설		10,594.52	10,594.52				312	10,594.52	10,594.52				312
유희시설		1,053.09	1,053.09					1,053.09	1,053.09
운동시설		9,553.72	9,553.72	1	1,996.73	1,996.73	120	9,553.72	9,553.72	1	1,996.73	1,996.73	120
교양시설		3,925.42	3,925.42					2,160.23	2,160.23	1	199.91	687.34	7	감1,765.19
편익시설		1,177.67	1,177.67	1	34.53	34.53		1,177.67	1,177.67	1	34.53	34.53
관리시설		248.95	248.95	1	150.36	270.36	9	248.95	248.95	1	150.36	270.36	9
녹지 및 기타		297,844.22						299,609.41						증1,765.19
시설율 (법정40%)		61,498.58 / 359,342.80 × 100 =17.11%						59,733.39 / 359,342.80 × 100 =16.62%
건폐율 (법정20%)		2,181.62 / 359,342.80 × 100 =0.61%						2,381.53 / 359,342.80 × 100 =0.66%

나. 세부시설조서

구분	변 경 전										변 경 후									비 고
	시 설 명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
합 계				359,342.80	61,498.58			2,181.62	2,301.62	493			359,342.80	62,314.58			2,381.53	2,988.96	500
기반 시설	소 계			29,398.08	29,398.08								29,398.08	29,398.08
	도 로			25,848.50	25,848.50								25,848.50	25,848.50
	광 장	가		2,685.62	2,685.62						가		2,685.62	2,685.62
		가-1		(222.23)	(222.23)						가-1		(222.23)	(222.23)
		가-2		(454.94)	(454.94)						가-2		(454.94)	(454.94)
		가-3		(19.35)	(19.35)						가-3		(19.35)	(19.35)
		가-4		(830.70)	(830.70)						가-4		(830.70)	(830.70)
		가-5		(299.30)	(299.30)						가-5		(299.30)	(299.30)
		가-6		(40.81)	(40.81)						가-6		(40.81)	(40.81)
		가-7		(108.96)	(108.96)						가-7		(108.96)	(108.96)
		가-8		(60.16)	(60.16)						가-8		(60.16)	(60.16)
		가-9		(172.91)	(172.91)						가-9		(172.91)	(172.91)
		가-10		(240.88)	(240.88)						가-10		(240.88)	(240.88)
		가-11		(99.87)	(99.87)						가-11		(99.87)	(99.87)
		가-12		(113.75)	(113.75)						가-12		(113.75)	(113.75)
		가-13		(21.76)	(21.76)						가-13		(21.76)	(21.76)
	생태육교	2		863.96	863.96						2		863.96	863.96
		2-1		(240.00)	(240.00)						2-1		(240.00)	(240.00)
		2-2		(623.96)	(623.96)						2-2		(623.96)	(623.96)
조경 시설	소 계			5,547.13	5,547.13								5,547.13	5,547.13
	야생초화원	나		297.21	297.21						나		297.21	297.21
	암석원	하		3,826.55	3,826.55						하		3,826.55	3,826.55
	화계식옹벽	①		489.12	489.12						①		489.12	489.12
	팔각정	②		170.29	170.29						②		170.29	170.29
		②-1		(93.94)	(93.94)						②-1		(93.94)	(93.94)
		②-2		(76.35)	(76.35)						②-2		(76.35)	(76.35)
	파고라	③		546.75	546.75						③		546.75	546.75
		③-1		(20.25)	(20.25)						③-1		(20.25)	(20.25)
		③-2		(20.25)	(20.25)						③-2		(20.25)	(20.25)
		③-3		(20.25)	(20.25)						③-3		(20.25)	(20.25)
		③-4		(40.50)	(40.50)						③-4		(40.50)	(40.50)
		④-5		(40.50)	(40.50)						④-5		(40.50)	(40.50)
		④-6		(40.50)	(40.50)						④-6		(40.50)	(40.50)

구분	변 경 전										변 경 후									비 고
	시 설 명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
조경 시설	파고라	③-7		(40.50)	(40.50)					2	③-7		(40.50)	(40.50)					2
		③-8		(20.25)	(20.25)					1	③-8		(20.25)	(20.25)					1
		③-9		(40.50)	(40.50)					2	③-9		(40.50)	(40.50)					2
		③-10		(40.50)	(40.50)					2	③-10		(40.50)	(40.50)					2
		③-11		(20.25)	(20.25)					1	③-11		(20.25)	(20.25)					1
		③-12		(20.25)	(20.25)					1	③-12		(20.25)	(20.25)					1
		③-13		(20.25)	(20.25)					1	③-13		(20.25)	(20.25)					1
		③-14		(20.25)	(20.25)					1	③-14		(20.25)	(20.25)					1
		③-15		(20.25)	(20.25)					1	③-15		(20.25)	(20.25)					1
		③-16		(40.50)	(40.50)					2	③-16		(40.50)	(40.50)					2
		③-17		(20.25)	(20.25)					1	③-17		(20.25)	(20.25)					1
		③-18		(20.25)	(20.25)					1	③-18		(20.25)	(20.25)					1
		③-19		(20.25)	(20.25)					1	③-19		(20.25)	(20.25)					1
		③-20		(20.25)	(20.25)					1	③-20		(20.25)	(20.25)					1
	목재데크	④	2개소	175.35	175.35						④	2개소	175.35	175.35
				(130.35)	(130.35)								(130.35)	(130.35)
				(45.00)	(45.00)								(45.00)	(45.00)
	볼라드	⑤								14	⑤								14
	앉음벽	⑥		41.86	41.86						⑥		41.86	41.86
휴양 시설	소 계			10,594.52	10,549.52								10,594.52	10,549.52
	피크닉장	다		4,227.48	4,227.48						다		4,227.48	4,227.48
	휴게소	라	21개소	6,435.31	6,435.31						라	21개소	6,435.31	6,435.31
		라-1		(81.28)	(81.28)						라-1		(81.28)	(81.28)
		라-2		(451.67)	(451.67)						라-2		(451.67)	(451.67)
		라-3		(63.62)	(63.62)						라-3		(63.62)	(63.62)
		라-4		(1,353.31)	(1,353.31)						라-4		(1,353.31)	(1,353.31)
		라-5		(167.97)	(167.97)						라-5		(167.97)	(167.97)
		라-6		(781.72)	(781.72)						라-6		(781.72)	(781.72)
		라-7		(28.27)	(28.27)						라-7		(28.27)	(28.27)
		라-8		(429.19)	(429.19)						라-8		(429.19)	(429.19)
		라-9		(327.95)	(327.95)						라-9		(327.95)	(327.95)
		라-10		(269.67)	(269.67)						라-10		(269.67)	(269.67)
		라-11		(594.15)	(594.15)						라-11		(594.15)	(594.15)
		라-12		(246.20)	(246.20)						라-12		(246.20)	(246.20)
		라-13		(57.41)	(57.41)						라-13		(57.41)	(57.41)

구분	변 경 전										변 경 후									비 고
	시 설 명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
휴양 시설	휴게소	라-14		(140.80)	(140.80)						라-14		(140.80)	(140.80)
		라-15		(254.00)	(254.00)						라-15		(254.00)	(254.00)
		라-16		(151.00)	(151.00)						라-16		(151.00)	(151.00)
		라-17		(151.00)	(151.00)						라-17		(151.00)	(151.00)
		라-18		(176.00)	(176.00)						라-18		(176.00)	(176.00)
		라-19		(78.53)	(78.53)						라-19		(78.53)	(78.53)
		라-20		(408.81)	(408.81)						라-20		(408.81)	(408.81)
		라-21		(194.49)	(194.49)						라-21		(194.49)	(194.49)
	야외탁자	⑧		(38.85)	(38.85)					15	⑧		(38.85)	(38.85)					15
	등벤치	⑨								196	⑨								196
	평벤치	⑩								56	⑩								56
	평상	⑪								2	⑪								2
	통나무의자	⑫								30	⑫								30
	쉼돌	⑬								6	⑬								6
유희 시설	소 계			1,053.09	1,053.09								1,053.09	1,053.09
	놀이터	마	5개소	1,053.09	1,053.09						마	5개소	1,053.09	1,053.09
		마-1		(131.81)	(131.81)						마-1		(131.81)	(131.81)
		마-2		(183.70)	(183.70)						마-2		(183.70)	(183.70)
		마-3		(283.52)	(283.52)						마-3		(283.52)	(283.52)
		마-4		(227.83)	(227.83)						마-4		(227.83)	(227.83)
		마-5		(226.23)	(226.23)						마-5		(226.23)	(226.23)
	놀이시설물	⑭								7	⑭								7
운동 시설	소 계			9,553.72	9,553.72			1,996.73	1,996.73				9,553.72	9,553.72			1,996.73	1,996.73
	배드민턴장	바		4,431.65	4,431.65			1,996.73	1,996.73		바		4,431.65	4,431.65			1,996.73	1,996.73
		바-1		(439.86)	(439.86)						바-1		(439.86)	(439.86)
		바-2		(617.63)	(617.63)						바-2		(617.63)	(617.63)
		바-3		(352.66)	(352.66)						바-3		(352.66)	(352.66)
		바-4		(340.00)	(340.00)						바-4		(340.00)	(340.00)
		바-5		(439.86)	(439.86)						바-5		(439.86)	(439.86)

구분	변 경 전										변 경 후									비 고
	시 설 명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
운동 시설	배드민턴장	바-6		(244.91)	(244.91)						바-6		(244.91)	(244.91)
		바-7		(1,996.73)	(1,996.73)			1,996.73	1,996.73		바-7		(1,996.73)	(1,996.73)			1,996.73	1,996.73
	농구장	사	2개소	754.95	754.95						사	2개소	754.95	754.95
		사-1		(272.05)	(272.05)						사-1		(272.05)	(272.05)
		사-2		(482.90)	(482.90)						사-2		(482.90)	(482.90)
	체력단련장	아	15개소	4,367.12	4,367.12						아	15개소	4,367.12	4,367.12
		아-1		(652.85)	(652.85)						아-1		(652.85)	(652.85)
		아-2		(396.33)	(396.33)						아-2		(396.33)	(396.33)
		아-3		(89.78)	(89.78)						아-3		(89.78)	(89.78)
		아-4		(174.26)	(174.26)						아-4		(174.26)	(174.26)
		아-5		(258.92)	(258.92)						아-5		(258.92)	(258.92)
		아-6		(160.00)	(160.00)						아-6		(160.00)	(160.00)
		아-7		(658.50)	(658.50)						아-7		(658.50)	(658.50)
		아-8		(581.50)	(581.50)						아-8		(581.50)	(581.50)
		아-9		(54.08)	(54.08)						아-9		(54.08)	(54.08)
		아-10		(54.97)	(54.97)						아-10		(54.97)	(54.97)
		아-11		(56.11)	(56.11)						아-11		(56.11)	(56.11)
		아-12		(61.42)	(61.42)						아-12		(61.42)	(61.42)
		아-13		(52.58)	(52.58)						아-13		(52.58)	(52.58)
		아-14		(678.42)	(678.42)						아-14		(678.42)	(678.42)
		아-15		(437.40)	(437.40)						아-15		(437.40)	(437.40)
	체력단련시설	⑮								34종 120	⑮								34종 120
교양 시설	소계			3,925.42	3,925.42								2,160.23	2,160.23
	야외공연장	자		1,344.23	1,344.23						자		1,344.23	1,344.23
	놀이마당	차		2,581.19	2,581.19															감2,581.19
	공립어린이집										차		816.00	816.00			199.91	687.34	7	증816.00
편익 시설	소계			1,177.67	1,177.67			34.53	34.53				1,177.67	1,177.67			34.53	34.53
	주차장	카		844.59	844.59						카		844.59	844.59
	약수터	타		298.55	298.55						타		298.55	298.55
		타-1		(278.30)	(278.30)						타-1		(278.30)	(278.30)
		타-2		(20.25)	(20.25)						타-2		(20.25)	(20.25)
	화장실	파		34.53	34.53			34.53	34.53		파		34.53	34.53			34.53	34.53

구분	변 경 전										변 경 후									비 고
	시 설 명	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)	부호	위치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물(㎡)		공작물 (기)
								바닥면적	연면적								바닥면적	연면적
관리 시설	소계			248.95	248.95			150.36	270.36	9			248.95	248.95			150.36	270.36	9
	관리사무소	3		218.59	218.59			120	240		3		218.59	218.59			120	240
		3-1		(218.59)	(218.59)	R.C조	지상1층,지하1층	(120)	(240)		3-1		(218.59)	(218.59)	R.C조	지상1층,지하1층	(120)	(240)
	표석	⑯								4	⑯								4
	표지판	⑰								5	⑰								5
	계단	4		30.36	30.36			30.36	30.36		4		30.36	30.36			30.36	30.36
		4-1		(15.18)	(15.18)						4-1		(15.18)	(15.18)
		4-2		(15.18)	(15.18)						4-2		(15.18)	(15.18)
녹지 및 기타	소계			297,844.22									299,609.41
	녹지			297,844.22									299,609.41							증1,765.19

다. 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	합계				11,190	25,848.5
당초	소로	소계			291	1,826.00
당초		3	1	8	40	320		상도동 286-7	상도동 산 101-96
당초		3	2	6	141	846		진입광장1	사자암입구
당초		3	3	6	70	420		봉천동 635-400	산책로 25 시점
당초		3	4	6	40	240		진입광장 5	체력 단련시설14
당초	산책로	소계			10,899	24,022.5
당초			1	1.5	13	19.5		상도제3동 278-6	어린이 놀이터 1
당초			2	1.5	25	37.5		어린이 놀이터 1	상도동 산 80-9
당초			3	1.5	84	126		상도동 산 80-9	휴게소 2
당초			4	3	29	87		휴게소 2	주차장 1
당초			5	1.5	66	99		휴게소 2	휴게소 14
당초			6	1.5	68	102		주차장 1	소로 3-2
당초			7	3	48	144		주차장 1	소로 3-2
당초			8	2	174	348		봉천동 산 133-19	체력 단련시설 6
당초			9	2	100	200		봉천동 산 677	약수터 1
당초			10	2	105	210		휴게소12	약수터 1
당초			11	2	115	230		휴게소14	산책로17
당초			12	2	120	240		봉천동 산 148-2	산책로14 종점
당초			13	2	40	80		산책로12 종점	휴게소 12
당초			14	2	115	230		봉천동 산649-118	산책로13 기점
당초			15	2	145	290		봉천동 산 649-84	휴게소 12
당초			16	2	265	530		휴게소12	휴게소16

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	산책로		17	2	75	150		산책로 30	휴게소 15
당초			18	2	60	120		휴게소 15	휴게소 16
당초			19	2	90	180		휴게소 15	휴게소 17
당초			20	2	35	70		휴게소 16	휴게소 17
당초			21	2	75	150		휴게소 17	산책로 30
당초			22	2	35	70		산책로 24	휴게소 17
당초			23	2	80	160		휴게소 18	휴게소 16
당초			24	2	670	1,340		산책로 23	산책로 50
당초			25	2	70	140		소로 3-3 종점	휴게소 18
당초			26	2	115	230		봉천동 산635-457	휴게소 18
당초			27	2	95	190		체력단련 시설 14	산책로 24
당초			28	3	102	306		소로 3-3	소로 3-4 종점
당초			29	1.5	77	115.5		산책로 24	휴게소 4
당초			30	3	344	1,032		휴게소 2	휴게소 4
당초			31	1.5	66	99		휴게소 3	산책로 32
당초			32	3	581	1,743		소로 3-2	상도제4동 210-270
당초			33	1.5	77	115.5		상도제3동 283-141	산책로 32
당초			34	1.5	114	171		산책로 32	산책로 30
당초			35	1.5	116	174		산책로 32	상도동 산 65-41
당초			36	1.5	141	211.5		산책로32	상도동 산 65-41
당초			37	1.5	85	127.5		상도동 산 67-27	산책로 32
당초			38	2	27	54		상도동 산 65-41	휴게소 4
당초			39	2	151	302		산책로 32	상도동 산 65-41

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	산책로		40	2	48	96		산책로 41 종점	산책로 32
당초			41	2	30	60		산책로 43	산책로 40 기점
당초			42	2	32	64		산책로 43	산책로 40 기점
당초			43	2	201	402		진입광장 7	체력 단련시설 1
당초			44	1.5	82	123		상도동 산 210-278	산책로 43
당초			45	3	129	387		체력 단련시설 1	휴게소 6
당초			46	1.5	47	70.5		상도동 산 65-141	휴게소 6
당초			47	3	28	84		휴게소 6	체력 단련시설 2
당초			48	1.5	173	259.5		휴게소 6	산책로 49
당초			49	3	76	228		휴게소 5	휴게소 4
당초			50	3	247	741		진입광장 2	휴게소 5
당초			51	2	126	252		휴게소 7	휴게소 5
당초			52	1.5	113	169.5		체력 단련시설 2	휴게소 7
당초			53	3	188	564		진입광장 2	체력 단련시설 2
당초			54	1.5	88	132		진입광장 2	휴게소 7
당초			55	3	393	1,179		진입광장 8	산책로 58
당초			56	1.5	240	360		봉천동 1718-10	산책로 55
당초			57	1.5	41	61.5		봉천동 1712-10	휴게소-20
당초			58	2	15	30		산책로 66	휴게소 8
당초			59	2	14	28		산책로 66	휴게소 8
당초			60	1.5	113	169.5		상도동 241-14	산책로 66
당초			61	1.5	71	49		산책로 65	산책로 65
당초			62	1.5	273	410		진입광장 9	산책로 65
당초			63	1.5	12	18		산책로 62	산책로 65

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	산책로		64	1.5	47	74		-	산책로 65
당초			65	3	843	2,529		진입광장 9	진입광장 10
당초			66	1.5	80	120		상도동 244-477	산책로 65
당초			67	1.5	123	186		산책로 65	산책로 65
당초			68	1.5	22	34		산책로 67	진입광장 13
당초			69	3	46	138		상도동 산 69-104	진입광장 10
당초			70	2	139	278		상도동 산 65-75	진입광장 10
당초			71	1.5	54	81		야외공연장 시점	야외공연장 내부
당초			72	1.5	45	67.5		야외공연장 시점	야외공연장 내부
당초			73	1.5	12	18		야외공연장 시점	야외공연장 내부
당초			74	1.5	12	18		산책로 65	야외공연장 내부
당초			75	2.5	22	55		산책로 80	휴게소 21
당초			76	1.5	83	124.5		산책로 75	체력 단련시설 4
당초			77	1.5	58	87		체력 단련시설 4	산책로 81
당초			78	1.5	59	88.5		산책로 80	어린이 놀이터 3
당초			79	1.5	215	322.5		진입광장 11	어린이 놀이터 3
당초			80	3	794	2,382		진입광장 9	진입광장 4
당초			81	1.5	82	123		어린이 놀이터 3	산책로 80
당초			82	2	22	44		산책로 80	휴게소 9
당초			83	2	27	54		진입광장 12	휴게소 9
당초			84	2	19	38		야생초화원	진입광장 13
당초			85	1.5	12	18		체력 단련시설 5	야생초화원
당초			86	2	19	38		산책로 80	야생초화원
당초			87	3	55	165		상도 제5동 126-70	산책로 80

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	산책로		88	1.5	25	37.5		산책로 80	체력 단련시설 5
당초			89	1.5	61	91.5		상도 제5동 126-68	산책로 80
당초			90	1.5	47	70.5		진입광장 4	휴게소 10
당초			91	2	83	166		봉천동 1712-10	산책로 80
당초			92	1.5	17	25.5		마을숲	휴게소 11
당초			93	3	9	27		마을숲	휴게소 11
당초			94	1.5	36	54		마을숲	휴게소 11
당초			95	2	31	62		소로 3-3	산책로 28
당초			96	2	32	64		산책로 28	산책로 28
당초			97	2	75	150		산책로 28	소로 3-4
당초			98	1.5	20	30		산책로 97	산책로 28

의안번호	제 3 호		의결사항
의 결 년 월 일	2015. 8. 18. (제18차 소위)

장군봉근린공원 조성계획결정(변경)

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2015. 8 .

도시공원위원회 심의안건

1. 의결주문

◦ 국공립 어린이집에 대한 수요가 지속적으로 증가되고 있으나 수요대비 어린이집이 부족한 실정으로 공원 내 구립어린이집을 확충하여 지역주민들의 복지 및 보육행정 수요를 충족하고자 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조의2에 의해 의결코자 함.

2. 제안이유

◦ 근린공원내 국공립 어린이집 신축사업을 통하여 지역주민의 보육수요를

충족하여 지역주민들의 삶의 복리증진에 기여

3. 공원현황

가. 공원현황

◦ 공원  지정 연월일 : 최    초 1971. 8. 6 (건설부 고시 제465호)
최    종 1977. 7. 9 (건설부 고시 제138호)

◦ 공원조성계획 결정 : 최    초 1987. 6. 5 (서울시 고시 제395)

최    종 2010. 7. 1 (서울시 고시 제238호)

나. 공원면적

계(㎡)	국․공유지		사 유 지		비 고
	(㎡)	비율(%)	(㎡)	비율(%)
128,100.0	24,211.0	18.9	103,889.0	81.1

다. 주변 여건

◦ 대상지는 주택가 밀집지역에 위치한 공원으로 접근성이 양호하여 많은 사람들이 이용하고 있는 공원임.

4. 계획의 주요내용

◦ 개발 목표 및 방향

- 어린이집을 신축하여 주민들의 이용이 편리하도록 하고자함.

◦ 주요(변경) 내용

구 분		부지면적(㎡)		시설면적(㎡)		내 용	비 고
		당초	변경	당초	변경
합 계		128,100.00	128,100.00	17,826.90	18,323.29
기반 시설	소계	9,071.33	9,071.33	9,071.33	9,071.33
	도로	8,099.82	8,099.82	8,099.82	8,099.82
	광장	971.51	971.51	971.51	971.51
조경시설		1,000.36	1,000.36	1,000.36	1,000.36
휴양시설		325.57	325.57	325.57	325.57
유희시설
운동시설		3,134.83	2,778.85	3,134.83	2,778.85	감355.98㎡
교양시설			852.37		852.37	증 852.37㎡	공립 어린이집
편익시설		111.98	111.98	111.98	111.98
관리시설		301.24	301.24	301.24	301.24
녹지 및 기타		114,154.69	113,658.30	3,881.59	3,881.59	감496.39㎡

◦ 법적 검토사항 : 시설율 및 건폐율

구 분	당초(%)	변경(%)	비고
공원 시설율	13.92	14.30	법정 40%이하
공원 건폐율	0.25	0.41	법정 10%이하

5. 자연•인문•관관환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 자연환경

- 평균기온은 13.0℃이고, 평균최고 기온은 8월에 31.1℃, 평균최저 기온은 2월에 -4.0℃임.

- 강수량은 연 1681.9mm이고, 월 최고 강수량은 7월에 1014.0mm임.

- 일조시간은 1931.7시간이고, 평균풍속은 2.4m/s, 최대풍속은 4월에 3.0m/s 임.

◦ 인문환경

- 어린이집은 장군봉 근린공원과 주거지 사이에 위치하고 있으며, 접근성이 좋음.

◦ 관광환경

- 관악구에는 관악산, 마애미륵불등의 관광자원들이 있으며, 서울대학교 등의 명소들이 있음.

6. 어린이집 신축에 따른 부문별 계획

◦ 토지의 이용

- 어린이집을 신축하여 이용률을 높이고자 하였고, 외부 공간에 놀이시설 및 휴게시설을 두어 외부활동 및 휴식할 수 있는 공간을 두고자 함.

◦ 외부 공간

- 어린이들을 위한 놀이시설 조성.

- 생태 놀이시설과 모래놀이터, 생태 텃밭, 유실수 체험정원 조성.

7. 어린이집 신축에 영향 및 효과

◦ 어린이집 신축을 통한 이용시민들의 편의증진

◦ 어린이집 주변 공간별 특성을 부여하여 다양한 욕구 충족과 삶의 질 향상

8. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달방안

◦ 총사업비 : 2,410백만원

◦ 투자계획                                           (단위 : 백만원)

구분	총사업비	연도별 투자계획					비고
		소계	기투자	2014	2015	2016 이후
계	2,410	2,410			2,410
시설비 (토지 보상비포함)	2,410	2,410			2,410		◦사업비2014년 기확보 ◦2014년 명시이월 예산

9. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적 검토사항

- 공원시설율 :당초 13.92% → 변경 14.70%(법정 40%이하)

- 공원건폐율 :당초 0.25% → 변경 0.41%(법정 10%이하)

◦ 입안부서 의견(관악구)

- 국공립 어린이집에 대한 수요가 지속적으로 증가되고 있으나 수요대비 어린이집이 부족한 실정으로 공원 내 구립어린이집을 확충하여 지역주민들의 복지 및 보육행정 수요를 충족하고자 추진하는 사업으로, 공원조성계획(변경) 결정이 타당할 것으로 사료됨.

첨 부 :  1) 조성계획조서 1부

2) 위치도 및 도면 1부

2) 공원심의 PPT 1식  끝.

장군봉근린공원 조성계획결정(변경)조서
가. 총괄조서
구 분		변 경 전						변 경 후						비 고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물(㎡)			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물(㎡)			공작물 (기)
				동수 (동)	바닥면적	연 면 적				동수 (동)	바닥면적	연 면 적
계		128,100.00	17,826.90	2	321.17	483.22	163	128,100.00	18,323.29	3	520.89	1,169.80	169	증496.39
기반시설	소 계	9,071.33	9,071.33					9,071.33	9,071.33
	도 로	8,099.82	8,099.82					8,099.82	8,099.82
	광 장	971.51	971.51					971.51	971.51
조경시설		1,000,36	1,000.36				5	1,000.36	1,000.36				5
휴양시설		325.57	325.57	1	212.19	374.24	56	325.57	325.57	1	212.19	374.24	56
유희시설
운동시설		3,134.83	3,134.83				22	2,778.85	2,778.85				22	감355.98
교양시설								852.37	852.37	1	199.72	686.58	6	증852.37
편익시설		111.98	111.98	1	108.98	108.98	31	111.98	111.98	1	108.98	108.98	31
관리시설		301.24	301.24				49	301.24	301.24				49
녹지/기타		114,154.69	3,881.59					113,658.30	3,881.59
참고사항		시설율	17,826.90㎡÷128,100.00㎡×100%=13.91%(40%이하)					18,323.29㎡÷128,100.00㎡×100%=14.30%(40%이하)
		건폐율	321.17㎡÷128,100.00㎡×100%=0.25%(10%이하)					520.89㎡÷128,100.00㎡×100%=0.41%(10%이하)

나. 시설조서
구 분	시설명	변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물(㎡)				공작물 (기)	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물(㎡)				공작물 (기)
						구조	동수 (동)	바닥면적	연면적						구조	동수 (동)	바닥면적	연면적
기반 시설	계			9,071.33	9,071.33								9,071.33	9,071.33
	도로			2,720.66	2,720.66								2,720.66	2,720.66
	산책로			5,397.16	5,397.16								5,397.16	5,397.16
	광장	다	1개소	971.51	971.51						다	1개소	971.51	971.51
	광장-1	다-1	신림동 산164-5	(971.51)	(971.51)						다-1	신림동 산164-5	(971.51)	(971.51)
조경 시설	계			1,000.36	1,000.36					5			1,000.36	1,000.36					5
	플랜트박스	①	봉천동 산151-139	25.00	25.00					4	①	봉천동 산151-139	25.00	25.00					4
	연못	아	2개소	747.60	747.60						아	2개소	747.60	747.60
	연못	아-1	신림동 산164-2	(590.82)	(590.82)						아-1	신림동 산164-2	(590.82)	(590.82)
	연못	아-2	신림동 산164-2	(156.78)	(156.78)						아-2	신림동 산164-2	(156.78)	(156.78)
	목재데크	5	신림동 산164-2	38.55	38.55						5	신림동 산164-2	38.55	38.55
	초화원	자	봉천동 산149-8	189.21	189.21					1	자	봉천동 산149-8	189.21	189.21					1
휴양 시설	계			325.57	325.57		1	212.19	374.24	56			325.57	325.57		1	212.19	374.24	56
	정자	1	봉천동 산151-139	23.38	23.38					1	1	봉천동 산151-139	23.38	23.38					1

구 분	시설명	변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물(㎡)				공작물 (기)	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물(㎡)				공작물 (기)
						구조	동수 (동)	바닥면적	연면적						구조	동수 (동)	바닥면적	연면적
휴양 시설	파고라	②	2개소	90	90					2	②	2개소	90	90					2
	파고라	②-1	신림동 산164-5	(30)	(30)					1	②-1	신림동 산164-5	(30)	(30)					1
	파고라	②-2	신림동 산163-1	(30)	(30)					1	②-2	신림동 산163-1	(30)	(30)					1
	파고라	②-3	신림동 산164-2	(30)	(30)					1	②-3	신림동 산164-2	(30)	(30)					1
	장의자	③	공원전체							51	③	공원전체							51
	경로당	2	신림동 1510-6	212.19	212.19	적벽돌+적삼목+노출콘크리트	1	212.19	374.24		2	신림동 1510-6	212.19	212.19	적벽돌+적삼목+노출콘크리트	1	212.19	374.24
운동 시설	계			3,134.83	3,134.83					22			2,778.85	2,778.85					22	감355.98
	다목적운동공간	마	신림동 산164-5	2,427.57	2,427.57						마	신림동 산164-5	2,176.00	2,176.00						감251.57
	배드민턴장	바	1개소	614.41	614.41						바	1개소	510.00	510.00						감104.41
	배드민턴장1	바-1	봉천동 산151-139	(614.41)	(614.41)						바-1	봉천동 산151-139	(510.00)	(510.00)
	체력단련장	사	신림동 산164-5	92.85	92.85						사	신림동 산164-5	92.85	92.85
	평행봉	④	신림동 산163-8							1	④	신림동 산163-8							1
	풀웨이트	⑤	신림동 산164-5							1	⑤	신림동 산164-5							1
	레그스트레치	⑥	신림동 산164-5							2	⑥	신림동 산164-5							2
	롤링웨이스트	⑦	신림동 산164-5							1	⑦	신림동 산164-5							1
	트윈바디싣업	⑧	신림동 산164-5							2	⑧	신림동 산164-5							2
	스트레칭롤라	⑨	신림동 산164-5							1	⑨	신림동 산164-5							1

구 분	시설명	변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물(㎡)				공작물 (기)	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물(㎡)				공작물 (기)
						구조	동수 (동)	바닥면적	연면적						구조	동수 (동)	바닥면적	연면적
운동 시설	크로스컨트리	⑩	신림동 산164-5							1	⑩	신림동 산164-5							1
	다리운동		신림동 산163-8							1		신림동 산163-8							1
	마라톤운동		신림동 산169-49							1		신림동 산169-49							1
	양다리운동		신림동 산163-8							1		신림동 산163-8							1
	양회전운동		신림동 산163-8							1		신림동 산163-8							1
	옆회전운동		공원전체							3		공원전체							3
	팔올리기운동		공원전체							2		공원전체							2
	허리운동		공원전체							4		공원전체							4
교양 시설	계												852.37	852.37						증852.37
	공립어린이집										아	신림동 산1-1	852.37	852.37		1	199.72	686.58	6	증852.37
편익 시설	계			111.98	111.98		1	108.98	108.98	31			111.98	111.98		1	108.98	108.98	31
	음수대	⑪	봉천동 산151-139	3	3						⑪	봉천동 산151-139	3	3
	화장실	3	봉천동 산151-139	108.98	108.98	RC	1	108.98	108.98		3	봉천동 산151-139	108.98	108.98	RC	1	108.98	108.98
	종합안내판		공원전체							4		공원전체							4
	이정표		공원전체							27		공원전체							27
관리 시설	계			301.24	301.24					49			301.24	301.24					49
	배수로	4	봉천동 산151-139	186.69	186.69						4	봉천동 산151-139	186.69	186.69
	조명등	⑫	공원전체							31	⑫	공원전체							31
	돌수로	6	공원전체	114.55	114.55						6	공원전체	114.55	114.55
	목재펜스		공원전체							16		공원전체							16
	목책		봉천동 149-8							1		봉천동 149-8							1
	로프난간		봉천동 149-8							1		봉천동 149-8							1

구 분	시설명	변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물(㎡)				공작물 (기)	부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건축물(㎡)				공작물 (기)
						구조	동수 (동)	바닥면적	연면적						구조	동수 (동)	바닥면적	연면적
기타/녹지	계			114,154.69	3,881.59								113,658.30	3,881.59
	녹지및기타	⑬	봉천동 산151-15	3,881.59	3,881.59						⑬	봉천동 산151-15	3,881.59	3,881.59
		⑭	공원전체	110,273.10							⑭	공원전체	109,776.71							감496.39

다. 도로조서
구 분	등 급	류 별	번호	폭 원 (m)	연 장(m)	면 적(㎡)	기 능	기 점	종 점	비고
당초	합 계				4,094.77	8,099.82
당초	도 로 계				533.10	2,720.66
당초	소로	소 계			533.10	2,720.66
당초		3	1	5.0	379.56	1,984.04	주출입로	주진입구	장군봉 배수지
당초		3	2	3.5	21.17	74.20	시설연결	소로 3류-1	배수지 체육시설
당초		3	3	5.5	132.37	662.42	도시계획도로	봉천동 산149-8	신림동 산169-49
산책로
당초	산 책 로 계				3,561.67	5,379.16
당초	산책로	4	2	0.8	44.60	36.33	등산로	보림빌라	휴게소-라
당초		4	4	1.8	70.40	157.27	등산로	소로 3류-1	소로 3류-1
당초		4	6	0.8	248.14	200.09	등산로	산책로 4류-4	산책로 4류-9
당초		4	8	0.8	65.56	51.09	등산로	산책로 4류-6	산책로 4류-9
당초		4	9	0.8	165.85	149.11	등산로	산책로 4류-48	광장-2
당초		4	10	0.8	97.57	76.77	등산로	산책로 4류-9	배드민턴장2
당초		4	12	0.8	67.06	52.72	등산로	산책로 4류-9	봉림중학교
당초		4	13	0.8	171.05	137.05	등산로	산책로 4류-12	산책로 4류-17
당초		4	14	0.8	9.08	6.65	등산로	산책로 4류-52	산책로 4류-15
당초		4	15	0.8	100.74	79.29	등산로	산책로 4류-10	산책로 4류-13
당초		4	17	0.8	202.37	190.45	등산로	신림동 1510-6	산책로 4류-19
당초		4	19	0.8	396.61	619.68	등산로	산책로 4류-17	산책로 4류-48
당초		4	20	0.8	71.21	111.32	등산로	산책로 4류-17	산책로 4류-19
당초		4	25	0.8	149.30	136.51	등산로	산책로 4류-30	산책로 4류-19

구 분	등 급	류 별	번호	폭 원 (m)	연 장(m)	면 적(㎡)	기 능	기 점	종 점	비고
당초	산책로	4	29	0.8	11.07	7.63	등산로	산책로 4류-19	산책로 4류-25
당초		4	30	0.8	162.16	443.94	등산로	나자로의집	산책로 4류-19
당초		4	31	0.8	449.52	398.27	등산로	산책로 4류-30	산책로 4류-47
당초		4	33	1.2	127.22	187.77	등산로	산책로 4류-31	산책로 4류-19
당초		4	39	0.8	27.76	21.61	등산로	산책로 4류-31	산책로 4류-46
당초		4	40	0.8	49.66	38.44	등산로	산책로 4류-47	산책로 4류-31
당초		4	44	0.8	20.58	15.67	등산로	산책로 4류-31	배수지 체육시설
당초		4	46	2.5	173.24	430.12	산책로	신관중학교	산책로 4류-47
당초		4	47	5.0	145.06	631.29	산책로	신림동 92-47	소로 3류-1
당초		4	48	3.0	346.39	1014.34	산책로	광장-1	다목적 운동공간
당초		4	49	1.8	41.96	70.73	산책로	소로 3류-1	배수지 체육시설
당초		4	51	0.8	43.17	33.69	산책로	산책로 4류-13	산책로 4류-13
당초		4	52	0.8	76.64	59.83	등산로	산책로 4류-31	산책로 4류-46
당초		4	53	0.8	27.70	21.50	등산로	산책로 4류-54	산책로 4류-46