제19차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

▣ 위원회 개최 개요

◦ 일    시 : 2016. 9. 27.(화) 14:00 ~ 17:05

◦ 장    소 : 푸른도시국 회의실

◦ 참석위원 : 도시공원위원회 위원 4인

◦ 상정안건 : 5건(심의2, 자문3)

▣ 회의결과

연번	요청기관	상 정 안 건	비고
1	강남구	개포주공3단지 주택재건축정비사업 문화공원 조성계획결정(최초)	재자문
2	강남구	대치2지구 주택재건축정비사업 소공원 조성계획결정(최초)	재자문
3	강남구	상아아파트 2차 주택재건축정비사업 소공원 조성계획결정(최초)	재자문
4	서대문구	가로수조성관리계획결정(변경) 및 모래내로15길 가로수 바꿔심기계획(안)	부 결
5	동대문구	가로수 조성관리계획결정(변경) 및 사가정로 가로수 신규식재 계획(안)	조건부 가결

세부심의(자문)결과 및 내용

5. 가로수 조성관리계획결정(변경) 및 사가정로 가로수 신규식재 계획(안)

요청기관 : 동대문구

공원현황 및 결정내역	심의(자문) 결과 및 내용
<도로 현황> ◦ 구 간 : 신답지하차도 ~ 장안지하차도교 ◦ 연 장 : 2.85km ◦ 도 로 폭 : 25.5m(인도폭 3.0m ~ 4.0m) ◦ 가로수종 : 은행나무 등 5종 432주 ◦ 관리구분 : 시도로 <가로수조성‧관리계획 내용> ◦ 가로유형 : 일반생활가로 ◦ 계획수종 : 은행나무 ◦ 실행계획 : 유지관리 <가로수 신규식재 계획> ◦ 수 종 : 이팝나무 ◦ 수 량 : 96주 ◦ 신규 식재 사유 - 동북부 간선도로인 사가정로에 대하여 미확장 구간 확장공사에 따른 이식 및 제거된 가로수에 대하여 이팝나무로 신규식재 - 기존 동일구간내 혼재되어 있는 가로수종을 단일수종 으로 교체하여 통일된 가로경관 연출 <기본계획 검토> ◦ 동대문구 가로수 조성 및 관리계획 (2011. 9.)	〔조건부가결〕 ‣ 주관부서(조경과)와 조건 내용 보완 후 협의 시행 ○ 이팝나무 식재 간격을 8m에서 6m로 조정하여 식재할 것 ○ 가로수 보호틀과 지면과의 높이 차는 5㎝ 이상 이격하여 원활한 빗물 유입이 되도록 조치 ○ 가로수 식재지역 지하 1m까지 토양치환을 하고, 가로수 주변에 통기·관수시설 설치 필요