업무연락전
작 성 자	양준식	작성일자	2014-12-15	문서번호	도시기반시설본부-14-47553
대상현장	[강남순환도시고속도로 건설(8공구)](주)동명기술공단종합건축사사무소, 롯데건설(주)
제 목	제2염곡지하차도관련 횡배수암거 및 보도테크 설계변경시행
내 용
1. 동기강 2014-304호(2014.11.6.) 제2염곡지하차도 관련 조립식 PC 암거변경 및 보도테크 설치 실정보고와 관련입니다. 2. 제2염곡지하차도 설치를 위한 서울시 포장공법(한국형 도로포장 설계법)으로 검토한 U-TYPE 구간 이설 설치할 횡배수암거 형식 및 가시설은 실정보고와 같이 변경 시행하고 3. 보도확보를 위한 구조물(옹벽)과 가시설 합벽시공은 보행자 통행로를 차단하게 되는바 보도테크를 설치하여 보행자통행로를 확보토록 설계변경 반영하여주시기 바랍니다.
붙임 : 제2염곡지하차도 관련 실정보고검토 방침서 1부. 끝.

서울특별시