제2차 도시공원위원회 회의 결과

2024. 2.

푸른도시국

(공원조성과)

작성자	과명: 공원조성과	과장: 안수연 (☎2133-2050)	팀장: 양순옥 (☎2133-2078)	담당: 박나현 (☎2133-2081)

제2차 ｢도시공원위원회｣ 개최결과

<회의개요>

□ 일   시 : 2024.2.20.(화) 14:00 ~ 17:20

□ 장   소 : 서소문2청사 20층 스마트회의실

□ 참석대상

- 도시공원위원회 위원 29인

□ 안   건 : 5건(조건부가결 4, 보류 1)

연번	요청기관	상 정 안 건
1	독립 근린공원 조성계획결정(변경)	보류
2	쌍룡산 근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)	조건부가결
3	개포 근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)	조건부가결
4	불광 근린공원 조성계획결정(변경)	조건부가결
5	항동 도시자연공원구역 내 공작물 설치 허가	조건부가결

□ 심의결과

1. 독립 근린공원 조성계획결정(변경): 보류

○ 대형 국기 게양대 설치 사례분석을 통한 적정한 국기 크기 및 공원과 어우러지는 기둥 소재 등을 재검토하여 자료 보완

2. 쌍룡산 근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안): 조건부가결

○ 안전을 고려하여 건물을 옹벽쪽으로 이동하여 폐쇄공간을 줄이고, 놀이공간을 전면으로 배치하여 공원과 실내놀이터 간 전이공간 확보

○ 옥상정원에 그늘을 만들 수 있는 시설 설치 검토

○｢장애인등편의법｣에 따른 편의시설 설치기준 적합성 확인 등 관련규정 준수

○ 본위원회 결과를 반영하여 수권소위 추진

※권고사항 : 보행 약자의 접근성을 고려한 승강기 설치 검토

3. 개포 근린공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안): 조건부가결

○ 도서관 건물과 개포근린공원과의 동선과 보행 연결로 확보 검토

<수목의 이식 및 식재>

○ 대형수목들은 위치를 고려하여 제거를 최소화하고 바닥 포장 면적 축소 및 녹지 확보 검토

○ 수목 식재 시 적절한 생육환경 및 수종규격에 맞는 충분한 토량을 확보하고 인공지반의 경우 각각의 플랜터 박스 보다는 하나의 큰 박스로 키워 적극적인 정원 형태로 조성 검토

○ 건물 및 주변 경관과 조화되고 생육 여건(내건성, 내공해성 등)이 적합한 수종으로 선정

4. 불광 근린공원 조성계획결정(변경): 조건부가결

○ 무장애 숲길 조성 시 산림 지형에 맞는 노선으로 주 이용 구간을 편리하게 정비하고 자연 발생한 샛길에 대한 별도 관리방안을 마련 필요

- 주민설명회 등 주민의 다양한 의견수렴 후 추진

- 데크 설치로 인한 산림훼손에 대한 복원계획 수립

○ 현존식생에 대한 자세한 조사로 대상지별 주제 및 특성을 살려 구간별 테마정원 조성

- 데크길 조성 시 조망점 및 지형을 이용한 디자인 요소 도입

○ 무장애숲길 내 화장실인 만큼 화장실은 보행약자의 이용을 고려하여 내부공간이 확장된 형태로 선정하여 설치

○ 도입부부터 무장애 접근이 가능하도록 조성 검토

5. 항동 도시자연공원구역 내 공작물 설치 허가

○ 현존식생에 대한 조사를 기반으로 훼손되는 녹지의 총량 및 생태등급을 유지하고, 생태복원 수준이 향상될 수 있도록 복구 계획수립

- 현존식생에 대한 면밀한 산림조사 시행

(수목 규격 및 수량 등)

- 생태분야 전문가의 자문을 받아 시행

- 생태복원 수준 향상을 위해 공원 관리청에서 직접 공사 시행 검토

○ 수직구 설치로 인한 인근 지하수 영향 및 기존 공원 이용자들의 민원 등에 대비하여 추진

※ 해당 건은 도시자연공원구역 내 행위허가를 위한 심의 안건으로, 시설공원 내 공원 조성계획결정(변경)에 대한 사항은 별도 협의(심의)할 것