제2차 도시공원위원회 개최 결과

□ 일    시 : ‘17. 2. 21.(화) 15:00~17:55

□ 장    소 : 신청사 6층 기획상황실

□ 참석인원 : 13인 (외부 12, 내부 1)

□ 심의결과

- 심의(4) : 원안 가결1, 조건부 가결1, 재심의2

- 자문(1) : 조건부 동의1

- 보고(1) : 원안 수용1

연번	요청기관	상 정 안 건	비 고
1	성북구	오동근린공원(‘라’지구-성북) 조성계획결정(변경) - 월곡구민운동장 정비 및 주차장(지하64면, 지상5면) 설치	재심의
2	중부공원 녹지사업소	장충단근린공원 조성계획결정(변경) - 공원내 경로당의 필로티공간을 개선하여 전시공간 조성	조건부 가결
3	중부공원 녹지사업소	남산2근린공원 조성계획결정(변경) - 도심~예장자락~남산의 보행생태연결을 위한 교량 설치(교량 일부를 공원시설로 결정)	재심의
4	송파구	송파나루근린공원 조성계획결정(변경) 보고 - 2016년 제6차 본위원회 심의 결과(조건부 가결)에 따른 마스터플랜 보고	원안 수용
5		송파나루근린공원 조성계획결정(변경) 심의 - 공원내 건축물 2동(방문자센터, 갤러리 수) 공원조성계획(용도) 현행화	원안가결
6	동작구	희망어린이공원 도시계획시설(공원,저류지) 중복결정(안) 자문 - 공원과 저류시설 중복결정관련 자문(시설용량 8,000㎥)	조건부 동의

세부 심의(자문)결과 및 내용

1. 오동근린공원(‘라’지구-성북) 조성계획결정(변경)

요청기관 : 성북구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 성북구 상월곡동 산1-1일대 ◦ 면적 : 1,532,959.4㎡(성북구 183,403㎡, 강북구1,349,556.4㎡) ◦ 공원결정(최초) : 1977. 7. 9(건고 제138호) (최종) : 2008. 11. 27(서고 제2008-428호) ◦ 조성계획(최초) : 1985. 9. 28(건고 제 424호) (최종) : 2016. 7. 7(서고 제 2016-187호) < 주요 변경내역 > ○ 전체 □ 기반시설 : 108,774㎡ → 107,567㎡(감 1,207㎡) □ 운동시설 : 60,893㎡ → 58,182㎡ (감 2,711㎡) □ 휴양시설 : 18,178㎡ → 17,973㎡ (감 205㎡) □ 녹지부지 : 1,151,379.4㎡→1,155,463.4㎡(증 4,123㎡) ○ 부분(라지역) □ 기반시설 : 24,381㎡ → 23,174㎡(감 1,207㎡) - 광장 : 2,769㎡ → 1,562㎡(감 1,207㎡) (휴게광장-가 : 1,135㎡ 폐지 및 오기수정) □ 운동시설 : 31,896㎡ → 29,185㎡ (감 2,711㎡) - 축구장-자1 : 8,966㎡ → 6,255㎡(감 2,711㎡ ) □ 휴양시설 : 2,636㎡ → 2,431㎡ (감 205㎡) (휴게소-라3 : 205㎡ 폐지) □ 녹지부지 : 115,197㎡ → 119,320㎡ (증 4,123㎡) <법적검토> - 적정 ◦ 시설율 : 22.97% → 22.69% (감 0.28%) (법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 1.25% (법정 10% 이내) : 변경없음 ◦ 도서관, 문화회관, 청소년수련시설, 노인복지회관, 보육시설, 운동시설 당초 18.84%→18.28%(감 0.56%) (법정시설율 : 20％ 이내)	재심의 ◦ 부분적인 공원 시설의 설치 및 정비보다는 전체적 맥락을 반영한 공원조성계획의 수립이 필요하며, 지하주차장은 현장여건 및 운영현황 등을 고려하여 설치 전면 재검토 ◦ 주변 암반의 낙석 방지를 위한 보강 및 안전 시설 설치(시설물 설치시 서울시 공원시설 색채디자인 가이드라인 반영) ◦ 위 의견을 반영하여 도시공원위원회 위원의(조경, 토목 분야) 자문 후 보완하여 본위원회 재상정

세부 심의(자문)결과 및 내용

2. 장충단근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 중부공원녹지사업소

공원현황 및 결정내역

심의(자문)결과 및 내용

< 공원현황 >

◦ 위치 : 서울시 중구 장충동2가 산14-67번지 일원

◦ 면적  : 289,209.00㎡

◦ 공원결정(최초) : 2009.  1. 15 (서고 제 19호)

◦ 조성계획(최종) : 2015.04.30.(서울시고시 제2015-110호)

< 주요 변경내역 >

◦ 교양시설

구분	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)
전시장	증) 168.16	증) 168.16
합계	증) 168.16	증) 168.16

◦ 휴양시설

구분	바닥면적(㎡)	연면적(㎡)
경로당	증감 없음	감) 94.56
합계	증감 없음	감) 94.56

<법적검토> - 적정

◦ 시설율 : 34.21% (변동없음, 법정 40% 이내)

◦ 건폐율 :  6.55% (변동없음, 법정 10% 이내)

조건부 가결

◦ 장충단공원의 역사 및 장소성이 반영된 특색있는 컨텐츠(프로그램) 도입 필요

◦ 전시공간의 이용 편의를 위한 외부공간 안내체계(안내판 등) 수립 필요

◦ 장애인 편의를 고려한 공간 계획 반영

◦ 위 심의결과를 반영하여 도시공원위원회 위원 자문 후 시행

세부 심의(자문)결과 및 내용

3. 남산2근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 중부공원녹지사업소

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용

< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 중구 예장동 2-1번지 일원 ◦ 면적 : 74,411.00㎡ ◦ 공원결정(최초) : 2009. 1. 15 (서고 제 19호) ◦ 조성계획(최종) : 2016. 9. 13 (서고 제 286호) < 주요 변경내역 > ◦ 도로 : 0.㎡ → 1,100.79㎡ (증 1,100.79㎡) - 보행교(신설, 917.55㎡) - 산책로(기존, 271.22㎡) ◦ 녹 지 : 58,999.10㎡ → 57,898.31㎡(감 1,100.79㎡) <법적검토> - 적정 ◦ 시설율 : 20.71% → 22.19% (법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 3.05% (법정 15% 이내, 변경없음)	재심의 ◦ 교량의 적정 규모, 위치 및 기존 수목 유지방안 등의 논의를 위해 현장조사 소위원회를 개최하여 의견 반영 후 본위원회 재상정

세부 심의(자문)결과 및 내용

4. 송파나루근린공원 조성계획결정(변경) 보고

요청기관 : 송파구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 송파구 신천동32번지 일대(송파나루근린공원) ◦ 면적 : 285,757.60㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1974.9.24.(건고 제324호) ◦ 조성계획(최종) : 2013.12.12.(서고 제417호) < 주요 변경내역 > - ‘16년 제6차 본위원회 심의결과에 따른 보고 <신설> - 기반시설 : 산책로 1,355㎡, 광장 2개소 727.8㎡ - 조경시설 : 음악분수 1개소, 수질정화식물원 355.16㎡ - 휴양시설 : 쉘터 42.5㎡ - 교양시설 : 야외무대 414.00㎡ - 관리시설 : 기계실 3개소(운영실 포함) 680.00㎡, <변경> - 조경시설 : 음악분수 1개소(번호변경) - 휴양시설 : 수변스탠드(감) 167.00㎡, 스탠드(증) 892.00㎡, 데크(증) 5,207.00㎡ - 운동시설 : 체력단련장(감) 118.00㎡ - 녹지 및 기타 : 녹지(감) 9,388.46㎡ <법적검토> - 적정 ◦ 시설율 : 22.00% → 25.30%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 2.79% → 2.84%(법정 20% 이내)	원안 수용

세부 심의(자문)결과 및 내용

5. 송파나루근린공원 조성계획결정(변경) 심의

요청기관 : 송파구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 송파구 신천동32번지 일대(송파나루근린공원) ◦ 면적 : 285,757.60㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1974.9.24.(건고 제324호) ◦ 조성계획(최종) : 2013.12.12.(서고 제417호) < 주요 변경내역 > - 건축물 용도 및 면적변경에 따른 심의 <변경> - 관리시설 : 관리사무소(증) 217.44㎡ - 편익시설 : 화장실(증) 41.16, 식당휴게소(증) 112.28㎡ - 녹지 및 기타 : 녹지(감) 49.68㎡ <폐지> - 교양시설 : 갤러리수 1동 321.20㎡ <법적검토> - 적정 ◦ 시설율 : 22.00% → 25.30%(법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 2.79% → 2.84%(법정 20% 이내)	원안 가결

세부 심의(자문)결과 및 내용

6. 희망어린이공원 도시계획시설(공원,저류지) 중복결정(안) 자문

요청기관 : 동작구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 동작구 동작동 333-3 일원 ◦ 면적 : 2,654.3㎡ ◦ 공원결정(최초) : 서울특별시고시 제93호(2006.03.16) ◦ 조성계획(최종) : 동작구고시 제2016-36호 (2016. 04. 28) < 주요 변경내역 > ◦ 도시계획시설 중복결정(유수지) - 공원하부 지하저류조 (용량 8,000㎥, 면적 751㎡, 높이 13.0m) <법적검토> - 적정 ◦ 시설율 : 34.56%(변경없음, 법정 60% 이내)	조건부 동의 ◦ 지하 시설물 상부 토심은 관목류 뿐만 아니라 교목 식재가 가능하도록 충분한 토심을 확보할 것 ◦ 도로부분의 지하구조물 설치 제한 기준, 지하 매설물 구조 및 주변 건축물 기초 등에 미치는 영향 등 사전 확인 필요 ◦ 지상부 공원조성계획은 지하구조물 등 주변여건 변화를 반영하여 기존 현황보다 개선된 계획으로 수립 ◦ 위 의견을 반영하여 마스터플랜 수립 후 도시공원위원회에 최종안 보고