제3처리장 1호 송풍기 시운전 점검표

□ 현 장 명 : 제3처리장 송풍동

□ 점검시설 : 제왕터보텍 송풍기

[단단 기어증속형 터보형(정격압력:7,200mmAq, 송풍량: 410㎥/min, 동력:580kw)]

점 검 사 항	점 검 결 과	비고
1. 제어반과 송풍기와 연결상태 (신호, 가동상태, 점등 등)
2. 제어반 운영프로그램 작동상태
3. 제어반 터치 작동상태
4. 송풍기 작동 상태
5. 수․배전 설비 작동상태
6. 전동밸브 작동상태
7. 송풍기 온도 작동상태
8. 냉각수 관리상태
9. 댐퍼 및 각종밸브 작동 및 관리상태 (운영관리 및 현장)
10. 긴급가동, 긴급정지 가동 및 스티커 부착 여부
11. 제작사 및 전문기관 지적사항 조치 여부
12. 예비부품 구비여부
13. 기 타

2019. 9. 27.

○ 점검자  :  직 공업5급 성명  임준빈  (서명)

직 전기6급 성명  이윤동  (서명)

직 기계7급 성명  박재이  (서명)

직 기계7급 성명  임정주  (서명)