제30회 전국소방기술경연대회 경기요강

본 경기요강 외 시․도 선수단과 심판 간 별도의 합의사항 등은 인정불가

1. 개   요

가. 목  적

① 소방공무원 긴급구조역량 향상을 위한 교육·훈련의 성과를 측정하고 현장대응 기술의 개발·교류를 장려하기 위하여 실시한다.

② 본 요강은 제30회 전국소방기술경연대회 종목별 경기방법, 운영 및 평가 등에 관한 구체적 사항을 정하여 대회의 원활한 진행을 도모함을 목적으로 한다.

나. 적용범위

① 2017년도 제30회 전국소방기술경연대회에 적용되며, 다른 요강을 제정하여 본 요강을 대체하기 전까지 2017년도 이후의 전국소방기술경연대회에도 적용된다.

② 시·도에서 주관하는 유사 소방기술경연대회에도 본 요강 적용을 권고하나 강제사항은 아니다.

③ 전국소방기술경연대회에 참가하는 선수와 임원, 심판 및 기록요원, 응원단 등 모든 관계자에게 적용된다.

다. 운영방침

① 참가 선수들의 공정한 경쟁을 유도하고 경기결과의 신뢰성을 확보하기 위하여 객관적인 평가 기준을 제공한다.

② 경기장에서 발생할 수 있는 안전사고를 방지하고 참가 선수를 보호하기 위한 최소한의 경기 절차와 기준을 정한다.

③ 경기 중 선수의 행동과 경기 운영 방식의 창의성을 과도하게 제한하지 않도록 경기 운영에 유연성을 부여한다.

④ 새로운 소방(화재진압·구조·구급)기술의 개발 및 발전을 장려할 수 있도록 기술적 제한 사항을 최소화한다.

라. 개정 및 폐지

① 본 요강의 개정 및 폐지의 권한은 소방청 119구조과에 있다.

② 개정 및 폐지는 문서의 결재 절차와 소방청 위임전결규정을 따르며, 본 요강의 적용을 받는 시·도 이해 관계자의 의견을 충분히 수렴하여 반영한다.

2. 대회준비 및 진행

가. 대회준비단(대회운영본부)

1) 구  성

① 소방청에 대회준비단을 둔다.

② 대회준비단에는 단장 1인과 부단장 1인 및 실무반으로 구성한다.

③ 단장은 119구조과장, 부단장은 119구조과 구조기획팀장이 되며 실무반은 119구조과 직원을 포함하여 적당한 인원으로 구성한다.

2) 운  영

① 대회 준비 기간에는 대회준비단으로 운영된다.

② 대회 개막 후에는 대회운영본부로 운영된다.

3) 임  무

① 전국소방기술경연대회 기획, 준비 및 추진

② 세부 운영계획 수립·집행 및 대회의 진행 총괄

③ 경기운영요원

④ 종목별 성적 취합 및 수상자 결정, 시상식 준비 등

나. 운영요원

1) (구  성) 총괄담당, 심판(주심·부심), 시간 측정·기록 요원

분야별	종 목	총괄담당 (명)	심 판(명)		시간측정 요원(명)	시간기록 요원(명)
			주 심	부 심
화재진압	속도방수	1	1	2	3이상	1이상
	화재진압전술	1	심판단 18		3이상	1이상
구 조	최강소방관	1	1	3	3	1
구 급	심폐소생술& 기관삽관술	1	1 (외부전문가)	1 (외부전문가)	3	1
	외상환자평가& 정맥로 확보	1	1 (외부전문가)	1 (외부전문가)	3	1
보디빌딩	제4회 몸짱 소방관 선발	1	5 (소방 2, 외부 전문가 2)		7 (진행총괄, 사회자, 선수관리 2, 행사장 안전, 성적집계, 홍보)

2) 임  무

① (총괄담당) 해당 종목 경기총괄, 주요 사항 대회운영본부에 보고

② (심     판)

- (주심) 경기 진행 및 평가·측정 책임, 안전 총괄

- (부심) 주심 보조, 안전 확인

③ (측정요원) 선수·팀별 경기기록 측정

④ (기록요원) 선수·팀별 경기기록을 기록지에 기입

다. 조정위원회

1) (구  성) 위원장 1, 위원 4

① (위원장) 소방청 119구조과장

② (위  원) 소방청(소속기관 포함) 소속 소방령 이상

2) 운  영

① 조정 요구사항에 대한 결정은 조정위원회 전원(위원장 포함) 합의가 원칙이나, 전원 합의가 곤란(위원장이 판단)할 경우 표결(다수결)로 결정한다.

② 어떠한 경우라도 조정위원회 결정사항에 대해서는 이의를 제기할 수 없다.

③ 조정위원회는 필요한 경우 관계자 및 전문가의 의견을 청취할 수 있다.

④ 경기 진행을 위해 불가피한 경우에 한하여 위원장 판단으로 조정 신청을 접수하지 아니할 수 있다.

⑤ 조정결과는 결정통지서 [별지 1]에 따라 통지한다.

3) 조정 요구

① (사유) 대회운영본부의 결정 또는 심판관의 판정에 불복하는 경우 등

② (요구 시기) 불복사유 발생 직후(30분 이내)

③ (절차) 시·도 선수단장이 [별지 2] 조정요구서를 작성하여 조정위원회에 제출

라. 벌칙 부과

1) 일반사항

① 경기 요강을 따르지 않거나 심판의 지시에 불응하는 선수는 벌칙을 부과한다.

② 벌칙은 징계 수위에 따라 경고, 실격, 자격 박탈로 구분한다.

2) 벌칙 내용

가) 경  고

① 주의 수준을 넘거나 반복되는 부당한 행위에 대하여 벌점을 가하고 제재하는 것이다.

② 경고가 주어지는 상황과 감점 기준은 아래와 같다.

- 동일분야 경기에서 주의를 중복해서 받은 경우(3점)

- 고의적인 소음이나 욕설, 평가 중인 선수에 대해 심리적으로

부정적 영향을 줄 수 있는 부적절한 언행, 경기장 난입 등으로         경기에 지장을 초래하는 경우(3점)

- 편법·부정한 방법으로 경기를 하려는 의도를 보이는 경우(3점)

- 고의적으로 심판의 지시에 불응하는 경우(5점)

- 욕설, 완력, 폭력 등으로 심판을 위협하려는 의도를 보이는 경우(5점)

나) 실  격

① 경고 수준을 넘거나 반복되는 부당한 행위에 대하여 경기 진행을 중단하고 해당종목을 영점(0점) 처리한다.

② 실격이 주어지는 상황은 아래와 같다.

- 심판의 정당한 요구(참가선수 개인장비, 복장 등 점검 후 정당한 시정요구, 경기 진행과 관련된 모든 사항 등)에 불응하는 경우

- 편법 또는 부정한 방법으로 경기를 실시하여 그 정당성을 인정할 수 없다고 심판(주심)이 판단하는 경우, 이 경우 심판(주심)은 실격 사유를 대회 운영본부에 서면 제출 한다

- 경기별 총괄담당 또는 심판이 고지한 시각까지 경기를 시작하지 않은 경우

- 선수 본인, 운영요원 또는 응원단의 안전을 위협하는 경우

- 정해진 절차를 따르지 않고 등록선수를 임의 변경한 경우

- 심판(주심)이 실격의 필요가 있다고 판단하는 경우, 이 경우 심판(주심)은 실격 사유를 대회 운영본부에 서면 제출 한다

다) 자격박탈

① 실격 수준을 넘거나 반복되는 부당한 행위에 대하여 해당 선수의 자격을 박탈하며 대회의 출전을 금지하고, 소속 시·도 당해 대회의 전 종목을 영점(0점) 처리하여 제재하는 것이다.

② 자격박탈이 주어지는 상황은 아래와 같다.

- 참가 선수, 운영요원 또는 응원단 등 경기와 관련된 자와 폭력사태를 유발한 경우(폭력사태가 발생한 경우 유발측은 자격박탈하고 상대측은 실격 처리함)

- 대회운영본부 또는 조정위원회의 결정을 따르지 않고 경기장 분위기를 악화시켜 당해 대회의 진행을 불가하게 만든 경우

- 성적 조작을 위해 심판 등 운영요원에게 부당한 방법으로    영향을 미치는 경우

- 선수 참가자격의 재출전 금지 기준을 의도적으로 위반한 경우

- 총괄담당 또는 심판의 요청으로 대회운영본부가 심의하여 자격박탈의 필요가 있다고 판단하는 경우

라) 심판의 자격박탈

① 공정하지 못한 심사로 인하여 중대한 물의를 일으킨 경우 대회운영본부의 결정에 따라 경연대회 심판 자격을 3년간 박탈한다.

마. 경기 안전

1) 안전 책임

① 경기 관계자(선수, 운영요원, 응원단 등)의 부상, 질병 등 경기장에서 발생할 수 있는 각종 안전사고의 1차 책임은 본인에게 있다.

② 총괄담당과 심판(주심)은 경기 진행 중 경기장 등에서 발생하는 각종 안전사고의 총괄적인 관리책임을 지며 각종 사고의 방지를 위하여 협력하여야 한다.

③ 팀별 지휘자가 있는 경기에서 지휘자는 안전관리 및 현장지휘 임무를 수행한다.

2) 경기장 안전관리

① 경기 종목별 총괄담당은 심판(주심)과 함께 경기장 안전을 확인하여 문제가 없다고 판단되는 경우에 경기 시작을 선언하여야 한다. 또한, 경기 중 문제가 발생하면 지체 없이 경기를 중단 시키고 대회운영본부에 보고하여야 한다.

② 심판은 경기 안전을 수시로 확인하여야 하며 안전사고 발생의 우려가 있다고 판단되는 경우 지체 없이 경기를 중단시키고 총괄담당을 통하여 대회운영본부에 보고하여야 한다.

③ 경기 관계인은 경기 안전 문제가 있다고 생각되는 경우 지체 없이 이를 총괄담당이나 심판에게 알려야 한다.

3. 경기종목 및 참가자격

가. 경기종목

1) 소방공무원 기술경연분야

① 화재진압(2종목) : 속도방수, 화재진압전술

② 구    조(1종목) : 최강소방관

③ 구    급(2종목) : 심폐소생술과 기관삽관술,

외상환자 평가와 정맥로 확보

2) 보디빌딩경연

① 제4회 몸짱 소방관 선발

나. 참가인원 및 자격

1) 공통사항

① 소방기술경연대회 입상으로 특별 승진한 자(시·도 자체 계획에 따라 특별승진한 자 포함)는 재출전을 금지한다.

단, 소방위 이하의 계급에서 소방기술경연대회에 참가하여 특별승진한 후 지휘자로 출전하는 경우는 예외로 한다.

② 등록 선수의 변경은 원칙적으로는 불가하나 부상·질병 등 불가피한 사정으로 대회준비단(대회운영본부)의 승인을 받은 경우에 한하여 변경할 수 있다.

③ 등록선수 최종 제출은 대회 5일전 까지 제출하며, 후보 선수 교체는 대회 2일차 경기에 지장을 초래한 부상을 입은 경우 대회 1일차 해당 시․도 경기 종료 후 30분 이내 대회운영본부에 부상선수 교체를 신청하고 2일차 9시 까지 의사소견서를 제출, 운영본부의 최종 승인 후 변경할 수 있다.

2) 화재진압 분야

① (단체전) 지휘자 소방경 1명, 대원 소방장 이하 5명(후보 1명 포함)

- 대회 개최일 기준 최근 6개월 이상 화재진압대원으로 근무한 직원

- 출전팀 명단에 대한 해당 시·도 본부장 확인서 징구 예정

- 개인별 임무는 출전팀 자율 선정

3) 구조분야

① (개인전) 시·도별 소방장 이하 2명

4) 구급분야

① (단체전, 2명) : 시·도별 소방장 이하 2명

② 응급의료종사자(1급 응급구조사 및 간호사 1명 이상 필수 참가)

③ 대회 개최일 기준 최근 6개월 이상 구급대원으로 근무 중인 자

5) 보디빌딩

① (제4회 몸짱 소방관 선발) 중앙119구조본부 1, 시･도 본부별 1

※ 여성은 참가인원 제한 없음

다. 위반에 대한 조치

1) 참가인원 위반 : 해당 선수 실격(해당 종목 무효)

2) 참가자격 위반

① 재출전 금지를 위반한 경우(자격박탈)

② 정해진 절차를 따르지 않고 등록선수를 임의 변경한 경우(실격)

3) 훈련장 개방시간 위반 : 사전 조 추첨에 의해 정해진 시간 외의 시간대에 경기장에 들어와 훈련할 경우(감점 5점)

4. 평가방법

가. 분야별 평가

1) 종목별 배점

① 화재진압분야(2종목) : 속도방수(100점), 화재진압분야(100점)

- 동점처리기준 : 화재진압전술 고득점 순으로 결정

㉮ 속도방수(100점) : 소요시간(60) + 경기능력(40)

㉯ 화재진압전술(100점) : 100점-[정확성(50점)+안전성(50점)]–신속성(감점)

※ 화재진압전술은 100점에서 정확성, 안전성 및 신속성 감점 점수를 빼는 방식

② 구조분야(1종목) : 최강소방관(200점) - 선수 개인별 100점씩

- 개인별(100점) = 소요시간(90) + 경기능력(10)

③ 구급분야(2종목) : 심폐소생술과 기관삽관술(100점),

외상환자 평가 및 정맥로 확보(100점)

㉮심폐소생술과 기관삽관술 : 평가표(80), 기록지(20)

㉯외상환자 평가 및 정맥로 확보 : 평가표(100)

④ 보디빌딩경연 : 제4회 몸짱 소방관 선발(별도 시행)

※ 기술경연대회 종합점수에는 미반영

2) 평가점수 집계

상기 종목별 취득점수로 순위를 결정하고, 순위별로 책정되어 있는      배점을 합산한다.(배점표 붙임 참조)

3) 동점 처리 기준 : 분야별 총득점이 같은 경우 다음 순으로 순위를

결정한다.

① 소요시간 점수가 높은 순으로 결정

※ 구급분야는 감점 점수가 적은 순

② 참가 선수 전체 연령의 합이 많은 순으로 결정

③ 참가 선수 전체 소방공무원 근무경력의 합이 많은 순으로 결정

4) 측정 및 계산

① 경기능력 각 항목에 배정된 점수는 분할할 수 없다

② 모든 기록(시간)측정은 1/100초까지 측정한다.

③ 모든 계산은 1/100 단위까지 계산(1/1,000 단위에서 반올림)한다.

5) 소요시간 점수 환산방법

최고 팀·개인 기록

① 환산점수 =                          × 종목별 배정 점수

환산대상 팀·개인 기록

6) 점수산출 방법

① 경기 실시, 선수별 채점표 작성

② 경기능력 점수는 채점표의 점수를 반영

③ 소요시간 점수는 점수 환산방법에 따라 산출하여 반영

④ 종목별 점수 =〔(소요시간 환산점수) × (비율)〕+〔(경기능력 점수) × (비율)〕

⑤ (분야별 점수)=Σ(종목별 점수, 최강소방관의 경우 선수별 점수)

※ 화재진압분야 점수산출 방법은 별도 지침에 의함

나. 종합평가

1) 평가기준

① 종목별 취득점수로 순위를 결정하고, 순위별로 책정되어 있는  배점을 합산하여 최종 순위를 결정한다.

② 총득점이 같을 경우 화재진압분야 순위가 높은 순으로 결정한다.

□ 화재진압분야 경기요강

1. 팀 구성(6명)

1) 지휘자 : 소방경 1명, 대원 : 소방장 이하(소방장 1명 이상)

2) 대회 개최일 기준 최근 6개월 이상 화재진압대원으로 근무한 직원

3) 출전팀 명단에 대한 해당 시·도 본부장 확인서 징구 예정

4) 화재진압전술 및 속도방수의 개인별 임무는 출전팀 자율선정

2 출전제한

1) 화재진압 업무 이외의 대원(구조 ․ 구급대원 등)

※ 구조‧구급업무 수행을 위해 편성된 부서(구조‧구급대, 현장대응단의 구조‧구급대, 본부         특수대응단 등 포함)에 소속된 구조‧구급대원을 제외한 소방공무원

2) 전국소방기술경연대회 특진 유경험자(전 분야 해당)

※ 출전팀 팀장(소방경)은 출전제한 제외 – 특진 경험자도 출전가능

3) 전국소방기술경연대회 화재진압분야 개선 실무팀 참여자(’16년, ’17년)

3. 종목별 배점 : 속도방수(100점) + 화재진압전술(100점)

- 동점처리기준 : 화재진압전술 고득점 순으로 결정

1) 속도방수(100점) : 소요시간(60점) + 경기능력(40점)

2) 화재진압전술(100점) : 100점-[정확성(50점)+안전성(50점)] – 신속성(감점)

※ 화재진압전술은 100점에서 정확성, 안전성 및 신속성 감점 점수를 빼는 방식

4. 경기순서

1) 조 편성

- D-1일 : 화재진압전술 10개 팀(A조), 속도방수 8개 팀(B조)

- D일 : 화재진압전술 8개 팀(B조), 속도방수 10개 팀(A조)

2) A, B조 및 순번은 사전 추첨을 통하여 결정

3) 화재진압전술의 경우 시간이 많이 소요됨을 고려하여 D일에는 오전      8시부터 경기 진행

5. 운영요원(명)

종 목	총괄담당	심판관	시간측정	시간기록	진행요원
속도방수	1	1(주심), 2(부심)	3 이상	1 이상	3 이상
화재진압전술	1	심판단 18명	3 이상	1 이상	5 이상

6. 훈련장 개방

1) 학교 일정을 고려하여 2주간(월~금 / 07:00~18:00) 개방

2) 훈련 일정은 시·도별 팀장 간 협의와 추첨에 의해 결정

3) 훈련장 개방 일정 위반 시 규정에 의거하여 감점(답사 포함)

- 사전 동의 없이 임의로 훈련시설 출입 시 무단 훈련으로 간주

4) 공기 충전시설 개방 시간은 해당일 16:00~18:00(팀별 1인 사전 지정된 자)

7. 이의제기(조정요구)

1) 경기를 진행한 팀의 전·후 시도 팀장 1인이 이의 제기

2) 심판진에서 운영하는 영상장비를 확인하여 조정·반영. 다만, 화재진압      전술의 경우 심판단 합의에 의해 결정된 사항에 대해서는 이의제기 불가

8. 기타사항

1) 속도방수와 화재진압전술 양일간 동시 운영

2) 안전사고 발생이 예상될 경우 심판은 경기 중단(대회운영본부에 통보)

3) 심판은 경기 중 위험요소 및 안전사고 발생 가능성 수시로 확인

4) 경기 진행 중 장비 이상 발생 시 재경기 불가(안전점검 미흡으로 간주)

5) 소방차량 고장 등 불가피한 경우 심판진이 재실시 판단(원칙적 불가)

화재진압전술 세부요강

Ⅰ		경연기준 개요

1. 경기 구간별 주요내용

가. 시작구간 : 경기 시작과 함께 방화복 하의를 착용 및 소방차에 승차한 다음 하차를 하여 정렬 선에서 장비점검을 하고 출발준비를 마침

나. 전술구간

1) (1단계) 1차 화재진압 : 출발선에서 호스를 전개하고, 소방차에서 호스로 송수된 소화수를 표적 6개 중 2개 유형(∧,∨ 유형 중 경기 전 추첨)의 표적 3개에 주수

2) (2단계) 2차 화재진압 : 현관문이 폐쇄된 4층 건물의 2층을 사다리를 이용, 진입하여 1층 현관문 개방하고, 동력절단기를 운반 후 2층에서 3층으로 가는 방화문을 절단·진입하여 4층의 화점 표적에 주수

3) (3단계) 고립소방관 구조 : 3층 고립된 소방관 공기용기 교환 및 구조

다. 종료구간 : 구출한 고립소방관을 구급차에 인계하고 출발선에 돌아와 장비점검을 실시한 다음 종료보고

2. 경연장 구분

가. 경연장은 경기구역, 대기구역, 점검구역, 관람구역으로 구분(붙임 1-1)

나. 경기구역은 A, B, C구역으로 구분(붙임 1-2)

1) A구역 : 장비착용, 소방차 승하차, 점검 등 경기 시작하고 2, 3단계 경기 진행 후 종료하는 구역

2) B구역 :  1단계의 1차 화재진압 임무 전체와 2단계의 사다리 운반 및 전개 임무를 수행하는 구역(붙임 1-3, 붙임 1-4)

3) C구역 : 2단계의 2차 화재진압 및 3단계 임무를 수행하는 구역(붙임 1-4)

3. 경연단계

구 분	장 소	시 간	내 용
장비검사	점검구역	별도 시간운영	장비제출
출전대기	대기구역	4분	출전준비, 출전장비 지급(호스 등)
추 첨	대기구역	1분	구역별 심판지정, 1차 화재진압 표적유형
안전점검	경기구역	5분	경기 전 장비적재, 이상 유무 최종점검
경 기	경기구역	17분	화재진압전술 경기
장비철수	대기구역	별도 시간운영	경기장비 철수 등

※ 장비점검 전 선수등록표 확인

4. 경기진행 일반사항

가. 다음단계의 진행은 평가관의 깃발(호각) 신호에 의함(이하“□”표시)

- 미준수 시 안전성 감점

나. 경기 중 이동속도 제한 없음(넘어지는 경우 감점 적용)

다. 휴대 장비를 떨어뜨리거나, 던지거나, 밟지 않을 것

라. 펌프차 조작, 소화전 점령 및 철수 등 차량관련 사항은 운전원이 수행

마. 대원별 특정 임무 지정사항 없음(출전팀 자율적 판단 가능)

바. 대회요강 이외의 물품을 사용하지 않을 것(발견 시 실격 처리)

사. 1차 화점진압 타깃 2개의 유형으로 나누고, 시합당일 팀별 대표자가       경기 시작 전 추첨을 통해 유형을 결정 후 공지

5. 심판구성(집단심판체계) ⇒ Ⅲ. 심판단 운영계획 참조

가. 구성 : 각 시·도에서 1명씩 차출한 18명의 심판요원으로 구성

나. 심판 : 3개 심판구역 각 3명씩 배치(각 평가구역별 평가표 작성)

다. 간사 : 3개 심판구역 각 1명 배치(각 평가구역별 총괄평가표 작성)

라. 측정요원 : 시작 및 종료구간 소요시간 측정 등

마. 운영요원 : 각 구간별 임무종료 및 임무개시 알림 등

바. 촬영요원 : 비디오 판독을 위한 카메라 촬영 등

6. 점수집계(총점 100점에서 차감하는 방식)

가. 안전성(50점) : 안전위반, 지휘미흡, 통제 불응시 등 감점

나. 정확성(50점) : 임무 수행여부를 반영하여 감점

다. 신속성 : 경기진행 구간 내 제한시간 10초 초과 마다 1점 감점

1) 시작구간(4분) : 정위치 ~ 장비점검(본부석에서 시간측정)

2) 전술구간(9분) : 1차 화재진압 실시 ~ 고립소방관 용기교환

3) 종료구간(4분) : 철수 ~ 점검보고(본부석에서 시간측정)

라. 순  위 : 고득점 순

(동점처리기준 : 안전성 > 정확성 > 전술구간 경기 시간기록 순)

7. 장비기준

가. 공통장비(호스 및 로프는 수거․확인 후 무작위 불출)

연 번	품 명	규 격	중 앙 지급	수 량	비 고
1	소방펌프차	★	∨	2	예비차량 포함(시·도 2)
2	구급차	주들 것 포함	∨	1
3	호스 스패너	커플링 개폐기능★	∨	2
4	소화전 렌치	소화전 개폐기능★	∨	1
5	복식사다리	★	∨	1
6	만능도끼	소방용★	∨	1	도끼 휴대용 허리벨트 사용 자율
7	호스40mm	세부규격 별도시달		2	시도별 제출(새 제품)
8	호스65mm	세부규격 별도시달		3	시도별 제출(새 제품)
9	관창40mm	KFI, 피스톨형		1
10	관창65mm	KFI, 피스톨형		1
11	결합금속구	Y형★		1
12	개인 로프	10.5mm x 20m		1	시도별 제출, 세미스태틱
13	호스고정용 로프	10.5mm x 4m		1	시도별 제출, 세미스태틱
14	진출입상황판	형태 자율		1	차량외부에서 확인 가능한 구조
15	동력절단기	750~1,000cc 엔진식		1

나. 개인장비(★표는 세부규격 참고)

연 번	품 명	규 격	중앙 지급	수 량				비 고
				지휘	진압	운전	고립
1	활동복	복제기준★		1	3	1	1	동·하계 무관, 반팔 가능
2	활동화	복제기준		1	3	1	1	형태 및 밑창(아웃솔)변형불가
3	특수방화복	KFI		1	3	1	1	내피 포함
4	안전화	KFI		1	3	1	1	고무제로 한정
5	방화두건	KFI		1	3	1	1	색상 무관
6	헬멧	KFI★		1	3	1	1	KFI인증된 구조헬멧 가능
7	진압장갑	KFI		1	3	1	1	KFI인증된 화재진압 장갑 가능
8	공기호흡기세트	45분용★		1	3		1	원터치식 사용불가
9	랜턴	시도별 장비★		1	3	1	1	ㄱ자형-연기투기랜턴
10	무전기	시도별 장비★		1	3	1	1	UHF, TRS 방식 등 실제 출동 장비
11	경보기	시도별 장비		1	3		1	태그분리형 사용(배터리제거)
12	선수등록표	손목 부착형	∨	1	3	1	1	선수등록 시 손목에 부착
13	삼각줄	나사산 재생용			3	1		휴대 여부 자율
14	카라비너	금속제		4	12	4		크기 무관

※ 상기 장비 생산년도는 무관하며, 해당 장비 한정 KFI인증마크 육안 식별될 것

다. 경기용품(중앙 준비)

연번	품 명	규 격	수 량
1	터치형 스톱워치	외부모니터, 측정 장치, 스위치	1
2	사다리 장애물	라바콘, 플라스틱 튜브, 테니스 공★	6
3	주수타깃	175cm형★	7
4	개구부 장애물	10cm x 10cm x 50cm 목재	3
5	방화문 모형	210cm x 85cm 문 모형 (절단물 : 4cm x 2cm 사각파이프)★	1

라 장비점검 관련 참고사항(사전점검 등)

1) 기본복장 : 활동복·방화복 등 적합여부 확인

가) 활동복 : 명찰·계급장·소방마크·태극기 등 부착, 하의 양말 속 고정 금지

나) 활동화 : 복제규정상 지급품목 착용 (시·도별 사제품목 착용불가)

다) 방화복 : 내피제거 및 기타 변형 금지, 경기 전 방화복에 개인로프 휴대 허용

2) 선수등록표(핸들링) : 부착상태 및 동일인물 확인

3) 개인장비 : 랜턴․무전기․경보기 OFF 및 공기호흡기 용기밸브 폐쇄 상태로 적재

4) 공용장비 : 펌프차량 적재함 내 모든 장비 적재(위치 및 적재형태 자율)

※ 경기 전 차량 내 65mm호스 3본(한겹말은호스), 40mm호스(접은 호스-결합) 2본 적재

5) 차량 준비상태 : 셔터 폐쇄, 고임목 잠금장치 고정, 연료량 확인

6) 펌프 준비상태 : 모든 밸브 폐쇄(냉각수 밸브만 개방), 수량 확인

7) 기준 미 준수 시 감점처리, 기준시간 내 장비 시험가동 허용

8) 카라비너 개인별 4점 이내, 크기 불문, 휴대 여부 및 휴대 형태 자율

9) 지휘자는 모든 장비를 착용하되 면체를 목에 걸을 것

Ⅱ		경연 세부기준

1. 시작구간

경기요령	착안사항(감점기준)
∘ 전 대원이 기준선에 정위치한 상태에서 지휘자의 지휘에 따라 방화복 하의 착용 후 각 임무별로 펌프차 승차 ∘ 운전원은 출동과 운행에 필요한 기기를 작동시키고, 각 대원은 펌프차 내에 비치된 개인장비 착용	[하의] - 하의 앞여밈 기준대로 하고 똑따기·후크 채울 것 - 신체 또는 활동복이 보이지 않을 것 [승·하차] - 좌·우 손잡이와 모든 발판 사용 - 탑승 전·후 차량 문을 닫을 것 (-1번원 - 조수석, 2번원 - 운전석 뒤, 3번원 - 조수석 뒤) [출차] - 시동, 전조등, 경광등, 사이렌 ON(순서 무관, 사이렌은 즉시 OFF) [운행] - 하차 시 작업등과 주차브레이크가 작동되어 있을 것 - PTO 및 메인밸브 조작
∘ 장비착용이 완료되면 대원은 하차하여 기준선에서 장비점검 실시	[상의] - 손 토시 착용 - 지퍼와 벌크로 등 앞여밈 상태 - 상의 아랫단이 말려 있지 않을 것 - 신체 또는 활동복이 보이지 않을 것 [면체] - 머리카락과 머리끈이 면체 내에 없을 것 - 밀착되어 누기가 없을 것 - 대기호흡 상태로 하차 [헬멧] - 안면보호렌즈가 눈 아래까지 내려질 것 - 머리에 밀착되어 시야확보 원활 - 턱 끈 꼬임 및 결합 [공기호흡기] - 용기밸브를 완전 개방 후 반바퀴 잠근 상태로 하차(심판요원 확인) - 어깨, 허리, 가슴 벨트가 꼬임이 없이 정상적으로 체결 - 점멸등 점멸 - 보조면체 정상적 결합 [방화두건] - 상의 내로 정리 - 면체 안면창 덮지 않을 것 조임 밴드 두건 밖으로 노출되지 않을 것 - 피부가 노출되지 않을 것 [랜턴] - 하차 시 OFF 상태로 공기호흡기 우측D링에 결합 [무전기] - 하차 시 OFF 상태로 공기호흡기 좌측에 결합 [경보기] - 하차 시 OFF 상태로 허리벨트 좌측에 고정(배터리 제거) [고임목] - 운전석 측 뒷바퀴 고정(박스 바깥라인 내 바퀴에 밀착고정) [운전원 하차] 고임목 설치 확인 및 좌·우 손잡이와 모든 발판 사용 [장비점검] - 점검순서 : 랜턴→무전기→경보기→압력확인→ 양압전환→바이패스 - 공기호흡기를 포함한 개인장비는 하차 전까지 착용 ※ 장비점검 전 조작 시 해당항목 감점 [점검보고] - 각 대원별 장비이상 유·무를 개별적으로 지휘관에게 보고

2. 전술구간 1단계(1차 화재진압)

경기요령	착안사항(감점기준)
∘ 지휘자가 터치식 스톱워치를 누른 후 각 대원 임무 지시 ∘ 1~3번원은 운전원에게 경보기 태그를 인계하고, 바닥 전개선에 맞춰 65mm 호스 2본을 전재하고 관창을 결합	[지휘자 1차 화재진압 지시] - 스톱워치 버튼을 누른 후 “실시” 복창 [태그 인계·인수] - 진·출입 상황판을 차량 외부에 비치하여 보이도록 할 것 [호스전개 및 관창결합] - 운반법 자율(관창포함) - 2본의 호스 중 전개 우선순위 없음 - 전개 중 불특정 물체 또는 대원에 충격하지 않을 것 호스와 호스, 호스와 관창의 결합방법은 자율로 하고 결합부위는 누수 되지 않을 것 - 전개 정확성에 따라 차등 점수 부여(1.5m 폭 전개선 기준으로 바깥라인 이탈시 감점(감점기준 붙임 3-1) 참조
∘ 운전원은 진출입 상황판에 태그를 부착하는 작업 마무리하고, 방수구와 호스를 결합한 후 대기하고 있다가 방수개시 신호에 따라 방수구 개방	[운전원 방수구 결합(방수구 + 호스 결합)] - 결합 부위 누수 금지 - 결합법, 여유호스 자율
∘ 운전원의 방수 조작에 따라 1~3번원은 표적 주수 실시	[방수개시 무전] - 방수개시 신호 전 운전원 예비송수 허용 - 진압대원 1명 무전기를 이용하여 운전원과 교신 - 운전원은 압력조절 완료 후 방수개시완료 송신 [1차 방수압력 제한] - 방수구 개방 후 8kg/㎠이상 가압금지 [표적 주수] - 주수제한선 내에서 주수 실시 - 사전 3개의 추첨된 유형 표적만 주수하되, 다른 장애물을 쓰러트리지 말 것(장애물 쓰러짐 개수에 따른 차등점수 부여) - 주수형태(직사, 분무) 제한 없음 - 진압 완료 시 진행요원이 □신호 (진행요원 □신호 후 “2차 화재진압 실시” 지시) [방수중지 무전] - 진압대원 중 1명이 무전기를 이용하여 운전원과 교신 - 운전원은 수신내용 송신하고 압력 3kg/㎠이하 시 방수구 폐쇄하고 “방수중지 완료”송신 - 운전원 방수중지 완료 시 호스 내 잔압 제거(제거방법 자율) - 잔압제거 후 관창 폐쇄(노즐 폐쇄 자율)
∘ 1차 화재진압 완료 후 운전원은 소화전을 점령하여 펌프차에 물을 보충(200리터 이상)하고 보수호스 철수	[호스전개(소화전점령)] - 운반법 자율(관창포함) - 전개 중 불특정 물체에 충격하지 않을 것 - 소화전 렌치 운반 및 사용 시점에 관한 감점 없음 [보수호스 결합{소화전 + 호스 + 보수구}] - 호스 결합전 소화전 이물질 제거 절차 수행 - 보수구와 소화전에 결합된 호스에서 누수가 없을 것 - 여유호스 자율 [보수 완료] - 200리터 이상 보수 시 차단 [보수호스 철수] - 보수구 이용 잔압 제거 - 소화전 등 밸브가 폐쇄되어 있을 것 - 어깨접이식 회수법 이용하여 차량 후면 지정 위치에 운반할 것 (회수 중 호스 지면접촉 시 감점) ※ 호스 철수는 고립소방관의 실린더 교환 완료 전까지 자율

3. 전술구간 2단계(2차 화재진압)

경기요령	착안사항(감점기준)
∘ 1번원과 2번원은 복식사다리 1개를 2인 사다리운반법으로 Z형태의 장애물 구간을 통과하여 사다리 설치지점으로 운반 실시. 이 때 1번원은 로프와 도끼를 휴대할 것	[2차 화재진압 지시] - 진행요원 깃발 신호 후 “2차 화재진압 실시” 지시 [사다리 운반] - “붙임5-1 참조” - 2급 기준에 의해 순차적으로 실행 - “Z”형태로 장애물에 부딪히지 않고 운반 - 장애물 이탈 개수에 따른 차등점수 부여 - 2급 기준에 의해 순차적으로 실행 로프와 도끼 휴대법은 자율
∘ 3번원은 동력절단기, Y형결합금속구, 접은 호스 2본, 관창 등을 건물 현관 앞으로 운반 ∘ 3번원은 건물 현관 앞에서 Y형결합금속구, 40mm호스 2본, 관창 등을 결합하여 둠	[장비 운반] - 동력절단기, 결합금속구(Y형), 접은 호스 2본, 관창을 분리된 상태로 운반 - 운반순서 및 운반법 무관하며 2점 이상 운반 가능 - 개인로프(기구묶기용) 휴대법 자율 [결합금속구(Y형)결합] - 결합금속구(Y형) + 호스(40mm) + 호스(40mm) + 관창 - 결합법 자율이며, 결합 부위 누수 금지
∘ 1번원과 2번원은 사다리 설치지점에서‘2인 사다리 설치 및 등반’법으로 사다리를 설치하여 등반 실시. 2번원이 등반할 때에는 3번원이 사다리 안전 확보 ∘ 사다리 끝부분에 도달한 1번원은 도끼를 이용하여 장애물 블록을 제거 한 후 2층으로 올라가고, 계단으로 내려와 진입지점의 개구부 창살문을 개방 한 후 건물 현관 바깥에 놓여 있는 동력절단기를 가지고 올라가 2번원에게 전달 ∘ 2번원은 동력절단기를 이용하여 방화문 개방(가로로 설치된 쇠막대 2개를 절단)	[사다리 설치 및 등반] - 붙임5-1 참조 - 2급 기준에 의해 순차적으로 실행 [장애물 제거] - 장애물 블록(3개)을 작업 자세 상태에서 순차적으로 도끼로 제거(붙임3-3 참조) [진입] - 최종 진입 시 최상단 가로대 또는 세로대를 잡을 것 - 사다리를 돌아서 진입한 후 진입완료 통보 할 것 [2층 방화문 개방] - 동력절단기는 2층 방화문 앞 지정구역 내에서 시동할 것 - 동력절단기를 이용하여 현관문을 절단하여 개방 - 완전 절단 시 평가관이 깃발(호각)로 신호
∘ 1, 2번원은 계단을 이용하여 3층으로 진입. 1번원은 3층 내부 지지물에 로프 한쪽 끝을 고정한 후 로프를 지상으로 투척 ∘ 3번원은 관창기구묶기 방법으로 로프를 관창에 묶고, 1번원은 로프를 잡아 당겨 관창을 3층으로 인양 ∘ 1번원은 보조로프를 이용하여 3층으로 올라온 호스를 난간에 고정하고, 2번원은 관창에 결합되어 있는 로프를 해체함	[로프투척] - 한쪽 끝을 지지물에 먼저 고정(말뚝+옭) 후 투척 - 로프 투척 후 지지물 고정 시 감점 [관창 기구 묶기] - “붙임5-2 참조” - 2급 기준에 의해 실행 [호스인양] - 관창이 벽면과 난간에 닿지 않을 것 - 관창이 바닥에 끌리지 않을 것 - 인양 후 주수 전 관창에 묶인 로프를 풀 것 [호스고정] - 감아 매기(2회 이상) + 말뚝 + 옭매듭
∘ 1, 2번원은 호스를 4층으로 이동시켜 4층에 설치된 표적에 주수 실시	[방수개시 신호] - 결합금속구(Y형)까지 예비송수 허용 - 진압대원 중 1명이 무전기를 이용하여 운전원과 교신 - 운전원은 압력조절 완료 후 방수개시완료 송신 [2차 압력 조절] - 개방 후 8kg/㎠초과하여 가압 금지 [화점 진압] - 주수제한선을 넘지 않고, 화점을 완벽히 진압할 것 - 주수형태(직사, 분무) 제한 없음 - 적정 진압 완료 시 진행요원이 □신호 (진행요원 □신호 후 “고립소방관 구조” 지시) [방수중지 신호] - 진압대원 중 1명이 무전기를 이용하여 운전원과 교신 - 운전원은 수신내용 송신하고 압력 3kg/㎠이하 시 방수구 폐쇄하고 “방수중지 완료”송신 - 운전원 방수중지 완료 시 호스 내 잔압 제거(제거방법 자율) - 잔압제거 후 관창 폐쇄(노즐 폐쇄 자율)
∘ 3번원은 1인 운반법에 따라 사다리를 정렬 선으로 운반	[사다리 1인 들기] - 붙임5-3 참조 - 기준에 의해 순차적으로 실행 [사다리 1인 운반] - 붙임5-3 참조 - 기준에 의해 순차적으로 실행 - “Z”형태로 장애물에 부딪히지 않고 운반 - 장애물 이탈 개수에 따른 차등 감점

4. 전술구간 3단계(고립소방관 구조)

경기요령	착안사항(감점기준)
∘ 3층에서 고립소방관을 발견한 2번원이 자신의 공기호흡기를 이용하여 고립소방관의 호흡이 유지될 수 있도록 조치	[고립소방관구조 지시] - 진행요원 깃발 신호 후 “고립소방관 구조 실시” 지시 [발견보고] - 발견한 대원이“고립소방관 발견” 무전 보고 - 지휘관은 “구조실시” 지시 (차량의 공기용기에 손 댈 수 있는 시점) [호흡유지] - 고립대원의 면체를 발견대원의 보조면체 연결구에 결합 - 결합 후 고립대원의 면체 양압상태 확인
∘ 1번원은 로프 한쪽 끝이 지지물에 고정되어 있는 상태에서 로프를 지상으로 투척 ∘ 3번원은 용기 기구 묶기 방법으로 로프를 공기 용기에 묶음 ∘ 1번원은 로프를 잡아당겨 공기 용기를 인양한 다음, 고립소방관의 용기를 교환하고 면체를 재 착용하여 호흡이 가능하도록 조치	[로프투척] - 로프 한쪽 끝이 고정되어 있는 상태에서 투척 - 로프 투척 후 확보매듭 시 감점 - 투척시점은 지휘자의 구조지시 이후 [용기 기구 묶기] - 붙임5-2참조 - 2급 기준에 의해 실행 [용기 인양] - 인양물이 벽면에 닿지 않을 것 - 용기가 난간에 닿거나 바닥에 끌리거나 추락하지 않을 것 [용기 교환] - 용기를 교환한 후 공기누출이 없을 것 - 공기용기가 흔들림이 없으며 등지게 벌크로가 정상적으로 고정되어 있을 것 - 용기밸브를 완전 개방 후 반바퀴 잠글 것(심판요원 확인) [면체 재결합] - 고립대원의 면체를 재결합 - 고립대원의 면체 양압상태 확인 - 보조면체 재결합 및 등지게 착용 후 손을 들어 교환완료 신호할 것□(시간측정종료) - 공기호흡기 착용순서는 붙임5-4 참조 ※ 지휘자는 평가관 깃발 신호 후 스톱워치 종료 조작
∘ 3번원은 기준에 따라 사다리를 내림	[사다리 1인 내림] - 붙임5-3 참조 - 기준에 의해 순차적으로 실행

5. 종료단계

경기요령	착안사항(감점기준)
∘ 1, 2번원은 고립소방관을 부축하여 지상으로 유도하여 구급차에 인계 ∘ 운전원은 펌프차량의 밸브류를 폐쇄하고 시동을 정지시킴 ∘ 전 대원 안전점검 실시하고, 점검이 끝나면 지휘자에게 점검보고 후 경연 종료	[차량 정지] - 모든 밸브가 닫혀 있을 것(냉각수 밸브 예외) - 메인밸브, PTO, 시동이 OFF 될 것 - 태크(상황판)을 내부에 적재 후 적재함 등 모든 문 폐쇄 [장비점검] - 사다리, 교체된 용기, 도끼, 호스스패너, 소화전렌치, 삼각줄 을 지정장소에 위치 - 태그회수 및 경보기에 결합 - 모든 대원은 정위치선에 정렬 - 면체를 2급 기준을 준수하여 벗을 것 - 공기용기 밸브 폐쇄 및 점멸장치 소등되어 있을 것 - 랜턴, 무전기, 경보기 OFF / 압력확인 (순서 및 구호 예시) 대기호흡→무릎앉아→장갑 벗어→헬멧 벗어→두건 벗어→ 면체 벗어→벨브폐쇄→잔압제거→랜턴OFF→무전기OFF→ 경보기OFF→압력확인→바이패스 밸브 폐쇄 및 면체확인→ 헬멧착용→장갑 착용 [점검보고] - 헬멧의 렌즈를 내리고 장갑을 착용할 것 - 특수방화복, 안전장갑 및 안전화 착용상태가 완전무결할 것 - 대원별 장비 이상 유무를 개별적으로 지휘자에게 보고

Ⅲ		심판단 운영

심판단 구성

가. 심판단은 시·도에서 1명씩 차출한 18명 중 해당 시·도를 제외한 17명으로 구성

나. 경기구역 A, B, C에 심판원 3명과 간사요원 1명을 각각 배치

다. 경기 전체 심판 운영관리에 3명(평가위원장 1명 포함), 예비요원으로 2명 배치

라. 평가요원의 임무 부여는 매 경기 시작 전에 추첨하여 결정

2. 각 구역별 심판범위

구역명	심판대상
A구역	시작단계 전술1단계 중 운전원의 임무수행 사항 종료단계 장비점검 및 점검 보고사항
B구역	전술1단계 중 운전원 임무 제외한 사항 전술2단계 중 사다리 운반, 설치, 등반 및 철수에 관한 사항 전술2단계 중 호스인양에 관한 사항 전술3단계 중 공기용기 인양에 관한 사항
C구역	전술2단계 중 주수활동 등에 관한 사항 전술3단계 중 고립소방관 구조 활동에 관한 사항

3. 평가요령

가. 심판원은 각 경기구역별로 배치되어 해당 구역 내의 경연사항을 평가(각 구역별로 심판석 3개, 간사석 1개 배치)

나. 심판원은 지정된 좌석에 앉아서 평가하되 불가피한 경우에는 경기 진행에 방해를 주지 않는 범위에서 가까이 접근하여 평가할 수 있음

4. 평가결과 취합 및 총점 집계절차

가. 각 경기구역별 심판원이 해당 평가표(붙임 4-1) 작성 및 서명

나. 해당 경기구역 간사가 각 평가용원의 평가표를 취합하여 해당 경기구역 총괄평가표(붙임 4-2) 를 작성

- 평가에 이견이 있는 항목에 대해서는 해당 경기구역 평가요원의 합의로 결정하되 합의가 되지 않는 경우에는 다수결로 결정

- 작성이 완료된 경기 구역별 총괄 평가표에는 해당 경기구역 심판원 전원이 연대 서명

다. 경기구역 간사 3명과 위원장은 각 경기 구역별 총괄 평가표에 기재된 결과를 반영하여 최종 평가표(붙임 4-3)를 작성하고 연대 서명

5. 평가결과의 발표

가. 해당 경기를 마친 후 위원장은 최종 평가표의 평가점수를 발표

나. 경기를 마친 팀의 대표자가 요구하는 경우에는 경기 구역별 총괄 평가표 사본을 교부

6. 기타사항

가. 모든 심판관은 객관적이고 공정하게 심판에 임하여야 하며, 사전에 붙임 4-4의 서약서를 제출

나. 심판관은 소속 시·도가 경기를 할 때에는 경기에 일체 관여하여서는 아니 됨. 경기에 관여할 경우 그 후 경기부터는 심판관 자격을 배제하고 예비요원으로 심판 진행

다. 시·도 출전팀은 심판단의 합의에 의하여 결정된 사항에 대해서는 이의를 제기할 수 없음. 붙임 4-5의 서약서 사전 제출

붙임1		경기장 세부기준

[붙임1-1] 경연구역 구분

[붙임1-2] 경기구역 구분

[붙임1-3] B구역 경기장 기준

[붙임1-4] C구역 경기장 기준

붙임2		장비 세부기준

순	품 명	규 격
1	특수방화복				상·하의 착용(KFI 인증품) ※ 내피제거 불가
2	활동복 활동화				상의 : 주황색 긴팔 하의 : 벨트를 착용 부착물 : 태극기, 소방마크 ,명찰, 계급장 활동화 :“소방활동화” 명시
3	헬멧	진압헬멧(KFIS 007) 또는 구조헬멧 TYPE 1(KFIS 043 type1) 경량구조헬멧 제외(아래 예시)
4	공기호흡기 세트	6.8리터 용기, 2014년 이후 생산품, 원터치 형 제외 보조면체 공기호스를 어깨벨트 D형 고리 등에 넣지 않을 것 보조면체는 전용클립에만 결합할 것
5	랜턴		ㄱ자 형태, 연기투시랜턴(좌측 그림 예시) 금속제 고리 및 카라비너 사용가능
6	무전기	UHF, TRS방식 중 선택, 생활무전기 사용불가 휴대낭, 상의 포켓, 공기호흡기 어깨벨트 중 선택하여 휴대 금속제 고리 및 카라비너 사용가능 스피커 마이크, 인이어 마이크, 두성마이크, 넥 마이크 사용 가능
7	결합금속구 (Y형)
8	호스 스패너 및 소화전 렌치
9	복식사다리
10	만능도끼
11	소방펌프차
		차량전경				현대 / 2014년식 / (주)우리특장
		운전석 측		조수석 측			후면
		소방펌프 규격(A-1급)

붙임3		경기 착안사항

[붙임3-1] 1차 화재진압 호스전개 시 감점기준

[붙임3-2] 사다리 설치 위치

[붙임 3-3] 장애물 제거순서

[붙임 3-4] 2층 방화문(절단물 : 40mm * 20mm 사각파이프 2개) 제거방법

절단부

[붙임 3-5] 2차 화점 표적(4층)

붙임4		평가표 서식

[붙임 4-1] 구역별 평가표

A구역 평가표

□ 평가대상 :

□ 평가결과

감점 계	안전성 감점	정확성 감점

※ 안전성, 정확성 평가결과가 50점 이상이면 50점 반영

□ 안전성 평가결과

내 용	감점기준	평가결과
합 계
평가관의 합당한 통제에 불응(2차 불응 시 실격)	5 / 건
지휘자 지휘 전 대원 단독행동(깃발신호 포함)	5 / 건
지휘자 장비 착용상태 불량	1 / 개소
스톱워치 부정 조작	5 / 건
활동 중 개폐밸브 조작 및 대기호흡 전환	5 / 건
잔압 경보 발생	5 / 건
휴대한 장비를 던지는 행위	5 / 건
운반․이동 중 장비를 떨어뜨리거나 밝는 행위	1 / 건
이동 중 넘어지는 경우(발 외에 신체 접촉)	5 / 건
절차의 일부 또는 전체를 수행하지 않는 경우	5 / 건
출전대기 지정 시간 초과	1 / 10초
안전점검 지정 시간 초과	1 / 10초

□ 정확성 평가결과

구분	평가항목	평가결과
합 계
준비단계	하의 (1번원~4번원)
	승하차(1번원~4번원)
	출차
	운행
	상의 (1번원~4번원)
	헬멧 (1번원~4번원)
	면체 (1번원~4번원)
	공기호흡기 (1번원~3번원)
	방화두건 (1번원~3번원)
	랜턴 (1번원~4번원)
	무전기 (1번원~4번원)
	경보기 (1번원~4번원)
	고임목
	운전원 하차
	장비점검 (1번원~4번원)
	점검보고 (1번원~4번원)
전 술 1 단 계	태그(상황판) 인계·인수
	방수구결합
	방수개시무전(4번원)
	1차 압력 조절
	1차 방수구 폐쇄
	방수중지무전(4번원)
	호스전개(4번원)
	소화전 절차(4번원)
	보수호스 결합(4번원)
	보수 완료(4번원)
	보수호스 철수(4번원)
	방수개시무전(4번원)
	2차 압력 조절(4번원)
	2차 방수구 폐쇄(4번원)
	방수중지무전(4번원)
	차량 정지
종료단계	상의 (1번원~4번원)
	헬멧 (1번원~4번원)
	면체 (1번원~4번원)
	공기호흡기 (1번원~3번원)
	방화두건 (1번원~3번원)
	랜턴 (1번원~4번원)
	무전기 (1번원~4번원)
	경보기 (1번원~4번원)
	장비점검 (1번원~4번원)
	점검보고 (1번원~4번원)

평가일시 :  2017년 10월   일  시   분

심 판 원 :  (성명)                 (서명)

B구역 평가표

□ 평가대상 :

□ 평가결과

감점 계	안전성 감점	정확성 감점

※ 안전성, 정확성 평가결과가 50점 이상이면 50점 반영

□ 안전성 평가결과

내 용	감점기준	평가결과
합 계
평가관의 합당한 통제에 불응(2차 불응 시 실격)	5 / 건
지휘자 지휘 전 대원 단독행동(깃발신호 포함)	5 / 건
지휘자 장비 착용상태 불량	1 / 개소
스톱워치 부정 조작	5 / 건
사다리 전도	5 / 건
활동 중 개폐밸브 조작 및 대기호흡 전환	5 / 건
잔압 경보 발생	5 / 건
인양 중 장비가 떨어지는 경우	5 / 건
휴대한 장비를 던지는 행위	5 / 건
운반․이동 중 장비를 떨어뜨리거나 밝는 행위	1 / 건
이동 중 넘어지는 경우(발 외에 신체 접촉)	5 / 건
절차의 일부 또는 전체를 수행하지 않는 경우	5 / 건
출전대기 지정 시간 초과	1 / 10초
안전점검 지정 시간 초과	1 / 10초

□ 정확성 평가결과

평가항목		평가결과		평가항목		평가결과
합 계
전 술 1 단 계	호스1전개 (중, 하)	(1점)	(2점)	전 술 2 단 계	사다리2인_등반
	호스2전개 (중, 하)	(1점)	(2점)		장애물 제거
	호스관창결합	(1점)			진입
	방수개시무전				결합금속구(Y형) 결합(3번원)
	화점진압 (장애물 1번)				관창 기구 묶기(3번원)
	화점진압 (장애물 2번)				사다리1인_들기
	화점진압 (장애물 3번)				사다리1인_운반 (1, 2개)
	방수중지무전				사다리1인_운반 (3, 4개)
	2차 화재진압 지시(지휘관)				사다리1인_운반 (5, 6개)
전 술 2 단 계	사다리2인_들기			전 술 3 단 계	공기용기 기구 묶기(3번원)
	사다리2인_운반 (1, 2개)				사다리1인_내림
	사다리2인_운반 (3, 4개)
	사다리2인_운반 (5, 6개)
	사다리2인_설치

평가일시 :  2017년  10월   일  시   분

심 판 원 :  (성명)                   (서명)

C구역 평가표

□ 평가대상 :

□ 평가결과

감점 계	안전성 감점	정확성 감점

※ 안전성, 정확성 평가결과가 50점 이상이면 50점 반영

□ 안전성 평가결과

내 용	감점기준	평가결과
합 계
평가관의 합당한 통제에 불응(2차 불응 시 실격)	5 / 건
지휘자 지휘 전 대원 단독행동(깃발신호 포함)	5 / 건
지휘자 장비 착용상태 불량	1 / 개소
스톱워치 부정 조작	5 / 건
사다리 전도	5 / 건
활동 중 개폐밸브 조작 및 대기호흡 전환	5 / 건
잔압 경보 발생	5 / 건
인양 중 장비가 떨어지는 경우	5 / 건
휴대한 장비를 던지는 행위	5 / 건
운반․이동 중 장비를 떨어뜨리거나 밝는 행위	1 / 건
이동 중 넘어지는 경우(발 외에 신체 접촉)	5 / 건
절차의 일부 또는 전체를 수행하지 않는 경우	5 / 건
출전대기 지정 시간 초과	1 / 10초
안전점검 지정 시간 초과	1 / 10초

□ 정확성 평가결과

구분	평가항목	평가결과	구분	평가항목	평가결과
합 계
전 술 2 단 계	장비 운반		전 술 3 단 계	고립소방관구조 지시(지휘관)
	2층 방화문 개방			발견 보고
	화점진압			호흡 유지
	방수중지신호			로프 투척
	로프 투척			용기 인양
	호스인양			용기 교환
	호스고정			면체 재결합
	방수개시신호			공기호흡기 착용

평가일시 :  2017년  10월   일  시   분

심 판 원 :  (성명)                       (서명)

[붙임 4-2] 구역별 총괄 평가표

A구역 총괄 평가표

□ 평가대상 :

□ 평가결과

감점 계	안전성 감점	정확성 감점

※ 안전성, 정확성 평가결과가 50점 이상이면 50점 반영

□ 안전성 평가결과

내 용	감점기준	평가결과
합 계
평가관의 합당한 통제에 불응(2차 불응 시 실격)	5 / 건
지휘자 지휘 전 대원 단독행동(깃발신호 포함)	5 / 건
지휘자 장비 착용상태 불량	1 / 개소
스톱워치 부정 조작	5 / 건
활동 중 대기호흡 전환	5 / 건
잔압 경보 발생	5 / 건
휴대한 장비를 던지는 행위	5 / 건
운반․이동 중 장비를 떨어뜨리거나 밝는 행위	1 / 건
이동 중 넘어지는 경우(발 외에 신체 접촉)	5 / 건
절차의 일부 또는 전체를 수행하지 않는 경우	5 / 건
출전대기 지정 시간 초과	1 / 10초
안전점검 지정 시간 초과	1 / 10초

□ 정확성 평가결과

구분	평가항목	평가결과
	합 계
준비단계	하의 (1번원~4번원)
	승하차(1번원~4번원)
	출차
	운행
	상의 (1번원~4번원)
	헬멧 (1번원~4번원)
	면체 (1번원~4번원)
	공기호흡기 (1번원~3번원)
	방화두건 (1번원, 2번원)
	랜턴 (1번원~4번원)
	무전기 (1번원~4번원)
	경보기 (1번원~4번원)
	고임목
	운전원 하차
	장비점검 (1번원~4번원)
	점검보고 (1번원~4번원)
전 술 1 단 계	태그인계인수
	방수구결합
	방수개시무전(4번원)
	1차 압력 조절
	1차 방수구 폐쇄
	방수중지무전(4번원)
	호스전개(4번원)
	소화전 절차(4번원)
	보수호스 결합(4번원)
	보수 완료(4번원)
	보수호스 철수(4번원)
	방수개시무전(4번원)
	2차 압력 조절(4번원)
	2차 방수구 폐쇄(4번원)
	방수중지무전(4번원)
	차량 정지
종료단계	상의 (1번원~4번원)
	헬멧 (1번원~4번원)
	면체 (1번원~4번원)
	공기호흡기 (1번원~3번원)
	방화두건 (1번원~3번원)
	랜턴 (1번원~4번원)
	무전기 (1번원~4번원)
	경보기 (1번원~4번원)
	장비점검 (1번원~4번원)
	점검보고 (1번원~4번원)

평가일시 :  2017년  10월   일  시   분

심판원1	심판원2	심판원3	간 사
(서명)	(서명)	(서명)	(서명)

B구역 총괄 평가표

□ 평가대상 :

□ 평가결과

감점 계	안전성 감점	정확성 감점

※ 안전성, 정확성 평가결과가 50점 이상이면 50점 반영

□ 안전성 평가결과

내 용	감점기준	평가결과
합 계
평가관의 합당한 통제에 불응(2차 불응 시 실격)	5 / 건
지휘자 지휘 전 대원 단독행동(깃발신호 포함)	5 / 건
지휘자 장비 착용상태 불량	1 / 개소
스톱워치 부정 조작	5 / 건
사다리 전도	5 / 건
활동 중 개폐밸브 조작 및 대기호흡 전환	5 / 건
잔압 경보 발생	5 / 건
인양 중 장비가 떨어지는 경우	5 / 건
휴대한 장비를 던지는 행위	5 / 건
운반․이동 중 장비를 떨어뜨리거나 밝는 행위	1 / 건
이동 중 넘어지는 경우(발 외에 신체 접촉)	5 / 건
절차의 일부 또는 전체를 수행하지 않는 경우	5 / 건
출전대기 지정 시간 초과	1 / 10초
안전점검 지정 시간 초과	1 / 10초

□ 정확성 평가결과

구 분	평가항목	평가결과		구 분	평가항목	평가결과
합 계
전 술 1 단 계	호스1전개 (중, 하)	(1점)	(2점)	전 술 2 단 계	사다리2인_등반
	호스2전개 (중, 하)	(1점)	(2점)		장애물 제거
	호스관창결합				진입
	방수개시무전				결합금속구(Y형) 결합(3번원)
	화점진압 (장애물 1번)				관창 기구 묶기(3번원)
	화점진압 (장애물 2번)				사다리1인_들기
	화점진압 (장애물 3번)				사다리1인_운반 (1, 2개)
	방수중지무전				사다리1인_운반 (3, 4개)
	2차 화재진압 지시(지휘관)				사다리1인_운반 (5, 6개)
전 술 2 단 계	사다리2인_들기				사다리1인_내림
	사다리2인_운반 (1, 2개)			전 술 3 단 계	공기용기 기구 묶기(3번원)
	사다리2인_운반 (3, 4개)
	사다리2인_운반 (5, 6개)
	사다리2인_설치

평가일시 :  2017년  10월   일  시   분

심판원1	심판원2	심판원3	간 사
(서명)	(서명)	(서명)	(서명)

C구역 총괄 평가표

□ 평가대상 :

□ 평가결과

감점 계	안전성 감점	정확성 감점

※ 안전성, 정확성 평가결과가 50점 이상이면 50점 반영

□ 안전성 평가결과

내 용	감점기준	평가결과
합 계
평가관의 합당한 통제에 불응(2차 불응 시 실격)	5 / 건
지휘자 지휘 전 대원 단독행동(깃발신호 포함)	5 / 건
지휘자 장비 착용상태 불량	1 / 개소
스톱워치 부정 조작	5 / 건
사다리 전도	5 / 건
활동 중 개폐밸브 조작 및 대기호흡 전환	5 / 건
잔압 경보 발생	5 / 건
인양 중 장비가 떨어지는 경우	5 / 건
휴대한 장비를 던지는 행위	5 / 건
운반․이동 중 장비를 떨어뜨리거나 밝는 행위	1 / 건
이동 중 넘어지는 경우(발 외에 신체 접촉)	5 / 건
절차의 일부 또는 전체를 수행하지 않는 경우	5 / 건
출전대기 지정 시간 초과	1 / 10초
안전점검 지정 시간 초과	1 / 10초

□ 정확성 평가결과

구분	평가항목	평가결과	구분	평가항목	평가결과
합 계
전 술 2 단 계	장비 운반		전 술 3 단 계	고립소방관구조 지시(지휘관)
	2층 방화문 개방			발견 보고
	화점진압			호흡 유지
	방수중지무전			로프 투척
	로프 투척			용기 인양
	호스인양			용기 교환
	호스고정			면체 재결합
	방수개시무전			공기호흡기 착용

평가일시 :  2017년  10월   일  시   분

심판원1	심판원2	심판원3	간 사
(서명)	(서명)	(서명)	(서명)

[붙임 4-3] 화재진압전술 평가표

화재진압전술 평가표

평가대상 :			경기일시 :

순번	계 급	성 명	임 무	자필서명
	지방소방경		지휘
1	지방소방		진압
2	지방소방		진압
3	지방소방		진압
4	지방소방		운전
5	지방소방		고립소방관

만점 ①	안전성 감점②	정확성 감점③	시간 감점④	최종점수 {[①-(②+③)]-④}
100점	점	점	점	점

구분	계	A구역	B구역	C구역
계
안전성 감점
정확성 감점

구 분	계	시작구간	전술구간	종료구간
기 준		4분 00초 00	9분 00초 00	4분 00초 00
기 록		분 초	분 초	분 초
초 과
감 점

2017년 10월  일   시   분

위원장	A구역 간사	B구역 간사	C구역 간사
(서명)	(서명)	(서명)	(서명)

[붙임 4-4] 심판관 서약서

서  약  서

본인은 전국소방기술경연대회(화재진압분야) 화재진압전술경기의 심판관으로 활동함에 있어 객관적이고 공정하게 심판에 임하고, 본인이 소속한 시‧도의 출전팀이 경기를 할 때에는 경기에 일체 관여하지 아니할 것이며, 만약 해당 경기에 관여할 경우 그 이후 경기부터는 심판관의 역할을 배제시키는 데 대하여 어떠한 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2017.  10.    .

소  속 :

직  급 :

성  명 :               (서명)

소방청장 귀하

[붙임 4-5] 출전팀 서약서

서  약  서

(    )출전팀은 전국소방기술경연대회(화재진압분야) 화재진압전술 경기에 출전함에 있어 심판단의 합의에 의하여 결정된 사항에 대해서는 어떠한 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2017.  10.   .

출전팀 :

대표자

(직  급)

(성  명)               (서명)

소방청장 귀하

붙임5		화재대응능력 2급 평가기준

[붙임 5-1] 2인 사다리 설치 및 등반

평가개요 : 개인장비 및 공기호흡기 세트를 착용(양압)하고 복식사다리 선단 후방에 정위치한 후 평가관의 지시에 사다리를 운반하여 설치 및 등반을 실시한다. 제한시간 3분 이내에 ‘작업 자세’까지 수행한다. 유의사항 및 실격사항 : 2인 1조로 편성해 실시하며 1번원의 임무수행 능력을 평가하고 공통 유의사항을 준용하며 평가 중 사다리 전도 발생 및 철수불가 등 안전사고 발생 시 실격 처리한다. 준비물 및 장비 : 개인장비, 공기호흡기 세트, 복식사다리
사다리 설치 및 등반 능력 평가 [제한시간 3분]	항 목 점 수	평 가 점 수
1. 평가관의 시작신호에 “실시”복창하고 1번원은 선단부 2~3번 가로대, 2번원은 지주 밑 3~4번 가로대 옆 위치 *가로대 위치	5점
2. 1번원의 구령으로 무릎앉아 자세에서 몸 쪽 세로대를 왼손으로 누르고 오른손으로 바깥쪽 세로대를 당겨 사다리 세움 *손 위치	5점
3. 가로대 윗부분을 양손(1번원 : 2,3번, 2번원 : 3,4번)으로 잡고 오른쪽 무릎에 올려놓은 후 오른팔을 넣어(1번원 : 2,3번 사이, 2번원 : 3,4번 사이) 어깨에 메고 3번 가로대 아래 부분 잡음 *어깨에 메는 가로대 위치 적정성	5점
4. 왼손으로 어깨 앞부분 상단 세로대를 누르고 일어서 목표지점까지 운반 (1번원 지시)하여 지면 및 지상의 장애물을 확인(2번원 “이상 없음” 복창) 후 사다리를 역순으로 내려놓음 *장애물 확인 및 이상 유무 복창	10점
5. 1번원의 지시에 2번원은 지주 밑을 양발로 지지하고 1번원은 선단부의 2번째 가로대를 이용 사다리를 수직으로 세운 뒤 첫 번째 가로대에 발을 올려(지지자 포함) 사다리 지지 *수직으로 세울 때 모든 가로대 사용 *사다리 세운 후 양손 세로대 확보 확인	10점
6. 눈높이에서 멈춤 쇠가 정상 작동하는지 확인(“멈춤쇠 이상 없음” 복창) 후 선단부 3번째 가로대까지 연장하여 멈춤쇠 확인(“멈춤쇠 이상 없음” 복창), 로프를 정리하고 세로대와 같이 파지하여 “사다리 기대” 복창 후 사다리 기댐 *사다리 로프 꼬임X *하단 가로대 로프 통과 *선단부가 벽면에 3회 이상 충격X *발 사용하여 사다리지지	15점
7. 가로대 말뚝·옭매듭 및 사다리 안쪽 로프 정리(매듭완료시“매듭끝”복창) *사다리 매듭(로프매듭법 평가 준용) *로프 정리 *발 사용하여 사다리지지	10점
8. “경사각 확인” 복창, 주먹 ․ 발끝 세로대 접촉 후 “사다리 설치 끝” 복창 *경사각 확인자세 적정성 *경사각 부적절 시 사다리 재조정	10점
9. 2번원에게 “사다리지지” 지시, 사다리 지지 확인 후 등반 *등반 시 모든 가로대 사용 여부	10점
10. 평가관이 지정한 가로대까지 등반 후 2번원에게 “지지 자세 변경” 지시하고 사다리지지 확인 후 작업 자세를 취하고 “작업 자세 완료” 복창 *지지 자세 변경 지시 *작업 자세 적정성	10점
11. 평가관의 ‘철수’ 지시에 작업 자세를 풀고 “지지 자세 변경” 지시하여 사다리 지지 확인 후 하강하여 역순으로 사다리 원위치(11번 항목은 제한시간 없음) *철수 시 운반방법 변경(세로대 한손 파지)	10점

[붙임 5-2] 로프매듭법(기구 묶기)

평가개요 : 개인장비 착용한 상태로 평가용 로프를 들고 정위치 한다. 평가관의 “000매듭 ․ 기구 묶기 실시”에 따라 매듭을 실시하고 “들어”구령에 완료된 매듭을 평가관이 확인할 수 있도록 들어준다. 유의사항 및 실격사항 : 각 매듭은 제한시간 내에 완성해야 하며 종료 후 수행 시 해당 항목을 감점 처리한다. 평가는 “준비→실시→들어→풀어” 순으로 진행한다. 절반매듭은 주 매듭과 직선상 위치, 옭매듭은 주 매듭 끝(5cm내)에 실시, 옭매듭 후 잔여로프 길이는 11~30cm 남김, 매듭 사이공간은 로프 직경 이하로 유지, 옭매듭 미실시 · 잔여로프 길이 미만 · 초과 시 해당항목을 감점 처리한다. 준비물 및 장비 : 개인장비(두건제외 허용), 진압장갑(구조장갑X), 11mm로프(길이:5m․10m․20m), 복식사다리, 65㎜피스톨관창(호스결합), 동력절단기, 공기용기, 만능도끼, 갈고리(또는 천장파괴기)
매듭법 능력 평가 [제한시간 : 30초(1~10번), 50초(11~18번)]	항 목 점 수	평 가 점 수
1. 두 겹 8자 매듭 *매듭에 꼬임 발생X(기구 묶기에 동일 적용)	6점
2. 이중 8자 매듭	5점
3. 고정 매듭(옭매듭)	5점
4. 두 겹 고정 매듭(신체착용이 가능한 크기)	6점
5. 세 겹 고정 매듭(신체착용이 가능한 크기)	6점
6. 바른 매듭(옭매듭)	5점
7. 두 겹 매듭(옭매듭)	5점
8. 이중 피셔맨 매듭	5점
9. 말뚝 매기(옭매듭)	5점
10. 감아 매기 *매듭에 꼬임 발생X *2회 이상 감기	5점
11. 잡아 매기(옭매듭) *허리에 3회 이상 감기	6점
12. 로프 정리(나비모양) *로프 끝 처리 3~5회 감기(20m 로프 사용)	6점
13. 복식사다리 기구 묶기 *두 겹8자+옭매듭→3번째 가로대 통과(매듭이 1번째 가로대 넘지 않는 범위)	6점
14. 피스톨관창 기구 묶기 *말뚝+옭매듭 *개폐밸브 결착방법 적정성	6점
15. 동력절단기 기구 묶기 *손잡이통과+말뚝+옭매듭	5점
16. 공기용기 기구 묶기 *말뚝(하단1/3)+옭매듭+말뚝매듭	6점
17. 만능도끼 기구 묶기 *두 겹8자+옭매듭+절반매듭(날과 자루의 경계에 두 겹8자 위치)	6점
18. 갈고리(천장파괴기) 기구 묶기 *말뚝(하단)+옭매듭+절반매듭(중단/상단-날에 닿지 않는 범위)	6점

[붙임 5-3] 1인사다리 운반 및 설치

평가개요 : 응시자는 개인장구 및 공기호흡기(면체는 목에 걸고)를 착용하고 복식사다리 선단 50cm 후방에 정위치 하여 평가관의 실시에 “실시”복창하고 사다리 운반을 실시한다.(이동거리 5m) 시간은 4분 이내에 본 과제를 수행하여야 하며, 평가관의 정지신호가 내려지면 동작을 멈추고 정위치 한다. 평가관 유의사항 : 안전사고 발생에 유의하며 재시도는 허락하지 않는다. 준비물 및 장비 개인장비, 공기호흡기세트, 복식사다리
사다리 운반법 능력 평가 [제한시간 240초]	항목 점수	평가 점수
1. 평가관의 실시에 “실시”복창 후 지주 밑 7번, 8번 가로대 옆에 위치한다.	5점
2. 무릎앉아 자세에서 몸 쪽 세로대를 왼손으로 누르고 오른손으로 바깥쪽 세로대를 당겨 지면에 사다리를 세운다.	5점
3. 7번, 8번 가로대 상단부를 양손으로 잡고 가슴부위까지 들어 올려 가로대 사이에 팔과 어깨를 집어넣어 가로대 밑 부분(진행방향)을 잡는다. *가로대 위치(7,8번 사이) 및 진행방향 손위치(오른손 위치)	10점
4. 설치지점에 도착 지면 및 지상의 장애물을 확인 후 “장애물 확인 이상 유무” 복창 후 사다리를 역순으로 내려놓는다. *이상 유무 복창여부	5점
5. 지주 밑을 벽면에 기대어 지지하고 응시자는 2번째 가로대를 이용 사다리를 수직으로 세운 뒤 두 번째 가로대 위에 왼발과 정강이를 이용하여 사다리를 고정한다.*사다리 세우기 및 고정	15점
6. 사다리를 연장하여(가로대 3번째)멈춤 쇠가 정상적으로 작동되었는지를 확인하고 “멈춤쇠 이상무” 복창한다.*연장적정 및 멈춤쇠 이상 유무	15점
7. “사다리 설치” 복창 후 전개 로프를 사려 왼손에 쥐고 가슴 높이에 있는 가로대를 왼손으로 잡고 전완부로 지주를 기대어 받치고 오른손은 지주밑 2번째 가로대를 잡아 사다리를 옮긴다.*사다리 설치 적정자세	15점
8. 눈높이 앞에 있는 가로대에 말뚝매듭, 옭매듭(매듭완료시 “매듭끝”복창) 실시 후 전개 로프를 사려 사다리 안쪽에 놓는다. * 말뚝매듭, 옭매듭 및 로프 안쪽 정리여부	10점
9. 사다리 각도 확인 법에 따라 경사각을 확인한 다음 “오르기 좋아”를 복창한 후 “사다리 설치 끝”을 복창한다. *경사각 확인 자세 및 복창여부	10점
10. “사다리 철수” 복창 후 역순으로 사다리를 철수 시킨 후 “완료” 복창한다.	10점

[붙임 5-4] 공기호흡기 장착

<평가개요> 응시자는 개인장비를(안면보호두건은 목 뒤로 넘긴 상태) 착용하고 공기호흡기를 매트에 내려놓은 후, 매트 후방 50㎝ 지점에 정위치 한다. 평가관의 시작신호에 양 무릎을 매트에 대고 공기호흡기 장착을 실시하며, 130초 이내에 장착을 완료하여야 한다. 평가관의 정지신호가 내려지면 모든 행동을 멈추고 정위치 한다. <평가관 유의사항> 공기호흡기착용은 순차적으로 평가하는 것을 원칙으로 하며 재시도는 허락하지 않는다. 평가 중 공기 잔압 부족으로 인한 경보음 발생, 양압상태 불량은 불합격 처리한다. <준비물 및 장비> 개인장비, 공기호흡기세트, 인명구조경보기
공기호흡기 장착 능력 평가 [제한시간 130초]	항목 점수	평가 점수
1. 공기호흡기 장착 실시에 “실시” 복창하고 면체를 양압호흡 상태에서 기밀시험 후 “이상 유무” 복창하고 대기호흡 상태로 전환한다. * 기밀시험이상무 대기호흡 전환	10점
2. 실린더 개폐밸브를 개방(완전 개방 후 반 바퀴를 잠금) 후 경보음, 점멸등 및 압력게이지를 확인한다. (“경보기, 점멸등 이상 유무”, “압력 000㎏”을 복창) * 경보음 청취 * 점멸등 확인 * 밸브개방 적정 여부 * 실린더 압력확인	20점
3. 면체를 목에 건 후 등지게를 착용하고 벨트(어깨→허리→가슴)를 신체에 맞게 조정한다.	5점
4. 면체를 착용 후 머리끈을 조절(가운데→아래→위)한다.	5점
5. 양압호흡으로 전환 후 면체스트랩에 손을 넣어 양압작동 상태를 확인하고 “양압작동 이상 유무” 복창한다.	5점
6. 바이패스를 개방하여 작동상태를 확인하고 “바이패스 이상 유무” 복창한다.	10점
7. 안면보호두건, 헬멧(보안렌즈 내림), 공기호흡기 허리벨트 좌측 앞부분에 인명구조경보기를 장착하고 방수장갑을 착용하면 오른손을 들고 "장착완료"를 복창한다. * 안면보호두건 착용 * 헬멧착용 적정 여부 * 인명구조경보기 장착 * 방수장갑 착용	20점
공기호흡기 및 경보기 작동 능력 평가 [제한시간 없음]
8. 평가관의 지시에 따라 한 손을 사용하여 대기호흡↔양압호흡을 전환한다.	5점
9. 평가관의 지시에 따라 인명구조경보기를 비상모드로 작동 후 일반모드로 전환한다.	5점
공기호흡기 탈착 능력 평가 [제한시간 없음]
10. “벗어”구호에 대기호흡으로 전환 후 헬멧과 두건을 벗고 면체를 목에 건 다음 실린더를 잠그고 잔압을 제거한다.	10점
11. 몸통부의 벨트를 분리 후 몸통과 면체를 벗어놓고 면체 · 압력게이지 ·용기밸브의 이상 유무를 검사한다. (각 부분 "이상 유무" 복창)	5점

속도방수 경기요강

Ⅰ		경연기준

경연장 기준

가. 출발선 : 측후방 방수구 기준 전방 약 2.5m

나. 장비정렬선 : 출발선 기준 전방 약 1.5m

다. 차량과 출발선, 장비정렬선 떨어진 거리 : 35mm

라. 장비정렬 순서 : 제한 없음

마. 화재진압라인

- 1차 : 출발선으로부터 36m      - 2차 : 제한 없음

바. 화재진압 목표물(표적물)

- 1차 : 출발선으로부터 47m      - 2차 : 출발선으로부터 75m

2. 경연단계(경연 전 선수등록표 확인)

구 분	장 소	시 간	내 용
출전대기	대기구역	5분	선수등록표 및 신분증확인
장비선정	선정구역	10분	경기장비 선정(호스 등)
안전점검	경기구역	15분	경기 전 장비세팅, 이상 유무 최종점검
경 기	경기구역	1분	속도방수 경기
장비철수	대기구역	5분	경기장비 철수 및 반납

※ 경기시작 ‘10분전’, ‘5분전’, ‘1분전’ 예령(심판)

3. 심판구성

가. 주심 1, 부심 2

나. 주심 : 출발선 통제 및 경기진행 총괄

다. 부심 : 1·2차 표적 각 1명 배치

라. 경기보조인원 : 촬영(4명) 및 기록측정(3명)

4. 팀 구성 및 출전제한

가. 팀 구성

1) 지휘자 : 소방경 1,  대원 : 소방장 이하 4명

2) 대회 개최일 기준 최근 6개월 이상 화재진압대원으로 근무한 직원

3) 출전팀 명단에 대한 해당 시·도 본부장 확인서 징구 예정

4) 화재진압전술 및 속도방수의 개인별 임무는 출전팀 자율 선정

※ 소방청 화재대응조사과로 선수명단 제출(2017.09.01.限)

나. 출전제한(자격박탈)

1) 화재진압 업무 이외의 대원(구조 ․ 구급대원 등)

2) 전국소방기술경연대회 특진 유경험자(전 분야 해당)

※ 출전팀 팀장(소방경)은 출전제한 제외(특진 경험자도 출전가능)

3) 전국소방기술경연대회 화재진압분야 개선 실무팀 참여자(16~17년)

5. 점수집계

가. 종목점수 : 시간점수(60점) + 경기능력(40점)

1) 시간점수

㈎ 출발 신호 후 관창과 65mm 3본 호스를 전개하여 1차 표적 주수 후 40mm 2본을 전개하여 2차 표적 주수에 소요되는 시간을 측정하여 이 값을 최우수팀 시간기록과의 상대 값을 환산한 점수

[eqn: (시간`환산점수)`=` {(해당`팀`기록)} over {(최고`팀`기록)} ` TIMES `(종목`배정`점수)]

㈏ 시간은 1/100초 단위로 측정하여 기록

2) 경기능력 : 40점에서 감점을 차감하는 방식(채점표 점수 참고)

나. 동점처리기준 : 참가선수 전체 연령 합 > 참가선수 전체 근무경력 합

6. 조정요구

가. 사유 : 대회운영본부의 결정 또는 심판관의 판정에 불복하는 경우 등

나. 요구 시기 : 불복사유 발생 직후(30분 이내)

다. 절차 : 시·도 선수단장이 조정요구서를 작성하여 운영본부에 제출

7. 경기 중 이의신청

경기를 진행한 팀의 전·후 시도 팀장 1인이 10분 이내에 운영심판에게 할 수 있으며, 영상은 촬영 각도에 따라 달라질 수 있으므로 심판진에서 운영하는 영상장비만을 확인하여 조정·반영

8. 벌칙 부과

가. 일반사항

1) 경기 규칙을 따르지 않거나 심판의 지시에 불응하는 선수는 벌칙을 받음

2) 벌칙은 징계수위에 따라 경고, 실격, 자격박탈로 구분

나. 경  고

1) 내  용

㉮ 주의 수준을 넘거나 반복되는 부당한 행위에 대하여 벌점을 가하여 제재

2) 상  황

㉮ 동일분야 경기에서 주의를 중복해서 받은 경우 : 3점

㉯ 고의적인 소음이나 욕설, 평가 중인 선수에 대해 심리적으로 부정적 영향을 줄 수 있는 부적절한 언행, 경기장 난입 등으로 다른 팀·개인의 경기에 지장을 초래하는 경우 : 3점

㉰ 편법 또는 부정한 방법으로 경기를 하려는 의도를 보이는 경우 : 3점

㉱ 고의적으로 심판의 지시에 불응하는 경우 : 5점

㉲ 욕설, 완력, 폭력 등으로 심판을 위협하려는 의도를 보이는 경우 : 5점

다. 실  격

1) 내  용

㉮ 경고 수준을 넘거나 반복되는 부당한 행위에 대하여 경기 진행을 중단하고 해당종목을 영점(0점) 처리하여 제재

2) 상  황

㉮ 심판의 정당한 요구(참가선수 개인장비, 복장 등 점검 후 정당한 시정요구, 경기 진행과 관련된 모든 사항 등)에 불응하는 경우

㉯ 편법 또는 부정한 방법으로 경기를 실시하여 그 정당성을 인정할 수 없다고 심판(주심)이 판단하는 경우, 이 경우 심판(주심)은 실격 사유를 대회 운영본부에 서면 제출

㉰ 선수 본인, 운영요원 또는 응원단의 안전을 위협하는 경우

㉱ 정해진 절차를 따르지 않고 등록선수를 임의 변경한 경우

㉲ 심판(주심)이 실격의 필요가 있다고 판단하는 경우, 이 경우 심판(주심)은 실격 사유를 대회 운영본부에 서면 제출

라. 자격박탈

1) 내  용

㉮ 실격 수준을 넘거나 반복되는 부당한 행위에 대하여 해당 선수의 자격을 박탈하며 대회의 출전을 금지하고, 소속 시·도 당해 대회의 전 종목을 영점(0점) 처리하여 제재

2) 상  황

㉮ 참가 선수, 운영요원 또는 응원단 등 경기와 관련된 자와 폭력사태를 유발한 경우(폭력사태가 발생한 경우 유발측은 자격박탈하고 상대측은 실격 처리함)

㉯ 대회운영본부 또는 조정위원회의 결정을 따르지 않고 경기장 분위기를 악화시켜 당해 대회의 진행을 불가하게 만든 경우

㉰ 성적 조작을 위해 심판 등 운영요원에게 부당한 방법으로 영향을 미치는 경우

㉱ 선수 참가자격의 재출전 금지 기준을 의도적으로 위반한 경우

㉲ 총괄담당 또는 심판의 요청으로 대회운영본부가 심의하여 자격박탈의 필요가 있다고 판단하는 경우

마. 심판의 자격박탈

1) 공정하지 못한 심사로 인하여 중대한 물의를 일으킨 경우 대회운영본부의 결정에 따라 경연대회 관련 자격을 3년간 박탈

9. 훈련장 사용

가. 9.18~29(예정) / 2주간(월~금 / 07:00~18:00) 학교일정을 고려하여 개방

나. 훈련일정은 추첨에 의해 결정

다. 훈련장 개방 일정 위반 시 규정에 의거하여 감점(사전 동의 없는 답사 포함)

- 사전 동의 없이 임의로 훈련시설 출입 시 무단훈련으로 간주(감점 5점)

라. 공기충전실 개방시간 : 16:00~18:00(팀별 1인 사전 지정된 자)

10. 지휘자 임무 수행기준

가. 안전점검 및 현장지휘 임무

나. 육성이나 수신호를 이용 경기진행을 지휘·보조(직접적 관여 불가)

11. 재경기 실시

가. 경기가 진행되면 소방호스 등 장비이상(장비점검 본인책임)으로 인한 재 실시는 불가하며 소방차량의 고장 등으로 인한 불가피한 경우에만 운영진이 판단하여 재실시, 다음에 사항에 대하서 재경기를 실시하며 재경기의 경우 20분의 준비시간을 부여

나. 재경기 사항

1) 경기차량의 시동 꺼짐 또는 명확하게 차량이나 펌프에 이상이 생긴 경우

- 단, 차량이나 펌프의 이상은 심판진의 영상장비를 판독하여 심판관의 협의로 결정

2) 경기 도중 갑작스런 외부의 난입으로 경기에 큰 장애(심판이 판단)가 된 경우

- 단, 이를 악용하거나 문제 제기자가 해당시도의 경우 자격박탈(대회출전 금지)

※ 소방호스의 내피꼬임이나 막힘, 관창 및 Y카플링의 이상은 재경기 불가

Ⅱ		장비기준

1. 개인장비

연 번	사 진	품 명	수량	비 고
1		특수방화복 (상‧하의)	1 / 인	- 내피제거 가능, 임의변경 불가 - 과도하게 낡거나 찢어짐 등 불가 2015년 이후 제조 소방검정품
2		활동복	1 / 인	- 동·하절기용 중 자율선택(반팔 허용)
3		기동화	1 / 인	가죽이 발목전제를 감싼 형태 - 형태 및 밑창(아웃솔) 변형 불가 - 바닥전체 스펀지창 불가
4		헬멧	1 / 인	- 목보호 덮개 제거가능

2. 경기용품(중앙 준비)

연번	품 명	수 량	연번	품 명	수 량
1	선수등록표	200	6	심판모자/조끼	11/11
2	깃발	3	7	고무대야(大)	3
3	호각	2	8	필기구/체크리스트판	2/2
4	카메라 거치대	4	9	줄(야스리)	2
5	스톱워치	5	10	WD-40	2

3. 공통장비

연 번	품 명	규 격	단위	수량	비 고
1	소방펌프차	A-1펌프 (2012년 이후생산)	대	4	예비차량 포함(시·도)
2	관창40mm	KFI, 일반형	개	4	방사직사겸용(회전개폐용) 4SET(신라)
3	관창65mm	KFI, 일반형	개	4	방사직사겸용(회전개폐용) 4SET(신라)
4	결합금속구	Y형	개	4	받침 있는 것(신라) 4SET
5	호스40mm	2중 자켓	본	12	6SET(두진) ※2일차에 2SET 지급
6	호스65mm	2중 자켓	본	12	4SET(두진)
7	안전장갑	코팅	켤레	40	3M장갑 형태(대10, 중20, 소10)
8	고임목	목재	개	8	4SET
9	주수(목표물) 타깃	175cm형	개	2

Ⅲ		세부 경연기준

구 분	착안사항
경기요령	* 경기규칙에 맞게 25분 이내 장비를 착용·정렬하고 출발선에 양손 세손가락 이상 지면에 닿은 상태에서 출발을 준비 ※ 출발선 위로 머리 등 신체가 넘어가는 것은 인정 * 출발신호와 함께 65mm 호스 3본(+)과 관창(-)을 이용하여 목표물 (47m지점)에 방수(호스의 암카플링은 사전 소방차에 연결) * 1차 진화가 종료되었음을 알리는 심판관의 신호에 따라 방수구를 닫은 후 65mm 관창분리 및 출발선에 준비된 40㎜ 호스2본(-), Y 카플링 1개, 40㎜ 관창 1개를 운반하여 연장한 후 2차 목표물 (75m지점)에 방수 * 2차 진압 후 모든 장비는 그 자리에 내려놓고 심판의 철수지시가 있을 때까지 어떠한 장비도 만질 수 없으며 철수지시 후 5분 이내 경기에 사용한 장비를 정리하여 반납 ▪ 호스(+)·관창(+) : 경기 시작 전 호스 및 관창이 서로 결합된 상태 ▪ 호스(-)·관창(-) : 경기에 참가한 선수들이 연결해야할 호스 및 관창
준비	* 경기 전 준비시간은 총 25분이며 장비선정시간 10분, 장비 준비시간 15분을 부여하고 심판은 경기시작‘10분전’/‘5분전’/‘1분전’ 예령을 실시 - 장비선정시간 10분 중 선정 후 남은 시간 이월불가, 10분 초과 시 장비 준비시간을 차감 - 부여된 시간 초과 시 (1차)시정요구, (2차)감점 3점(1분 후) - 장비 준비는 예비 선수를 포함한 6인으로 다른 이가 참여하는 경우(감점 3점) - 선정하지 않은 예비 장비를 바르게 정리하지 않은 경우(감점 3점) - 장비준비구역에서 장비의 변경을 위해 장비선정구역으로 이동가능 * 경기 후 다른 팀의 원활한 진행을 위해 5분 이내 장비를 회수하여 반납(감점 3점) * 경기 시작 전 심판관은 참가선수의 개인장비, 복장 등을 점검하고 미비한 사항의 시정을 요구할 수 있으며, 심판관의 정당한 요구에 불응하는 경우 (1차 감점3점, 2차 실격) * 임의로 지급품을 개조(변경)하거나 훈련화 바닥 창에 미끄럼 방지 조치, 고무링 사용 또는 하의를 걷어 올리는 등 기타 공정하지 못한 행위 (감점 3점) * 경기 중 헬멧이 벗겨져 떨어지는 경우(감점 3점) * 소방차량의 최대 송수압은 7kg/㎠이하로 유지(1차 시정요구, 2차 감점 3점) * 종목별 활용되는 소방호스 말이(회수)는 정상적인 방법을 사용 - 호스를 역으로 감거나 두 겹을 네 겹으로 하는 등 부정한 방법(감점 3점) * 선수 출발선은 후방 방수구 소방차량의 방수구 기점 전방 약2.5m, 장비 정렬 선은 선수 출발선 기점 전방 약 1.5m이며, 장비정렬 순서는 제한이 없으며, 수직으로 보았을 때 장비정렬 바깥 선을 넘지 않을 것(1차 시정요구, 2차 3점 감점) - 호스 받침용 작은 돌 사용 가능(심판에게 사전 고지) - 65mm 호스 3본 결합 - 65mm 관창과 호스 간 커플링은 육안 상 이격 - Y카플링의 개폐 밸브는 개방된 상태로 준비가능 - 호스 충수시험 가능(소요시간에 포함) - 고임목의 손잡이는 정렬라인에서 이탈가능(목재를 기준) * 장비준비는 고임목 등 지급된 경기장비만을 활용하고 파손행위 금지 - 솔 등을 사용하거나 소방호스를 강하게 내려치는 행위 등(감점 3점) * 특수방화복은 손가락을 통과하지 않고 지퍼를 끝까지 올려야하며, 옷깃은 눕혀서 착용가능, 헬멧의 목보호덮개 제거 가능
1차 진압	* 출발 자세는 지휘자 및 출전선수 양손 세 손가락 이상 출발선 바깥라인 지면에 닿은 상태(단, 출발선 위로 머리 등 신체가 넘어 가는 것은 인정) (부정출발 1회 : 감점 5점 후 재출발, 2회 : 실격) 단, 부정출발 여부가 불분명한 경우 재출발을 하지 않고 경기를 진행 시키며 영상을 판독하여 부정출발 시(감점 5점) * 지휘자는 경기진행을 보조하고 안전관 및 현장지휘 임무를 수행 - 지휘자가 경기장비에 손을 대는 등 직접적으로 경기에 관여 시(감점 3점) * 고임목은 운전석 뒷바퀴에 앞뒤로 고정하며 1차 방수구 개방 전 까지 설치하고 한번 고정한 고임목은 수정할 수 없음 - 고임목을 방수구 개방 전까지 미설치하거나 고정상태 불량(라인이탈), 이미 고정된 고임목을 수정하는 경우(감점 3점) * 1차 진압라인은 1차 목표물 진압 전까지 지휘자를 포함한 관창수, 관창보조 2인 모두 완전히 넘을 것(라인을 밟으면 안 됨) - 1차 진압 전 진압라인 넘지 못한 경우(감점 3점) * 1차 진화시 관창수 뒤에 2명 이상의 관창보조를 두며 관창보조는 1차 진압 완료시까지 시선을 전방(타깃)으로 향하고 소방호스를 양손으로 파지하며 이때 양발은 전방으로부터 90도 이상 돌아가면 안 됨(감점 3점)
2차 진압	* 2차 출발신호는 4명 전원이 1차 진화라인 통과 한 상태에서 심판의 깃발과 호각소리시점 또는 1차 표적 넘어가면서 표적 소리가 날 때 (부정 출발 시 감점 10점) - 목표물(타깃)이 바람 등에 의해 넘어간 경우 넘어간 타깃에 주수를 해야 하며 심판이 깃발과 호각으로 진압완료 신호(중단 안 됨) * 1차 진화 완료(심판의 기와 호각신호) 후 방수구를 닫고 2차 진압을 실시하고 대원별 역할은 제한이 없으며(운전원이 2차 장비를 운반 가능), 방수구 폐쇄 전 2차 장비에 손을 대면 안 됨(넘어지거나 흐트러진 경우 포함) - 1차 진압 완료 신호 전에 방수구를 닫는 경우(절반 폐쇄 포함)(감점 3점) - 방수구 폐쇄 전에 2차 진압장비에 손을 대는 경우(감점 5점) * 2차 진압용 호스는 한 겹말이(역으로 감을 수 없음)로 1차 진화 라인 통과 전 호스를 전개 할 수 있으나 전개된 호스의 수카플링이 1차 진압라인을 넘어 가야하며, 1차 진화라인을 넘지 못할 시(3점 감점) * 소방호스가 연결 안 된 Y카플링의 개폐밸브는 닫혀 있어야 하고 소방호스가 연결된 지점에서 물이 새는 것은 인정하나, 소방호스가 연결되지 않은 지점에서 많은 양의 물이 새어나오는 경우(감점 3점) - 육안으로 보았을 때 물이 조금씩 흘러내리거나 미세하게 새는 것은 감점 사항이 아니며 고의적 또는 실수에 의한 개방으로 많은 양이 분출되는 경우(감점 3점) ‘심판이 판단’ * 2차 진압완료 후 장비간의 결합 부분이 분리되는 경우(감점 3점) * 2차 목표물 타격 후 모든 장비는 그 자리에 내려놓고 심판의 철수 지시가 있을 때까지 어떠한 장비도 만질 수 없음 - 심판의 지시에 불이행하거나 Y카플링, 호스, 관창 미결합 또는 장비에 손을 대는 경우(감점 3점) * 모든 장비를 던지는 행위 및 고의로 장비를 훼손하는 행위 등 기타 부정행위 적발 시(감점 5점)

속도방수 평가표

소 속 :		경기일시 :	. . :

심판관 서명
주심 (서명)	부심 (서명)	부심 (서명)	기록원 (서명)

종목 총점(①+②)

점

① 시간점수(60점)

③ 팀 기록

초

④ 최고팀 기록

초

환산점수([eqn: {③} over {④}]×60)

점

② 경기능력(40점)

40 - ⑤ 감점합계

점

경기능력 평가결과

구분

평가항목

점수

준비

▪특수방화복, 활동복, 활동화의 임의변경(개조)

3

▪장비착용 부적절 및 불공정(고무링사용 등 규칙위반)

3

▪부정한 방법으로 소방호스말이(정리) 한 경우

3

▪장비정렬선을 위반하여 정렬하고 심판의 시정요구 불응

3

▪장비에 표식행위 및 고정행위(규정된 장비의 정상적 활용은 허용)

3

▪장비준비시간 초과, 미해당자가 관여하여 준비, 미선정 장비정리 부적절

3

▪경기준비 및 진행 간 송수압력 7kg/㎠ 초과

3

1차

진압

▪부정출발(1회 5점 감점 후 재출발, 2회 실격)

5

▪1차 방수구 개방 전 고임목 고정 미실시 또는 박스 바깥라인 이탈

3

▪1차 진압 전 진압라인을 넘지 못하거나 라인을 밟은 경우(4명 전원통과)

5

▪1차 진압 시 전방을 향해(시선, 양발 90°) 양손으로 관창보조 미실시

3

2차

진압

▪2차 신호 위반(부정출발)

10

▪1차 진압 완료 후 2차 진압 실시 전 방수구 폐쇄 위반

5

▪1차 진압 완료신호 전 방수구 사전 폐쇄하는 경우

3

▪1차 진압완료 신호 전 2차 장비에 손을 대는 경우(흐트러지거나 넘어진 장비를 포함)

3

▪2차 소방호스(40mm) 전개 시 진압라인을 넘지 못함

3

▪호스가 연결되지 Y카플링에서 다량의 물이 분출되는 경우

3

▪장비조작 후 결합부분이 분리

3

▪경기종료 후 장비를 그 자리에 곧바로 내려놓지 않는 등 심판지시에 불이행

3

기타

▪기타 규칙위반 및 공정성 위반(매회)

3

※ 참고 : 감점합계가 40점 이상일 때 40점으로 한다.

합계

점

□ 구조분야(최강소방관) 경기요강

Ⅰ		경연기준

경연장 기준

가. 출발선 : 소방차량 후미로부터 약10m지점

나. 장비정렬 : 출발선 안쪽으로 접은소방호스 4본과 동관창연결×2SET

다. 1코스(관창지정라인) : 출발지점으로부터 약43m

라. 2코스(해머박스) : 1코스로부터 약23m

※ 해머박스 규격 : 지면에서 바닥 30mm, 바닥에서 천정까지의 높이 900mm

※ 해머규격 : 무게 약6kg, 손잡이 길이 약900mm

마. 3코스(중량물인양) : 구조물 높이 약7m

※ 중량물 규격 : 마닐라로프 연결된 중량물(소방호스) 약18kg

바. 4코스(마네킹운반) : 운반 거리 약23m

※ 마네킹 규격 : 약165cm, 약25kg

사. 5코스(계단오르기) : 계단 81개(약45°, 계단참 1지점)

2. 경연단계(경연 전 선수등록표 확인)

구 분	장 소	시 간	내 용
출전대기	대기구역	5분	선수등록표 및 신분증확인
장비준비	경기구역	10분	경기장비 선정(호스 등), 경기 전 장비세팅
안전점검	경기구역	1분	이상유무 최종점검(심판)
경 기	경기구역	3분	최강소방관 경기
장비철수	대기구역	10분	경기장비 철수 및 반납

※ 경기시작 ‘5분전’, ‘1분전’ 예령(심판)

3. 심판구성

가. 주심 1, 부심 3

나. 주심 : 출발선 통제 및 경기진행 총괄

다. 부심 : 해머타격(부심1), 중량물인양(부심2), Finish Line(부심3)

라. 경기보조인원 : 촬영(4명) 및 기록측정(3명)

4. 선수구성 및 출전제한

가. 출전선수 구성 : 소방사 ~ 소방장 1명, 지도자(보조자) 1명

나. 출전제한 : 전국소방기술경연대회 특진 유경험자

5. 점수집계

가. 종목점수 : 시간점수(90점) + 경기능력(10점)

1) 시간점수

㈎ 출발부터 Finish Line의 종료종을 치는 시간

[eqn: (시간`환산점수)`=` {(최고`기록)} over {(해당``기록)} ` TIMES `(종목`배정`점수)]

㈏ 시간은 1/100초 단위로 측정하여 기록

2) 경기능력 : 10점에서 감점을 차감하는 방식(채점표 점수 참고)

나. 동점처리기준 : 참가선수 연령 합 > 참가선수 근무경력 합

6. 조정요구

가. 사유 : 대회운영본부의 결정 또는 심판관의 판정에 불복하는 경우 등

나. 요구시기 : 불복사유 발생 직후(30분 이내)

다. 절차 : 시·도 선수단장이 조정요구서를 작성하여 운영본부에 제출

7. 경기 중 이의신청

경기를 진행한 팀의 전·후 시도 팀장 1인이 10분 이내에 운영심판에게 할 수 있으며, 영상은 촬영 각도에 따라 달라질 수 있으므로 심판진에서 운영하는 영상장비만을 확인하여 조정·반영

8. 벌칙의 부과

가. 일반사항

1) 경기 규칙을 따르지 않거나 심판의 지시에 불응하는 선수는 벌칙을 받음

2) 벌칙은 징계수위에 따라 경고, 실격, 자격박탈로 구분

나. 경  고

1) 내  용

㉮주의 수준을 넘거나 반복되는 부당한 행위에 대하여 벌점을 가하여 제재

2) 상  황

㉮동일분야 경기에서 주의를 중복해서 받은 경우 : 3점

㉯고의적인 소음이나 욕설, 평가 중인 선수에 대해 심리적으로 부정적 영향을 줄 수 있는 부적절한 언행, 경기장 난입 등으로 다른 팀·개인의 경기에 지장을 초래하는 경우 : 3점

㉰편법 또는 부정한 방법으로 경기를 하려는 의도를 보이는 경우 : 3점

㉱고의적으로 심판의 지시에 불응하는 경우 : 5점

㉲욕설, 완력, 폭력 등으로 심판을 위협하려는 의도를 보이는 경우 : 5점

다. 실  격

1) 내  용

㉮경고 수준을 넘거나 반복되는 부당한 행위에 대하여 경기 진행을 중단하고 해당종목을 영점(0점) 처리하여 제재

2) 상  황

㉮심판의 정당한 요구(참가선수 개인장비, 복장 등 점검 후 정당한 시정요구, 경기 진행과 관련된 모든 사항 등)에 불응하는 경우

㉯편법 또는 부정한 방법으로 경기를 실시하여 그 정당성을 인정할 수 없다고 심판(주심)이 판단하는 경우, 이 경우 심판(주심)은 실격 사유를 대회 운영본부에 서면 제출

㉰선수 본인, 운영요원 또는 응원단의 안전을 위협하는 경우

㉱정해진 절차를 따르지 않고 등록선수를 임의 변경한 경우

㉲심판(주심)이 실격의 필요가 있다고 판단하는 경우, 이 경우 심판(주심)은 실격 사유를 대회 운영본부에 서면 제출

라. 자격박탈

1) 내  용

㉮실격 수준을 넘거나 반복되는 부당한 행위에 대하여 해당 선수의 자격을 박탈하며 대회의 출전을 금지하고, 소속 시·도 당해 대회의 전 종목을 영점(0점) 처리하여 제재

2) 상  황

㉮참가 선수, 운영요원 또는 응원단 등 경기와 관련된 자와 폭력사태를 유발한 경우(폭력사태가 발생한 경우 유발측은 자격박탈하고 상대측은 실격 처리함)

㉯대회운영본부 또는 조정위원회의 결정을 따르지 않고 경기장 분위기를 악화시켜 당해 대회의 진행을 불가하게 만든 경우

㉰성적 조작을 위해 심판 등 운영요원에게 부당한 방법으로 영향을 미치는 경우

㉱선수 참가자격의 재출전 금지 기준을 의도적으로 위반한 경우

㉲총괄담당 또는 심판의 요청으로 대회운영본부가 심의하여 자격박탈의 필요가 있다고 판단하는 경우

마. 심판의 자격박탈

공정하지 못한 심사로 인하여 중대한 물의를 일으킨 경우 대회운영본부의    결정에 따라 경연대회 관련 자격을 3년간 박탈

9. 훈련장 사용

가. 9. 18. ~ 9. 29예정 / 2주간(월~금 / 07:00~18:00) 학교일정을 고려하여 개방

나. 훈련일정은 추첨에 의해 결정

다. 훈련장 개방 일정 위반 시 규정에 의거하여 감점(사전 동의 없는 답사 포함)

- 사전 동의 없이 임의로 훈련시설 출입 시 무단훈련으로 간주(감점 5점)

Ⅱ		장비기준

1. 개인장비

연 번	사 진	품 명	수량	비 고
1		특수방화복 (상의)	1 / 인	- 내피제거 가능, 임의변경 불가 - 과도하게 낡거나 찢어짐 등 불가 2015년 이후 제조 소방검정품
2		활동복	1 / 인	- 동·하절기용 중 자율선택(반팔 허용)
3		기동화	1 / 인	가죽이 발목전제를 감싼 형태 - 형태 및 밑창(아웃솔) 변형 불가 - 바닥전체 스펀지창 불가
4		헬멧	1 / 인	중앙소방학교에서 준비

2. 경기용품(중앙 준비)

연번	품 명	수 량	연번	품 명	수 량
1	선수등록표	40	6	심판모자/조끼	11/11
2	깃발	2	7	카메라 거치대	4
3	호각	2	8	필기구/체크리스트판	2/2
4	스톱워치	5	9	계수기(수량)	1

3. 공통장비

연 번	품 명	규 격	단위	수량	비 고
1	소방펌프차	A-1PUMP	대	1	중앙소방학교 차량
2	관창65mm	동관창	개	4	2SET
3	호스65mm	2중 자켓	본	32	4SET(두진)
4	안전장갑	코팅	켤레	40	3M장갑 형태(대10, 중20, 소10)
5	해머	약900mm/약6kg	개	2	2SET
6	마네킹	약25kg	개	1
7	중량물	약18kg	개	1
8	헬멧	프로텍 산악헬멧	개	6	6SET
9	종료 종		개	1
10	해머박스	900mm	개	1

Ⅲ		세부 경연기준

구 분	착안사항
준비	* 경기 전 준비시간은 장비선정을 포함한 총 10분이며 심판은 경기시작 ‘5분전’/‘1분전’예령을 실시 - 부여된 시간 10분 초과 시 (1차)시정요구, (2차)감점 3점(1분 후) - 장비준비는 지도자(보조자)를 포함한 3인 이내로 하고 다른 이가 참여하는 경우(감점 3점) * 소방호스는 접은소방호스로 하고 꼬임이 없도록 하며 놓는 방향에는 제한이 없음 * 장비는 출발선 바깥 선을 넘지 않을 것(1차 시정요구, 2차 3점 감점) * 경기 후 원활한 진행을 위해 10분 이내 장비를 회수하여 반납(감점 3점) * 경기 시작 전 심판관은 참가선수의 개인장비, 복장 등을 점검하고 미비한 사항의 시정을 요구할 수 있으며, 심판관의 정당한 요구에 불응하는 경우 (1차 감점 3점, 2차 실격) * 임의로 지급품을 개조(변경)하거나 훈련화 바닥 창에 미끄럼 방지조치, 고무링사용 또는 하의를 걷어 올리는 등 기타 공정하지 못한 행위(감점 3점) * 특수방화복에 손가락을 통과하지 않으며, 지퍼를 끝까지 올리고, 옷깃은 눕혀서 착용가능 * 경기 중 헬멧이 벗겨져 떨어지는 경우(감점 3점)
1코스	* 출발자세는 제한이 없으며 양발이 출발선 안쪽 바닥을 딛고 있을 것 (출발선 위로 머리 등 신체가 넘어가는 것은 인정) (부정출발 1회 : 감점 5점 후 재출발, 2회 : 실격) 단, 부정출발 여부가 불분명한 경우 재출발을 하지 않고 경기를 진행시키며 영상을 판독하여 부정출발 시(감점 5점) * 심판의 출발신호(깃발과 호각)에 소방차량 앙옆에 연결된 65mm소방 호스 및 관창(양쪽 4본씩)을 끌어 전개(관창 휴대 방법은 제한없음) * 장비의 결합부위가 분리되거나 내려놓은 관창이 지정라인을 이탈하는 경우(감점 5점) * 관창을 고의적으로 전개하지 않거나 지정라인으로부터 1m이상 이탈 되는 경우(실격)
2코스	* 해머박스로 이동(약23m)하여 해머(6kg)를 이용 상하왕복 50회를 타격 - 50회 미만 시(실격) - 해머타격 시 40회까지 10단위로 계수하고 40회 이상부터는 1단위로 고지
3코스	* 구조물(높이 약7m)로 이동하여 마닐라로프로 연결된 지상의 중량물 (18kg)을 인양 - 인양물이 지정라인(바깥선)을 이탈(수정 가능)한 경우(감점 5점) - 인양중 중량물이 추락한 경우(감점 5점) - 중량물을 인양하지 않은 경우(실격)
4코스	* 마네킹(약25kg)을 뒤로 끌기 운반법(뒷걸음)으로 지정된 장소(약23m) 까지 운반 - 마네킹을 지정라인(약3m지점) 전까지 겨드랑이 사이를 통하여 양손으로 파지하지 않은 경우(감점 3점) - 깍지를 끼우거나 본인의 한쪽 손목을 잡는 방법 모두 허용 - 깍지는 양손의 손가락 3개 이상이 서로 교차하여 닫는 것까지 인정(감점 3점) - 운반시 마네킹의 가슴이 정면을 향해야 하며 구조대원의 시선은 지정라인(도착 약5m지점) 통과 후부터 뒤돌아보기 허용(감점 3점) - 마네킹이 지정된 장소의 라인을 이탈 또는 운반 중 넘어지거나 마네킹을 놓친 경우(감점 5점) - 마네킹을 운반하지 않은 경우(실격)
5코스	*계단81개를 올라 Finish Line을 통과하며 종료종을 타격

Ⅳ		평가표

최강소방관 평가표

소 속 :		경기일시 :	. . :

심판관 서명
주심 (서명)	부심 (서명)	부심 (서명)	부심 (서명)	기록원 (서명)

종목 총점(①+②)

점

① 시간점수(90점)

③ 선수 기록

초

④ 최고 기록

초

환산점수([eqn: {④} over {③}]×60)

점

② 경기능력(10점)

10 - ⑤ 감점합계

점

경기능력 평가결과

구분

평가항목

점수

준비

▪특수방화복, 활동복, 활동화의 임의변경(개조)

3

▪장비착용 부적절 및 불공정(고무링사용 등 규칙위반)

3

▪장비준비시간 초과하거나 미해당자(선수포함 3인 이상)가 관여하여 준비

3

▪장비정렬선을 위반하여 정렬하고 심판의 시정요구 불응

3

1코스

▪부정출발(1회 5점 감점 후 재출발, 2회 실격)

5

▪장비의 결합부위가 분리 또는 관창이 지정라인 이탈

5

▪관창을 고의적으로 전개하지 않거나 지정라인으로부터 1m이상 이탈

실격

2코스

▪해머박스 타격 왕복 50회 미만시

실격

3코스

▪인양물이 지정라인(바깥선)을 이탈한 경우

5

▪인양중 중량물이 추락한 경우

5

▪중량물을 인양하지 않은 경우

실격

4코스

▪마네킹을 지정라인 전까지 양손을 겨드랑이 사이에 파지하지 않은 경우

3

▪마네킹을 파지하는 방법이 부적절한 경우

3

▪마네킹 운반방법이 부적절하거나 지정라인이전에 뒤돌아보기를 한 경우

3

▪마네킹이 지정된 장소의 라인을 이탈 또는 운반 중 넘어지거나 마네킹을 놓친 경우

5

▪마네킹을 운반하지 않은 경우

실격

기타

▪기타 규칙위반 및 공정성 위반(매회)

3

※ 참고 : 감점합계가 40점 이상일 때 40점으로 한다.

합계

점

□구급분야 경기요강

구급분야 평가표

경기일시	2017. 10. . :
시 도
운영요원	총괄담당 (서명) 심판(주심) (서명)
	심판(부심) (서명) 심판(부심) (서명)
	시간(측정) (서명) 시간(측정) (서명)
	시간(측정) (서명) 시간(기록) (서명)

□  심폐소생술과 기관삽관술 - 선수 2명, 경기 시작 전 마네킹 확인

절 차	실 시 방 법	채 점 사 항	점 수
준비사항	○ 출발선(마네킹과의 거리5m)에서 심판관의 신호(경적 및 수기)로 시작한다. ○ 환자발생배경-공장에서 일하던 직원(남자,40세)이 갑자기 가슴을 쥐고 쓰러졌고 옆에 일하던 직원이 심정지 목격,119신고와 함께 가슴압박 실시 ○ 선수들은 개인 감염보호장구 일체(마스크. 장갑 등)를 착용하고 실시	○ 선수준비물 : 자동제세동기, 백밸브 마스크 또는 포켓마스크, 자동식산소소생기(휴대용), 기관 삽관세트, 감염관리장비세트 ○ 대회본부 준비 물품 - 운영진 준비는 평가용마네킨.(평가용 컴퓨터, 프린터) ※ 제세동기는 시나리오 운영에 문제없는 기종으로 선수가 준비 ※ 구급장비기준(소방청 고시 2015-133호) 준수 ※ 제세동기는 지급된 모든 종류 사용가능(상품·제조사 무관)
현장평가	1. 현장 도착 시 현장안전을 확인한다.	○ 현장안전 확인여부	0,1
반응(의식)평가	2. 선수1이 환자의 반응 및 의식을 확인	○ 반응 및 의식 확인	0,1
호흡 및 맥박 확인	3. 선수1이 환자의 호흡(무호흡 또는 비정성호흡) 및 목동맥 맥박을 동시 확인(5~10초 이내)한다.	○ 호흡 및 맥박확인	0,1
CPR실시 및 AED부착	4. 선수1이 “맥박 없음”을 외치고 가슴압박을 실시하는 동안 선수2는 전원을 켜고, 패드를 붙인 후 분석을 실시한다.	○ 환자상태를 공유하는가? ○ 가슴압박 실시여부(위치, 깊이, 속도/심사위원 평가)	0,1 0,1
		○ CPR실시자의 자세, 손 모양(심사위원평가) ○ AED전원, 패드 부착위치	0,1 0,1
환자분석	5. 선수 2는 리듬분석을 위해 "모두 물러나시오"복창 후 리듬을 분석한다.	○ "모두 물러나시오"라고 지시하며 확인 및 행동 ○ 선수2가 “모두 물러나시오”지시가 있기 전까지 선수1의 압박여부 ○ 리듬을 분석하는가?(구두로 리듬을 말한다)	0,1 0,1 0,1
제세동실시	6. 리듬을 확인 한 후 자동제세동기의 “제세동 하여야합니다”란 음성메세지를 확인하고, “모두 물러나시오”라고 외친 후 제세동버튼을 누른다.	○ 자동제세동기의 "제세동실시"란 음성 메시지를 확인 후 공유 ○ "모두 물러나시오"라고 지시하며 확인 및 행동 하는가 ○ 충전 중 압박 실시여부 ○ 제세동 버튼을 눌렀는지 여부(지시 점등 및 음성 메시지 후 5초 이내)	0,1 0,1 0,1 0,1
심폐소생술 (5주기)	7. 선수 2는 즉시 가슴압박을 실시하고 선수 1은 환기준비를 한다.	○ 제세동 후 즉시 압박여부 ○ 압박속도(기록지 평가) - 5점 : 100~120회/분 - 3점 : 90~ 99회/분, 121~130회/분 - 1점 : 89회이하/분, 131회 이상/분 ○ 정확한 압박지점 및 환기(기록지 평가) ○ 30:2 압박비율 ※압박깊이 약5cm(5~5.9cm)	0,1 0,1,3,5 0,1 0.1
		○ 핸즈 오프 타임 10초 초과 시 0점(초시계로 평가)	0.1
		○ CPR실시자의 자세, 손 모양(심사위원 평가)	0,1
	8. 선수2가 압박을 하는 동안 선수 1이 기도를 개방한 후 입인두기도기를 삽입하고, 마스크에 산소를 연결한 상태에서 2회의 인공호흡을 실시한다.	○ 기도확보	0,1
		○ 입개방의 적정성 ○ 입인두 기도기 삽입과정	0,1 0,1
		○ 인공호흡 시 가슴운동관찰 ○ 마스크의 적정사용법	0,1 0,1
		○ 인공호흡의 적절성(2015 KACPR 가이드라인 기준으로 기록지 평가)	0,1,2,3
환자분석	9. 선수 1은 리듬분석을 위해 "모두 물러나시오"복창 후 리듬을 분석한다.	○ "모두 물러나시오"라고 지시하며 확인 및 행동 하는가 ○ 리듬을 분석하는가?(구두로 리듬을 말한다)	0,1 0,1
제세동실시	10. 리듬을 확인한 후 자동제세동기의 “제세동하여야 합니다”란 음성 메시지를 확인하고, “모두 물러나시오”라고 외친 후 제세동 버튼을 누른다.	○ 자동제세동기의 "제세동실시"란 음성 메시지를 확인 후 공유 ○ "모두 물러나시오"라고 지시하며 확인 및 행동 하는가 ○ 충전 중 가슴압박실시여부 ○ 제세동 버튼을 눌렀는지 여부(지시점등 및 음성 메세지후 5초이내) ○ 임무교대	0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
심폐소생술 (5주기)	11. 선수 1는 즉시 가슴압박을 실시하고 선수 2은 환기준비를 한다.	○ 제세동 후 즉시 압박여부 ○ 압박속도(기록지로평가) - 5점 : 100~120회/분 - 3점 : 90~ 99회/분, 121~130회/분 - 1점 : 89회이하/분, 131회 이상/분 ○ 정확한 압박지점 및 환기(기록지 평가) ○ 30:2 압박비율 ※압박깊이 약5cm(5~5.9cm)	0,1 0,1,3,5 0,1 0.1
		○ 핸즈 오프 타임 10초 초과 시 0점(초시계로 평가)	0.1
		○ CPR실시자의 자세, 손 모양(심사위원 평가)	0,1
	12. 선수2가 마스크에 산소를 연결한 상태에서 2회의 인공호흡을 실시한다.	○ 인공호흡 시 가슴운동 관찰여부 ○ 마스크의 적정사용법	0,1 0,1
		○ 인공호흡의 적절성(기록지 평가)	0,1,2,3
환자분석	13. 선수2는 리듬분석을 위해 "모두 물러나시오"복창 후 리듬을 분석한다.	○ "모두 물러나시오"라고 지시하며 확인 및 행동 하는가 ○ 리듬을 분석하는가?(구두로 리듬을 말한다)	0,1 0,1
환자평가	14. 자동제세동기의 “제세동이 필요치 않습니다”.“환자 상태를 확인하십시오. 란 음성메시지를 확인하고, 리듬과 맥박, 호흡을 확인한다.	○ 심전도리듬 확인 및 공유 ○ 호흡과 맥박측정이 정확한지 여부 ※ 심판관은 심폐소생술이 끝나기 전에 제세동용 마네킹의 심장리듬을 정상동성리듬으로 조정.	0,1 0,1
삽관준비	15. 맥박 있음, 호흡 없음, 이라고 복창하고 기도삽관 준비를 지시하고 선수 1은 전산소화 실시, 선수 2는 기도삽관을 위한 장비점검실시 및 "삽관준비 완료" 라고 복창한다.	○ 환자상태 공유 및 BVM 술기 - 마스크 밀착 - 기도유지 - 환기속도 - 환기량 등	0,1,2,3
		○ 장비를 점검 후 준비 완료 복창 - 후두경날, 전구의 점등상태 확인 - 튜브의 커프점검 - 탐침(속심) 길이측정 - 젤 도포	0,1,2,3
삽관자세	16. 선수1,2는 삽관이 용이한 자세를 만든다. 선수1은 입을 개방한다.	○ 전방 sniffingposition 적정여부 ○ 입 개방 적정성 및 OPA제거	0,1,2,3 0,1
ETT 삽관	17. 선수1은 후두경을 이용하여 "성문 확인"이라 복창 하고 ETT를 삽관한다.	○ 후두경 사용의 적정성 - 혀를 한쪽으로 밀어 젖히기 - 전방 45도로 들어올리기 - 성문을 확인하기 ○ ETT삽관(19~23cm)	0,1,2,3 0,2
환기실시	18. 선수1은 속심제거 후 환기를 실시한다.	○ 속심제거 및 공기주입 후 점검 ○ 가슴상승 여부 ○ 30초 이내 삽관여부(16번 BVM제거 시부터 ~ 흉부상승까지)	0,1 0,3 0,5
청진	19. 선수2는 삽관성공 여부를 청진하고 "삽관성공"이라 복창한다.	○ 올바른 청진	0,1,2
튜브고정	20. 튜브고정	○ 고정방법의 적정성 ○ BVM환기 적정성	0,1 0,1,2
이송결정	21. "실시완료"	○ 심판관 평가	0,1
종합	○ 현장평가 및 감염방지	○ 전반적인 개인감염 방지의 유지	0,1,2
	○ 제반 실시 절차 및 흐름	○ 선수간 업무분담(팀워크), 전반적 흐름	0,1,2,3,4,5
		○ 응급의학(학술적) 관점 평가	0,1,2,3,4,5
	○ 기록지 평가	○기록지 점수는 2회 측정(각10점)을 기본으로 함 - CPR기록지는 선수확인 후 뒷면 부착 ※ 가슴압박 부정확(이완, 깊이, 위치, 누락) 1회당 -1점 ※ 호흡과다, 과소, 누락1회당 –0.3점 ※ 최대 20점 감점(5주기 당 10점으로 제한 함)
	○ 감점기준	○ 시간(7분30초) 결과로 인한 감점 : 5초당 -1점 ○ 삽관 : 삽관실패 후 종료 시 –5점 부여 및 #19,#20 점수 0점 처리 ○ 장비 미구비 또는 부적절 : 개당 1점

□  외상환자평가 및 정맥로 확보 - 선수 2명, 보조자 1명  (※ 보조자가 행하는 사항은 점수에 반영하지 않음)

절차	실 시 방 법	채 점 사 항	점수
	○ 사고현장2m 후방에서 구급차에 탑승하여 문을 닫은 상태로 대기하다가 심판관의 신호(경적 및 수기)로 구급차의 문을 열면서 경기 시작 ※ 선수들은 모두 구급차 앞좌석에 탑승한다. ※ 환자고정을 위한 술기는 리더의 지시로 보조자와 함께 시행할 수 있음 (보조자의 역할은 “3. 머리고정부터 24. 환자고정 까지로” 제한하며, 보조자는 양손을 이용한 단순고정 외 장비사용·조작, 만지는 등 행위 일절금지)	○ 환자의 의식은 명료하나 교통사고(보행자)로 척추의 손상이 의심되며, 흉통을 호소하고, 좌경골 골절(하지의 변형은 보이지 않으나, 둔상과 압통을 보이는 정도의 손상으로 골절을 준하여 부목처치)이 의심되며 저혈압 징후를 보이는 환자이다. ※ 환자자세 - 앙와위 ※ 초기평가(LBB 적용) - IV - 부목적용 후 이송단계로 진행 (시나리오는 평가 및 처치의 적절성만을 위한 자료로 시나리오 진행을 원칙으로 함) ○ 선수준비물 : 자동제세동기, 긴 척추 고정판, 경추보호대, 정맥스킨, 정맥주사세트(N/S 1000cc,18G카테터 포함), 기초 인명소생가방세트, 부목(공기, 진공, 패드, 철사, 알루미늄 중 선택), 감염관리 장비세트 ※ 구급차(주들 것 포함), 환자(마네킹, 의복)를 제외한 모든 장비는 팀별로 준비 ※ 보조자는 시·도 자체 선정
	1. 주들것에 응급처치장비를 싣고 환자 위치로 접근한다.	※ 구급대원 보호 장비는 구급차 탑승 후에 착용하며 보호 장비 착용 후 경기를 시작한다.
현장안전	2. 현장 도착 시 현장안전을 확인	○ 현장안전 확인여부	0,1
머리고정	3. 환자에게 움직이지 말라고 설명하고 접근 및 머리고정을 지시(실시)한다	○ 환자접근방법 ○ 머리고정지시(실시)	0,1 0,1
의식 확인	4. 환자의 의식을 평가	○ 환자의 의식 확인방법 적절성 ※ 환자의 의식수준은 "A"로 정한다.	0,1
호흡맥박 확인	5. 호흡과 맥박을 평가	○ 환자의 호흡, 맥박 평가 및 숙련도	0,1,2
산소공급 및 머리검진	6. 산소공급을 지시(실시) 및 머리검진 실시	○ 산소소생기를 이용한 산소공급 ○ DCAP-BLS, TIC시진 및 촉진 ○ 환자의 머리나 목의 움직임이 없도록 촉진	0,1,2 0,1,2 0,1
목 검진	7. 목검진실시	○ DCAP-BLS, TIC 시진 및 촉진 ○ JVD,TD 시진 및 촉진 ○ 환자의 머리나 목의 움직임이 없도록 촉진	0,1,2 0,1 0,1
목 고정	8. 경추 보호대 착용	○ 환자의 신체에 맞는 경추보호대 선정 ○ 경추 보호대 착용의 숙련도 및 안정성 평가	0,1,2 0,1,2,3
흉부검진 모니터링	9. 환자의 상체를 노출시킨 후 가슴검진 실시 및 폐음을 청진한다. ※ 환자의 의복상태 : 상의(반팔라운드 면티), 하의(반바지), 맨발에 슬리퍼 착용(환자평가 시 의복은 실제 모두 제거한다.)	○ 상의제거 ○ DCAP P-BLS, TIC시진 및 촉진 ○ 청진의 적절성 평가	0,1 0,1,2 0,1,2
복부검진	10. 배 검진실시	○ 복부의 DCAP-BTLS 촉진의 적정성	0,1,2
팔 검진	11. 팔 검진실시 및 혈압측정지시(실시)	○ 팔의 DCAP-BLS, TIC 시진 및 촉진 ○ 팔의 PMS평가 여부 및 적절성 ○ 혈압측정 실시 ○ 환자상태공유 “혈압(80/50) 복창 등”	0,1,2 0,1,2 0,1 0,1
골반검진	12. 하체를 노출시키고 골반부 검진실시.	○ 하의제거 ○ DCAP-BLS, TIC 시진 및 촉진	0,1 0,1,2
다리검진	13. 다리 검진실시.	○ 다리의 DCAP-BLS, TIC 시진 및 촉진 ○ 다리의 PMS평가 여부 및 적절성	0,1,2 0,1,2
환자감시및 통나무 굴리기	14. 환자 감시확인 및 통나무 굴리기를 시행	○ 통나무 굴리기법 시행시 안정성평가(팀워크 등) ○ 보조자활용의적정성(리더십)	0,1,2 0,1
등 평가	15. 등 검진실시.	○ 등의 DCAP-BLS, TIC 시진 및 촉진	0,1,2
환자고정	16. 긴 척추고정판 위에 환자 중립위치	○ 긴 척추고정판 중립에 위치 ○ 환자의 움직임 최소화	0,1,2 0,1
물품확인및 수액준비	17. 정맥로 확보에 필요한 물품을 확인하고 수액 준비를 지시(실시) 및 수액세트를 수액 백에 연결하고 점적실(drip chamber)을 채우고 수액 라인에 수액을 채운다.	○ 무균술을 적용하여 수액세트를 수액 백에 연결함 ○ 점적실(dripchamber)을 눌러서 수액을 절반쯤 채움 ○ 수액세트의 선에 수액을 통과시켜 공기를 제거하고 수액을 채운 후 클램프를 잠금	0,1 0,1 0,1,2
주사부위 선택	18. 토니켓 적용 및 주사부위를 선택	○ 정맥 선택 및 토니켓 적용 ○ 주사부위를 소독	0,1 0,1
정맥천자	19. 주사할 정맥을 지지하고 주사바늘로 정맥을 천자 후 카테터 삽입	○ 주사할 정맥의 원위부 피부를 손으로 당기듯이 눌러 혈관을 지지 ○ 카테터바늘의 경사면을 위로 향하게 한 후 30°～45°각도로 천자 ○ 카테터바늘에 혈액이 보이면 카테터 삽입	0,1 0,5 0,2
수액연결	20. 수액라인을연결하고 토니켓 제거	○ 탐침을 빼고, 수액라인을 카테터에 연결 ○ 토니켓 제거	0,1,2 0,2
수액주입	21. 클램프를 풀고 수액이 떨어지는 것을 확인 및 수액이 원활하게 투입한다.	○ 수액 주입여부 확인	0,1
IV고정	22. 수액라인과 카테터를 반창고로 고정	○ 수액라인과 카테터 고정 시 숙련도 평가	0,1
골절처치	23. 하지 부목 고정	○ 부목적용 전, 후 PMS 평가 실시 여부 ○ 부목적용의 적절성 ○ 환자움직임 최소화	0,1,2,3 0,1,2,3,4,5 0,1,2
환자고정	24. 환자를 척추고정대에 고정	○ 벨트고정 ○ 두부고정 및 환자움직임 최소화	0,1,2 0,1,2
이송결정	25. 주들것을 이용하여 환자를 구급차로 옮기고 문을 닫음	○ 수액 조절 평가 ○ 안전한 들기법 ○ 올바른 이동방법	0,1 0,1,2,3 0,1,2
현장안전 및 개인 안전 확인	26. 감염방지	○ 전반적인 개인감염방지 유지	0,1,2
종합	○ 제반 실시 절차 및 흐름	○ 선수 간 업무분담(팀워크), 전반적 흐름	0,1,2,3,4,5
		○ 응급의학(학술적) 관점 평가	0,1,2,3,4,5
	※19번IV천자실패시18번부터다시적용 (평가관 평가도 재평가를 실시한다.) ※ 19번 IV천자 실패 후 경기종료 시 19번,20번,21번,22번,25번 평가항목은 모두 0점 처리한다.	○ 장비 미구비 또는 부적절 : 개당 -1점 ○ 오염 행위 당 : -1점 ○ 정맥천차 실패 시 : 1회당 -3점 ○ 의복제거 미실시 : 개당(상, 하의) -2점 ○ 시간(10분)경과로 인한 감점 : 5초당 –1점 ○ 보조자 역할 부적절 감점 : -5점

※ 용어설명
용어	설명	용어	설명
D	Deformity(변형)	B	Burn(화상)
C	Contusion(타박상, 좌상)	L	Laceration(열상)
A	Abrasion(찰과상, 마찰상)	S	Swelling(부기, 부종)
P	Puncture(천자상)	C	Crepitus(마찰음)
P	Paradoxical movement(기이성 운동)	JVD	Jugular Vein Distension(목정맥 팽대)
T	Tenderness(압통)	TD	Tracheal Deviation(기관편위)
I	Instability(불안정)

< 평가표 작성 기준 >

1. 심폐소생술과 기관삽관술

○ 마네킹 세팅

- 출발선과 수직으로 머리가 출발선 방향(경기장 상황에 따라 변경될 수 있음)

- 호흡량 프로그램 모드는 500~600㎖ 세팅

○  백밸브마스크(BVM)를 이용하여 인공호흡 시 무릎에 대고 공기를 주입하는 것을 허용함(상황에 맞게 적용)

○  소방에 지급되어 있는 모든 종류의 자동제세동기 사용 가능

○  2015년 KACPR 가이드라인에 따라 자동제세동기의 세팅이 변경된 경우를 기준으로 하여 채점기준 적용

○  마네킹을 제외한 경연에 필요한 모든 장비는 선수 개별 준비(구급차 장비기준 준수)

2. 외상환자평가 및 정맥로 확보

○ 마네킹 세팅 : 구급차 전면과 평행으로 머리는 운전석 방향

○  보조자 : 시·도 자체선정, 현장의 신고자 또는 보호자로 가정

○ 보조자 역할 : “3. 머리고정부터 24. 환자고정까지”로 제한하며 보조자는 양손을 이용한 단순고정 외 장비사용·조작, 만지는 등 행위 일절 금지

○ 프로토콜에 제시된 순서를 준수하되, 참가선수의 응급 의학적 판단에 따라 프로토콜 순서의 변경 가능

○  구급차, 마네킹(의복착용)을 제외한 경연에 필요한 모든 장비는 선수 개별 준비(구급차 장비기준 준수)

※ 공통사항

- 경기장비 : 구급장비기준(소방청 고시 2015년-133호)에 따름

종목·순위별 점수 배점표

□ 분야별 점수 (총 600점)

분 야	화재진압(200)		구조분야(200)	구급분야(200)
종 목	속도방수	화재진압전술	최강소방관	심폐소생술 & 기관삽관술	외상환자 평가 & 정맥로 확보
배 점	100	100	200(개인별 100 / 시･도별 2명 출전)	100	100

□ 순위별 배점표

순 위		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
화 재 진 압	속도방수 / 화재진압전술 (각 100점)	100	99	97.83	96.49	94.99	93.31	91.46	89.45	87.26	84.91	82.39	79.70	76.84	73.81	70.61	67.24	63.71	60
구 조	최강소방관 (시‧도 출전 선수별 점수 합산)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		100	99.67	99.33	99	98.42	97.83	97.16	96.49	95.74	94.99	94.15	93.31	92.39	91.46	90.46	89.45	88.36	87.26
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		86.09	84.91	83.65	82.39	81.05	79.70	78.27	76.84	75.33	73.81	72.21	70.61	68.93	67.24	65.48	63.71	61.86	60
구 급	심폐소생술과 기관삽관술 / 외상환자 평가 및 정맥로 확보 (각 100점)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		100	99.00	97.83	96.49	94.99	93.31	91.46	89.45	87.26	84.91	82.39	79.70	76.84	73.81	70.61	67.24	63.71	60

[ 별지 1 ]

결 정 통 지 서
접수번호 : 2017 -
(신 청 인) 시․도 : 성명 :
조정 요구내역	조 정 결 과
2017. 10. . : 제30회 전국소방기술경연대회 조정위원장 (서명)

[ 별지 2 ]

조 정 요 구 서
접수번호 : 2017-
분 야
내 용
요구사항
위와 같이 조정을 요구함 2017. 10. . : 신청인 소속 계급 성명 (서명)
조정의견	위 원	위 원	위 원	위 원	위원장
서 명
결정내용

붙임1		종목별 경연순서

구조분야

10. 12.(오전)				10. 12.(오후)
경연순서	시 · 도	경연순서	시 · 도	경연순서	시 · 도	경연순서	시 · 도
1	대구	10	경남	1	세종	10	경남
2	충남	11	세종	2	강원	11	울산
3	제주	12	강원	3	충북	12	광주
4	창원	13	경기	4	창원	13	부산
5	충북	14	대전	5	서울	14	제주
6	전남	15	울산	6	대전	15	대구
7	부산	16	전북	7	경기	16	경북
8	인천	17	광주	8	전남	17	인천
9	경북	18	서울	9	전북	18	충남

구급분야

A조 (심폐소생술 & 기관삽관술)		B조 (외상환자 평가 및 정맥로 확보)
경연순서	시 · 도	경연순서	시 · 도
1	인천	10	전북
2	경기	11	충남
3	광주	12	대전
4	세종	13	경북
5	경남	14	충북
6	전남	15	울산
7	강원	16	대구
8	서울	17	제주
9	부산	18	창원

※ 화재진압분야는 경연순서는 추후 확정 통보(8월중)