붙 임 1

제43차 서울시민디자인위원회  회의록

2012.  9

문화관광디자인본부

(도시디자인과)

｢서울시민디자인위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 9. 6(목) 14:00 ~17:00 □ 장 소 : 13층 소회의실2 □ 참 석 - 오인욱, 이우권, 이영수, 박항섭, 공순구, 신동재, 주범, 윤경희 □ 안 건 ① 구립 응암 새싹어린이집 리모델링(유보) ② 오금기존빗물펌프장 외벽 리모델링(재심) ③ 박미사랑 마을회관 증축(조건부동의) ④ 강동경찰서 신축(조건부동의) - 유보(소위원회 이관) 1건, 재심 1건, 조건부동의 2건

43-1. 구립응암 새싹어린이집 리모델링

□ 설계자 안건설명

□ 위원 발언 내용(질의 응답 포함)

<000 위원>

○ 전체 건축물 규모에 비해 입면 디자인이 과도한 장식적 요소를 표출하므로 내부 기능에 충실하며, 단순하된 입면 디자인 요소를 가질수 있도록 디자인하는 것이 어린이집 디자인에 어울릴것으로 판단됨

<000 위원>

○ 알미늄 판넬을 입면 재료로 사용한 이유가 무엇입니까?

<설 계 자 >

○ 내구성과 예산등을 고려하여 선정되었습니다.

<000 위원>

○ 화장실을 보면 너무 변기갯수가 숭용인원에 비해  너무 적음.

<000 위원>

○ 또한, 남녀 구분이 안되어 있네요, 요즘  유아들도 남녀 구분을 해주는 것이 추세입니다.

<설 계 자 >

○ 관련규정에 맞게 변기갯수를 계획하였으며, 어린이집을 실질적으로 운영할 가정복지과 관련자들과도 충분한 협의를 거쳤습니다.

<000 위원>

○ 2층 보육실은  비상출입구 설치로 라운드가 생겨 불필요한 공간이 발생 했네요 이 부분은 해결해야 하는 문제임.

<설 계 자 >

○ 검토를 해 보겠습니다.

□ 설계자 퇴장 후 위원들 토론

<위 원 장>

○ 위원님들의 지적사항이 맣아 재심으로는 어렵다고 판단되며 소위원회 이관하여 전체적으로 디자인 발전이 필요하다고 생각함

<위원들>

○ 동의 함

□ 위원들 의결

<위원장>

○ 위원들의 의견을 종합하여 소위원회 이관하도록 ‘유보’ 처리코자 함.

<위원들>

○ 동의 함

43-2. 오금기존빗물펌프장 외벽 리모델링

□ 설계자 안건설명

□ 위원 발언 내용(질의 응답 포함)

<000 위원>

○ 기존 건축물의 외관을 변경하는 것 인데 타일위에 알미늄시트를 붙인 이유와 거기에다가 지붕을 설치 하는데 전에 없던 지붕을 만든 이유가 무엇입니까 ?

<설계자>

○ 내구성과 미관을 고려하여 입면 재료를 선택하였으며, 지붕은 펌프 진동에 의해 옥상 누수가 발생하는 문제가 발생하여 해결책으로 지붕을 설치하게 되었음

<000 위원>

○ 전체적으로 디자인에 대한 고려가 전혀 없이 그냥 알미늄시트를 같다 붙인 것으로  암미늄시트 보다는 내구성과 유지관리가 우수한 많은 재료가 있으므로 전문가의 자문을 받아 재료선정과 디자인을 발전시킬 필요가 있음.

<000 위원>

○ 거주 공간과 기계실공간은 디자인적으로 구분될 필요가 있음

<설계자>

○ 지적하신 사항에 대하여 좀더 발전, 보완할수 있도록 노력하겠음.

□ 설계자 퇴장 후 위원들 토론

<000 위원>

○ 전문가의 설계가 아닌 알미늄판넬 업체가 직접 도면 작업을 한 것 같습니다

<000 위원>

○ 지붕이 꼭 필요한가라는 의구심이 들며, 디자인적으로도 불필요할걸로 판단됩니다.

□ 위원들 의결

<위원장>

○ 앞서 위원들게서 지적하신 사항을 참고로 하여 다시 한번 디자인안을 봐야 할것으로 판단되어  ‘재심’ 처리코자 함.

<위원들>

○ 동의 함

43-3. 박미사랑 마을회관 증축

□ 설계자 안건설명

□ 위원 발언 내용(질의 응답 포함)

<000 위원 외 2인>

○ 전체적으로 건축물의 조형성에 많은 노력을 한 것으로 생각되어지나 지하층에는 다목적 강당과 화장실이 있는 관계로 환기시설이 반드시 필요함.  DA 또는 썬큰 등이 설치되어야함

<설 계 자 >

○ 환기시설은 필요하다고 생각되며, 드라이에이리어를 건축물 후면부에 설치하는 것을 검토해 보도록 하겠음

<000 위원>

○ 1층 로비면적이 커서 중요한 마을 사랑방 면적이 축소되어 있는 것을  볼수가 있음. 로비를 축소하여 사랑방 면적을 확대하기 바람.

<설 계 자 >

○ 발주처의 의견이 있어 축소한 것으로서 위원회의 의견을 존중하여 확대를 검토 하겠음.

<000 위원>

○ 3,4층을 보면 실들이 비 정형화 되어 가구배치 등 을 할 때 비효율적인 공간이 발생하므로 이에 대한 대책이 필요함

<설 계 자 >

○ 적용을 검토하겠음.

□ 설계자 퇴장 후 위원들 토론

<위 원 장>

○ 위원들께서 지하층 환기와, 3,4층의 비효울적인 공간 발생등은 반드시 고려할 필요성이 있다고 생각됩니다.

□ 위원들 의결

<위원장>

○ 설계자가 어느정도 역량이 있는 것으로 판단되고 지적 사항이 수정이 가능한 사항이므로 위원님들의 의견을 종합 하여  ‘조건부동의’ 의결코자 함.

<위원들>

○ 동의 함

43-4. 강동경찰서 신축

□ 설계자 안건설명

□ 위원 발언 내용(질의 응답 포함)

<000 위원>

○ 본건축물과 민원실이 있는 부속건축물은 디자인 요소가 이질적으로 분리되어 있어 1개의 건축물로 통합된 느낌의 표출이 부족함

<000 위원>

○ 통합 민원실의 출입구가 너무 협소 합니다 확장을 할필요성이  있습니다.

<000 위원>

○ 7층 화장실은 채광과 환기가 효율적으로 이루어 질수 있도록 대변기와 소변기의 위치를 변경할 필요가 있음.

<설계자>

○ 위원님들의 의견을 반영하도록 수정하겠음.

.

□ 설계자 퇴장 후 위원들 토론

<위 원 장>

○ 다른 의견이 없으시면 바로 심의 의결 하겠음.

□ 위원들 의결

<위원장>

○ 위원님들의 의견을 종합 하겠습니다.

○ 본건축물과 민원실이 있는 부속건축물은 디자인 요소가 이질적으로 분리되어 있으므로 1개의 건축물로 통합된 느낌을 가질수 있도록 입면 디자인 통합하기  바람.

○ 7층 화장실은 채광과 환기를 고려하여 소변기, 대변기 재배치 하기     바람.

○ 통합민원실 주출입구 이용자의 편의를 고려하여 확대하기 바람.

○ 향후 강동구의회 청사와의 통합등을 고려하여 지하주차장 통합 계획을     장기적으로 검토하기 바람.

○ 위와 같은 내용을 조건으로 하여 ‘조건부동의’ 의결코자 함.

<위원들>

○ 동의 함

- 이상으로 제43차 서울시민디자인 위원회를 마치도록 하겠습니다 -