제5차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

2024. 4.

푸른도시여가국

(공원조성과)

작성자	과명: 공원조성과	과장: 안수연 (☎2133-2050)	팀장: 양순옥 (☎2133-2078)	담당: 최덕일 (☎2133-2079)

제5차 ｢도시공원위원회｣ 소위원회 개최 결과

<회의개요>

□ 일   시 : 2024. 4. 3.(수) 14:00

□ 장   소 : 서소문 2청사 8층 회의실

□ 참석대상

- 도시공원위원회 위원 4인

□ 안   건 : 자문 8건

연번	요 청 기 관	상 정 결 과
1	아랫말어린이공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)	보류
2	한두어린이공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)	보류
3	남부어린이공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)	보류
4	신장어린이공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)	보류
5	서서울호수공원 내 복합문화공간 조성 설계공모 지침 자문	조건부동의
6	동마장어린이공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안)	원안동의
7	신도근린공원 조성계획결정(변경)	조건부동의
8	백연어린이공원 조성계획결정(변경)	조건부동의

□ 자문결과

1. 아랫말어린이공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안) : 보류

○ 오픈된 공간으로써 공원의 기능이 유지될 수 있도록 경로당 건물로 인해 위압감을 느끼지 않을 정도의 높이 조정 및 경로당 이용자수를 반영한 적정한 건물 규모 검토 필요

○ 건물 외형을 공원에 어울리는 입면으로 디자인 제시 필요

2. 한두어린이공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안) : 보류

○ 오픈된 공간으로써 공원의 기능이 유지될 수 있도록 경로당 건물로 인해 위압감을 느끼지 않을 정도의 높이 조정 및 경로당 이용자수를 반영한 적정한 건물 규모 검토 필요

○ 건물 외형을 공원에 어울리는 입면으로 디자인 제시 필요

3. 남부어린이공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안) : 보류

○ 오픈된 공간으로써 공원의 기능이 유지될 수 있도록 경로당 건물로 인해 위압감을 느끼지 않을 정도의 높이 조정 및 경로당 이용자수를 반영한 적정한 건물 규모 검토 필요

○ 건물 외형을 공원에 어울리는 입면으로 디자인 제시 필요

4. 신장어린이공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안) : 보류

○ 오픈된 공간으로써 공원의 기능이 유지될 수 있도록 경로당 건물로 인해 위압감을 느끼지 않을 정도의 높이 조정 및 경로당 이용자수를 반영한 적정한 건물 규모 검토 필요

○ 건물 외형을 공원에 어울리는 입면으로 디자인 제시 필요

5. 서서울호수공원 내 복합문화공간 조성 설계공모 지침 자문 : 조건부동의

※ 다음 사항을 설계공모지침서에 반영 조치

○ 실내놀이터 가이드라인을 참조하여 외부와 내부공간과의 연결성과 개방성이 확보될 수 있도록 검토

※ 실내놀이터 천정높이는 제한하지 말 것

○ 기존 건물의 구조, 컬러 등을 반영하여 기존 건물과 조화로운 설계 제시

○ 북서쪽의 마운딩은 자연스럽게 조성하고 앉음벽이 마운딩을 따라 설치되도록 검토

○ 건물에 자연식생이 자연스럽게 접목(벽면·실내·화단 등) 되도록 가드닝 도입

6. 동마장어린이공원 조성계획결정(변경) 및 경관심의(안) : 원안동의

7. 신도근린공원 조성계획결정(변경) : 조건부동의

○ 녹지공간 확대 및 광장 중앙의 독립수 생육을 위하여, 운동공간 및 휴게공간의 규모를 조정하고 스퀘어 형태의 광장 검토 및 독립수들의 간격 조정 재배치 필요

○ 놀이공간과 광장의 독립수 생육환경을 고려하여 암거배수망을 설치하고, 독립수 식재홀의 크기 확장(D1,500mm → D2,000mm) 설치 검토

○ 유지관리 측면을 고려하여 화관목 위주로 식재하고 사초류는 최소한의 공간에 식재

○ 신도근린공원 전체의 녹지축이 연결되도록 공원 일부를 녹지로 변경 검토

○ 건물에 자연식생이 자연스럽게 접목(벽면·화단 등) 되도록 가드닝 도입

8. 백연어린이공원 조성계획결정(변경) : 조건부동의

○ 운동시설 및 휴게시설 면적을 조정하여 녹지공간 추가 확보 검토

○ 주로 유아들이 이용하는 흔들놀이대 주변에 벤치 등 보호자가 쉴 수 있도록 휴게시설 설치 필요