제7차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 회의록

2012.  5

서 울 특 별 시

(도시교통본부)

｢제7차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 5. 3 (목) 14:00~ □ 장 소 : 서울시청 1동 13층 소회의실① □ 참 석 : 8명(관계공무원: 1명, 위촉직: 7명) - 관계공무원 : 교통운영과장 - 위촉직 : 김홍상 위원, 이종은 위원, 권재근 위원, 박상섭 위원, 신치현 위원, 정필현 위원, 김은경 위원 □ 안 건 1. 양재역~매봉터널간 송배수관 설치공사(재심의) 2. 성수2배수분구 하수관거 종합정비공사(5공구)(재심의) 3. 신길1동65번지외 2개소 하수관 개량공사 4. 홍대입구역 주변 관로개선공사 5. 구산1배수분구 하수관거정비공사(1공구)-2차 6. 신내3택지 지구외 도로확장 및 배수시설공사 7. 노량교 중앙분리대 설치공사 8. 쌍문역~수유사거리간송배수관정비공사 9. 2012삼성배수지배수관부설공사 10. 지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사(변경) 11. 안암동4가 41-36~안암동5가 34-1 송배수관 부설공사외 1건 12. 노원고등학교~한전노원지점간송배수관정비공사 13. 개봉고가차도(철도구간) 바닥판 교체공사 14. 서울지하철 9호선 3단계 923건설공사 15. 강남지역 전기공급시설 전력구공사(변경)

□ 주요발언 내용

<양재역~매봉터널간 송배수관 설치공사(재심의)>

○ 제시한 계획대로 공사를 시행하기 바람

<성수2배수분구 하수관거 종합정비공사(5공구)>

○ 건대입구 우회전 차량 통행에 어려움이 없도록 통제수 및 보행자안전도우미를 배치하여 운영하기 바람

<신길1동65번지외 2개소 하수관 개량공사>

○ 공사 착공전 도로점용공사장 교통소통대책 용역계약서를 제출후 공사를 시행하기 바람

<홍대입구역 주변 관로개선공사>

○ 공사착공 1주일전 반드시 교통운영과에 알리고 공사 초기부터 교통소통 모니터링을 실시하여 현장상황에 대처(필요시 교통운영과와 협의)하고 결과를 교통운영과에 통보하기 바람(주1회씩)

<구산1배수분구 하수관거정비공사(1공구)-2차>

○ 일일 공사구간을 늘려 공사기간을 단축하는 방안을 검토하기 바람

<신내3택지 지구외 도로확장 및 배수시설공사>

○ 공사시간대 가로, 교차로 분석 수정하기 바람

- 야간공사시 야간교통량에 맞는 분석을 시행

- 휴일 공사시 휴일24시간 교통량을 제시하고 분석하기 바람

○ 면목동방향직진(SBTH)이 1개차로 운영되므로 대항차로를 이용하는 방안을 검토하기 바람

○ 점용폭을 최소화하는 방안을 강구하여 그에따른 운영방안을 제시하기 바람

○ 하수박스 크기, 단면등 재원을 도면에 제시하기 바람

○ 11~15단계 중랑공영차고지방향 직진(EBTH) 소통이 어려우므로 안내수를 배치하고 불가시 직진을 통제하는 방안을 검토하기 바람

○ 테이퍼 길이를 현재안 보다 길게하여 처리하기 바람

<노량교 중앙분리대 설치공사>

○ 차량소통의 원활함을 위해 레미콘, 펌프카등 작업차량을 잠실방향 점용이 아닌 김포공항방향을 점용 공사하는 방안을 검토하여 자문위원회 정필현 위원에게 지정검토받기 바람

<쌍문역~수유사거리간송배수관정비공사>

○ 1단계 작업구 #1 위치조정 하기 바람

○ 6단계 이후 작업구 휀스 설치 위치 조정하기 바람

○ 공사착공 1주일전 반드시 교통운영과에 알리고 공사 초기부터 교통소통 모니터링을 실시하여 현장상황에 대처(필요시 교통운영과와 협의)하고 결과를 교통운영과에 통보하기 바람(주1회씩)

<2012삼성배수지배수관부설공사>

○ 9~16단계 시간대별 계획안을 일일 계획안으로 수정하여 작성하기 바람

<지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사(변경)>

○ 1개차로 추가점용 면적이 과다하고 장기간 점유하므로 꼭 필요한 점유부분을 재검토하여 점용면적을 최소화하는 방안을 검토하기 바람

○ 휀스와 차선간격을 지침에 의거하여 30cm 이상으로 하기 바람

○ ⓐ교차로 좌회전 차선 수정하기 바람

<안암동4가 41-36~안암동5가 34-1 송배수관 부설공사외 1건>

○ 전체적인 공사기간을 축소하기 바람

○ 포장 질 및 주위 차로와의 밸런스 유지를 하기 바람

<노원고등학교~한전노원지점간송배수관정비공사>

○ 램프구간 공사시 1개차로 확보방안 마련(전면통제불가)

<개봉고가차도(철도구간) 바닥판 교체공사>

○ 보행자 보도 패쇄로 인한 보행자 편의 증진을 위하여 보행도우미를 배치하되 공사구간의 계단이 많으므로 장애인등 보행약자 이동을 위한 업무(ex: 업어서 이동, 부축 이동)를 보행도우미에게 부여하기 바람

○ 통행속도 분석 공사시간대인 야간으로 분석하여 기재하기 바람

<서울지하철 9호선 3단계 923건설공사>

○ 차선설계시 완화곡선을 포함하도록 도면을 수정하기 바람

○ 교차로 구간 섹션을 기재하기 바람

<강남지역 전기공급시설 전력구공사(변경)>

○ 야간공사시 마감시간 07시에 대한 사항을 관할 경찰서와 협의하기 바람

○ 현재 교통소통대책 수립안에 대한 용역계약서가 미첨부되었으므로 첨부 제출하기 바람

□ 심의 결과

○ 양재역~매봉터널간 송배수관 설치공사 : 원안가결

○ 성수2배수분구 하수관거 종합정비공사(5공구) : 조건부 시행

○ 신길1동65번지외 2개소 하수관 개량공사 : 조건부 시행

○ 홍대입구역 주변 관로개선공사 : 조건부 시행

○ 구산1배수분구 하수관거정비공사(1공구)-2차 : 조건부 시행

○ 신내3택지 지구외 도로확장 및 배수시설공사 : 재심의

○ 노량교 중앙분리대 설치공사 : 조건부 시행

○ 쌍문역~수유사거리간송배수관정비공사 : 조건부 시행

○ 2012삼성배수지배수관부설공사 : 조건부 시행

○ 지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사(변경) : 재심의

○ 안암동4가 41-36~안암동5가 34-1 송배수관 부설공사외 1건  : 조건부 시행

○ 노원고등학교~한전노원지점간송배수관정비공사 : 재심의

○ 개봉고가차도(철도구간) 바닥판 교체공사 : 조건부 시행

○ 서울지하철 9호선 3단계 923건설공사 : 조건부 시행

○ 강남지역 전기공급시설 전력구공사(변경) : 조건부 시행