좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 03. 22(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	KEB 하나은행 삼성동 별관 리모델링 공사
신청기관	강남구 건축과
심의번호	8-2(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 조명기구 설치 시 등기구 방수, 실내 조명의 간섭 등의 사항을 검토하여 설치하시기 바랍니다. - 차량 통행로 상에 설치되는 스텝조명의 색온도를 4,000K로 권장합니다. - Linear light기구의 설치높이가 200mm임을 감안하여, 침수 및 전기안전에 주의하여 설치하시기 바랍니다. - 조명연출의 원활한 밝기 제어를 위해 디밍제어시스템 설치를 권장합니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.