제8차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 회의록

2012.  5

서 울 특 별 시

(도시교통본부)

｢제8차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 5. 17 (목) 14:00~ □ 장 소 : 서울시청 1동 13층 소회의실② □ 참 석 : 10명(관계공무원: 2명, 위촉직: 8명) - 관계공무원 : 교통운영과장, 교통시설운영계장 - 위촉직 : 김홍상 위원, 이종은 위원, 권재근 위원, 서태문 위원, 박상섭 위원, 신치현 위원, 정필현 위원, 김승일 위원 □ 안 건 1. 신내3택지 지구외 도로확장 및 배수시설공사 2. 지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사(변경) 3. 이화사거리~한성대입구간 송배수관 부설 및 정비공사 4. 마포구 동교동 147-5~연남동 226-1호간 송배수관 정비공사 5. 고속국도1호 잠원동6-1번지외 4개소 방음시설설치 및 정비공사 6. 장지교삼거리입체화 건설공사 7. 목동 406번지외 1개소 송배수관 정비공사 8. 구로고가 보수공사 9. 은평3지구 A공구 기반시설공사 중 통일로 횡단 우수암거 증설공사 10. 서대문고가 및 아현고가차도 철거공사 11. 천호사거리~풍납사거리간 송배수관 정비공사 12. 지하철 9호선 2단계 916공구 건설공사 13. 경의선(용산~문산) 복선전철공사(1공구 원효로)

□ 주요발언 내용

<신내3택지 지구외 도로확장 및 배수시설공사>

○ 제시한 계획대로 공사를 시행하기 바람

<지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사(변경)>

○ 제시한 계획대로 공사를 시행하기 바람

<이화사거리~한성대입구간 송배수관 부설 및 정비공사>

○Ⅰ-1단계, Ⅰ-25단계 소통이 원활하도록 라바콘 설치를 효과적으로 조정하기 바람

○ 단계별로 가로, 교차로 구간 분석이 이루어지기 바람

○ 종로구청에서 진행중인 혜화교차로 개선사업과 관련하여 소통을 고려한 일정 협의 후 공사를 진행하기 바람

<마포구 동교동 147-5~연남동 226-1호간 송배수관 정비공사>

○ 2-9, 2-10단계 바로 이면도로 진입이 가능하도록 하기 바람

○ 연희로의 교통량을 고려하여 공사시간(23시~06시)로 수정하여 시행하되, 22시~다음날 07시 교통량을 조사하여 첨부하기 바람

○ 공사구간 주변에 임시조명등을 설치하여 공사를 시행하기 바람

○ 각 단계별 도로 횡단면도를 첨부하기 바람

<서대문고가 및 아현고가차도 철거공사>

○ 공사 착공계획 확정시 「도로점용공사장 교통소통대책 자문위원회」에 계획을 보고하기 바람

○ 아현고가 3단계 PSC Beam 철거시 2개차로 확보방안을 검토하고 주말 저녁 버스운행이 끝난 다음 시행하기 바람

○ 서대문고가 철거 4~8단계 신호변경시 우리시 교통운영과(신호운영팀)와 협의하여 진행하기 바람

<고속국도1호 잠원동6-1번지외 4개소 방음시설설치 및 정비공사>

○ 이용교통량을 고려하여 방음벽 세우는 작업 시간을 제외한 나머지 공정은 야간공사로 진행하기 바람

○ 북부간선도로 구간의 경우 1개차로 축소에 따른 속도제어 방안을 검토 제시하기 바람

<장지교삼거리입체화 건설공사>

○ 2012년도 진행하는 단계에 대해서만 이번 심의안에 상정하고 나머지 단계의 경우 연말에 심의 상정하기 바람

○ 2단계 전체 기존차로(좌화전2, 직진1)를 유지하기 위한 보다 적극적인 대안을 제시하기 바람

○ 1-2단계 테이퍼 수정하기 바람

○ 1-5~7단계 지나친 교차로 점용 자재하기 바람

○ 성남시 구간에 대한 공사 위치 및 관련 사항에 대해 기재하기 바람

<목동 406번지외 1개소 송배수관 정비공사>

○ 11단계 교차로 하부 직진2개차로 점용을 자재하고 직진통행시 통제수를 배치하여 소통시키기 바람

○ 19단계 일일 작업량을 구분하여 표기하기 바람

<구로고가 보수공사>

○ 교면표장공사시 구로IC방향 차로가 급격히 축소(4차로→1차로)되므로 바깥차로부터 점진적 축소방안을 검토하고 하부도로의 신호시간 개선을 추가검토하기 바람

○ 타설 및 살수차 점용폭원을 첨부하고 그에 대한 제원을 제시하기 바람

<은평3지구 A공구 기반시설공사 중 통일로 횡단 우수암거 증설공사>

○ 북측 접근로 4차로(좌회전2, 직진2) 유지하여 주간공사를 시행하는 방안을 검토하기 바람

○ 시공시 차량점용구간을 남측으로 점용하기 바람

○ LOS 기준을 재검토하여 기재하기 바람

○ 공사단명도 및 공사내용에 대한 내용을 추가하기 바람

○ 공사구간 상세도를 수정하기 바람

<천호사거리~풍납사거리간 송배수관 정비공사>

○ 제시한 계획대로 공사를 시행하기 바람

<지하철 9호선 2단계 916공구 건설공사>

○ 2-9단계 삼성역방향 우회전(EBRT) 교통섬설치 자재하는 방안을 검토하기 바람

○ 2-8~9단계 선형 및 보행자 소통을 고려한 횡단보도 설치안을 검토하기 바람

○ 안내 및 보행도우미 교육을 철저히 하기 바람

<경의선(용산~문산) 복선전철공사(1공구 원효로)>

○ 도로설계적 측면에서 차로방향으로 복공하는 방안 등을검토하여 도로선형 개선

○ 2단계 원효대교방향 직진 3개차로 확보하는 방안 검토

○ 공사장내 차량배치를 고려한 진출입로를 설치 검토

□ 심의 결과

○ 신내3택지 지구외 도로확장 및 배수시설공사 : 원안가결

○ 지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사(변경) : 원안가결

○ 이화사거리~한성대입구간 송배수관 부설 및 정비공사 : 조건부시행

○ 마포구 동교동 147-5~연남동 226-1호간 송배수관 정비공사 : 조건부시행

○ 고속국도1호 잠원동6-1번지외 4개소 방음시설설치 및 정비공사 : 조건부시행

○ 장지교삼거리입체화 건설공사 : 재심의

○ 목동 406번지외 1개소 송배수관 정비공사 : 조건부시행

○ 구로고가 보수공사 : 조건부시행

○ 은평3지구 A공구 기반시설공사 중 통일로 횡단 우수암거 증설공사 : 재심의

○ 서대문고가 및 아현고가차도 철거공사 : 조건부시행

○ 천호사거리~풍납사거리간 송배수관 정비공사 : 원안가결

○ 지하철 9호선 2단계 916공구 건설공사 : 조건부시행

○ 경의선(용산~문산) 복선전철공사(1공구 원효로) : 재심의