제4차「문화재위원회(건축문화재분과)」회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 6.28 16:00~18:00 □ 장 소 : 을지로 별관 3층 회의실 □ 참 석 : 문화재위원 7명 □ 안 건 : 총 3건 - 환희사 목불좌상 보호각 정비공사에 대한 현상변경 허가심의 - 관훈동 민씨 가옥 인근주변 증축공사에 대한 현상변경 허가 심의 - 2012년 시지정문화재 보수(2차) 사업대상 선정자문

□ 주요발언 내용

○ 위원장

－ 제 4차 문화재위원회를 시작하겠습니다.

○ 문화재관리팀장

－ 안건에 대한 전반적인 설명

<환희사 목불좌상 보호각 > 정비공사에 대한 현상변경 허가심의

○ 업무담당

－ 정비공사에 대한 설계도면 세부설명

○○○위원

－ 후면 옹벽 외부공사는 의미가 없으므로 지붕번와 공사만 진행하는게 좋겠습니다.

○○○위원

－ 지붕의 소와를 중와로 교체할 필요가 없을 것 같습니다.

○○○위원

- 소와에서 중와로 교체하는 데는 이유가 있을것 같네요.

○○○위원

- 콘크리트 위에 방수처리하고 기와는 기존의 소와를 활용하여 교체가 필요한 부분만 교체 하는게 좋겠습니다.

○○○위원

- 소와에서 중와로 교체 및  기와 100%로 교체에 대하여는 향후 지붕해체 후 현장자문회의를 거쳐 결정하는게 좋겠습니다.

□ 심의 결과

○ 위원장

－ 위원님들의 의견내용을 종합하여 보수공사 사업내용 중 외부 옹벽공사는 제외하고, 지붕기와는 기존의 소와를 활용하여 교체가 필요한 부분만 교체하는 것으로 하되, 향후, 소와에서 중와로 교체 및 기와 100%교체부분에 대한 결정은 지붕해체 후 현장자문회의를 거쳐 결정하는 것으로 조건부 처리하겠습니다.

<관훈동 민씨가옥 > 인근 주변 증축공사에 대한 현상변경 허가심의

○ 업무담당

－ 증축공사에 대한  도면 설명

○○○위원

－ 증축하는 부분의 높이가  문화재주변 건축물 높이기준(앙각27°)에 저촉되는 것 같습니다 .

□ 심의 결과

○ 위원장

- 4층(증축부분포함)부분의 높이가 문화재 주변 건축물 높이기준(앙각27°)에 저촉되어 문화재에 영향을 끼쳐서 불가로 처리하겠습니다.

<2012년 시지정문화재 보수(2차) 사업대상 선정 자문 >

○ 업무담당

－ 2012년 시지정문화재 보수(2차) 사업대상 현장조사 결과 설명

○ 위원님 일동

－ 기기국번사창 내부유구정비공사는 지원이 타당하나, 인접가옥 토지 및 건물매입에 대한 사항은  구체적(안)제출시 검토함이 타당함

－ 도정궁 경원당 전면보수공사 지원이 타당함

-  망원정터, 수목정리사업(조경), 추녀끝 기와골 정리는 지원이 타당함

-  서빙고동 부군당 충해예방공사가 시급함.

-  봉황각  좌우담장과  협문 1개소 보수 지원이 타당함

-  원지동 석불입상 및 석탑의 보호각 흰개미 방제사업 및 구조안전 진단비용 지원이 타당함

-  화계사대웅전, 광주이씨광평대군파묘역, 충익공 신경진묘역, 류순정 류홍부자묘역, 흥천사 극락보전, 상허이태준 가옥은 시급성이 없음

-  기기국번사창의 내부유구정비공사는 예산이 부족하여 2013년도 예   산 지원함

□ 심의 결과

○ 위원장

- 위원님들의 의견내용을 반영하여 도정궁경원당 전면보수공사, 망원정터내의 수목정리사업(조경), 추녀끝 기와골 정리, 서빙고동 부군당 충해 예방공사, 봉황각 좌우담장, 협문 1개소 보수, 원지동 석불입상및 석탑의 보호각 흰개미 방제사업 및 구조안전 진단비용은 지원하고, 기기국 번사창 내부유구 정비공사는 2013년도 예산지원토록 자문하겠습니다.  끝.