조달등록업체 제품 비교표

구 분		조 달 등 록 업 체
		거 성 금 속	영 월 기 업	유 진 씨 엔 씨
단 가		7,250,000	6,800,000	7,600,000
제품사진 및 규격명		KS-856	YW-1038	YBT-3148
제품속성정보	벽체 단열두께	120 mm	90 mm	100 mm
	벽체재질	스테인리스	스테인리스	스테인리스
	지붕형태	사각형	사각형	사각형
	창문수	3	2	2
	출입문수	1	1	1
	크기 (길이)	2500 mm	2500 mm	2500 mm
	크기 (폭)	2000 mm	2000 mm	2000 mm
	크기 (높이)	2400 mm	2600 mm	2600 mm
	기타 세부내역	· 냉난방기 포함 · 16mm 복층 강화유리 · 컷팅 로고	. 냉난방기 별도 . 5mm 강화유리	· 냉난방기 포함 . 5mm 강화유리

□ 제품 비교 검토 결과 : 거성금속 제품 선정

○ 선정이유 : 냉난방기가 설치되어 있으며 위 두 제품에 비해 단열재 두께가 두껍고 16mm 복층유리로 단열기능이 잘 되어 있음.  끝.