조류 사육시설(철망 등) 점검표

▢ 동 물 사 :황새마을

▢ 점 검 자 :전돈수

▢ 점검일시 :2015.12.1

▢ 점검내용

연번	점검내용	점검결과	비고
1	철망 벌어진 틈이 있는지?	상단지붕파손
2	철망이 부식되어 마모되어 있는지?	내실부식/상단철망부식
3	철망이 휘어진 부분이 있는지?	없음
4	철망틈새로 외부 야생조수가 침입할 수 있는지?	작음새는수시출입가능(참새외다수)
5	천정 철망 및 비닐부분에 하자가 있는지?	천장철망부부식/비닐없음
6	바닥으로 외부 야생조수나 쥐등이 침입할 수 있는지?	쥐는 가능함
7	기타 동물이 외부로 탈출할 우려가 있는지	철망노후로파손위험.탈출우려됨

※ 맹금사, 황새마을, 가금사 담당 주무관 책임하에 시설 점검 요망