2016년도 소방용수시설 신설 예정지(이태원)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

우선 순위	식 별	위 치	건 물 명 (상세한 위치설명)	포 장 구 분	도로폭 (m)	인 근 수리와의 거리(m)	지 역 현 황
1	지하식	용산구 대사관로34길 21	영풍빌딩 (영풍빌딩 좌측 지하주차장 입구 앞)	보도블럭	8	70	기타취약 (이태원)
2	지상식	용산구 독서당로 124-7	태흥영화 (건물 전면 대로변 인도)	보도블럭	15	90	기타취약 (이태원)
3
4
5

※ 인근 수리와의 거리 : 가장 근접한 소방용수와의 거리를 70m 이상으로 할 것.

※ 지역 : 재래지장, 주거밀집, 기타취약 등을 표기