주택가 빛환경 개선사업조사․분석표

□ 자치구명 : 강동구(시민참여예산)

연번	자치구	위 치 (표찰번호)	광 원		창 문 연직면조도	색온도	균제도	비 고
			개선 전	개선 후
1	강동구	강동구 길동 357-11 (298)	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	전방2층-5.5 lx	3985	양호
2		강동구 길동 349-9 (299)	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	전방1층-5.8 lx 후방2층-4.0 lx	3985	양호
3		강동구 길동 357-4 (300)	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	전방2층-5.8 lx 후방1층-8.3 lx	3985	양호
4		강동구 길동 356-1 (302)	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	전방1층-3.3 lx	4040	양호
5		강동구 길동 357-2 (138)	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	전방1층-11.1 lx	4040	양호	반지하