주택가 빛환경 개선사업조사․분석표

연번	자치구	위 치 (표찰번호)	광 원		창 문 연직면조도	색온도	균제도	비 고
			개선 전	개선 후
1	중구	중구 남산동1가 12-2	확산형 MH 200W	컷오프형 LED 50W	5~10lux (3종)	3000K	양호
2		중구 회현동1가 144-43	확산형 MH 200W	컷오프형 LED 50W	5~10lux (3종)	3000K	양호
3		중구 충무로4가 51-6	확산형 MH 200W	컷오프형 LED 50W	5~10lux (3종)	3000K	양호
4		중구 신당동 140	확산형 MH 200W	컷오프형 LED 50W	5~10lux (3종)	3000K	양호
5		중구 신당동 121-58	확산형 MH 200W	컷오프형 LED 50W	5~10lux (3종)	3000K	양호
6	용산구	한강대로72길17-17 (남영동370)	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 25W	1 lx	3,500k	양호
7		한강대로76길16 (남영동359)	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 25W	2 lx	3,500k	양호
8		한강대로76길19 (남영동358)	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	1 lx	3,300k	양호
9		한강대로72길11-21 (남영동366)	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	1 lx	3,500k	양호
10		한강대로76길11-21 (남영동366)	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	1 lx	3,500k	양호
11	광진구	구의3동 아차산로 61길15 (135번 보안등)	확산형 NH100W	컷오프형 LED50W	1.0 lx	4,089 K	0.16
12		구의3동 아차산로 63길20 (176번 보안등)	확산형 NH100W	컷오프형 LED50W	8.8 lx	4,069 K	0.16
13		구의3동 구의로 6길30 (312번 보안등)	확산형 NH100W	컷오프형 LED50W	7.0 lx	3,991 K	0.16
14		구의3동 아차산로 61길30 (324번 보안등)	확산형 NH100W	컷오프형 LED50W	8.4 lx	4,044 K	0.21
15		구의3동 아차산로 63길37 (329번 보안등)	확산형 NH100W	컷오프형 LED50W	6.3 lx	4,060 K	0.16
16	동대문구	이문1동 이문로19길 46월편 (0528)	확산형 NH100W	컷오프형 LED50W	9.2 lx	4,200 K	0.30
17		전농1동 답십리로23길 70-1 (0790)	확산형 NH100W	컷오프형 LED50W	8.9 lx	4,250 K	0.32
18		제기동 홍릉로17길 31-1 (0651)	확산형 NH100W	컷오프형 LED50W	7.6 lx	4,154 K	0.33
19		답십리2동 한천로33길 20 월편 (0511)	확산형 NH100W	컷오프형 LED50W	8.1 lx	4,197 K	0.32
20		장안1동 한천로6길 21 (0454)	확산형 NH100W	컷오프형 LED50W	1.7 lx	4,143 K	0.20
21	중랑구	면목동 사가정로 45길 68-1 (면3-41)	확산형 MH70W	컷오프형 LED25W	전방1층-13.1 lx	3681	양호
22		면목동 사가정로 45길 64 (면3-40)	확산형 NH100W	컷오프형 LED25W	전방2층-2.2 lx	3681	양호
23		면목동 사가정로 45길 53 (면3-35)	확산형 MH70W	컷오프형 LED25W	-	3681	양호	영향창문 없음 (2층 이상)
24		면목동 사가정로 45길 53 (면3-39)	확산형 MH70W	컷오프형 LED25W	전방1층-1.8 lx	3681	양호
25		면목동 사가정로 45길 48 (면3-123)	확산형 NH100W	컷오프형 LED25W	전방2층-13.7 lx	3740	양호	대각선 방향
26	성북구	정릉3동 670-12 458	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	전방2층-2.25lx	3621K	양호	-
27		정릉3동 670-24 459	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	전방2층-4.22lx	3593K	양호
28		정릉3동 670-51 460	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	전방1층-1.77lx	3571K	양호
29		정릉3동 665-4 463	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	전방1층-11.8lx 전방1층-16.5lx	3556K	양호
30		정릉3동 719 465	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	전방1층-7.9lx	3679K	양호
31	강북구	덕릉로 48길 4-5 06-01-20	확산형 100W	컷오프형 LED 25W	전방1층-5.99 lx 후방1층-16.1 lx	3979K	양호	도로폭 3m
32		덕릉로 48길 20 06-01-24	확산형 100W	컷오프형 LED 50W, 25W	전방1층-26.5 lx	3536K	양호	동일 전주 내 2등 설치
33		덕릉로 48길 51 06-02-07	확산형 100W	컷오프형 LED 50W	전방1층-7.1 lx	3520K	양호
34		덕릉로 48길 41-4 06-02-20	확산형 50W	컷오프형 LED 25W	후방2층-4.5 lx	3520K	양호	도로폭 2.5m
35		덕릉로 52길 48 06-02-06	확산형 100W	컷오프형 LED 50W	-		양호	영향 창문면 없음
36	도봉구	도봉로177가길 4-5 14-11-15	확산형 NH 70W	컷오프형 LED 50W	전방1층-32.0 lx 후방1층-19.8 lx	4014K	양호	경간 내 최소조도 3.8lx 이상 확보
37		도봉로177길19 14-12-15	확산형 NH 70W	컷오프형 LED 50W	영향 주거지 창문 없음	3996K	양호	경간 내 최소조도 2.5lx 이상 확보
38		도봉로177길11옆 14-12-16	확산형 NH 70W	컷오프형 LED 50W	영향 주거지 창문 없음	4115K	양호	-
39		도봉로177길 11-5 14-12-17	확산형 NH 70W	컷오프형 LED 50W	전방1층-47.4 lx 후방1층-7.2 lx	3997K	양호	-
40		도봉로177길 11-9 14-12-18	확산형 NH 70W	컷오프형 LED 50W	전방1층-25.7 lx 후방1층-15.8 lx	3981K	양호	-
41	노원구	노원구 하계1동 276-5 청구빌라 201동 뒤편 13-010번	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	후방1층-2.7 lx	3550K	양호
42		노원구 하계1동 276 13-012번	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	후방1층-1.6 lx	3565K	양호
43		노원구 하계1동 251-14 13-165번	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	-	3558 K	양호	영향 주거지 없음
44		노원구 중계4동 154-25 12-068번	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	-	-	양호	영향 주거지 없음
45		노원구 중계4동 142-6 12-070번	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	전방2층-16.8	3620K	양호
46	은평구	역촌동 연서로2길 4 (2번 보안등)	확산형 NH100W	컷오프형 LED50W	5~15lux (3종)	3500K	양호	연직면 조도 검토
47		역촌동 진흥로13-5 (5번 보안등)	확산형 NH100W	컷오프형 LED50W	5~10lux (3종)	3500K	양호
48		역촌동 진흥로2길 8-2(8번 보안등)	확산형 NH100W	컷오프형 LED50W	5~10lux (3종)	3500K	양호
49		역촌동 연서로2길 5-15(26번 보안등)	확산형 NH100W	컷오프형 LED50W	5~10lux (3종)	3500K	양호
50		역촌동 연서로2길 5-25(982 보안등)	확산형 NH100W	컷오프형 LED50W	5~10lux (3종)	3500K	양호
51	서대문구	북가좌2동 거북골로 18길 32-23(387)	CDM 70W	컷오프 LED25W	5~10lux (3종)	3000K	양호
52		북가좌2동 거북골로 18나길 32-11(378)	CDM 70W	컷오프 LED50W	5~10lux (3종)	3000K	양호
53		북가좌2동 증가로 31길 17-3 (521)	CDM 70W	컷오프 LED25W	5~10lux (3종)	3000K	양호
54		북가좌2동 증가로 17길 9-14 (280)	CDM 70W	컷오프 LED25W	5~10lux (3종)	3000K	양호
55		북가좌2동 증가로 21길 37-10 (274)	CDM 70W	컷오프 LED25W	5~10lux (3종)	3000K	양호
56	양천구	목동 408-174 (01-140)	확산형 MH100W	컷오프형 LED50W	5~10lux (3종)	4000K	양호
57		목동 925-8 715녹지대 (01-151)	확산형 NH100W	컷오프형 LED50W	5~13lux (3종)	4000K	양호	연직면 조도 검토
58		신정동 120-74 (15-82)	확산형 MH100W	컷오프형 LED50W	5~10lux (3종)	4000K	양호
59		신정동 1296 (15-249)	확산형 MH100W	컷오프형 LED50W	5~10lux (3종)	4000K	양호
60		신월동 1041 (10-343)	확산형 MH100W	컷오프형 LED50W	5~10lux (3종)	4000K	양호
61	강서구	화곡동 977-21 (화곡6동 244)	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	5~10lux (3종)	3790K	양호
62		화곡동 978-7 (화곡6동 247)	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	5~39lux (3종)	3790K	양호	연직면 조도 검토
63		화곡동 978-10 (화곡6동 248)	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	5~10lux (3종)	3790K	양호
64		내발산동 738 (우장산동 327)	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	5~10lux (3종)	3790K	양호
65		내발산동 704 (우장산동 346)	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	5~10lux (3종)	3790K	양호
66	구로구	궁동 171-4	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	2lx	4100K	양호
67		궁동 169-9	확산형 CDM 70W	컷오프형 LED 50W	3lx	4600K	양호
68		궁동 282-1	확산형 CDM 70W	컷오프형 LED 50W	5lx	4300K	양호
69		궁동 157	확산형 CDM 70W	컷오프형 LED 50W	3lx	4250K	양호
70		궁동 180-3	컷오프형 CDM 35W	컷오프형 LED 25W	1lx	4400K	양호
71	금천구	독산2동 독산로58나길 5 (3073번 보안등)	확산형 NH100W	컷오프형 LED50W	6.3 lx	3,587 K	0.23
72		독산2동 독산로58나길 12 (3074번 보안등)	확산형 NH100W	컷오프형 LED50W	9.8 lx	3,978 K	0.24
73		독산2동 독산로58라길 15 (40123번 보안등)	-	컷오프형 LED25W	9.4 lx	3,917 K	0.35
74		독산2동 독산로58나길 26 (3081번 보안등)	확산형 MH70W	컷오프형 LED50W	2.5 lx	3,595 K	0.31
75		독산2동 독산로58나길 30 (3082번 보안등)	확산형 MH100W	컷오프형 LED50W	8.1 lx	3,543 K	0.30
76	영등포구	영등포동 영신로34길 38 (752번 보안등)	확산형 NH100W	컷오프형 LED50W	1 lx	3,800K	양호
77		영등포동 영신로36길 16 (746번 보안등)	확산형 NH100W	컷오프형 LED50W	1 lx	3,800K	양호
78		영등포동 영등포로34길 12 (732번 보안등)	확산형 NH100W	컷오프형 LED50W	3 lx	3,800K	양호
79		영등포동 영등포로35나길 6-1 (639번 보안등)	확산형 NH100W	컷오프형 LED50W	2 lx	3,800K	양호
80		영등포동 영신로44길 19 (648번 보안등)	확산형 NH100W	컷오프형 LED50W	1 lx	3,800K	양호
81	동작구	사당로20나길 56앞 (no 99)	MH 70W×2	LED50W	5 lx	3465± 245	양호
82		사당로20나길 52앞 (no 97)	MH 70W×2	LED50W	3 lx	3465± 245	양호
83		사당로20나길 48앞 (no 96)	MH 70W×2	LED50W	7 lx	3465± 245	양호
84		동작대로13길22 (no 105)	MH 70W	LED50W	3 lx	3465±245	양호
85		동작대로13길22 (no 104)	MH 70W	LED50W	4 lx	3465± 245	양호
86	관악구	관악구 미성동 남부순환로160길6	확산형 NH 50W	컷오프형 LED 50W	8	3,800K	양호
87		관악구 미성동 남부순환로156길30	확산형 NH 50W	컷오프형 LED 50W	7	4,000K	양호
88		관악구 미성동 남부순환로152가길6	확산형 NH 50W	컷오프형 LED 50W	11	4,000K	양호	연직면 조도 검토
89		관악구 미성동 법원단지5길50	확산형 NH 50W	컷오프형 LED 50W	3	4,000K	양호
90		관악구 미성동 문성로19길32	확산형 NH 50W	컷오프형 LED 50W	5	4,000K	양호
91	서초구	서초구 서초3동 1487-63(102동 옆)	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	3.5 lx	4,915 K	0.28
92		서초구 서초3동 1487-62	확산형 CDM 70W	컷오프형 LED 50W	6.4 lx	4,069 K	0.26
93		서초구 서초3동 1487-12	확산형 CDM 70W	컷오프형 LED 50W	9.5 lx	4,031 K	0.29
94		서초구 서초3동 1478-4	확산형 CDM 70W	컷오프형 LED 50W	4.3 lx	4,095 K	0.42
95		서초구 서초3동 1478-5	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	9.7 lx	4,038 K	0.17
96	강남구	도산대로38길30(922)	NH100W	LED50W	1.5 lx	3,573 K	0.65
97		도산대로38길32(923)	NH100W	LED50W	2.0 lx	3,599 K	0.77
98		도산대로38길32(924)	NH100W	LED50W	2.5 lx	3,628 K	0.63
99		선릉로138길18(22)	NH100W	LED50W	3.1 lx	3,719 K	0.42
100		선릉로138길24(23)	NH100W	LED50W	5.1 lx	3,620 K	0.50
101	강동구	강동구 성내2동 219-1 (516)	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	-	4214	-	영향창문 없음
102		강동구 성내2동 203-23 (517)	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	전방2층-2.7 lx	4214	-	전사광
103		강동구 성내2동 203-22 (518)	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	전방2층-4.53 전방1층-4.78	4214	-	전사광
104		강동구 성내2동 203-50 (519)	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	전방1층-12.6 lx	4214	-	전사광
105		강동구 성내2동 174-68 366	확산형 NH 100W	컷오프형 LED 50W	전방2층-1.8 lx 후방2층-2.6 lx	4214		전·후사광