행당 제7주택재개발정비사업 구역 내

어린이공원 조성계획결정(최초)조서

1. 총괄표 (위치 : 성동구 행당동 128-1번지 일원)

구 분		부지면적 ( ㎡ )	시설면적 ( ㎡ )	건 축 물			공작물 (기)	비 고
				동수 (동)	바닥면적 ( ㎡ )	연면적 ( ㎡ )
계		3,188.00	1,719.41				27
기반 시설	소 계	778.64	778.64
	도 로	532.14	532.14
	광 장	246.50	246.50
조 경 시 설		166.26	166.26				7
휴 양 시 설		39.28	39.28				13
유 희 시 설		735.23	735.23				7
교 양 시 설
운 동 시 설
편 익 시 설
관 리 시 설
녹지 및 기타		1,468.59	-
시 설 율 (법정 60%)		(1,719.41 / 3,188.00) × 100 = 53.92%
건 폐 율 (법정 10%)

2. 시설조서

구 분		부호	위 치	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	구조	규모	건축물 (㎡)		공작물 (기)	비 고
								바닥면적	연면적
합 계			행당동 128-1일대	3,188.00	1,719.41					27
기반시설	소 계			778.64	778.64
	도 로			532.14	532.14
	광 장	가		246.50	246.50
		가-1		144.64	144.64
		가-2		101.86	101.86
조경시설	소 계			166.26	166.26					7
	데크쉼터	나		106.78	106.78
	화계	①		22.18	22.18					(2)
	가벽	②		6.66	6.66					(2)
	플랜터	③		22.47	22.47					(1)
	음수대	④		8.17	8.17					(1)
휴양시설	소 계			39.28	39.28					13
	휴게소	다		24.32	24.32
	파고라	⑤		-	-					(2)
	평의자	⑥		-	-					(6)
	조형 파고라	⑦		-	-					(1)
	야외 테이블	⑧		-	-					(2)
	앉음벽	⑨		14.96	14.96					(2)
유희시설	소계			735.23	735.23					7
	유희공간	라		735.23	735.23
	미끄럼대			-	-					(1)
유희시설	그물 놀이대			-	-					(1)
	그네			-	-					(1)
	흔들 놀이대			-	-					(3)
	모래 놀이장			-	-					(1)
녹지 및 기타	소 계			1,468.59	-
	녹지			1,468.59	-

3. 도로조서

- 공원시설 계획도로

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	합 계				179.4	532.14
변경
당초	소로	소 계			179.4	532.14
변경
당초		3	1	3.0	123.5	378.54	진입로	부출입구	부출입구
당초		3	2	2.5	51.4	140.02	연결로	소로-1	광장-1
당초		3	3	3.0	4.5	13.58	연결로	광장-2	소로-1