2013. 11월 유수율  조정량 분석

〈북부수도사업소〉

1. 2013. 11월 유수율 현황

(단위 : 천㎥, %)

구 분		공 급 량	조 정 량	유수율	비고
누계	2012년	112,357	106,509	94.80
	2013년	111,449	105,281	94.47
	증감량 (비율 %)	감 908 (감0.80)	감 1,228 (감1.15)	감0.33
11월	2012년	9,711	9,333	96.11
	2013년	9,723	9,140	94.00
	증감량 (비율 %)	증 12 (증0.12)	감 193 (감2.07)	감2.11

□ 2013. 11월 총괄분석

○ 공급량은 9,723천㎥으로 전년 동기(9,711천㎥) 대비 12천㎥(0.12%)  증가하였으며,

○ 조정량은 9,140천㎥으로 전년 동기(9,333천㎥) 대비 193천㎥(2.07%) 감소하였음.

○ ‘13. 11월 유수율은 94.00%로 전년동기 대비 2.11% 감소하였으며, 누계 유수율은 94.47%로 전년대비 0.33% 감소하였음.

○ 전년 동월 대비 급수환경

- 급수인구 : 전년대비 8,056명(0.62%) 감소

- 급수설비 : 전년대비 2,528전 증가

- 일평균공급량 : 325천㎥(전년비 36천㎥ 증가)

□ 조정량 분석

○ 조정량은 전년대비 193천㎥(2.07%) 감소하였으며,

○ 감소 원인으로는 전년 대비 관내 거주인구가 감소(8,056명)함에 따라, 생활용수 사용량의 감소가 조정량 하락 주원인으로 판단됨.

※ 금월 공급량 증가 주요인은 동부수도사업소 연관 DB-11 유량계의 유출량 산정에 오류가 발생되어 공급량 이상 증가가 주요인이었으며, 해당사항 관련 급수운영과에서 170천㎥을 보정하도록 동부수도사업소와 협의.

※ 최근 5년간 조정량 현황

(단위 : 천㎥)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2013년	9,091	9,009	9,154	9,586	9,901	10,077	10,168	10,102	9,630	9,421	9,140
2012년	9,221	9,157	9,350	9,666	10,010	10,268	10,252	10,018	9,659	9,506	9,328	9,400
2011년	9,255	9,038	9,290	9,788	9,929	10,286	10,199	10,205	9,799	9,729	9,439	9,344
2010년	9,260	8,942	9,295	9,641	10,050	10,460	10,444	10,324	9,810	9,636	9,476	9,520
2009년	9,066	8,737	9,387	9,578	10,135	10,118	10,631	10,254	10,029	9,803	9,613	9,486

※ 최근 5년간 공급량 현황

(단위 : 천㎥)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2013년	10,071	9,073	9,958	9,650	10,473	10,501	10,670	10,900	10,143	10,287	9,723
2012년	10,070	9,414	9,998	9,904	10,648	10,708	10,791	10,876	10,116	10,121	9,711	10,126
2011년	10,212	9,352	10,024	9,982	10,618	10,386	10,944	10,887	10,415	10,434	9,978	10,087
2010년	10,293	9,230	9,991	9,734	10,426	10,783	11,108	11,180	10,436	10,371	10,004	10,149
2009년	10,210	9,038	10,073	10,095	10,597	10,569	11,121	10,915	10,723	10,505	10,102	10,121

2. 중블록별 유수율 현황

(단위 :천㎥, %)

구분		계	도봉구		노원구			강북구
			소계	공릉1 중블록	소계	공릉2 중블록	월계2 중블록	소계	월계1 중블록	북악4 중블록
누계	공급량	111,449	12,265	12,265	69,241	44,274	24,967	29,943	20,879	9,064
	조정량	105,280	11,564	11,564	65,468	41,975	23,493	28,248	19,708	8,540
	유수율	94.46	94.29	94.29	94.55	94.81	94.10	94.34	94.39	94.22
당월 (11월)	공급량	9,723	1,221	1,221	6,087	3,992	2,095	2,415	1,740	675
	조정량	9,140	1,129	1,129	5,739	3,759	1,980	2,272	1,657	615
	유수율	94.00	92.42	92.42	94.34	94.15	94.53	93.19	95.22	91.16
담당부서 (성명)				급수운영과 (윤승구)		급수운영과 (김종필) (정기성)	급수운영과 (유형근)		시설관리과 (이문성)	시설관리과 (이한수)

□ 블록별 조정 현황

(단위 : 천㎥)

구분	2013년 11월 납기		2012년 11월 납기		증․감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	129,923	9,140	127,828	9,328	증 2,095 (1.64%)	감 188 (2.02%)
공릉1중블록 (급수운영과)	16,599	1,129	16,397	1152	증 202 (1.23%)	감 22 (1.98%)
공릉2중블록 (급수운영과)	49,759	3,759	49,483	3,828	증 276 (0.56%)	감 69 (1.81%)
월계1중블록 (시설관리과)	30,834	1,657	29,611	1,700	증 1,223 (4.13%)	감 43 (2.54%)
월계2중블록 (급수운영과)	26,435	1,980	26,118	2,020	증 317 (1.21%)	감 40 (1.99%)
북악4중블록 (시설관리과)	6,296	615	6,219	628	증 77 (1.24%)	감 13 (2.07%)

□ 블록별 조정량 세부 분석

● 공릉1중블록 - 전년 동기대비 23천㎥(1.98%) 감소

(도봉구 6개동 : 도봉1,2동, 창4동, 방학 1~3동)

○ 도봉구 관내 지역으로 블록내 대부분 아파트가 위치하고 있으며 일부 단독 및 다세대 주택이 존재하는 지역임.

○ 블록내 업종별 조정량 증감사항은 가정용 16천㎥ 감소, 공공용 2천㎥ 감소, 일반용 1천㎥ 감소, 욕탕용 4천㎥ 감소되어 블록 전체적으로 조정량 23천㎥ 감소하였음.

○ 각 업종별 세부 내역

- 가정용

․ 도봉1동 381-1 인강학교 1,808㎥ 감소 ⇒ 작업량 감소

․ 도봉1동 583 가동 주계량기 144㎥ 감소 ⇒ 2013.1.28. 폐전

․ 도봉2동 636-9 사회복지관 541㎥ 감소 ⇒ 이용자 감소

․ 방학2동 603-7 박경희 121㎥ 증가 ⇒ 신축후 세대입주

- 공공용

․ 방학2동 304-7 방학초교 450㎥ 감소 ⇒ 전년도 누수발생

- 일반용

․ 도봉1동 288-19 환승센터 370㎥ 증가 ⇒ 2013.1.15. 신개전

․ 도봉1동 611 성기용 138㎥ 감소 ⇒ 전년도 누수발생

․ 도봉1동 617-11 미화콘크리트 572㎥ 감소 ⇒ 신장투석병원 이전 감소

․ 도봉2동 62-3 한국지엠 782㎥ 감소 ⇒ 전년도 누수발생

․ 방학1동 703-14 동성제약 1,213㎥ 증가 ⇒ 병원 입주

- 욕탕용

․ 창4동 38-3 녹천24시 사우나 4,323㎥ 감소 ⇒ 정수처분중

● 공릉2중블록 - 전년 동기대비 69천㎥(1.81%) 감소

(노원구 16개동 : 상계1~10동, 중계본동, 중계1~4동,

하계1,2동, 공릉1~3동)

○ 아파트 밀집지역이며 관내 중블록 중 급수구역이 넓고 수전수 및 급수인구가 많은 지역임.

○ 블록내 업종별 조정량 증감사항은 가정용 39천㎥ 감소, 공공용 11천㎥ 감소, 일반용 12천㎥ 감소, 욕탕용 7천㎥ 감소되어, 블록 전체적으로 69천㎥ 감소하였음.

○ 각 업종별 세부 내역

- 가정용

․ 상계4동 71-203 김구영 527㎥ 감소 ⇒ 전년도 누수발생

․ 상계4동 152 김상식 499㎥ 감소 ⇒ 전년도 누수수리

- 공공용

․ 공릉2동 139-242 육사체육장 839㎥ 감소 ⇒ 선수 감소로 사용량 감소

․ 공릉2동 139-242 육군사관학교 3,410㎥ 감소 ⇒ 급수관교체공사 중

․ 상계8동 621 상경초등학교 769㎥ 감소 ⇒ 전년도 누수발생

- 일반용

․ 공릉2동 223-19 코오롱글로벌 337㎥ 감소 ⇒ 2013.2.3. 폐전

․ 공릉2동 26 사격진흥회 2,361㎥ 감소 ⇒ 정수처분중

․ 상계2동 332-5 조진호 941㎥ 감소 ⇒ 리모델링 공사중 감소

․ 상계6동 706 세피아 1,340㎥ 감소 ⇒ 건물 리모델 중

․ 상계8동 624 유치원 1,010㎥ 감소 ⇒ 전년도 누수수리후 감소

- 욕탕용

․ 중계3동 514-3 한양대중탕 2,043㎥ 감소 ⇒ 휴업중

․ 상계2동 397-4 윤귀옥 2,055㎥ 감소 ⇒ 정수처분중

․ 상계3동 101-29 수락사우나 1,206㎥ 감소 ⇒ 정수처분중

․ 상계4동 49-2 수정탕 665㎥ 감소 ⇒ 개업후 계절적 영업량 감소

● 월계1중블록 - 전년 동기대비 43천㎥(2.54%) 감소

(강북구 10개동 : 수유1~3동, 우이동, 인수동, 미아동, 송중동, 번1~3동)

○ 임대아파트 및 서민아파트 지역과 단독 및 다세대주택이 혼재된 블록이며 단독주택 등 일반주거 지역은 표고차가 매우 커 가압급수구역이 많은 지역임.

○ 블럭내 업종별 조정량 증감사항은 가정용 21천㎥ 감소, 공공용 3천㎥ 감소, 일반용 6천㎥ 감소, 욕탕용 13천㎥ 감소되어 블록 전체적으로 43천㎥ 감소하였음.

○ 각 업종별 세부 내역

- 가정용

․ 미아동 163-3 이너스 내안에아파트 586㎥ 증가 ⇒ 전년 6월 개전

․ 번2동  434-61 김기명 736㎥  증가 ⇒ 현년도 누수발생

․ 수유1동 50-20 태슬캡슬 796㎥ 증가 ⇒ 신축후 입주 완료

․ 수유2동 279-67 황난경 649㎥ 감소 ⇒ 급수 중지 신청으로 인한 감소

․ 수유1동 486-1 주계량기 757㎥ 감소 ⇒ 전년도 누수발생

- 공공용

․ 수유1동 605-407 삼각산 공원 3,767㎥ 감소 ⇒ 전년도 누수발생

․ 수유1동 48-78 코리아홈푸드 588㎥ 증가 ⇒ 리모델링후 입주

․ 수유1동 605-407 수유1공원 3767㎥ 감소 ⇒ 전년도 누수발생

- 일반용

․ 번1동 449-1 김용자 656㎥ 증가 ⇒ 전년도 지하수 대체 사용

․ 수유1동 90-4 미라지 미라지 모텔 1735㎥ 증가 ⇒ 현년도 누수발생

․ 수유1동 48-22 국제가스 747㎥ 증가 ⇒ 전년도 개전후 사용량 정상화

․ 수유1동 48-7 보광빌딩 680㎥ 증가 ⇒ 입주 점포 증가

․ 수유1동 53-30 이웅 549㎥ 감소 ⇒ 1층 식당 공가

․ 수유1동 127-13 이명철  503㎥ 감소 ⇒ 전년도 누수발생

- 욕탕용

․ 수유2동 729 아쿠아 산소사우나 6,533㎥ 감소 ⇒ 영업량 감소

․ 미아동 561-2 성우목욕탕 6,480㎥ 감소 ⇒ 목욕탕 휴업

● 월계2중블록 - 전년 동기대비 40천㎥(1.99%) 감소

(도봉구 8개동 : 쌍문1~4동, 창1~3동, 창5동,

노원구 3개동 : 월계1~3동)

○ 주거 밀집지역으로 아파트 등 공동주택이 많고, 고저차가 심하여 가압지역과 증압 급수지역이 산재함.

○ 블럭내 업종별 조정량 증감사항은 가정용 9천㎥ 감소, 공공용 4천㎥ 감소,  일반용 9천㎥ 감소, 욕탕용 18천㎥ 감소되어 블록 전체적으로 40천㎥ 감소하였음.

○ 각 업종별 세부 내역

- 가정용

․ 창2동 674-114 박대위 290㎥ 감소 ⇒ 전년도 누수발생

․ 창2동 608-106 정기환 287㎥ 감소 ⇒ 전년도 누수발생

․ 창2동 628-14 주계량기 649㎥ 증가 ⇒ 2012.06.29일 신개전

- 공공용

․ 월계1동 50-1 선한 이웃병원 1,391㎥ 감소 ⇒ 휴업중 장례식장만 사용

․ 창2동 630-25 태일섬유 269㎥ 감소 ⇒ 전년도 누수

․ 창2동 630-10 드림레포츠 200㎥ 감소 ⇒ 공장 폐업

․ 창2동 629-2 창동교회 144㎥ 감소 ⇒ 전년도 누수

- 일반용

․ 창2동 623-58 박차숙 328㎥ 감소 ⇒ 세대 감소

․ 창2동 442-51 김기운 219㎥ 감소 ⇒ 전년도 누수발생

․ 창2동 630-24 김낙영 405㎥ 감소 ⇒ 전년도 누수감액

․ 창2동 603-82 맛나순대 822㎥ 감소 ⇒ 전월과다 정산발생

․ 창2동 632-53 양원택 754㎥ 감소 ⇒ 전년도 누수발생

- 욕탕용

․ 창2동 632-78 뉴고탑 목욕탕 2,047㎥ 감소 ⇒ 지하수 사용량 증가

․ 창4동 38-3 녹천24시 사우나 4,323㎥ 감소 ⇒ 정수처분중

● 북악4중블록 - 전년 동기대비 13천㎥(2.07%) 감소

(강북구 4개동 : 삼양동, 송중동, 송천동, 삼각산동)

○ 다세대 및 단독주택 지역 중심의 주거 밀집지역으로 고저차가 매우 심하여 가압급수 범위도 매우 넓으며 재건축 지역이 많음.

○ 블럭내 업종별 조정량 증감사항은 가정용 4천㎥ 감소, 공공용 3천㎥ 감소, 일반용 1천㎥ 증가, 욕탕용 7천㎥ 감소되어 블록 전체적으로 13천㎥ 감소하였음.

○ 각 업종별 세부 내역

- 가정용

․ 삼양동 748-35  윤승완 1908㎥ 감소 ⇒ 전년도 누수 및 현재 공가

․ 삼양동 791-1992 현영빌라 ㈜형영종합건설 750㎥ 증가 ⇒ 전년동월 개전

- 일반용

․ 송중동 42-8 빅토리아 798㎥ 증가 ⇒ 영업 호전으로 증가

․ 송중동 71-1 동원건설 220㎥ 증가 ⇒ 지하수 폐전으로 인한 증가

- 욕탕용

․ 송천동 561-2 성우탕 6,480㎥ 감소 ⇒ 정수처분중

3. 전년대비 업종별 조정량 분석

□ 업종별 - 전년대비 분석

(단위 : 건, 천㎥)

구 분	2013년 11월 납기		2012년 11월 납기		증․감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	129,923	9,140	127,828	9,328	+2,095 (1.64%)	-188 (2.02%)
가정용	121,437	7,202	119,466	7,291	+1,971 (1.65%)	-89 (1.22%)
공공용	902	689	886	713	+16 (1.81%)	-24 (3.44%)
일반용	7,497	1,016	7,387	1,043	+110 (1.49%)	-27 (2.53%)
욕탕용	87	233	89	281	-2 (2.25%)	-48 (17.28%)

□ 업종별 - 중블록별 분석

(단위 : 천㎥)

구 분	계	가정용	공공용	일반용	욕탕용	비고
계	9,140	7,202	689	1,016	233
공릉1중	1,129	915	59	131	24
공릉2중	3,759	2,849	432	404	74
월계1중	1,657	1,280	98	228	51
월계2중	1,980	1,646	89	185	60
북악4중	615	512	11	68	24

□ 업종별 - 각 구별 조정량 전년대비 분석

(단위 : 천㎥)

구 분	업종별 조정량 현황			증․감		비 고
	구 별	2013. 11월	2012. 11월	량	비 율
합 계		9,140	9,333	- 193	2.07%
가정용	소 계	7,202	7,295	- 93	1.28%
	강 북	1,790	1,815	- 25	1.36%
	도 봉	2,098	2,110	- 12	0.56%
	노 원	3,314	3,370	- 56	1.69%
공공용	소 계	689	713	- 24	3.36%
	강 북	108	114	- 6	5.74%
	도 봉	126	130	-4	3.07%
	노 원	455	468	-13	2.80%
일반용	소 계	1,016	1,043	-27	2.58%
	강 북	293	299	-6	1.92%
	도 봉	286	295	-9	2.86%
	노 원	437	449	- 12	2.78%
욕탕용	소 계	233	282	-49	17.38%
	강 북	75	95	- 20	20.68%
	도 봉	80	97	- 17	18.28%
	노 원	78	90	- 12	12.60%

4. 각 동별 조정 내역(당월 검침동)

(단위 : ㎥, %)

동별	조정건수			조정량(㎥)				비고
	전년	금년	증감	전년	금년	증감	증감율
합계	127,113	129,209	2,096	7,655,995	7,460,902	-195,093	-2.61
삼양동	5,773	5,825	52	336,644	322,072	-14,572	-4.52
번제2동	5,242	5,263	21	228,379	225,572	-2,807	-1.24
수유제1동	6,040	6,258	218	337,661	325,753	-11,908	-3.66
수유제2동	4,473	4,725	252	285,554	272,405	-13,148	-4.83
우이동	5,466	5,814	348	297,583	288,070	-9,513	-3.30
인수동	8,549	8,955	406	439,140	432,505	-6,636	-1.53
창제2동	5,652	5,816	164	354,946	346,581	-8,365	-2.41
창제4동	7,396	7,408	12	418,463	413,580	-4,883	-1.18
도봉제1동	5,589	5,695	106	324,354	314,674	-9,680	-3.08
도봉제2동	4,794	4,805	11	313,425	310,121	-3,303	-1.07
쌍문제2동	4,260	4,292	32	276,183	261,958	-14,224	-5.43
쌍문제4동	3,240	3,253	13	212,089	209,097	-2,991	-1.43
방학제2동	5,847	5,908	61	301,199	294,323	-6,876	1.02
월계2동	5,529	5,650	121	321,050	304,452	-16,598	-5.45
공릉2동	3,711	3,879	168	620,585	614,938	-5,646	-0.92
하계2동	4,539	4,540	1	254,508	247,419	-7,089	-2.87
중계본동	6,453	6,487	34	339,294	336,147	-3,147	-0.94
중계1동	5,257	5,257	0	345,850	335,193	-10,657	-3.18
중계4동	4,789	4,791	2	259,499	254,098	-5,401	-2.13
상계2동	2,747	2,819	72	312,837	305,424	-7,413	1.02
상계제4동	4,016	4,014	-2	199,116	182,602	-16,514	-9.04
상계제6동	4,388	4,393	5	345,648	334,910	-10,738	-3.21
상계8동	7,026	7,026	0	296,171	288,808	-7,363	-2.55
상계10동	6,337	6,336	-1	235,818	240,200	4,382	1.82

끝.