2017. 10월 유수율 및 조정량 분석 보고

〈북부수도사업소〉

1		유수율 현황

□ 2017년 유수율 목표 : 95.50%

□ 10월 유수율                                (단위 : 천㎥,%)

구 분		공 급 량	조 정 량	유수율	비고
누계	2017년	97,808	92,719	94.80%	‘17목표 : 95.50%
	2016년	98,648	94,449	95.74%
	증감량 (비율%)	감 840 (감0.9)	감 1,730 (감1.8)	감0.94%
10월	2017년	9,668	9,102	94.14%
	2016년	10,061	9,261	92.05%
	증감량 (비율%)	감393 (감3.9)	감 159 (감1.7)	증2.09%

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ 10월 공급량은 9,668천㎥으로 전년동기(10,061천㎥) 대비 393천㎥ (3.9%)

감소하였고,

○ 10월 조정량은 9,102천㎥으로 전년동기(9,261천㎥) 대비 159천㎥(1.7%) 감소하였음

○ 10월 유수율 조정량은 계절적 요인 등으로 대체적으로 낮으며, 사용기간은 ‘17.9.21 ~’17.12.8로 전년대비 급수인구수(19,499명) 감소와 노원구 인덕마을(월계2동), 태릉현대(아)정비 재건축(공릉2동), 상계주공8단지재건축(상계10동), 노원구상계4구역(상계3동), 상계6구역(상계3동)재개발에 따른 생활용수의 감소가 전체 조정량 감소원인으로 판단됨

○ 10월 당월 유수율은 94.14%로 전년동기 대비 2.09% 증가하였음

- 공급량 393천㎥ 감소, 조정량 159천㎥ 감소

○ 10월 누계 유수율은 94.80%로 전년동기 대비 0.94% 감소하였음

- 공급량 840천㎥ 감소, 조정량 1,730천㎥ 감소

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2017년	89.29	93.96	93.65	94.82	94.44	94.73	94.51	94.54	94.86	94.80
2016년	91.60	95.12	95.50	96.65	96.65	97.11	96.94	96.41	96.16	95.74
증감	감2.31	감1.16	감1.85	감1.83	감2.21	감2.38	감2.43	감1.87	감1.3	감0.94

□ 중블럭별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구분		계	공릉1 중블록	공릉2 중블록	월계1 중블록	월계2 중블록	북악4 중블록
누계	공급량	97,808	10,715	38,771	18,103	21,857	8,362
	조정량	92,719	10,198	36,212	16,679	21,384	8,246
	유수율	94.80	95.17	93.40	92.14	97.84	98.61
당월 (10월)	공급량	9,668	906	3,612	1,622	2,316	1,212
	조정량	9,102	861	3,451	1,515	2,278	997
	유수율	94.14	95.19	95.54	93.36	98.34	82.24
담당부서 (성명)			급수운영과 (김재영)	급수운영과 (윤승구)	시설관리과 (박상권)	급수운영과 (최용진)	시설관리과 (이한수)

□ 업종별  조정량 증감 내역

구분	2017.12납기		2016.12납기		증감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	131,179	9,102	128,663	9,261	2,516	-159
가정용	120,609	7,290	118,130	7,380	2,479	-90
공공용	769	404	775	413	-6	-9
일반용	9,730	1,215	9,681	1,274	49	-59
욕탕용	71	193	77	194	-6	-1

□ 업종별  조정량 증감 원인

< 가정용 > 증감량 : 90천㎥ 감소

-  도봉구 도봉로 169길 31 럭키(아) 인구수 이동 및 세대전출 1,162㎥

-  도봉구 마들로 859-19 한신(아) 세대전출 및 인구수 이동 1,693㎥

-  도봉구 마들로 616 대상현대(아) 세대전출 사용량 감소 2,858㎥

-  노원구 노해로 508 주공6단지(아) 세대전출 및 인구수 이동 8,542㎥

-  노원구 한글비석로46나길 10 금호타운(아) 1,059㎥ 세대전출 사용량 감소

-  노원구 한글비석로46가길 34 한신3차(아) 사용량 감소 1,094㎥ 인구수 이동

-  노원구 동일로216길 92 한양(아) 사용량 감소 세대 전출 1,829㎥

-  노원구 동일로228길 23 주공14단지(아) 세대전출 및 인구수 이동 5,457㎥

-  노원구 상계로5길 동양메이저(아) 인구수 전출 사용량 감소 1,479㎥

-  노원구 한글비석로 530 12단지(아) 세대전출 사용량 감소 1,371㎥

- 도봉구 우이천로 381 덕성여대 기숙사 세대이동 1,010㎥

-  도봉구 해동로 231 한양2,3,4차(아) 세대이동 및 인구수이동 3,274㎥

-  도봉구 우이천로 304 한양1차(아) 세대전출  및  인구수이동 1,639㎥

< 공공용 > 증감량 : 9천㎥ 감소

-  도봉구 방학로 102 강북중앙의원 병원폐업 사용량 감소 951㎥

-  강북구 한천로150길 67 강북중학교 누수발생 후 정상사용중 1,308㎥

-  강북구 월계로 173 북서울꿈의숲 방문자쎈타 이용자감소 1,597㎥

< 일반용 > 증감량 : 59천㎥ 감소

-  도봉구 도봉로 150다길 16 갈비등지 영업부진 사용량 감소 353㎥

-  도봉구 방학로 102 성부빌딩 영업부진 감소 289㎥

-  도봉구 도봉로 683 동성제약 영업부진 사용량 감소 388㎥

-  노원구 동일로204가길 12 홈플러스 영업부진 2,050㎥

-  노원구  노원로247 ㈜청석모정,서울온천 상가 영업부진 13,142㎥ 사용량 감소

-  강북구 도봉로 238 SK텔레콤 영업부진 이용자 감소 1,334㎥

-  강북구 도봉로 352 효성네오 영업부진 사용량 감소 528㎥

-  강북구 덕릉로 793-7 써클호텔 이용자 감소 1,281㎥ 사용량 감소

< 욕탕용 > 증감량 : 1천㎥ 감소

-  노원구 공릉동 144 금보라사우나 영업부진 사용량 감소 1,123㎥

□ 중블록별 조정량 증감 내역                       (단위 : 건, 천㎥)

구분	2017.12납기		2016.12납기		증감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	131,179	9,102	128,663	9,261	2,516	-159
공릉1중블럭	8,243	861	8,232	884	11	-23
공릉2중블럭	54,486	3,451	53,347	3,524	1,139	-73
월계1중블럭	25,931	1,515	28,948	1,718	-3,017	-203
월계2중블럭	31,045	2,278	28,396	2,196	2,649	82
북악4중블럭	11,474	997	9,740	939	1,734	58

○ 공릉1중블럭 : 세대수 이동 및 영업 부진 등으로 조정량 감소(23천㎥)

○ 공릉2중블럭 : 세대 전출 및 누수발생 후 영업부진으로 조정량 감소(73천㎥)

○ 월계1중블럭 : 영업부진 및 세대수 이동 등으로 조정량 감소(203천㎥)

○ 월계2중블럭 : 세대수 이동 및 점포수 증가로 조정량 증가(82천㎥)

○ 북악4중블럭 : 영업호조 및 누수발생 등으로 조정량 증가(58천㎥)

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

● 공릉1중블록 - 전년 동기대비 23천㎥ 감소

(도봉구 6개동 : 도봉1,2동, 창4동, 방학 1~3동)

구분	업종	2017.12납기		2016.12납기		증감
공릉1중블럭		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	8,243	861	8,232	884	11	-23
	가정용	7,409	693	7,401	712	8	-19
	공공용	80	40	75	42	5	-2
	일반용	745	95	745	96	0	-1
	욕탕용	9	33	11	34	-2	-1

○ 블록내 업종별 조정량 증감사항은 가정용 19천㎥감소, 공공용2천㎥감소, 일반용      1천㎥감소, 욕탕용 1천㎥감소되어 블록 전체적으로 조정량 23천㎥ 감소되었음

○ 주요 증감 내역

-  도봉구 방학로 32-28 창동중학교 침수로 검침불가 사용량 감소571㎥

-  도봉구 방학로 32 창도초교 누수발생 후 정상사용 중 788㎥

-  도봉구 마들로 656 도봉구청 청사관리 이용자 감소 927㎥

-  도봉구 방학로 102 강북중앙의원 병원폐업 사용량 감소 951㎥

-  도봉구 도봉로 150다길 16 갈비등지 영업부진 사용량 감소 353㎥

-  도봉구 방학로 102 성부빌딩 영업부진 감소 289㎥

-  도봉구 도봉로 683 동성제약 영업부진 사용량 감소 388㎥

-  도봉구 도봉로 169길 31 럭키(아) 인구수 이동 및 세대전출 1,162㎥

-  도봉구 마들로 859-19 한신(아) 세대전출 및 인구수 이동 1,693㎥

-  도봉구 마들로 616 대상현대(아) 세대전출 사용량 감소 2,858㎥

● 공릉2중블록 - 전년 동기대비 73천㎥ 감소

(노원구 16개동 : 상계1~10동, 중계본동, 중계1~4동, 하계1,2동, 공릉1~3동)

구분	업종	2017.12납기		2016.12납기		증감
공릉2중블럭		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	54,486	3,451	53,347	3,524	1,139	-73
	가정용	51,800	2,847	50,628	2,890	1,172	-43
	공공용	242	142	246	142	-4	0
	일반용	2,422	403	2,448	432	-26	-29
	욕탕용	22	59	25	60	-3	-1

○ 블록 내 업종별 조정량 증감사항은 가정용 43천㎥감소, 일반용 29천㎥감소, 욕탕용     1천㎥ 감소되어 블록 전체적으로 조정량 73천㎥ 감소되었음

○ 주요 증감 내역

-  노원구 노해로 508 주공6단지(아) 세대전출 및 인구수 이동 8,542㎥

-  노원구 한글비석로46나길 10 금호타운(아)  1,059㎥ 세대전출 사용량 감소

-  노원구 한글비석로46가길 34 한신3차(아) 사용량 감소 1,094㎥ 인구수 이동

-  노원구 동일로216길 92 한양(아) 사용량 감소 세대 전출 1,829㎥

-  노원구 동일로228길 23 주공14단지(아) 세대전출 및 인구수 이동 5,457㎥

-  노원구 상계로5길 동양메이저(아) 인구수 전출 사용량 감소 1,479㎥

-  노원구 한글비석로 530 12단지(아) 세대전출 사용량 감소 1,371㎥

-  노원구 동일로204가길 12 홈플러스 영업부진 2,050㎥

-  노원구  노원로247 ㈜청석모정,서울온천 상가 영업부진 13,142㎥ 사용량 감소

-  노원구 공릉동 144 금보라사우나 영업부진 사용량 감소 1,123㎥

● 월계1중블록 - 전년 동기대비 203천㎥ 감소

(강북구 9개동 : 수유1~3동, 우이동, 인수동, 미아동, 번1~3동)

구분	업종	2017.12납기		2016.12납기		증감
월계1중블럭		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	25,931	1,515	28,948	1,718	-3,017	-203
	가정용	23,214	1,115	25,929	1,265	-2,715	-150
	공공용	122	59	153	80	-31	-21
	일반용	2,575	302	2,846	332	-271	-30
	욕탕용	20	39	20	41	0	-2

○ 블록 내 업종별 조정량 증감사항은 가정용 150천㎥감소, 공공용21천㎥감소, 일반용

30천㎥감소, 욕탕용2천㎥감소되어 블록 전체적으로 조정량 203천㎥ 감소되었음

○ 주요 증감 내역

-  도봉구 우이천로 381 덕성여대 기숙사 세대이동 1,010㎥

-  도봉구 해동로 231 한양아파트2,3,4차(아) 세대이동 및 인구수이동 3,274㎥

-  도봉구 우이천로 304 한양1차(아) 세대전출  및  인구수이동 1,639㎥

-  강북구 한천로150길 67 강북중학교 누수발생 후 정상사용중 1,308㎥

-  강북구 월계로 173 북서울꿈의숲 방문자쎈타 이용자감소 1,597㎥

-  강북구 도봉로 238 SK텔레콤 영업부진 이용자 감소 1,334㎥

-  강북구 도봉로 352 효성네오 영업부진 사용량 감소 528㎥

-  강북구 덕릉로 793-7 써클호텔 이용자 감소 1,281㎥ 사용량 감소

-  강북구 노해로 8길 22 나온힐링사우나 영업부진 1,035㎥

● 월계2중블록 - 전년 동기대비 82천㎥ 증가

(도봉구 8개동 : 쌍문1~4동, 창1~3동, 창5동, 노원구 3개동 : 월계1~3동)

구분	업종	2017.12납기		2016.12납기		증감
월계2중블럭		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	31,045	2,278	28,396	2,196	2,649	82
	가정용	28,545	1,859	26,077	1,799	2,468	60
	공공용	217	127	197	115	20	12
	일반용	2,272	256	2,109	252	163	4
	욕탕용	11	36	13	30	-2	6

○ 블록내 업종별 조정량 증감사항은 가정용60천㎥증가, 공공용 12천㎥증가, 일반용     4천㎥증가, 욕탕용6천㎥ 증가되어 블록 전체적으로 조정량 82천㎥ 증가되었음

○ 주요 증감 내역

-  노원구 월계동 두산위브(아) 세대입주 및 인구이동 4,250㎥

-  도봉구 광운로1길 24 대학생기숙사(광운대) 기숙사입주 6,885㎥ 사용량증가

-  노원구 마들로3길 37 성원4단지(아) 세대수 이동 및 입주1,281㎥ 사용량증가

-  도봉구 마들로 551 쌍용(아) 세대입주 및 인구수 이동 1,483㎥

-  노원구 화랑로 323 더조은요양병원 영업호조 사용자 증가 3,314㎥

-  노원구 월계로 296-14 월계문화쎈터 영업호조 이용자 증가 7,669㎥

-  도봉구 해동로3길 69-21 골프연습장 영업호조 409㎥

- 도봉구 도봉로 476 삼성쉐르빌 영업호조 사용자 증가 457㎥

- 도봉구 해동로 123 삼성프라자 누수발생 사용량 증가 1,313㎥

-  도봉구 도봉로 468 흥일상가 영업호조 사용량 증가 594㎥

- 도봉구 마들로11길 20 농협하나로클럽 영업호조 사용량 증가 517㎥

●  북악4중블록 - 전년 동기대비 58천㎥ 증가

(강북구 4개동 : 삼양동, 송중동, 송천동, 삼각산동)

구분	업종	2017.12납기		2016.12납기		증감
북악4중블럭		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	11,474	997	9,740	939	1,734	58
	가정용	9,642	777	8,109	717	1,533	60
	공공용	108	36	90	33	18	3
	일반용	1,715	158	1,532	161	183	-3
	욕탕용	9	26	9	28	0	-2

○ 블록 내 업종별 조정량 증감사항은 가정용 60천㎥증가, 일반용 3천㎥증가, 욕탕용     3천㎥감소, 욕탕용 2천㎥감소되어 블록 전체적으로 조정량 58천㎥ 증가되었음

○ 주요 증감 내역

-  강북구 도봉로23길 17 강북구안전치수과 공사중 사용량 증가 1,028㎥

- 강북구 도봉로 131 햋빛 산후조리원 영업호조 사용량 증가 1.091㎥

- 강북구 도봉로 161 다우빌딩 실내공사 후 정상사용중 1,961㎥ 사용량감소

- 강북구 솔샘로 261 대포항막회 상가 영업부진 661㎥

-  강북구 삼양로19길 113 삼각산아이언(아) 인구이동 및 세대전입 1,872㎥

-  강북구 삼양로27길 19 삼성레마안2차(아) 세대전입 1,124㎥

-  강북구 솔샘로174 북한산시티(아) 인구이동 세대전입 2,513㎥

-  강북구 솔샘로 174 북한산시티임대(아) 인구이동 및 세대전입 787㎥

- 강북구 도봉로 45 금강산탕 영업부진 사용량 감소 1,931㎥

- 강북구 삼양로 184 금강산사우나 영업부진 사용량 감소 588㎥

-  강북구 삼양로24길 19 삼일탕 영업부진 사용량 감소 1,053㎥

4		동별 조정량 분석

□ 10월(12월납기) 동별 조정량 주요 증감내역    (단위 : ㎥)

구분	조정량
	2016년10월 (12납기)	2017년10월 (12납기)	증감	증감주요내역
계	3,340,781	3,196,341	-144,440
송중동	431,091	412,429	-18,663	빌라재건축 및 세대 전출
송천동	418,765	408,893	-9,873	세대전출 및 인구수 이동
창제5동	300,294	293,354	-6,940	빌라재건축 및 세대 전출
쌍문제3동	228,878	219,993	-8,885	세대전출 및 인구수 이동
방학제1동	456,163	446,788	-9,374	빌라재건축 및 세대 전출
월계3동	313,120	299,303	-13,817	세대전출 및 인구수 이동
공릉2동	188,763	178,362	-10,401	세대전출 및 인구수 이동
하계1동	377,240	353,314	-23,926	세대전출 및 인구수 이동
중계2동	198,596	188,385	-10,211	세대전출 및 인구수 이동
상계제3동	203,142	179,194	-23,949	연립세대 재개발 및 세대 전출
상계제7동	224,729	216,327	-8,402	세대전출 및 인구수 이동

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 10월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

❍ 급수인구 : 1,227,777명 (전년 대비 19,499명 감소)

❍ 업종별 수전 수                                                    (단위 : 전)

구분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2017년10월	289,743	269,872	1,893	17,832	146
2016년10월	287,459	267,636	1,855	17,817	151
증,감	2,284	2,236	38	15	-5

❍ 평균 최고기온 : 22.1 ℃ (전년 대비 0.8℃ 높음)

❍ 평균 최저기온 : 11.6 ℃ (전년 대비 동일)

❍ 강우일수 및 강우량 : 6일 26.5 mm(전년 대비 –3일, -48.3mm 감소)

□ 기타 특이사항 : 해당사항 없음

유수율 저조(90% 미만) 중블록 특별 관리

□ 중블록 별 유수율 원인분석 및 대책

(단위: 천㎥, %)

구 분	공급량	조정량	유수율	원인분석	대 책	담당자
공릉1 중블록	10,715	10,198	95.17	해당사항 없음	-	김재영
공릉2 중블록	38,771	36,212	93.40	해당사항 없음	-	윤승구
월계1 중블록	18,103	16,679	92.14	해당사항 없음	-	박상권
월계2 중블록	21,857	21,384	97.84	해당사항 없음	-	최용진
북악4 중블록	8,362	8,246	98.61	해당사항 없음	-	이한수

※ 누계 유수율 기준으로 작성 (매년 하반기 유수율만 매월 보고)

- 올해는 금번 9월 누계 유수율 부터 12월 누계 유수율 보고 시 까지 제출