2018. 3월 유수율 및 조정량 분석 보고

〈북부수도사업소〉

1		유수율 현황

□ 2018년 유수율 목표 : 95.12%

□ 3월 유수율                                (단위 : 천㎥,%)

구 분		공 급 량	조 정 량	유수율	비고
누계	2018년	27,820	26,621	95.69%	‘18목표 : 95.12%
	2017년	28,044	26,267	93.66%
	증감량 (비율%)	감224 (감0.8)	증354 (증1.4)	증2.03%
3월	2018년	9,641	8,958	92.91%
	2017년	9,723	9,057	93.15%
	증감량 (비율%)	감82 (감0.8)	감99 (감1.1)	감0.24%

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ 3월 공급량은 9,641천㎥으로 전년동기(9,723천㎥) 대비 82천㎥ (0.8%)감소 하였고,

○ 3월 조정량은 8,958천㎥으로 전년동기(9,057천㎥) 대비 99천㎥(1.1%) 감소하였음

○ 3월 유수율 조정량 사용기간은 ‘18.2.21 ~’18.5.8로 전년대비 급수인구수(20,255명) 감소와 노원구 태릉현대(아)정비 재건축(공릉2동), 노원구상계3구역(상계4동), 노원구상계4구역(상계3동), 상계6구역(상계3동)재개발에 따른 생활용수의 감소가 전체 조정량 감소원인으로 판단됨

○ 3월 당월 유수율은 92.91%로 전년동기 대비 0.24% 감소하였음

- 공급량 82천㎥ 감소, 조정량 99천㎥ 감소

○ 3월 누계 유수율은 95.69%로 전년동기 대비 2.03% 증가하였음

- 공급량 224천㎥ 감소, 조정량 354천㎥ 증가

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2018년	94.01	97.16	95.69
2017년	89.22	93.94	93.66
증감	증4.8	증3.2	증2.03

□ 중블럭별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구분		계	공릉1 중블록	공릉2 중블록	월계1 중블록	월계2 중블록	북악4 중블록
누계	공급량	27,820	3,114	11,117	5,175	6,179	2,235
	조정량	26,621	3,047	10,526	4,774	6,013	2,261
	유수율	95.69	97.86	94.68	92.24	97.31	101.20
당월 (3월)	공급량	9,641	1,119	3,991	1,799	2,061	671
	조정량	8,958	1,101	3,649	1,635	1,939	634
	유수율	92.91	98.47	91.40	90.92	94.11	94.33
담당부서 (성명)			급수운영과 (윤승구)	급수운영과 (김재영)	시설관리과 (박상권)	급수운영과 (윤승구)	시설관리과 (이한수)

□ 업종별  조정량 증감 내역

구분	2018.5납기		2017.5납기		증감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	136,920	8,958	136,394	9,057	526	-99
가정용	128,070	7,017	127,578	7,145	492	-128
공공용	939	766	916	724	23	42
일반용	7,837	1,002	7,823	996	14	6
욕탕용	74	173	77	192	-3	-19

□ 업종별  조정량 증감 원인

< 가정용 > 증감량 : 128천㎥ 감소

-  도봉구 도봉로170길 40 삼성래미안(아) 인구수이동 및 세대전출 881㎥

-  도봉구 도봉로180길 50 유원(아) 세대전출 및 인구수 이동 545㎥

-  도봉구 도봉로155길 5 정원택 세대전출 847㎥ 사용량 감소

-  도봉구 마들로 859-19 한신(아) 인구수이동 및 세대전출 1,913㎥

-  도봉구 마들로 684-19 서원(아) 세대전출 및 인구수 이동 2,618㎥

-  도봉구 도봉로180길 6-119 삼환(아) 인구수이동 및 세대전출 600㎥

-  노원구 공릉로34길 74 태릉현대(아) 재건축 진행중 사용량 감소10,233㎥

-  노원구 화랑로51길 17 화랑타운(아) 인구수이동 및 세대전출 1,282㎥

-  노원구 노원로 62 효성화운트빌(아) 세대전출 및 인구수이동 1,539㎥

-  노 원구 공릉로46길 32 삼익(아) 인구수이동 및 세대전출 1,840㎥

-  노원구 공릉로 128 두산힐스(아) 세대전출 및 인구수 이동 1,104㎥

-  강북구 도봉로73길 11-6 세대전출 및 인구수 이동 771㎥

-  강북구 삼각산로 143-1 벽산(아) 인구수이동 및 세대전출 1,540㎥

-  강북구  덕릉로40길 32-23 세대전출 및 인구수 이동 1,292㎥

-  강북구 한천로115길 20 주공5단지(아) 인구수 이동 및 세대전출 629㎥

-  도봉구 해동로26길 20 금호(아) 인구수이동 및 세대전출 841㎥

-  도봉구 해동로25길 41 한양7차(아) 세대전출 및 인구수 이동 699㎥

-  도봉구 우이천로 328 삼성래미안(아) 인구수이동 및 세대전출 512㎥

-  도봉구 해동로25길 36 한양5차(아) 세대전출 및 인구수이동 1,806㎥

-  도봉구 도당로 13 쌍문청구(아) 인구수이동 및 세대전출 558㎥

-  강북구 솔샘로 159 벽산임대(아) 인구수이동 및 세대전출 867㎥

- 강북구 솔샘로 159 벽산(아) 세대전출 및 인구수 이동 611㎥

- 강북구 오패산로30길 30 경남아너스빌 인구수이동 및 세대전출 1,500㎥

- 강북구 삼양로19길 25 삼성래미안(아) 세대전출 및 인구수이동 957㎥

< 공공용 > 증감량 : 42천㎥ 증가

-  노원구 공릉로55길 138 도로조명팀 누수발생 684㎥ 사용량 증가

-  노원구 화랑로 621 서울여자대학교 학교행사 사용량 증가 1,918㎥

-  노원구  화랑로 1 육군사관학교 동절기 미사용 및 입소대상자 증가 34,426㎥

-  강북구 삼양로49길 17 삼양초교 학생 급수사용량 증가 695㎥

< 일반용 > 증감량 : 6천㎥ 증가

-  도봉구 도봉로 903 더데이호텔 영업호조 1,262㎥

-  도봉구 도봉로180길 20 투웨이퍼니처 관리단 입주자 증가 2,853㎥

-  노원구 공릉로 232 테크노파트 영업호조 1,890㎥ 사용량 증가

-  노원구  동일로 986 노원엠코 영업호조 사용량 증가 954㎥

< 욕탕용 > 증감량 : 19천㎥ 감소

-  도봉구 마들로 735-8 성우사우나 영업부진 사용량 감소 799㎥

-  도봉구 방학로 196 황실사우나 영업부진 사용량 감소 209㎥

-  노원구 공릉로46길 23 스파렉스 사우나 영업부진 사용량 감소 560㎥

-  노원구 공릉로 144 금보라사우나 영업부진 사용량 감소 1,654㎥

-  도봉구 도당로 7 벽산불가마사우나 폐업 사용량 감소 2,378㎥

-  도봉구 도봉로 575 동궁사우나 영업부진 사용량 감소 2,322㎥

-  강북구 솔샘로 223 삼미사우나 영업부진 이용객 감소 1,965㎥

□ 중블록별 조정량 증감 내역                       (단위 : 건, 천㎥)

구분	2018.5납기		2017.5납기		증감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	136,920	8,958	136,394	9,057	526	-99
공릉1중블럭	18,261	1,101	17,583	1,110	678	-9
공릉2중블럭	49,424	3,649	50,269	3,711	-845	-62
월계1중블럭	34,295	1,635	33,894	1,645	401	-10
월계2중블럭	27,763	1,939	27,923	1,952	-160	-13
북악4중블럭	7,177	634	6,725	639	452	-5

○ 공릉1중블럭 : 세대수 이동 및 영업부진 등으로 조정량 감소(9천㎥)

○ 공릉2중블럭 : 인구수 이동 및 영업부진 등으로 조정량 감소(62천㎥)

○ 월계1중블럭 : 영업부진 및 인구수 전출 등으로 조정량 감소(10천㎥)

○ 월계2중블럭 : 영업부진 및 세대수 전출 등으로 조정량 감소(13천㎥)

○ 북악4중블럭 : 인구수 이동 및 영업 부진 등으로 조정량 감소(5천㎥)

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

● 공릉1중블록 - 전년 동기대비 9천㎥ 감소

(도봉구 6개동 : 도봉1,2동, 창4동, 방학 1~3동)

구분	업종	2018.5납기		2017.5납기		증감
공릉1중블럭		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	18,261	1,101	17,583	1,110	678	-9
	가정용	16,619	892	15,969	898	650	-6
	공공용	141	60	144	65	-3	-5
	일반용	1,492	134	1,461	129	31	5
	욕탕용	9	15	9	18	0	-3

○ 블록내 업종별 조정량 증감사항은 가정용 6천㎥감소, 공공용5천㎥감소, 일반용      5천㎥증가, 욕탕용 3천㎥감소되어 블록 전체적으로 조정량 9천㎥ 감소되었음

○ 주요 증감 내역

-  도봉구 도봉로170길 40 삼성래미안(아) 인구수이동 및 세대전출 881㎥

-  도봉구 도봉로180길 50 유원(아) 세대전출 및 인구수 이동 545㎥

-  도봉구 도봉로155길 5 정원택 세대전출 847㎥ 사용량 감소

-  도봉구 마들로 859-19 한신(아) 인구수이동 및 세대전출 1,913㎥

-  도봉구 마들로 684-19 서원(아) 세대전출 및 인구수 이동 2,618㎥

-  도봉구 도봉로180길 6-119 삼환(아) 인구수이동 및 세대전출 600㎥

-  도봉구 마들로 749 서울북부지방법원 이용객 감소 204㎥

-  도봉구 마들로 916 서울창포원 이용객 감소 1,196㎥

-  도봉구 평화로15번길 9-25 인강원 인원수 감소 사용량 감소 1,485㎥

-  도봉구 도봉로 969 중간처리장 전년도 사용량 격증후 정상사용중 2,489㎥

-  도봉구 도봉로 903 더데이호텔 영업호조 1,262㎥

-  도봉구 도봉로180길 20 투웨이퍼니처 관리단 입주자 증가 2,853㎥

-  도봉구 도봉동 다락원 공원 이용객 증가 978㎥

-  도봉구 마들로 735-8 성우사우나 영업부진 사용량 감소 799㎥

-  도봉구 방학로 196 황실사우나 영업부진 사용량 감소 209㎥

● 공릉2중블록 - 전년 동기대비 62천㎥ 감소

(노원구 16개동 : 상계1~10동, 중계본동, 중계1~4동, 하계1,2동, 공릉1~3동)

구분	업종	2018.5납기		2017.5납기		증감
공릉2중블럭		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	49,424	3,649	50,269	3,711	-845	-62
	가정용	47,113	2,703	47,972	2,801	-859	-98
	공공용	338	486	332	448	6	38
	일반용	1,951	407	1,941	404	10	3
	욕탕용	22	53	24	58	-2	-5

○ 블록 내 업종별 조정량 증감사항은 가정용 98천㎥감소, 공공용 38천㎥증가, 일반용      3천㎥증가, 욕탕용5천㎥ 감소되어 블록 전체적으로 조정량 62천㎥ 감소되었음

○ 주요 증감 내역

-  노원구 공릉로34길 74 태릉현대(아) 재건축 진행중 사용량 감소10,233㎥

-  노원구 화랑로51길 17 화랑타운(아) 인구수이동 및 세대전출 1,282㎥

-  노원구 노원로 62 효성화운트빌(아) 세대전출 및 인구수이동 1,539㎥

-  노 원구 공릉로46길 32 삼익(아) 인구수이동 및 세대전출 1,840㎥

-  노원구 공릉로 128 두산힐스(아) 세대전출 및 인구수 이동 1,104㎥

-  노원구 공릉로55길 138 도로조명팀 누수발생 684㎥ 사용량 증가

-  노원구 화랑로 621 서울여자대학교 학교행사 사용량 증가 1,918㎥

-  노원구  화랑로 1 육군사관학교 동절기 미사용 및 입소대상자 증가 34,426㎥

-  노원구 공릉로 232 테크노파트 영업호조 1,890㎥ 사용량 증가

-  노원구  동일로 986 노원엠코 영업호조 사용량 증가 954㎥

-  노원구 공릉로46길 23 스파렉스 사우나 영업부진 사용량 감소 560㎥

-  노원구 공릉로 144 금보라사우나 영업부진 사용량 감소 1,654㎥

● 월계1중블록 - 전년 동기대비 10천㎥ 감소

(강북구 9개동 : 수유1~3동, 우이동, 인수동, 미아동, 번1~3동)

구분	업종	2018.5납기		2017.5납기		증감
월계1중블럭		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	34,295	1,635	33,894	1,645	401	-10
	가정용	31,453	1,284	31,010	1,296	443	-12
	공공용	223	105	219	97	4	8
	일반용	2,600	214	2,646	220	-46	-6
	욕탕용	19	32	19	32	0	0

○ 블록 내 업종별 조정량 증감사항은 가정용 12천㎥감소, 공공용8천㎥증가, 일반용

6천㎥감소되어 블록 전체적으로 조정량 10천㎥ 감소되었음

○ 주요 증감 내역

-  강북구 도봉로73길 11-6 세대전출 및 인구수 이동 771㎥

-  강북구 삼각산로 143-1 벽산(아) 인구수이동 및 세대전출 1,540㎥

-  강북구  덕릉로40길 32-23 세대전출 및 인구수 이동 1,292㎥

-  강북구 한천로115길 20 주공5단지(아) 인구수 이동 및 세대전출 629㎥

-  강북구 인수봉로37길 24 유현초교 누수발생 사용량 증가 507㎥

-  강북구 인수봉로 37길 40 수유중학교 누수발생 사용량 증가 6,437㎥

-  강북구 한천로172가길 1 한용일 신축현장 312㎥

-  강북구 도봉로73길 13 캔디호텔 영업부진 시용량 감소 374㎥

-  강북구 삼양로 500-18 다이아몬드 호텔 영업부진 321㎥

-  강북구 덕릉로 72 국제가스 이용객 감소 455㎥

-  강북구 한천로 139길 영남상가 강부석 206㎥ 사용량감소

● 월계2중블록 - 전년 동기대비 13천㎥ 감소

(도봉구 8개동 : 쌍문1~4동, 창1~3동, 창5동, 노원구 3개동 : 월계1~3동)

구분	업종	2018.5납기		2017.5납기		증감
월계2중블럭		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	27,763	1,939	27,923	1,952	-160	-13
	가정용	26,323	1,603	26,454	1,614	-131	-11
	공공용	166	102	157	103	9	-1
	일반용	1,259	184	1,296	179	-37	5
	욕탕용	15	50	16	56	-1	-6

○ 블록내 업종별 조정량 증감사항은 가정용11천㎥감소, 공공용 1천㎥감소, 일반용5천㎥     증가, 욕탕용6천㎥ 감소되어 블록 전체적으로 조정량 13천㎥ 감소되었음

○ 주요 증감 내역

-  도봉구 해동로26길 20 금호(아) 인구수이동 및 세대전출 841㎥

-  도봉구 해동로25길 41 한양7차(아) 세대전출 및 인구수 이동 699㎥

-  도봉구 우이천로 328 삼성래미안(아) 인구수이동 및 세대전출 512㎥

-  도봉구 해동로25길 36 한양5차(아) 세대전출 및 인구수이동 1,806㎥

-  도봉구 도당로 13 쌍문청구(아) 인구수이동 및 세대전출 558㎥

-  노원구 초안산길 12 인덕대학교 전년도 누수발생 후 정상사용중 759㎥

-  노원구 마들로5가길 27 초안산골프연습장 영업호조 423㎥

-  노원구 서계로15길 12 주성코리아 영업호조 사용량 증가 621㎥

-  도봉구 월계동 현대산업개발(주) 공사중 사용량증가 550㎥

-  도봉구 도당로 7 벽산불가마사우나 폐업 사용량 감소 2,378㎥

-  도봉구 도봉로 575 동궁사우나 영업부진 사용량 감소 2,322㎥

●  북악4중블록 - 전년 동기대비 5천㎥ 감소

(강북구 4개동 : 삼양동, 송중동, 송천동, 삼각산동)

구분	업종	2018.5납기		2017.5납기		증감
북악4중블럭		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	7,177	634	6,725	639	452	-5
	가정용	6,562	534	6,173	538	389	-4
	공공용	71	14	64	12	7	2
	일반용	535	63	479	62	56	1
	욕탕용	9	23	9	27	0	-4

○ 블록 내 업종별 조정량 증감사항은 가정용 4천㎥감소, 공공용 2천㎥증가, 일반용     1천㎥증가, 욕탕용 4천㎥감소되어 블록 전체적으로 조정량 5천㎥ 감소되었음

○ 주요 증감 내역

-  강북구 솔샘로 159 벽산임대(아) 인구수이동 및 세대전출 867㎥

- 강북구 솔샘로 159 벽산(아) 세대전출 및 인구수 이동 611㎥

- 강북구 오패산로30길 30 경남아너스빌 인구수이동 및 세대전출 1,500㎥

- 강북구 삼양로19길 25 삼성래미안(아) 세대전출 및 인구수이동 957㎥

-  강북구 삼양로49길 17 삼양초교 학생 급수사용량 증가 695㎥

- 강북구 솔샘로 327 전주이씨군영산 종중 이용객 증가 457㎥

- 강북구 삼양로247 롯데마트 영업호조 사용량증가 244㎥

-  강북구 솔샘로 223 삼미사우나 영업부진 이용객 감소 1,965㎥

4		동별 조정량 분석

□ 3월(5월납기) 동별 조정량 주요 증감내역    (단위 : ㎥)

구분	조정량
	2017년3월 (5납기)	2018년3월 (5납기)	증감	증감주요내역
계	2,207,940	2,114,356	-93,584
삼양동	312,701	306,263	-6,439	세대수 전출 및 인구수 이동
번제2동	224,343	217,231	-7,111	빌라 재건축 및 세대 전출
쌍문제2동	262,671	254,037	-8,634	인구수 이동 및 세대 전출
하계2동	255,286	237,861	-17,425	세대수 전출 및 인구수 이동
중계본동	328,404	318,315	-10,088	빌라 재건축 및 세대 전출
중계1동	332,906	326,184	-6,722	인구수 이동 및 세대 전출
상계1동	177,534	168,297	-9,237	빌라 재건축 및 세대 전출
상계제3동	85,563	79,021	-6,542	세대수 전출 및 인구수 이동
상계10동	228,532	207,146	-21,386	인구수 이동 및 세대 전출

< 별첨 >

유수율 분석관련 참고자료

□ 3월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

❍ 급수인구 : 1,218,625명 (전년 대비 20,255명 감소)

❍ 업종별 수전 수                                                  (단위 : 전)

구분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2018년3월	290,954	271,019	1,913	17,876	146
2017년3월	288,457	268,651	1,854	17,804	148
증,감	2,497	2,368	59	72	-2

❍ 평균 최고기온 : 13.6 ℃ (전년 대비 1.3℃ 높음)

❍ 평균 최저기온 : 13.8 ℃ (전년 대비 2.1℃ 높음)

❍ 강우일수 및 강우량 : 9일 49.5 mm(전년 대비 4일, 41.6mm 증가)

□ 기타 특이사항 : 해당사항 없음

유수율 저조(90% 미만) 중블록 특별 관리

□ 중블록 별 유수율 원인분석 및 대책

(단위: 천㎥, %)

구 분	공급량	조정량	유수율	원인분석	대 책	담당자
공릉1 중블록	3,114	3,047	97.86	해당사항 없음	-	윤승구
공릉2 중블록	11,117	10,526	94.68	해당사항 없음	-	김재영
월계1 중블록	5,175	4,774	92.24	해당사항 없음	-	박상권
월계2 중블록	6,179	6,013	97.31	해당사항 없음	-	윤승구
북악4 중블록	2,235	2,261	101.20	해당사항 없음	-	이한수

※ 누계 유수율 기준으로 작성