2018. 4월 유수율 및 조정량 분석 보고

〈북부수도사업소〉

1		유수율 현황

□ 2018년 유수율 목표 : 95.12%

□ 4월 유수율                                (단위 : 천㎥,%)

구 분		공 급 량	조 정 량	유수율	비고
누계	2018년	37,140	35,793	96.37%	‘18목표 : 95.12%
	2017년	37,614	35,672	94.84%
	증감량 (비율%)	감474 (감1.3)	증121 (증0.3)	증1.53%
4월	2018년	9,320	9,170	98.40%
	2017년	9,571	9,406	98.28%
	증감량 (비율%)	감251 (감2.6)	감236 (감2.5)	증0.12%

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ 4월 공급량은 9,320천㎥으로 전년동기(9,571천㎥) 대비 251천㎥ (2.6%)감소 하였고,

○ 4월 조정량은 9,170천㎥으로 전년동기(9,406천㎥) 대비 236천㎥(2.5%) 감소하였음

○ 4월 유수율 조정량 사용기간은 ‘18.3.21 ~’18.6.8로 전년대비 급수인구수(21,048명) 감소와 노원구 태릉현대(아)정비 재건축(공릉2동), 노원구상계3구역(상계4동), 노원구상계4구역(상계3동), 상계6구역(상계3동)재개발에 따른 생활용수의 감소가 전체 조정량 감소원인으로 판단됨

○ 4월 당월 유수율은 98.40%로 전년동기 대비 0.12% 증가하였음

- 공급량 251천㎥ 감소, 조정량 236천㎥ 감소

○ 4월 누계 유수율은 96.37%로 전년동기 대비 1.53% 증가하였음

- 공급량 474천㎥ 감소, 조정량 121천㎥ 증가

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2018년	94.01	97.16	95.69	96.37
2017년	89.22	93.94	93.66	94.84
증감	증4.8	증3.2	증2.03	증1.53

□ 중블럭별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구분		계	공릉1 중블록	공릉2 중블록	월계1 중블록	월계2 중블록	북악4 중블록
누계	공급량	37,140	4,017	14,600	6,718	8,512	3,293
	조정량	35,793	3,907	13,984	6,327	8,304	3,271
	유수율	96.37	97.27	96.78	94.19	97.56	99.31
당월 (4월)	공급량	9,320	904	3,482	1,542	2,333	1,059
	조정량	9,170	861	3,458	1,551	2,291	1,009
	유수율	98.40	95.29	99.30	100.56	98.22	95.31
담당부서 (성명)			급수운영과 (윤승구)	급수운영과 (김재영)	시설관리과 (박상권)	급수운영과 (윤승구)	시설관리과 (이한수)

□ 업종별  조정량 증감 내역

구분	2018.6납기		2017.6납기		증감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	131,922	9,170	129,332	9,406	2,590	-236
가정용	121,361	7,259	118,782	7,470	2,579	-211
공공용	779	484	762	455	17	29
일반용	9,712	1,248	9,715	1,295	-3	-47
욕탕용	70	179	73	186	-3	-7

□ 업종별  조정량 증감 원인

< 가정용 > 증감량 : 211천㎥ 감소

-  도봉구 마들로 859-19 한신(아) 인구수이동 및 세대전출 1,466㎥

-  도봉구 시루봉로 71 청구(아) 세대전출 및 인구수 이동 1,019㎥

-  도봉구 시루봉로 107 신동아1차(아) 세대전출 2,356㎥ 사용량 감소

-  도봉구 방학로 200 방학4단지(아) 인구수이동 및 세대전출 1,220㎥

-  도봉구 마들로 616 대상현대(아) 세대전출 및 인구수 이동 3,498㎥

-  노원구 한글비석로 480 보람(아) 세대전출 사용량 감소 7,923㎥

-  노원구 노해로 508 주공6단지(아) 인구수이동 및 세대전출 3,976㎥

-  노원구 동일로216길 92 한양(아) 세대전출 및 인구수이동 1,459㎥

-  노 원구 한글비석로 530 12단지(아) 인구수이동 및 세대전출 1,420㎥

-  노원구 동일로214길 21 주공4단지(아) 세대전출 및 인구수 이동 4,938㎥

-  노원구 동일로245길 162 은빛(아)1단지 인구수 이동 1,945㎥ 사용량 감소

-  강북구 오현로 208 주공(아)3단지 세대전출 및 인구수 이동 1,461㎥

-  강북구 한천로105길 24 주공(아)2단지 인구수이동 및 세대전출 4,868㎥

-  강북구  한천로105길 23 주공(아)1단지 세대전출 및 인구수 이동 1,696㎥

< 공공용 > 증감량 : 29천㎥ 증가

-  노원구 덕릉로 11길 68 덕암초교 학교화단물 사용 사용량 증가 383㎥

-  노원구  동일로 1694 노원소방서 배관누수 사용량 증가 1,188㎥

-  노원구 한글비석로 506 청원학당 학교행사 3,855㎥ 사용량 증가

-  노원구  동일로243길 45 사랑요양병원 영업호조 사용량 증가 1,548㎥

-  강북구 월계로 173 북서울 꿈의숲 이용자 증가 17,435㎥

< 일반용 > 증감량 : 47천㎥ 감소

-  도봉구 도봉로150라길 17 스카이드림건설 영업부진 사용량감소 793㎥

-  도봉구 마들로 645 롯데빅마켓 이용객 감소 305㎥

-  도봉구 마들로 650 월드상가 영업부진 사용량 감소 426㎥

-  도봉구 도봉로 719 인터엠 영업부진 사용량 감소 227㎥

-  도봉구 도당로 134 권오근 식당폐업 공사예정 사용량 감소 232㎥

-  도봉구 도봉로150라길 오성연립 드림건설 신축공사중 793㎥

-  도봉구 도봉로 678 홈플러스 영업부진 265㎥

-  도봉구 마들로 650 월드해피 영업부진 사용량 감소 2,818㎥

-  강북구 도봉로95길 19 신도봉장여관 영업부진 사용량 감소 337㎥

-  강북구 도봉로83길 10 에이모텔 이용자감소 341㎥

-  강북구 노해로12 아프로마트 영업부진 사용량 감소 333㎥

-  노원구 석계로13길 17 삼희공영 공사중 사용량 감소 641㎥

-  노원구 화랑로 325 우현빌딩 영업부진 사용량 감소 675㎥

-  노원구 화랑로 341 이순상가 건물 영업부진 사용량 감소 532㎥

-  노원구 마들로3길 15 이마트 영업부진 사용량 감소 1,129㎥

< 욕탕용 > 증감량 : 7천㎥ 감소

-  노원구 동일로180길 14 공릉보석사우나 영업부진 사용량 감소 438㎥

-  노원구 공릉로 144 금보라사우나 영업부진 사용량 감소 827㎥

-  강북구 노해로 99 수유탕 이용객감소 영업부진 1,384㎥

-  도봉구 도봉로 575 동궁사우나 영업부진 사용량 감소 1,161㎥

-  강북구 삼양로24길 19 삼일탕 영업부진 이용객 감소 2,476㎥

-  강북구 삼양로184 금강산사우나 1,096㎥ 영업부진 이용객감소

□ 중블록별 조정량 증감 내역                       (단위 : 건, 천㎥)

구분	2018.6납기		2017.6납기		증감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	131,922	9,170	129,332	9,406	2,590	-236
공릉1중블럭	8,228	861	8,234	888	-6	-27
공릉2중블럭	54,575	3,458	53,318	3,551	1,257	-93
월계1중블럭	26,170	1,551	25,595	1,787	575	-236
월계2중블럭	31,386	2,291	30,786	2,243	600	48
북악4중블럭	11,563	1,009	11,399	937	164	72

○ 공릉1중블럭 : 세대수 이동 및 영업부진 등으로 조정량 감소(27천㎥)

○ 공릉2중블럭 : 인구수 이동 및 영업부진 등으로 조정량 감소(93천㎥)

○ 월계1중블럭 : 영업부진 및 인구수 전출 등으로 조정량 감소(236천㎥)

○ 월계2중블럭 : 영업호조 및 건물 내 누수발생 등으로 조정량 증가(48천㎥)

○ 북악4중블럭 : 인구수 이동 및 영업 호조 등으로 조정량 증가(72천㎥)

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

● 공릉1중블록 - 전년 동기대비 27천㎥ 감소

(도봉구 6개동 : 도봉1,2동, 창4동, 방학 1~3동)

구분	업종	2018.6납기		2017.6납기		증감
공릉1중블럭		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	8,228	861	8,234	888	-6	-27
	가정용	7,396	688	7,409	714	-13	-26
	공공용	82	42	76	42	6	0
	일반용	741	98	740	102	1	-4
	욕탕용	9	33	9	30	0	3

○ 블록내 업종별 조정량 증감사항은 가정용 26천㎥감소, 일반용 4천㎥감소, 욕탕용    3천㎥증가되어 블록 전체적으로 조정량27천㎥ 감소되었음

○ 주요 증감 내역

-  도봉구 마들로 859-19 한신(아) 인구수이동 및 세대전출 1,466㎥

-  도봉구 시루봉로 71 청구(아) 세대전출 및 인구수 이동 1,019㎥

-  도봉구 시루봉로 107 신동아1차(아) 세대전출 2,356㎥ 사용량 감소

-  도봉구 방학로 200 방학4단지(아) 인구수이동 및 세대전출 1,220㎥

-  도봉구 마들로 616 대상현대(아) 세대전출 및 인구수 이동 3,498㎥

-  도봉구 도봉로150라길 17 스카이드림건설 영업부진 사용량감소 793㎥

-  도봉구 마들로 645 롯데빅마켓 이용객 감소 305㎥

-  도봉구 마들로 650 월드상가 영업부진 사용량 감소 426㎥

-  도봉구 도봉로 719 인터엠 영업부진 사용량 감소 227㎥

-  도봉구 도당로 134 권오근 식당폐업 공사예정 사용량 감소 232㎥

-  도봉구 마들로 650 월드해피 2,818㎥ 영업부진 이용객감소

● 공릉2중블록 - 전년 동기대비 93천㎥ 감소

(노원구 16개동 : 상계1~10동, 중계본동, 중계1~4동, 하계1,2동, 공릉1~3동)

구분	업종	2018.6납기		2017.6납기		증감
공릉2중블럭		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	54,575	3,458	53,318	3,551	1,257	-93
	가정용	51,887	2,836	50,567	2,916	1,320	-80
	공공용	249	153	244	149	5	4
	일반용	2,419	416	2,484	430	-65	-14
	욕탕용	20	53	23	56	-3	-3

○ 블록 내 업종별 조정량 증감사항은 가정용 80천㎥감소, 공공용 4천㎥증가, 일반용      14천㎥감소, 욕탕용3천㎥ 감소되어 블록 전체적으로 조정량 93천㎥ 감소되었음

○ 주요 증감 내역

-  노원구 한글비석로 480 보람(아) 세대전출 사용량 감소 7,923㎥

-  노원구 노해로 508 주공6단지(아) 인구수이동 및 세대전출 3,976㎥

-  노원구 동일로216길 92 한양(아) 세대전출 및 인구수이동 1,459㎥

-  노 원구 한글비석로 530 12단지(아) 인구수이동 및 세대전출 1,420㎥

-  노원구 동일로214길 21 주공4단지(아) 세대전출 및 인구수 이동 4,938㎥

-  노원구 동일로245길 162 은빛(아)1단지 인구수 이동 1,945㎥ 사용량 감소

-  노원구 덕릉로 11길 68 덕암초교 학교화단물 사용 사용량 증가 383㎥

-  노원구  동일로 1694 노원소방서 배관누수 사용량 증가 1,188㎥

-  노원구 한글비석로 506 청원학당 학교행사 3,855㎥ 사용량 증가

-  노원구  동일로243길 45 사랑요양병원 영업호조 사용량 증가 1,548㎥

-  노원구 한글비석로 57 세이브존 영업부진 1,333㎥ 사용량 감소

-  노원구 노원로246 차재현 영업부진 사용량 감소 1,133㎥

-  노원구 동일로180길 14 공릉보석사우나 영업부진 사용량 감소 438㎥

-  노원구 공릉로 144 금보라사우나 영업부진 사용량 감소 827㎥

● 월계1중블록 - 전년 동기대비 236천㎥ 감소

(강북구 9개동 : 수유1~3동, 우이동, 인수동, 미아동, 번1~3동)

구분	업종	2018.6납기		2017.6납기		증감
월계1중블럭		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	26,170	1,551	25,595	1,787	575	-236
	가정용	23,463	1,099	22,892	1,344	571	-245
	공공용	125	109	121	93	4	16
	일반용	2,561	303	2,562	309	-1	-6
	욕탕용	21	40	20	41	1	-1

○ 블록 내 업종별 조정량 증감사항은 가정용 245천㎥감소, 공공용16천㎥증가, 일반용

6천㎥감소, 욕탕용1천㎥ 감소되어 블록 전체적으로 조정량 236천㎥ 감소되었음

○ 주요 증감 내역

-  강북구 월계로 173 북서울 꿈의숲 이용자 증가 16,435㎥

-  강북구 도봉로95길 19 신도봉장여관 영업부진 사용량 감소 337㎥

-  강북구 도봉로83길 10 에이모텔 이용자감소 341㎥

-  강북구 노해로12 아프로마트 영업부진 사용량 감소 333㎥

-  강북구 한천로 1042 김문 영업부진 시용량 감소 524㎥

-  강북구 오현로 208 주공(아)3단지 세대전출 및 인구수 이동 1,461㎥

-  강북구 한천로105길 24 주공(아)2단지 인구수이동 및 세대전출 4,868㎥

-  강북구  한천로105길 23 주공(아)1단지 세대전출 및 인구수 이동 1,696㎥

-  강북구 노해로 99 수유탕 이용객감소 영업부진 1,384㎥

● 월계2중블록 - 전년 동기대비 48천㎥ 증가

(도봉구 8개동 : 쌍문1~4동, 창1~3동, 창5동, 노원구 3개동 : 월계1~3동)

구분	업종	2018.6납기		2017.6납기		증감
월계2중블럭		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	31,386	2,291	30,786	2,243	600	48
	가정용	28,884	1,856	28,343	1,796	541	60
	공공용	216	138	212	134	4	4
	일반용	2,275	262	2,219	277	56	-15
	욕탕용	11	35	12	36	-1	-1

○ 블록내 업종별 조정량 증감사항은 가정용60천㎥증가, 공공용 4천㎥증가, 일반용15천㎥      감소, 욕탕용1천㎥ 감소되어 블록 전체적으로 조정량 48천㎥ 증가되었음

○ 주요 증감 내역

-  도봉구 삼양로162가길 42 박원국 인구수이동 및 세대입주 1,258㎥

-  도봉구 삼양로162가길 78 태림(아) 세대전입 및 인구수 이동 1,075㎥

-  노원구 광운로1길 24 광운대기숙사 이용자 증가 9,662㎥

-  노원구 두산위브 녹천역(아) 세대입주 및 인구수이동 1,559㎥

-  노원구 월계로55길 48 연지초교 누수발생 사용량 증가 721㎥

-  노원구 광운로 20 광운대학교 학교행사 사용량 증가 1,190㎥

-  노원구 석계로13길 17 삼희공영 공사중 사용량 감소 641㎥

-  노원구 화랑로 325 우현빌딩 영업부진 사용량 감소 675㎥

-  노원구 화랑로 341 이순상가 건물 영업부진 사용량 감소 532㎥

-  노원구 마들로3길 15 이마트 영업부진 사용량 감소 1,129㎥

-  도봉구 도봉로 575 동궁사우나 영업부진 사용량 감소 1,161㎥

●  북악4중블록 - 전년 동기대비 72천㎥ 증가

(강북구 4개동 : 삼양동, 송중동, 송천동, 삼각산동)

구분	업종	2018.6납기		2017.6납기		증감
북악4중블럭		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	11,563	1,009	11,399	937	164	72
	가정용	9,733	779	9,577	701	156	78
	공공용	106	41	107	38	-1	3
	일반용	1,715	170	1,706	175	9	-5
	욕탕용	9	19	9	23	0	-4

○ 블록 내 업종별 조정량 증감사항은 가정용 78천㎥증가, 공공용 3천㎥증가, 일반용     5천㎥감소, 욕탕용 4천㎥감소되어 블록 전체적으로 조정량 72천㎥ 증가되었음

○ 주요 증감 내역

- 강북구 월계로7길 38 강북구청 안전치수과 누수발생 사용량 증가724㎥

- 강북구 월계로 61 창문여중고 학교행사 2,785㎥ 사용량 증가

-  강북구 월계로7나길 4 미아플라자 영업부진 사용량 감소 479㎥

- 강북구 도봉로6길 8 대국빌딩 사용량 감소 영업부진 238㎥

- 강북구 도봉로 62 롯데백화점 영업부진 사용량 감소 1,412㎥

-  강북구 도봉로 26 모텔양미아점 영업부진 사용량감소 403㎥

- 강북구 월계로3길 15 호텔빅토리아 사용량감소 영업부진 380㎥

-  강북구 도봉로10길 80 해리티지(아) 인구수이동 및 세대전입 505㎥

- 강북구 오패산로30길 30 경남아너스빌 인구수이동 및 세대전입 647㎥

- 강북구 삼양로19길 25 삼성래미안(아) 세대전입 및 인구수이동 655㎥

-  강북구 삼양로19길 113 삼각산아이언(아) 세대전입 및 인구수이동 521㎥

-  강북구 삼양로24길 19 삼일탕 영업부진 이용객 감소 2,476㎥

-  강북구 삼양로184 금강산사우나 1,096㎥ 영업부진 이용객감소

4		동별 조정량 분석

□ 4월(6월납기) 동별 조정량 주요 증감내역    (단위 : ㎥)

구분	조정량
	2017년4월 (6납기)	2018년4월 (6납기)	증감	증감주요내역
계	4,410,690	4,241,837	-168,853
송중동	438,893.6	429,258.6	-9,635	빌라재건축 및 세대전출
송천동	421,843.6	403,717.2	-18,126	세대수전출 및 인구수 이동
삼각산동	238,194.0	226,780.8	-11,413	인구수이동 및 세대 전출
번제1동	317,616.6	307,916.4	-9,700	빌라 재건축 및 세대 전출
창제1동	328,005.8	319,068.2	-8,938	인구수이동 및 세대 전출
창제5동	310,845.0	296,875.1	-13,970	세대수전출 및 인구수 이동
쌍문제3동	230,638.9	220,565.0	-10,074	세대수전출 및 인구수 이동
방학제1동	460,569.4	446,379.6	-14,190	빌라재건축 및 세대전출
월계3동	309,252.0	294,796.0	-14,456	인구수이동 및 세대 전출
공릉2동	193,153.0	177,355.0	-15,798	인구수이동 및 세대 전출
중계3동	291,452.0	281,587.8	-9,864	세대수전출 및 인구수 이동
상계1동	441,788.8	433,316.4	-8,472	빌라재건축 및 세대전출
상계제3동	194,089.4	180,288.2	-13,801	재개발 지역 인구수 이동 및 세대 전출
상계제7동	234,348.0	223,933.0	-10,415	인구수이동 및 세대 전출

< 별첨 >

유수율 분석관련 참고자료

□ 4월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

❍ 급수인구 : 1,216,866명 (전년 대비 21,048명 감소)

❍ 업종별 수전 수                                                  (단위 : 전)

구분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2018년4월	291,137	271,202	1,914	17,875	146
2017년4월	288,610	268,791	1,859	17,812	148
증,감	2,527	2,411	55	63	-2

❍ 평균 최고기온 : 18.5 ℃ (전년 대비 -1.5℃ 낮음)

❍ 평균 최저기온 : 8.1 ℃ (전년 대비 -4.2℃ 낮음)

❍ 강우일수 및 강우량 : 11일 130.3 mm(전년 대비 2일, 68.7mm 증가)

□ 기타 특이사항 : 해당사항 없음

유수율 저조(90% 미만) 중블록 특별 관리

□ 중블록 별 유수율 원인 분석 및 대책

(단위: 천㎥, %)

구 분	공급량	조정량	유수율	원인 분석	대 책	담당자
공릉1 중블록	4,017	3,907	97.27	해당사항 없음	-	윤승구
공릉2 중블록	14,600	13,984	96.78	해당사항 없음	-	김재영
월계1 중블록	6,718	6,327	94.19	해당사항 없음	-	박상권
월계2 중블록	8,512	8,304	97.56	해당사항 없음	-	윤승구
북악4 중블록	3,293	3,271	99.31	해당사항 없음	-	이한수

※ 누계 유수율 기준으로 작성