<양식 1>

안전감사(점검) 지적사항 조치결과

연번	년도	감사 (점검)명	지적내용	조치결과	비고
21	2011	도시기반 시설물 안전점검 이행실태 점검	○나룻터길 진입로 전면 벽체에 시공한 마감벽돌에 수직 균열이 발생하였으며, 균열이 벽돌 이음부가 아닌 벽돌 중앙부를 관통하여 원인조사 필요	‘12년 정밀점검결과 시설물 구조체에는 이상없는 것으로 조사됨 ⇒‘13년 균열부위 실리콘주입 보수 완료 ∙전문기관에 보수사항 적정여부 확인한바 적정한 것으로 조사됨	조치전	조치후