▢ 음수대 관리 조치 결과 및 계획

연번	공원명	음수대 위치	지적사항	조치결과 및 계획	비 고
1	시민의숲	윤봉길동상 앞	아연도 부속사용 음수대 교체	시민의숲 재조성사업시 반영요구하여 정비
2	보라매공원	전체	내부배관연장 100m이상	- 향후 음수대 교체시 자동배출타이머 설치반영 - 이전에는 주기적 직영 으로 수동 퇴수 조치 하여 수질관리
3	시민의숲	전체	내부배관연장 100m이상	시민의숲 재조성사업시 반영요구하여 정비
4	서울숲공원	전체	내부배관연장 100m이상	차후 음수전 공사 또는 교체시 반영
5	서울숲공원	모래놀이터	경계석단차 및 노면 불일치	단차 해소	사진있음
6	시민의숲	세족장 앞	수도꼭지 고장	교체완료	사진있음
7	천호공원	공원입구	수도꼭지 고장	교체완료	사진있음
8	천호공원	농구장 앞	수도꼭지 고장	교체완료	사진있음
9	서울숲공원	유수지 앞	청소상태 미흡	음수대 주변 정비완료	사진있음

▢ 조치결과 사진

연번 6-천호공원 수도꼭지 교체	연번 5– 서울숲공원 노면 단차 개선
연번 5 – 서울숲공원 노면 단차 개선	연번 6-천호공원 수도꼭지 교체
연번 7-천호공원 수도꼭지 교체	연번 8-천호공원 수도꼭지 교체
연번 9 - 서울숲공원 청소 및 주변정리