조치결과 보고

1. 화학소방펌프차 조치결과

	지 적 사 항		조치결과	비 고
1	외부 작업등(운전석) 1개 미점등		진행 중	특장업체(세보라이트)에 부품(발라스타) 주문하여 자체 교체 정비예정
2	펌프 샤프트 그리스 주입 부족		조치완료	보유 소모품으로 주입
3	펌프 오일 부족		조치완료	보유 소모품으로 보충
4	P.T.O 오일 부족		조치완료	보유 소모품으로 보충
조 치 사 진
펌프 샤프트 그리스 주입		펌프 오일 보충			P.T.O 오일 보충

2. 행정차 조치결과

	지 적 사 항	조 치 결 과
1	조수석 등속 조인트 오일 누유	차량 노후로[소방장비 관리 규칙 제30조(소방장비의 불용 결정 등)내용연수-8년/현재 연수-10년]인한 경미한 증상으로 장비담당자와협의한 결과, 차량 운행 시 각별한 주의 요망 및 지속적인 관찰 필요하며 추후 운행에 지장 있을 시에 정비할 계획
2	엔진오일 누유
3	파워 오일 라인 누유