보도 공사장 점검 결과 조치요청

□ 사업부서: 중랑구 도로과

□ 공 사 명: 하수관 개량공사(동일로881~873)

□ 점검일시: 2019. 11. 18. (월)

연번: 1	줄눈모래 포설량 부족(블록 흔들림 및 빠짐)
조 치 전		조 치 후

연번: 2	줄눈간격 기준초과 & 줄눈모래 포설량 부족(블록 흔들림 및 빠짐)
조 치 전		조 치 후