정기(기동정검) 점검 조치 결과(계획)

(돈의문 박물관마을 수직정원 조성공사)

지적사항	조치 결과(계획)
○ One-PMIS 시스템 상 공정률 등 작업일보 등재하여 체계적 공정관리요함 안전점검 조치결과 시스템 등록 요함	○ 본 공사는 단기공사로 시스템 내 공종보고 및 실적평가 등록 의무대상이 아니어서, 사업초기 One-PMIS 운영부서와 협의결과 시스템 미활용 결정 ※ 건정보관리시스템(One-PMIS) 운영지침 제7조(적용범위) 및 One-PMIS 매뉴얼(관리사업 종류)
○ 기존 조적조 외벽 내부 목재와 빈공간 존재하여 구조적 불안정하므로 검토 요함	○ 돈의문 박물관 마을의 재생 컨셉에 맞게 기존 조적벽을 리모델링하는 것으로 설계사 의견 반영하여 작업 가능 부위에 대해 몰탈 채움으로 보강조치 (2.28.까지) ⇒ 붙임 설계사 의견 참조
○ 작업장 내부 자재 적치로 통행에 지장 있으므로 이동조치 요함	○ H2~3동 후면 통행로 일부구간 가설휀스 확충 하여 자재보관 장소 확보 (3.5.까지) ⇒ 붙임 자재공간 확충안 참조