먹는물분석과 구매 예정 장비 목록

장비명	수량	최소 규격	가능한 경우		관리전환/공동사용 대상 장비의 규격
			관리전환	공동사용
기체크로마토그래프/ 질량분석기(GC/MS/MS)	1	tandem mass mainframe, 이온모드 : EI 또는 CI sensitivity : 10,000:1 S/N or better
지능형유해가스중화장치	2	10m3/분 사용용적, 유해가스 및 VOCs 제거, 이동형
COD 워터배스	1	비이커 홀 6구
합계	4