위험 시설물별 『관리카드』

조흥한신아파트 주변 (축대옹벽)

도로명주소(노원구 동일로 230길)

Ⅰ		위 치 도

위치도	사 진

Ⅱ		주변건물 현황

취약시설 위험요인	- 축대 외벽에 인도 및 거주자우선 주차구획 공간으로 붕괴시 인명피해 위험증가
준공 연,월,일
기타사항	-축대 주변 1차선 도로 및 아파트 단지 인접

Ⅲ		문제점 및 대책

문제점

❍ 해빙기 배면토사의 함수비가 커짐에 따른 토압의 증가로 붕괴, 전도 위험

❍ 축대, 옹벽 균열 및 콘크리트 노후로 인한 붕괴위험 증가

대  책

❍ 위험시설물 감시체계 강화,

▷ 책임간부 현장확인, 기동(차량)순찰 확행 등

❍ 유관기관(구청 등) 합동 해빙기 안전점검 실시

❍ 해빙기 맞춤형 현지 적응훈련 실시

❍ 초기대응 시스템 구축 및 유관기관 협력체제 구축

Ⅳ		현 장 작 전 도

※ 현장지휘소(통제단) 표기 할 것