표준신호제어기데이터베이스(GW-3030)

(종로서)

위치도 합청 │ │ ╞══╡ ─╥─┘ └─── 경복궁 ║ 광화문 역 ║B A 삼거리 ║ ─╨─┐ ┌─── │ │ │ │ 정부서울청사별관	교차로번호: 1857		교차로명: 정부서울청사(경복궁역)				시행일:
	1현시	2현시		3현시	4현시	5현시		6현시
	□ 19m □ ◂□□□□□ □□□□□▸ ◂□□□□□ □□□□□▸	▴ ─┘ □□□□▸ ◂□□□□□ □□□□□▸		□ □□□▸ ◂─┐ │ □ 30m □	A(main) B(sub)

주현시	최소녹색 (MIN)	맵최대녹색 (MAP MAX)	중앙최대녹색 (HOST MAX)	보행녹색	보행점멸	황색신호	전적색신호	보행전시간	MDS
20:10:10:00 ───── 20:10:10:00	33:10:36:00 ───── 33:10:36:00	160:040:050:000 ────── 160:040:050:000	170:040:070:000 ────── 170:040:070:000	12:00:11:00 ───── 12:00:11:00	19:00:23:00 ───── 19:00:23:00	04:04:04:00 ───── 04:04:04:00	00:00:00:00 ───── 00:00:00:00	02:00:02:00 ───── 02:00:02:00	00:00:00:00 ───── 00:00:00:00

TOD PLAN 1(평일)					TOD PLAN 2(토요일)					TOD PLAN 3(일요일)					TOD PLAN 4(특수일)					특수일
번호	시각	주기	패턴		번호	시각	주기	패턴		번호	시각	주기	패턴		번호	시각	주기	패턴		번호	DAY	TOD
1	06:00	160	5		1	06:00	150	1		1	06:00	150	1		1	06:00	150	1		1	신정	4
2	07:00	170	11		2	07:00	160	5		2	08:00	160	8		2	08:00	160	8		2	설날전	4
3	10:00	170	12		3	11:00	160	8		3	13:30	160	9		3	13:30	160	9		3	설날	4
4	13:00	160	9		4	13:00	160	9		4	17:30	160	10		4	17:30	160	10		4	설날후	4
5	17:30	160	10		5	18:00	160	10		5	20:00	160	6		5	20:00	160	6		5	삼일절	4
6	20:00	170	13		6	21:00	160	6		6					6					6	어린이날	4
7	22:00	160	7		7					7					7					7	석탄일	4
8	23:00	150	1		8					8					8					8	현충일	4
9					9					9					9					9	광복절	4
10					10					10					10					10	추석전	4
11					11					11					11					11	추석	4
12					12					12					12					12	추석후	4
13					13					13					13					13	개천절	4
14					14					14					14					14	한글날	4
15					15					15					15					15	성탄일	4
16					16					16					16					16

번호	주기	패턴	연동	현시값	번호	주기	패턴	연동	현시값
1	150	1	27	92:15:43:00 ───── 92:15:43:00	4	160	9	60	102:15:43:00 ───── 102:15:43:00
2	160	2	1	102:15:43:00 ───── 102:15:43:00			10	30	102:15:43:00 ───── 102:15:43:00
		3	1	102:15:43:00 ───── 102:15:43:00	5	170	11	55	105:22:43:00 ───── 105:22:43:00
		4	1	102:15:43:00 ───── 102:15:43:00			12	31	112:15:43:00 ───── 112:15:43:00
3	160	5	10	102:15:43:00 ───── 102:15:43:00			13	162	112:15:43:00 ───── 112:15:43:00
		6	10	102:15:43:00 ───── 102:15:43:00	6	180	14	1	122:15:43:00 ───── 122:15:43:00
		7	47	102:15:43:00 ───── 102:15:43:00			15	1	122:15:43:00 ───── 122:15:43:00
4	160	8	29	102:15:43:00 ───── 102:15:43:00			16	1	122:15:43:00 ───── 122:15:43:00

6

5

7

□──

□

□

□□□□

│

└□□

2

2

3

──□

──□

□─┐

│

참고(529G)

○ 서→북 좌회전 소형차량만 허용, 북→남 직진 금지

○ 2010.09 규제에 의한 서측 연동분리

○ 2010.10 본교차로 남 → 서 좌회전 신설

○ 메인 지점 차량 보조등(3): 북측(동) 보행신호시 적색

○ 연동 지점 차량 보조등(3): (남/북) 보행신호시 적색

○ 2013.10. 메인 지점 차량 보조등 교체 요청 (2색등→3색등)

○ 2014.06. 시차제 운영-평일 출근, 퇴근시간대

○ 북측 횡단보도 0.8m/s(보행자밀집, 종로서 요청)

시간대	신호주기	신호시간	연동값
07:00～09:00	190	122:25:43:00 ───── 122:25:43:00	50
18:00～20:00	190	127:20:43:00 ───── 127:20:43:00	1