좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 02. 16(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	새문안 동네 조성사업 보안등 설치공사
신청기관	SH공사 희망재생팀
심의번호	3–1(재심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 하시기 바랍니다. - 건축분야의 골목길 개선 계획을 고려하여 일반적인 보안등 교체 보다는 새문안 동네의 야간경관 조성(각각의 건축과 영역의 콘셉트에 맞는 조명 연출)하기 위한 조명계획을 검토하시기 바랍니다. - 볼라드 조명등과 보안등 광원 색온도는 주변 환경을 고려하여 6,000K 이하 검토해 주시기 바랍니다. - 사업 목적과 지역적 특색을 부각하기 위한 조명계획 자료를 보완하시기 바랍니다. - 등주형 보안등과 벽부 부착형 보안등 등기구의 배광 데이터 파일이 동일하여 정확인 자료인지 재검토하시기 바랍니다. 끝.