[별지 제1호 서식]

고 유 번 호											좋은빛 관리카드										장번호	2-1
대 지 위 치		마포동 ~ 여의도동												구 분			성명 또는 명칭 (전화번호)		면허(등록)번호	심 의 일 자
건 물 명		성산대교												건 축 주						허 가 일 자
주 용 도		한강교량 경관조명용												건축설계자						사용승인일자
기타 용도														조명설계자			㈜미동엔지니어링
층 수		지하: 층 지상: 층						높 이			m			건축공사감리자						변 동 일 자
														조명공사감리자
설치장소 / 설치구간				성산대교 마포구 마포동 ~ 영등포구 여의도동										건축공사시공자						변 동 일 자
														조명공사시공자			㈜케이시디자인
구분	민간 건축물	공공 시설물																특이사항 및 변동사항
		공공건축물				문화재			교량			고가차도	내부순환로			기 타
									○
경관조명의 종류			건물조명( ),지붕조명( ),미디어파사드( ),교량( ○ ) 고가조명( ), 조형물조명( ), 도로조명( )
설치 등기구 및 광원(W), 설치 수량		LED			라인등		-
					등기구
		MH			등기구		250W/MWF330.400 S-144등
		NH			등기구		400W/MVF 617-180등
		CDM			등기구		70W-54등
		기타			등기구		-
		소비전력(kw)					111KW
구 분						조례규칙기준				심의결과					준공시
조명환경관리지역
상향광속율(%)
건물표면휘도(cd/㎡)

[별지 제1호 서식]

고 유 번 호		좋은빛 관리카드		장번호	2-2
경관조명 시뮬레이션 사진			경관조명 사진 전경

별지 제1호 서식]

고 유 번 호											좋은빛 관리카드										장번호	2-1
대 지 위 치		상암동 ~ 개화동												구 분			성명 또는 명칭 (전화번호)		면허(등록)번호	심 의 일 자
건 물 명		가양대교												건 축 주						허 가 일 자
주 용 도		한강교량 경관조명용												건축설계자						사용승인일자
기타 용도														조명설계자			동일기술공사
층 수		지하: 층 지상: 층						높 이			m			건축공사감리자						변 동 일 자
														조명공사감리자
설치장소 / 설치구간				가양대교 마포구 상암동 ~ 강서구 개화동										건축공사시공자						변 동 일 자
														조명공사시공자			현대전력
구분	민간 건축물	공공 시설물																특이사항 및 변동사항
		공공건축물				문화재			교량			고가차도	내부순환로			기 타
									○
경관조명의 종류			건물조명( ),지붕조명( ),미디어파사드( ),교량( ○ ) 고가조명( ), 조형물조명( ), 도로조명( )
설치 등기구 및 광원(W), 설치 수량		LED			라인등		-
					등기구
		MH			등기구		150W/MVF 616-288등
		MH			등기구		250W/MVF 617-124등
		MH			등기구		400W/MVF 617-88등
		MH			등기구		1800W/MVF 403-28등
		소비전력(kw)					163KW
구 분						조례규칙기준				심의결과					준공시
조명환경관리지역
상향광속율(%)
건물표면휘도(cd/㎡)

[별지 제1호 서식]

고 유 번 호		좋은빛 관리카드		장번호	2-2
경관조명 시뮬레이션 사진			경관조명 사진 전경

별지 제1호 서식]

고 유 번 호											좋은빛 관리카드										장번호	2-1
대 지 위 치		개화동 ~ 행주외동												구 분			성명 또는 명칭 (전화번호)		면허(등록)번호	심 의 일 자
건 물 명		행주대교												건 축 주						허 가 일 자
주 용 도		한강교량 경관조명용												건축설계자						사용승인일자
기타 용도														조명설계자			하나에이치테크(주)
층 수		지하: 층 지상: 층						높 이			m			건축공사감리자						변 동 일 자
														조명공사감리자
설치장소 / 설치구간				행주대교 강서구 개화동 ~ 고양시 덕양구 행주외동										건축공사시공자						변 동 일 자
														조명공사시공자			㈜삼진일렉콘
구분	민간 건축물	공공 시설물																특이사항 및 변동사항
		공공건축물				문화재			교량			고가차도	내부순환로			기 타
									○
경관조명의 종류			건물조명( ),지붕조명( ),미디어파사드( ),교량( ○ ) 고가조명( ), 조형물조명( ), 도로조명( )
설치 등기구 및 광원(W), 설치 수량		LED			라인등		-
					등기구
		MH			등기구		150W/IZS-A-294등
		MH			등기구		400W/TK-10-020-8등
		NH			등기구		400W/MVF617MB-20등
		기타			등기구		575W/EXTERIOR600C-8등
		소비전력(kw)					110KW
구 분						조례규칙기준				심의결과					준공시
조명환경관리지역
상향광속율(%)
건물표면휘도(cd/㎡)

[별지 제1호 서식]

고 유 번 호		좋은빛 관리카드		장번호	2-2
경관조명 시뮬레이션 사진			경관조명 사진 전경