주민참여예산사업 설계심의(서면) 결과보고

심의개요

□ 일    시 : 2016. 3. 31. (목) 9:30 ~ 10:00

□ 장    소 : 푸른도시국 공원녹지정책과

□ 심의위원(3) : 공원녹지정책과장, 공원협력팀장, 주무관

□ 심의안건 : 독서당공원 화경대(정자) 정비사업

심의결과

구 별	사 업 명	사 업 개 요	결 과	심 의 내 용
용산구	독서당공원 화경대(정자) 정비사업	∘위 치: 용산구 한남동1-32 (독서당소공원) ∘설치년도: 35년 추정 ∘내 용: 전통식 정자 해체 후 재설치 ∘사업비: 93,070천원	조건부	∘현재 처마깊이가 짧은 상태로 집 내부 보호에 취약함. 처마깊이를 길게하는 방법을 검토할 것 ∘기둥 동바리목재 물량 누락 ∘기와 교체물량 산출식 오류 - 기와매수×90%×5%재료할증 적용 ∘보(각형-초각없음) 기계가공으로 변경 검토할 것 - 다른 목부재 모두 기계가공으로 충량만 인력가공일 필요 없음 ∘오일스테인 3회에서 2회칠로 적용할 것 ∘가설공사 중 휘장막 종류 잘 선별할 것

끝.