주상복합아파트 현장대응역량강화 자체 추진계획

동 작 소 방 서

주상복합아파트 현장대응역량강화 자체 추진계획

경기 남양주 주상복합아파트 화재를 타산지석으로 현장지휘관 중심의 대응역량강화를 위한 자체 추진계획임.

Ⅰ		기간 및 대상

▣ 기간 : 2021. 4. 19. ~ 6. 30.

▣ 대상 : 11개소 (※ 대상 중 4개소는 고층건축물 훈련으로 갈음 → 2월 완료)

연번	대상명	동수	주 소	관할부서	훈 련 일 시
1	캐릭터그린빌	1	보라매로5가길 7	대응단	5. 21.(금) 14:00
2	동작상떼빌	4	신대방1가길 38	대응단	5. 14.(금) 14:00
3	상도휴엔하임(도시형)	1	상도로15길 131	상 도	5. 26.(수) 14:00
4	이랜드 해가든	1	서달로 150	노량진	5. 27.(목) 14:00
5	이수자이	1	사당로 300	백 운	5. 12.(수) 14:00 (방면본부장, 기관장 참여)
6	삼성보라매옴니타워	1	보라매로5길 23	대응단	5. 20.(목) 15:00
7	파크스퀘어(한국컴퓨터)	1	보라매로5길 35	대응단	5. 20.(목) 14:00
8	보라매삼성쉐르빌	1	보라매로5길 43	대응단	고층건물훈련(2월)으로 갈음 ※ 재난관리과-1344(2021. 3. 3.)
9	보라매아카데미타워	1	보라매로5가길 16	대응단	고층건물훈련(2월)으로 갈음 ※ 재난관리과-1344(2021. 3. 3.)
10	보라매나산스위트	1	보라매로5가길 24	대응단	고층건물훈련(2월)으로 갈음 ※ 재난관리과-1344(2021. 3. 3.)
11	롯데타워	1	보라매로5길 51	대응단	고층건물훈련(2월)으로 갈음 ※ 재난관리과-1344(2021. 3. 3.)

Ⅱ		남양주 화재 분석

▣ 건물규모 및 현황

- APT : 18/0층, 164,034㎡ - 상가 : 2/4층, 99,609㎡ * 세대수(364), 점포수(185) * 지상 3층부터 아파트(총 4동) * 지하 1층～지상2층 상가 * 지하 2～4층 주차장

▣ 현장활동 분석

□ 건물 내부구조 및 취약요소 측면

○ 화재 건물은 아파트 4개동을 잇는 2/4층 구조로 1층 내 필로티 주차장

(주차대수: 42) 및 1~2층 내 점포(185개소)가 입점해 있어 화재발생 후

순식간에 대형 화재로 이어짐

○ 불길이 피로티 구조의 주차장에 옮겨 붙으면서 공기유입으로 천장(반자내부)을 통해 급격히 확산 (CCTV 영상 근거)

- SP 설치됐지만 효과 미흡 (반자 위로 연소 확대)

□ 현장 활동 측면

○ 선착대 현장 도착 지연(9분)으로 초기 진화 타이밍을 놓쳐 연소 확대됨.

○ 복합건축물로 화재실의 화재하중이 매우 높아 급격한 연소확대 및 다량의

농연발생으로 진압활동 한계에 직면함

□ 진압 작전 측면

○ 단위지휘관이 명확히 지정되어 있지 않아 현장통제가 미흡했으며, 화재현장이 광범위하여 연소 저지 및 방어선 구축이 곤란하였음.

Ⅲ		추진내용

		현장대응중심 현지적응훈련

▣ 훈련주관 : 현장지휘팀 + 관할부서 + 구조대 합동

❍ 훈련참여 : 지휘차, 관할펌프·탱크차, 고가차, 굴절차, 구조대

▣ 훈련방법

❍ 상황판단과 지휘를 위한 현장지휘관 중심의 필요정보 파악 및      현장대응 중심으로 실시

▷ 현장대응단장(지휘팀장), 관할 부서장(진압팀장), 구조대장 등

※ 방면본부장(안전지원과장) 및 소방서장 참여 예정

❍ 고가사다리차 등 특수차 활용가능 여부 및 부서위치 등 확인

❍ 소방활동자료조사 반드시 병행 → 소방활동정보카드 현행화 확행

▣ 훈련내용

❍ 차량진입로와 차량부서 위치 파악

❍ 건물구조 및 진압활동상 취약(위험)요인, 옥내 진입 동선, 연소확대

예측경로, 소방·방화시설 등 확인

❍ 대상물의 익숙함을 통한 현장에서의 팀별 활동사항 이미지 트레이닝

❍ 현장도착→수관연장(파괴기구 지참)→현관문 개방→내부진입 방안 강구

❍ 효과적인 화재진압을 위한 특수차량·장비 활용 방안

❍ 건물의 구조와 용도에 맞는 구체적인 진압방법 강구

▷ 인명구조대책 : 건물 내 각 방면별 인명구조 동선 및 구조방법 훈련

▷ 화재진압대책 : 건물 내 화재시 연소확대 방지 및 옥내진입 동선 파악

▷ 특수차량운영 : 특수차량 (고가 ․ 굴절 등) 부서위치 등 대응체계 구축

		신속한 초동 및 총력대응체계 구축

▣ 화재초기 소방력 총력대응 및 지휘체계 강화

❍ 화재 초기 우월한 소방력 동원으로 초기 진화체계 구축

❍ 화재 초기부터 소방서장 현장지휘로 전환하여 강력한 지휘권 발동

❍ 신고 접수시부터 소방활동 주요정보 제공 원활한 진압활동 전개

▣ 건물 관계자 중심 초동 대응능력 강화

❍ 관계인의 훈련의무 인식 강화 및 화재 대비 자체 소방훈련 정착

❍ 소방·방화시설 유지 관리 철저, 유사시 화재상황 정보 등 제공

❍ 자체 소방훈련 내실화를 위한 소방훈련·교육 지원 강화(요청시)

		소방활동정보카드 긴급정비(현행화)

▣ 주상복합아파트 소방활동정보카드 현행화 확행

❍ 소방활동자료조사, 소방훈련 등을 통한 자료 현행화 (기간 중 전수 완료)

▣ 중점사항

❍ 증축, 무창층 구조변경 사항 등 소방활동상 필수 정보 파악

❍ 최신정보 119행정정보시스템 등록, 입력자료 정확성 수시검증 강화

▣ 활용

정보 파악 (자료조사,소방훈련, 화재출동)		119행정정보시스템 자료 입력		소방안전지도 연계 (업데이트)		소방안전지도 정보 제공
안전센터 등		안전센터 등		본부 현장대응단		방재센터 상황실 등

▣ 정비실태 확인점검

❍ 119안전센터 단위 관리자(센터장 및 팀장) 확인 체계 확립

▷ 내부결재시 소방활동정보카드 현행화 확인 철저

❍ 소방활동정보카드 확인점검

(※ 재난관리과-2296(2021 4. 15.)호「소방활동정보카드 점검대비 현행화 철저」참조)

▷ 점검일정

연번	구 분	기 간	방 법
1	소방청 점검	5. 1. ∼ 5. 30.	현지점검 ※ 점검결과 상반기 성과평가 반영
2	소방재난본부 점검	4. 19.∼ 5. 30.	무작위 표본점검
3	소방서 성과평가	5. 3. ∼ 5. 14.	별도계획에 의함

▷ 자체 확인점검

기 간	점 검 반		방 법
	분 야	점 검 자
4월 중	소방활동자료	대응총괄팀장 대응계획	각 부서별 4~5개소 임의 선정, 필수항목 확인
	소방대상물 정보	검사지도팀장 검사계획

Ⅳ		행 정 사 항

▣ 추진결과 제출

❍ 훈련결과(지휘팀) ⇒【붙임】서식에 의거 최종완료 후 3일 이내

❍ 소방활동자료조사 및 소방활동 정보카드 정비결과 제출(해당부서)

⇒ 매월 추진결과 제출서식에 의거 익월 3일한

▣ 각 부서장은 관계인, 거주자 등에 의한 소방시설 미작동,

현장대응활동 등의 이의(소송 등) 등이 제기될 수 있음을

항상 염두에 두시고,

▣ 전 직원 공히 경각심을 가지고 시행에 철저를 기하시기 바랍니다.

붙임  결과 제출서식 1부.  끝.