5. 수돗물 소독냄새 저감

생산부 (3146-1325)	생산부장 : 유 성 종 / 수질과장 : 강 성 욱 / 담당 : 김 인 성

사업구분	■ 핵심사업 □ 주요사업	4대 도시 분류	안전한 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	안심하고 생활할 수 있는 안전도시
	실․본부․국	상수원에서부터 수도꼭지까지 선제적 수질관리
	과․담당관	원정수 수질관리 및 수돗물 소독냄새 저감
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
		수계별 잔류염소 0.3mg/L이하 유지율	96.1	97.1	97.5	98.0	98.2
업무 프로세스		① 기본계획수립 → ② 송수 잔류염소 목표 설정 및 염소분산투입 → ③ 잔류염소 수질검사 → ④ 모니터링 → ⑤ 정수장 수계별 잔류염소 분석 및 염소주입 농도 피드백
협력체계 (파트너십)	내 부	정수센터 6개소, 수도사업소 8개소 및 서울물연구원
	자치구
	외 부

□ 사업목적

○ 수도꼭지 잔류염소 저감으로 염소냄새 없는 안전하고 청량감있는 수돗물을 공급하므로서 음용률 향상에 기여

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2018년 1월～12월

○ 추진방법

- 지역배수지 직송 및 관말 수도꼭지지점에 대한 잔류염소 모니터링 지점 선정 및  정기적인 잔류염소 검사

- 모니터링 결과을 피드백하여 정수센터 및 배수지 목표잔류염소값 조정을 통한

염소저감 및 염소 분산투입 등으로 수도꼭지에서 잔류염소 0.1~0.3mg/L 유지

○ 추진내용

- 정수센터 인근지역의 수도꼭지에서 염소냄새 저감을 위해 송수 잔류염소 농도 조절

- 강북․암사정수센터 수계 배수지별 목표잔류염소 유지를 위한 염소 분산주입시스템 운영

- 정수센터 및 배수지 목표잔류염소 설정운영 및 잔류염소 모니터링과 주입률 조정

□ 세부추진계획                                                (단위 : %)

핵심성과지표명	2018년 목표	2/4	4/4
수계별 잔류염소 0.3mg/L이하 유지율	98.0	97.5	98.0

○ 사업비 집행계획(2018년) : 비예산

□ 월별 추진계획

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	잔류염소를 포함한 건강하고 맛있는 물 가이드라인 운영계획 수립 - 정수장 수계별 잔류염소 모니터링 - 결과 분석 및 주입률 조정	8
2월	- 정수장 수계별 잔류염소 모니터링 - 결과 분석 및 주입률 조정	19
3월	- 정수장 수계별 잔류염소 모니터링 - 결과 분석 및 주입률 조정	27
4월	- 정수장 수계별 잔류염소 모니터링 - 결과 분석 및 주입률 조정	35
5월	- 정수장 수계별 잔류염소 모니터링 - 결과 분석 및 주입률 조정	40
6월	- 정수장 수계별 잔류염소 모니터링 - 결과 분석 및 주입률 조정	50
7월	상반기 건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성도 평가(잔류염소 포함) 정수장 수계별 잔류염소 모니터링 - 결과 분석 및 주입률 조정	59
8월	- 정수장 수계별 잔류염소 모니터링 - 결과 분석 및 주입률 조정	66
9월	- 정수장 수계별 잔류염소 모니터링 - 결과 분석 및 주입률 조정	73
10월	- 정수장 수계별 잔류염소 모니터링 - 결과 분석 및 주입률 조정	80
11월	- 정수장 수계별 잔류염소 모니터링 - 결과 분석 및 주입률 조정	88
12월	하반기 건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성도 평가(잔류염소 포함) - 정수장 수계별 잔류염소 모니터링 - 결과 분석 및 주입률 조정	100%