주요시설(체육관 시설 및 설비) 현황

○ 현  황

구 분	시설명	시설용도	규격 및 수량	위 치
영상설비	주전광판	행사영상 표출	폭8.44, 높이4.60m, 1면	3층 북동
	보조전광판	스코어 표출	폭5.37, 높이2.56m, 1면	3층 남서
	스코어보드	음향 표출	폭4.42, 높이1.66m, 3면	1층 벽면
음향설비	스피커	행사조도 확보	8개소 48세트	지붕중앙
조명설비	투광등	설비 제어․감시	1㎾ 56등, 2㎾ 38등	지붕주변
	트랙무빙	난방	연장136m, 리프트존 4개소	방재실
자동제어	자동제어	환기유도	전력‧조명‧기계설비 제어시스템	기계공조실
공조설비	공조기	자연환기(배기)	3대(주체육관 부분)	3층 벽면
환기시설	유도휀	가시설 설치	10대	지붕상부
	프로젝트창	체육활동, 행사공연	개구부 1.08×0.3m, 69개소	지붕캣웤
무대설비	바텐설비	관람객 이용시설	전동윈치식, 14세트	1층 바닥
운동공연장	후로링	관람객 이용	단풍나무, 1,832.82㎡	2~3층
관람석	고정식	안내(위치 등) 제공	3,199석	1~2층
	가변식		1,308석, 3개소	1~2층
위생설비	세면기		42개	전층
	대소변기		94개(남48, 여77, 1 : 1.6)
안내시설	안내사인		벽부 및 행거형, 205개소

※ 안내사인 현황은 진입동선 주변 설치수량 등 포함