주요 심사내용

□ 공 사 명 : 2022~2023 준공지구 미인계시설 시설물유지

보수공사

□ 사업개요

공사개요	◦ 요청기관 : 서울주택도시공사 ◦ 공사내용 : 토공, 구조물공 시설물 연간단가 ◦ 공사기간 : 2022년~2023년

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	979,566	천원
◦	심사금액	:	908,930	천원
◦	조 정 액	:	70,636	천원
◦	조 정 률	:	7.21	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가조정

- 칼라맨홀뚜껑 등 5종 조정(감705천원)

◦ 내역서, 일위대가 조정

- 13.14 터파기(경암) 표준품셈 3-1-3적용 (감10,249천원)

- 22.23 터파기(보통암) 표준품셈 3-1-3적용 (감6,256천원)

- 29.30.31 터파기(연암 및 풍화암→ 풍화암, 연암 수량조정)

표준품셈 3-1-3적용 (감4,452천원)

- 130.131. 탄성재료 도로포장 표준품셈 1-7-4적용 (감5,000천원)

- 136. 보도블록포장 표준품셈 1-7-1적용 (감4,000천원)

- 176~186. 각종잡철물제작설치 표준품셈 8-3-1적용 (감4,136천원)

- 267.268. 교량신출이음장치 표준품셈 6-6-3적용 (감891천원)

◦ 제비율

- 하도급대금지급보증수수료 제외 : 전문공사(감458천원)

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견 없음

◦ 원가심사에 따른 설계도서 제작성 및 물량 재확인

- 계약심사과정에서 설계서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)가

변경된 사항은 수정(보완)된 설계서 발주

◦ 관급자재 이설비 등은 심사제외 (별도검토 후 시행)

◦ 운반장소 변경 시 정산가능토록 운반경로(중간집하장, 매립지등), 거리,

속도 등 공사시방서에 표기