주요 점검 사진

공사명: 서초센트럴 아이파크 신축공사                                        점검일: 2020. 4.23.

내 용	최상층 화장실 천정 단열재 하부 오염
내 용	펌프 후랜지 접합용 볼트 길이 부족

점검 양호사례

내 용	계산 모서리 구조체 부위 갈매기 미장 불필요로 마감공사 품질 확보
내 용	바닥 타일 종이 보양지 시공으로 미끄럼 사고 예방