주요 점검 사진

공사명 : 청량리3 재정비촉진구역 주거복합사업 신축공사                          점검일 : 2020.7.9.

내 용	슬래브 임시개구부 주변 굽은 철근 조치 요망
내 용	지하실 외벽 단절 시공 부분은 바닥 레이턴스 제거 후 콘크리트 타설 요망