주요 심사내용

□ 공 사 명 : 대방천복개구조물 보수보강공사(3,4구간)

□ 사업개요

위 치	상도동 179-11~상도동 356-141
공사개요	단면보수 : 2,861㎡
공사기간	2018.4~2018.12.

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	767,250	천원
◦	심사금액	:	748,018	천원
◦	절 감 액	:	19,232	천원
◦	절 감 률	:	2.5	%

□ 주요 심사 조정내용 및 사유

◦ 자재단가 조정

- 에폭시주입제 : 18,000원/kg → 17,000원/kg 등

◦ 일위대가 조정

- 초속경시멘트타설: 표준품셈건축15-3 적용

- 임시전력가설비 : 보증보험수수료 제외(관공서 제외)
- 임시 환기 시설 : 풍관 규격 수정(D800→D400㎜)

- 표면보호제 : 표준품셈건축17-3-2 적용

- 알칼리 회복제 도포(바닥) : 표준품셈건축17-3-2 적용

□ 그 밖의 사항

◦ 심사내용 및 조정금액에 대한 소관부서의 의견 : 이견없음

◦ 특정제품 선정심사 대상 : 있음(위원회 개최)

◦ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인

- 물돌리기는 펌프규격 및 물푸기양 등 산출기준을 시방서에 명기

- 교통정리원 등 교통안전시설은 배치계획 도면보완 및 공사 시방서에 임무 등 세부내용 표기 후 발주

- 단면보수공법 시방서(알칼리회복제 도포 등) 보완후 발주

◦ 이전비는 심사 제외(별도 검토 후 시행)