주요 점검사진

공 사 명 :	양원지구 주거복합 신축공사	점검일 :	2023. 4. 10.
지적사항 :	배관 부위에 설치되는 압력계, 온도계 등이 부착되는 장소의 오픈된 부위는 소켓 등으로 마감처리하여 이물질이 유입되지 않도록 하기 바람
지적사항 :	드레인 커버의 높이를 200mm이상 큰 것을 사용하는 방안을 강구하기 바람