주요 점검사진

공 사 명 :	성내3구역 도시정비형 재개발사업	점검일 :	2023. 6. 7.
지적사항 :	아파트 옥상 소방용 물탱크 시설물은 안전관리계획서에 의거하여 구조계산서를 기준으로 시스템서포트 샵드로잉 작성하여 정밀시공 바람
지적사항 :	아파트 공용구간 PS실 바닥정리 및 콘크리트 등 청소 요망

주요 점검사진

공 사 명 :	성내3구역 도시정비형 재개발사업	점검일 :	2023. 6. 7.
지적사항 :	주차장 램프 연석 높이는 주차장법에 따라 적법한 높이로 수정 요망(10~15㎝)
지적사항 :	오피스텔 일부 계단 첫단 유효높이 미확보에 따라 자체 점검 후 적정 높이 확보 요망(2.1m 이상 확보)

주요 점검사진

공 사 명 :	성내3구역 도시정비형 재개발사업	점검일 :	2023. 6. 7.
지적사항 :	슬래브 단열재 틈새가 과다함에 따라 시공 단열재 또는 동등 이상의 충진재로 틈새 마감 바람
지적사항 :