주요 점검지적 사진

공 사 명 :	신내 데시앙플렉스 지식산업센터	점검일 :	2019. 12. 3.
지적사항 :	조적벽돌의 수직, 수평줄눈은 미장전 사춤 선시행 조치하도록 할 것.
지적사항 :	건식벽체 상부, 옆면 콘크리트는 접합부에 실리콘 보강을 철저히 할 것