주요 점검지적 사진

공 사 명 :	스페이스 살림 조성공사	점검일 :	2020. 3. 12.
지적사항 :	건물옥상 방수층 보호용 무근콘크리트 타설 시 wire-mesh는 선행시공(겹침길이 준수) 후 무근콘크리트 중간에 들어가도록 후크로 조정하면서 시공 바람.
지적사항 :	각 건물의 외벽 테라코타 open joint로 우기 시 또는 폭풍우 시 우수가 실내로 유입 가능성이 있으므로 상세히 검토 바람.